{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["price.xlsx"],"not_rendered":{"images":8726},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"price.xlsx","index":0,"n_rows":22192,"n_cols":8,"rows_kept":4500,"cut":true,"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["transistor.ru"]
[]
["ПРАЙС-ЛИСТ",{"$nulls":3},"125430, Россия, Москва, 1-й Митинский пер., 15 \n+7 (495) 926-56-50, +7 (495) 797-34-52"]
["06.02.2026",{"$nulls":3},"sales@transistor.ru"]
[]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X360 5V 8mm 5 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X360."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","РРЦ","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041701","Лента COB-X360-8mm 5V White6000 (5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1262.84,"d":"1,262.84"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X360. Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[null,"039737","Лента COB-X360-8mm 5V Day4000 (5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1262.84,"d":"1,262.84"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X360. Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[null,"041704","Лента COB-X360-8mm 5V Warm3000 (5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1262.84,"d":"1,262.84"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X360. Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[null,"041706(1)","Лента COB-X360-8mm 5V Warm2700 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1262.84,"d":"1,262.84"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X360. Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[null,"041706","Лента COB-X360-8mm 5V Warm2700 (5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1262.84,"d":"1,262.84"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X360. Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X504 12V 5mm 6.5 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X504."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041788","Лента COB-X504-5mm 12V White6000 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1062.34,"d":"1,062.34"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X504. Светодиоды CSP, 504 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 12 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.6 мм. Мин. отрезок 7.94 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"037856","Лента COB-X504-5mm 12V Day4000 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1062.34,"d":"1,062.34"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X504. Светодиоды CSP, 504 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 12 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.6 мм. Мин. отрезок 7.94 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"041789","Лента COB-X504-5mm 12V Warm3000 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1062.34,"d":"1,062.34"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X504. Светодиоды CSP, 504 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 12 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.6 мм. Мин. отрезок 7.94 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"041790","Лента COB-X504-5mm 12V Warm2700 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1062.34,"d":"1,062.34"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X504. Светодиоды CSP, 504 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 12 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.6 мм. Мин. отрезок 7.94 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X400 12V 8mm 9 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X400."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"039043","Лента COB-X400-8mm 12V White6000 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},2.5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х8х2 мм. Мин. отрезок 10 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"039044","Лента COB-X400-8mm 12V Day4000 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},2.5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х8х2 мм. Мин. отрезок 10 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"044588","Лента COB-X400-8mm 12V Warm3500 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},2.5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х8х2 мм. Мин. отрезок 10 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"039045","Лента COB-X400-8mm 12V Warm3000 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},2.5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х8х2 мм. Мин. отрезок 10 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"039046","Лента COB-X400-8mm 12V Warm2700 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},2.5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х8х2 мм. Мин. отрезок 10 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X528 12V 8mm 11 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X528."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041792","Лента COB-X528-8mm 12V White6000 (11 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1406.48,"d":"1,406.48"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X528. Светодиоды CSP, 528 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 11 Вт/м (5 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.6 мм. Мин. отрезок 7.58 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037858","Лента COB-X528-8mm 12V Day4000 (11 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1406.48,"d":"1,406.48"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X528. Светодиоды CSP, 528 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 11 Вт/м (5 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.6 мм. Мин. отрезок 7.58 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041794","Лента COB-X528-8mm 12V Warm3000 (11 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1406.48,"d":"1,406.48"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X528. Светодиоды CSP, 528 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 11 Вт/м (5 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.6 мм. Мин. отрезок 7.58 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041795","Лента COB-X528-8mm 12V Warm2700 (11 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1406.48,"d":"1,406.48"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X528. Светодиоды CSP, 528 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 11 Вт/м (5 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.6 мм. Мин. отрезок 7.58 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X480 24V 4mm 4 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X480 4mm"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"042030","Лента COB-X480-4mm 24V White6000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"042942","Лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 2.75m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},2.75,"м","Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1320 шт на 2.75 м), белая плата, ширина 4 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (11 Вт на 2.75 м). Размеры 2750х4х1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м. Поставка под заказ от  137.5м."]
[null,"042031","Лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"044577","Лента COB-X480-4mm 24V Warm3500 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"042032","Лента COB-X480-4mm 24V Warm3000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"042033","Лента COB-X480-4mm 24V Warm2700 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046907","Лента COB-X480-4mm 24V Blue (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1358.6,"d":"1,358.60"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046906","Лента COB-X480-4mm 24V Green (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046909","Лента COB-X480-4mm 24V Orange (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 нм, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046905","Лента COB-X480-4mm 24V Red (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046917","Лента COB-X480-4mm 24V Aquamarine (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1511.21,"d":"1,511.21"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет МОРСКОЙ ВОЛНЫ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046913","Лента COB-X480-4mm 24V Emerald (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1376.55,"d":"1,376.55"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ИЗУМРУДНЫЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046908","Лента COB-X480-4mm 24V Gold (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1307.72,"d":"1,307.72"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ЗОЛОТОЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046914","Лента COB-X480-4mm 24V Magenta (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1307.72,"d":"1,307.72"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ПУРПУРНО-РОЗОВЫЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046910","Лента COB-X480-4mm 24V Pink (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1307.72,"d":"1,307.72"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046911","Лента COB-X480-4mm 24V Sky Blue (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046916","Лента COB-X480-4mm 24V Yellow Volt (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1307.72,"d":"1,307.72"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046912","Лента COB-X480-4mm 24V Mint Blue (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1511.21,"d":"1,511.21"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет БИРЮЗОВЫЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046915","Лента COB-X480-4mm 24V Violet (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ФИОЛЕТОВЫЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X400 24V 3mm 4.8 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X400."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041744","Лента COB-X400-3mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1418.45,"d":"1,418.45"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 3 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х3х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м."]
[null,"039734","Лента COB-X400-3mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1418.45,"d":"1,418.45"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 3 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х3х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м."]
[null,"041745","Лента COB-X400-3mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1418.45,"d":"1,418.45"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 3 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х3х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м."]
[null,"041746","Лента COB-X400-3mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1418.45,"d":"1,418.45"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 3 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х3х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X420 24V 10mm 4.8 W/m Long Run 15m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"048821","Лента COB-X420-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 15m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1313.42,"d":"1,313.42"},15,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X420 Long Run. Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (72 Вт на 15 м). Размеры 15000х10х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Длина подключения с одной стороны - 15 м."]
[null,"048822","Лента COB-X420-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 15m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1313.42,"d":"1,313.42"},15,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X420 Long Run. Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (72 Вт на 15 м). Размеры 15000х10х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Длина подключения с одной стороны - 15 м."]
[null,"048823","Лента COB-X420-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 15m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1313.42,"d":"1,313.42"},15,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X420 Long Run. Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (72 Вт на 15 м). Размеры 15000х10х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Длина подключения с одной стороны - 15 м."]
[null,"048824","Лента COB-X420-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 15m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1313.42,"d":"1,313.42"},15,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X420 Long Run. Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (72 Вт на 15 м). Размеры 15000х10х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Длина подключения с одной стороны - 15 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X480 24V 6mm 6 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X480 6mm"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"042034","Лента COB-X480-6mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1155.11,"d":"1,155.11"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"039052","Лента COB-X480-6mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, CSP, 4m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1155.11,"d":"1,155.11"},4,"м","Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1920 шт на 4 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (24 Вт на 4 м). Размеры 4000х6х1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"039053","Лента COB-X480-6mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, CSP, 4m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1155.11,"d":"1,155.11"},4,"м","Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1920 шт на 4 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (24 Вт на 4 м). Размеры 4000х6х1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"042035","Лента COB-X480-6mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1155.11,"d":"1,155.11"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОГО 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"044576","Лента COB-X480-6mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1155.11,"d":"1,155.11"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"042036","Лента COB-X480-6mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1155.11,"d":"1,155.11"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"039055","Лента COB-X480-6mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, CSP, 4m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1155.11,"d":"1,155.11"},4,"м","Светодиодная лента COB-X480, открытая IP20. Светодиоды CSP, 480 шт/м (1920 шт на 4 м), белая плата, ширина 6 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, цветопередача CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (24 Вт на 4 м). Размеры 4000х6х1.8 мм. Мин.отрезок 50 мм., 24 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"042037","Лента COB-X480-6mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1155.11,"d":"1,155.11"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X528 24V 8mm 6 W/m FreeCut"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"046885","Лента COB-X528-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1961.58,"d":"1,961.58"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X528 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 528 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.7 мм. Мин. отрезок 3.8 мм. Цена за 1 м."]
[null,"046886","Лента COB-X528-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1961.58,"d":"1,961.58"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X528 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 528 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.7 мм. Мин. отрезок 3.8 мм. Цена за 1 м."]
[null,"046887","Лента COB-X528-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1961.58,"d":"1,961.58"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X528 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 528 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.7 мм. Мин. отрезок 3.8 мм. Цена за 1 м."]
[null,"046888","Лента COB-X528-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1961.58,"d":"1,961.58"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X528 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 528 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.7 мм. Мин. отрезок 3.8 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X400 24V 5mm 7.2 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X400 5mm"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041695","Лента COB-X400-5mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1536.65,"d":"1,536.65"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"039735","Лента COB-X400-5mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1536.65,"d":"1,536.65"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041696","Лента COB-X400-5mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1536.65,"d":"1,536.65"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041697","Лента COB-X400-5mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1536.65,"d":"1,536.65"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X320 24V 8mm 8 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X320 8mm"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"039020(1)","Лента COB-X320-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",700.25,5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320. Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 175°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х2 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"039020","Лента COB-X320-8mm 24V White6000(8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",700.25,5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320. Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 175°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х2 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"039021(1)","Лента COB-X320-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",700.25,5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320. Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 175°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х2 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"039021","Лента COB-X320-8mm 24V Day4000(8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",700.25,5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320. Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 175°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х2 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"044584(1)","Лента COB-X320-8mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",700.25,5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320. Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 175°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х2 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"039022(1)","Лента COB-X320-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",700.25,5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320. Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 175°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х2 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"039023(1)","Лента COB-X320-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",700.25,5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320. Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 175°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х2 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X480 24V 8mm 8 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X480 8mm"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"039057","Лента COB-X480-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1099.74,"d":"1,099.74"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"039058","Лента COB-X480-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1099.74,"d":"1,099.74"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"044575","Лента COB-X480-8mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1099.74,"d":"1,099.74"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"039059","Лента COB-X480-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1099.74,"d":"1,099.74"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"039060","Лента COB-X480-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1099.74,"d":"1,099.74"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047734","Лента COB-X480-8mm 24V Blue (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047736","Лента COB-X480-8mm 24V Green (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 525 нм, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047738","Лента COB-X480-8mm 24V Orange (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 нм, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047739","Лента COB-X480-8mm 24V Red (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 625 нм, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047735","Лента COB-X480-8mm 24V Aquamarine (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет МОРСКОЙ ВОЛНЫ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047742","Лента COB-X480-8mm 24V Emerald (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ИЗУМРУДНЫЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047746","Лента COB-X480-8mm 24V Gold (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗОЛОТОЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047741","Лента COB-X480-8mm 24V Magenta (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ПУРПУРНО-РОЗОВЫЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047743","Лента COB-X480-8mm 24V Pink (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047740","Лента COB-X480-8mm 24V Sky Blue (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047737","Лента COB-X480-8mm 24V Yellow Volt (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047744","Лента COB-X480-8mm 24V Mint Blue (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БИРЮЗОВЫЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047745","Лента COB-X480-8mm 24V Violet (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ФИОЛЕТОВЫЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X560 24V 10mm 9.6 W/m Long Run 10m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"049058","Лента COB-X560-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2044.73,"d":"2,044.73"},10,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X560 Long Run. Светодиоды CSP, 560 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000х10х2 мм. Мин. отрезок 25 мм. Цена за 1 м. Длина подключения с одной стороны - 10 м."]
[null,"049059","Лента COB-X560-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2044.73,"d":"2,044.73"},10,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X560 Long Run. Светодиоды CSP, 560 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000х10х2 мм. Мин. отрезок 25 мм. Цена за 1 м. Длина подключения с одной стороны - 10 м."]
[null,"049060","Лента COB-X560-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2044.73,"d":"2,044.73"},10,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X560 Long Run. Светодиоды CSP, 560 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000х10х2 мм. Мин. отрезок 25 мм. Цена за 1 м. Длина подключения с одной стороны - 10 м."]
[null,"049061","Лента COB-X560-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2044.73,"d":"2,044.73"},10,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X560 Long Run. Светодиоды CSP, 560 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000х10х2 мм. Мин. отрезок 25 мм. Цена за 1 м. Длина подключения с одной стороны - 10 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X480 24V 8mm 10 W/m Pro Reel"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"048022","Лента COB-X480-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1122.19,"d":"1,122.19"},20,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 20 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"048023","Лента COB-X480-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1122.19,"d":"1,122.19"},20,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 20 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"047753","Лента COB-X480-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1122.19,"d":"1,122.19"},20,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 20 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"048025","Лента COB-X480-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1122.19,"d":"1,122.19"},20,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 20 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"048026","Лента COB-X480-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 20m PRO REEL) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1122.19,"d":"1,122.19"},20,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 20 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (200 Вт на 20 м). Размеры 20000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X420 24V 4mm 10 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X420 4mm"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038803","Лента COB-X420-4mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":1511.21,"d":"1,511.21"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X420. Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х2 мм. Мин. отрезок 16.67 мм. Цена за 1 м."]
[null,"040900","Лента COB-X420-4mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":1511.21,"d":"1,511.21"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X420. Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х2 мм. Мин. отрезок 16.67 мм. Цена за 1 м."]
[null,"040901","Лента COB-X420-4mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":1511.21,"d":"1,511.21"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X420. Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х2 мм. Мин. отрезок 16.67 мм. Цена за 1 м."]
[null,"038801","Лента COB-X420-4mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":1511.21,"d":"1,511.21"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X420. Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х2 мм. Мин. отрезок 16.67 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X480 24V 10mm 10 W/m FreeCut"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"044194","Лента COB-X480-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":2828.21,"d":"2,828.21"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 4 мм. Цена за 1 м."]
[null,"044195","Лента COB-X480-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":2828.21,"d":"2,828.21"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 4 мм. Цена за 1 м."]
[null,"044196","Лента COB-X480-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":2828.21,"d":"2,828.21"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 4 мм. Цена за 1 м."]
[null,"044197","Лента COB-X480-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":2828.21,"d":"2,828.21"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 4 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X544 24V 8mm 11 W/m FreeCut"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"043412(1)","Лента COB-X544-8mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","Беларусь",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[null,"043416","Лента COB-X544-8mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeСut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[null,"043416(1)","Лента COB-X544-8mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeСut) (Arlight, Свободная резка)","Беларусь",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[null,"043415","Лента COB-X544-8mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 5m, FreeСut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[null,"043414","Лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[null,"043414(1)","Лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","Беларусь",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[null,"043413","Лента COB-X544-8mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[null,"043413(1)","Лента COB-X544-8mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","Беларусь",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X378 24V 8mm 11 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X378 8mm"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"031885(3)","Лента COB-X378-8mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031885(2)","Лента COB-X378-8mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031884(3)","Лента COB-X378-8mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031884(2)","Лента COB-X378-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"044579(3)","Лента COB-X378-8mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031883(3)","Лента COB-X378-8mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031883(2)","Лента COB-X378-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031859(3)","Лента COB-X378-8mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031859(2)","Лента COB-X378-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X378. Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X544 24V 8mm 11.5 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X544 8mm"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"031902(3)","Лента COB-X544-8mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031901(3)","Лента COB-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"044580(3)","Лента COB-X544-8mm 24V Warm3500 (11.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031900(3)","Лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031900(2)","Лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031899(3)","Лента COB-X544-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031899(2)","Лента COB-X544-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"056915","Лента COB-X544-8mm 24V Warm2400 (11.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"032175(2)","Лента COB-X544-8mm 24V Blue (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"032174","Лента COB-5000-CSP-544-24V Green (8mm, 11.5W, IP20) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол 140°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х8х1,6 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Скотч 3М для установки. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"032174(3)","Лента COB-X544-8mm 24V Green (11.5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"032174(2)","Лента COB-X544-8mm 24V Green (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"032176(2)","Лента COB-X544-8mm 24V Red (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, 11.5 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X576 24V 10mm 15 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"059118","Лента COB-X576-10mm 24V White6000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059119","Лента COB-X576-10mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059120","Лента COB-X576-10mm 24V Warm3500 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059121","Лента COB-X576-10mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059122","Лента COB-X576-10mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059123","Лента COB-X576-10mm 24V Warm2400 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X1088 24V 12mm 22 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"046929","Лента COB-X1088-12mm 24V White6000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2402.98,"d":"2,402.98"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X1088. Светодиоды CSP, 1088 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м). Размеры 5000х12х1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"046930","Лента COB-X1088-12mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2402.98,"d":"2,402.98"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X1088. Светодиоды CSP, 1088 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м). Размеры 5000х12х1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"046931","Лента COB-X1088-12mm 24V Warm3500 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2402.98,"d":"2,402.98"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X1088. Светодиоды CSP, 1088 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м). Размеры 5000х12х1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"046932","Лента COB-X1088-12mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2402.98,"d":"2,402.98"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X1088. Светодиоды CSP, 1088 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м). Размеры 5000х12х1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"046933","Лента COB-X1088-12mm 24V Warm2700 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2402.98,"d":"2,402.98"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X1088. Светодиоды CSP, 1088 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5м). Размеры 5000х12х1.6 мм. Мин.отрезок 14.7 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X320 48V 8mm 8 W/m Pro Reel"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X320 8mm 48V"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"043246","Лента COB-X320-8mm 48V White6000 (8 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)","КИТАЙ",742.14,50,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 48 В, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м), угол 160°. Размеры 50000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Подключение с одной стороны до 10 м. Подключение с двух сторон до 20 м."]
[null,"043245","Лента COB-X320-8mm 48V Day4000 (8 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)","КИТАЙ",742.14,50,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 48 В, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м), угол 160°. Размеры 50000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Подключение с одной стороны до 10 м. Подключение с двух сторон до 20 м."]
[null,"043244","Лента COB-X320-8mm 48V Warm3000 (8 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)","КИТАЙ",742.14,50,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 48 В, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м), угол 160°. Размеры 50000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Подключение с одной стороны до 10 м. Подключение с двух сторон до 20 м."]
[null,"043242","Лента COB-X320-8mm 48V Warm2700 (8 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)","КИТАЙ",742.14,50,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X320 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 48 В, мощность 8 Вт/м (400 Вт на 50 м), угол 160°. Размеры 50000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Подключение с одной стороны до 10 м. Подключение с двух сторон до 20 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"COB сплошное свечение / X480 48V 8mm 10 W/m Pro Reel"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X480 8mm 48V"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"043258","Лента COB-X480-8mm 48V White6000 (10 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)","КИТАЙ",942.64,50,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (500 Вт на 50 м), угол 160°. Размеры 50000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м. Подключения с одной стороны до 9 м. Подключение с двух сторон до 18 м."]
[null,"043259","Лента COB-X480-8mm 48V Day4000 (10 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)","КИТАЙ",942.64,50,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (500 Вт на 50 м), угол 160°. Размеры 50000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м. Подключения с одной стороны до 9 м. Подключение с двух сторон до 18 м."]
[null,"043260","Лента COB-X480-8mm 48V Warm3000 (10 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)","КИТАЙ",942.64,50,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (500 Вт на 50 м), угол 160°. Размеры 50000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м. Подключения с одной стороны до 9 м. Подключение с двух сторон до 18 м."]
[null,"043261","Лента COB-X480-8mm 48V Warm2700 (10 W/m, IP20, 50m PRO REEL) (Arlight, -)","КИТАЙ",942.64,50,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (500 Вт на 50 м), угол 160°. Размеры 50000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м. Подключения с одной стороны до 9 м. Подключение с двух сторон до 18 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A80 24V 8mm 6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"024509(2)","Лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024521(2)","Лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024511(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024523(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024512(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024524(1)","Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,50,"м","Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024524(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028525(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028528","Лента RT 2-5000-50m 24V Warm3500 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",733.16,50,"м","Поставка под заказ от 650 м. Рулон 50м для нарезки макс.5м. LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600K. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000х8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м."]
[null,"024513(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024525(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024514","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",733.16,5,"м","Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024514(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024526(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028526(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm2400 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A126 24V 10mm 8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"044492","Лента UL-A126-10mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044493","Лента UL-A126-10mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044495","Лента UL-A126-10mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044496","Лента UL-A126-10mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044497","Лента UL-A126-10mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044498","Лента UL-A126-10mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A128 24V 8mm 9.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038755(1)","Лента RT-A128-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038755","Лента RT-A128-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038756(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Day5000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"036211(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"036211","Лента RT-A128-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038757(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038757","Лента RT-A128-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038758(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038758","Лента RT-A128-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038759(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038759","Лента RT-A128-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A160 24V 8mm 12 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040009","Лента UL-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040010","Лента UL-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"042314","Лента UL-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040011","Лента UL-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040012","Лента UL-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"024534(2)","Лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024550(2)","Лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024536","Лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024536(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"026701","Лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Поставка под заказ от 1300 м. Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024537(B)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"029427(1)","Лента RT-5000-2835-160-24V Day4000 (Black 8mm, 12W/m, IP20) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024537(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"029427(2)","Лента RT-A160-BLACK-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, черная плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024552","Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024552(1)","Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024552(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028560(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028562(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5 м!"]
[null,"024538(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"029426(2)","Лента RT-A160-BLACK-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, черная плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024553(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024539(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024554(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028561(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm2400 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A180 24V 10mm 12 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"044511","Лента UL-A180-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044512","Лента UL-A180-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044513","Лента UL-A180-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044514","Лента UL-A180-10mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044515","Лента UL-A180-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044516","Лента UL-A180-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / C64 24V 10mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037457","Лента ULTRA-C64-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1342.14,"d":"1,342.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C64. Светодиоды 5630, 64 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036359","Лента ULTRA-C64-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1342.14,"d":"1,342.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C64. Светодиоды 5630, 64 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037450","Лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1342.14,"d":"1,342.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C64. Светодиоды 5630, 64 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037455","Лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1342.14,"d":"1,342.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C64. Светодиоды 5630, 64 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / X576 24V 10mm 15 W/m"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X576."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"059118","Лента COB-X576-10mm 24V White6000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059119","Лента COB-X576-10mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059120","Лента COB-X576-10mm 24V Warm3500 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059121","Лента COB-X576-10mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059122","Лента COB-X576-10mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"059123","Лента COB-X576-10mm 24V Warm2400 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X576. Светодиоды CSP, 576 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 27.8 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A192 24V 10mm 17.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038773","Лента RT-A192-10mm 24V White6000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038743","Лента RT-A192-10mm 24V Day5000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036212","Лента RT-A192-10mm 24V Day4000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036212(1)","Лента RT-A192-10mm 24V Day4000 (17.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038774","Лента RT-A192-10mm 24V Warm3500 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038775","Лента RT-A192-10mm 24V Warm3000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038775(1)","Лента RT-A192-10mm 24V Warm3000 (17.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038776","Лента RT-A192-10mm 24V Warm2700 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / C112 24V 10mm 19.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037456","Лента ULTRA-C112-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C112. Светодиоды SMD 5630, 112 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036314","Лента ULTRA-C112-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C112. Светодиоды SMD 5630, 112 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037452","Лента ULTRA-C112-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C112. Светодиоды SMD 5630, 112 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037454","Лента ULTRA-C112-10mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C112. Светодиоды SMD 5630, 112 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A200 24V 10mm 20 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037227","Лента UL-A200-10mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037219","Лента UL-A200-10mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037225","Лента UL-A200-10mm 24V Warm3500 (20 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037224","Лента UL-A200-10mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037222","Лента UL-A200-10mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037223","Лента UL-A200-10mm 24V Warm2400 (20 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A240 24V 10mm 22 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038741","Лента RT-A240-10mm 24V White6000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038742","Лента RT-A240-10mm 24V Day5000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036213","Лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036213(1)","Лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038744","Лента RT-A240-10mm 24V Warm3500 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038745","Лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038745(1)","Лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038746","Лента RT-A240-10mm 24V Warm2700 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность свыше 150 lm/W / A320 24V 15mm 24 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"032600(2)","Лента RT-A320-15mm 24V White6000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032601(2)","Лента RT-A320-15mm 24V Day5000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032608","Лента RT-5000-2835-320 24V Day4000 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Дневной 3800-4200K (39F, 39E), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х15х1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м."]
[null,"032602(2)","Лента RT-A320-15mm 24V Day4000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032608(2)","Лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Day4000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, черная плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032603(2)","Лента RT-A320-15mm 24V Warm3500 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032604(2)","Лента RT-A320-15mm 24V Warm3000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032610(2)","Лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Warm3000 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, черная плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032611","Лента RT-5000-2835-320 24V Warm2700 (BLACK 15mm, 24W/m, IP20) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Поставка под заказ от 200 м. Высокоэффективная лента IP20 LUX, черная плата 15мм. Светодиоды 2835, 320 шт/м. Цвет свечения Тёплый 2600-2800K (27J, 27L), высокая цветопередача CRI>85, световой поток 3450 лм/м, угол 120°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х15х1,5 мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 шт светодиода. Скотч 3М для установки. Пакет 5 м. Цена за 1 м."]
[null,"032605(2)","Лента RT-A320-15mm 24V Warm2700 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044292","Лента RT-A320-15mm 24V Warm2400 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность 200 lm/W / A90 24V 10mm 4.8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"036207(1)","Лента ULTRA-A90-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038779","Лента RT-A90-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"036207","Лента RT-A90-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038778","Лента RT-A90-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038777","Лента RT-A90-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность 200 lm/W / C72 24V 10mm 7.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040208","Лента ULTRA-C72-10mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040209","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Day5000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040210","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040211","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm3500 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040212","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040213","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность 200 lm/W / A144 24V 10mm 7.7 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038783","Лента RT-A144-10mm 24V White6000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2218.94,"d":"2,218.94"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A144. Светодиоды SMD 2835, 144 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"036208","Лента RT-A144-10mm 24V Day4000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2218.94,"d":"2,218.94"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A144. Светодиоды SMD 2835, 144 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038782","Лента RT-A144-10mm 24V Warm3000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2218.94,"d":"2,218.94"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A144. Светодиоды SMD 2835, 144 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038781","Лента RT-A144-10mm 24V Warm2700 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2218.94,"d":"2,218.94"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A144. Светодиоды SMD 2835, 144 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность 200 lm/W / C126 24V 10mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040218","Лента ULTRA-C126-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040219","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040220","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040221","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040222","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040223","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность 200 lm/W / A288 24V 10mm 17 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"054928","Лента ULTRA-A288-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"054929","Лента ULTRA-A288-10mm 24V Day5000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"054930","Лента ULTRA-A288-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"054931","Лента ULTRA-A288-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"054932","Лента ULTRA-A288-10mm 24V Warm2700 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая эффективность 200 lm/W / C180 24V 10mm 19.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040246","Лента ULTRA-C180-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040247","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Day5000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040248","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040249","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm3500 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040250","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040251","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A60 12V 8mm 4.8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021418(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021419(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"027934(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021420(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A60 12V 8mm 7.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021404(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021405(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021406(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A60 24V 8mm 4.8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021412(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021413","Лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",733.16,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"021413(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"027935(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021414(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A60 24V 8mm 7.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021407(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021408","Лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, CRI98) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",837.9,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021408(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021409(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024968","Лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024969","Лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",987.53,5,"м","CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м."]
[null,"024970","Лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",987.53,5,"м","CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99 Белая плата ?8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A120 24V 8mm 9.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021415(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"021416(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"027936(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"021417(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, CRI98) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",927.68,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м."]
[null,"021417(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",927.68,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A98 24V 8mm 10 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021451(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Day5000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021452","Лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",912.71,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021452(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Day4000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021453(1)","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","Беларусь",912.71,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021453(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"027937(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A120 24V 8mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021403","Лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021403(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"021410(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"028573(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"021411","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021411(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"027940(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"027940(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / B60 24V 10mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021423(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Поставка под заказ от 250 м. Светодиодная лента RT серии B60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021422","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x(5060, 300 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","CRI98, гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021422(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021421(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A160 24V 5mm 15 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037810","Лента RT-A160-5mm 24V White6000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037811","Лента RT-A160-5mm 24V Day5000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037812","Лента RT-A160-5mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037812(1)","Лента RT-A160-5mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, CRI>95)","Беларусь",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040532","Лента RT-A160-5mm 24V Warm3500 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040532(2)","Лента RT-A160-5mm 24V Warm3500 CRI95 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, CRI>95)","КИТАЙ",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037813","Лента RT-A160-5mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037813(1)","Лента RT-A160-5mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, CRI>95)","Беларусь",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037814","Лента RT-A160-5mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037814(1)","Лента RT-A160-5mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, CRI>95)","Беларусь",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A168 24V 10mm 17 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"025138(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Day5000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025147","Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"025147(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Day4000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025148(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025149(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A240 24V 15mm 19.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021448(2)","Лента RT-A240-15mm 24V Day5000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2364.08,"d":"2,364.08"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A240 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021449(1)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, CRI98) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":2364.08,"d":"2,364.08"},5,"м","Широкая гибкая лента, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200K. CRI 95..98 Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м."]
[null,"021449(2)","Лента RT-A240-15mm 24V Day4000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":2364.08,"d":"2,364.08"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A240 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028634(2)","Лента RT-A240-15mm 24V Warm3000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2364.08,"d":"2,364.08"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A240 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021450(2)","Лента RT-A240-15mm 24V Warm2700 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2364.08,"d":"2,364.08"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A240 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A140 24V 10mm 20 W/m SUN"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037832","Лента RT-A140-10mm 24V Day4000 SUN (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":4591.69,"d":"4,591.69"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A140 с повышенной цветопередачей. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>98, R9>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000х10.5х1.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037831","Лента RT-A140-10mm 24V Warm3000 SUN (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":4591.69,"d":"4,591.69"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A140 с повышенной цветопередачей. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>98, R9>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х10.5х1.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A196 24V 15mm 20 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"025150(2)","Лента RT-A196-15mm 24V Day5000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":2019.94,"d":"2,019.94"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A196 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 196 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025151","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":2019.94,"d":"2,019.94"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"025151(1)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":2019.94,"d":"2,019.94"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"025151(2)","Лента RT-A196-15mm 24V Day4000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":2019.94,"d":"2,019.94"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A196 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 196 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025152(2)","Лента RT-A196-15mm 24V Warm3000 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2019.94,"d":"2,019.94"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A196 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 196 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025153(2)","Лента RT-A196-15mm 24V Warm2700 CRI98 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2019.94,"d":"2,019.94"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A196 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 196 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A320 24V 15mm 24 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"032612(2)","Лента RT-A320-15mm 24V Day4000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":3261.83,"d":"3,261.83"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A320 с высоким индексом цветопередачи CRI 95...98. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032614(2)","Лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Day4000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":3261.83,"d":"3,261.83"},5,"м","Поставка под заказ от 200 м. Светодиодная широкая лента RT серии A320 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, черная плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032613(2)","Лента RT-A320-15mm 24V Warm3000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":3261.83,"d":"3,261.83"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A320 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032615(2)","Лента RT-A320-BLACK-15mm 24V Warm3000 CRI98 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":3261.83,"d":"3,261.83"},5,"м","Поставка под заказ от 200 м. Светодиодная широкая лента RT серии A320 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, черная плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A252 24V 19mm 27 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"025154(2)","Лента RT-A252-19mm 24V Day5000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":3336.64,"d":"3,336.64"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A252 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000х19х1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м."]
[null,"025155","Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":3336.64,"d":"3,336.64"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м."]
[null,"025155(1)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, CRI98) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":3336.64,"d":"3,336.64"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м."]
[null,"025155(2)","Лента RT-A252-19mm 24V Day4000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":3336.64,"d":"3,336.64"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A252 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000х19х1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м."]
[null,"025156(2)","Лента RT-A252-19mm 24V Warm3000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":3336.64,"d":"3,336.64"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A252 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000х19х1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м."]
[null,"025157(2)","Лента RT-A252-19mm 24V Warm2700 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":3336.64,"d":"3,336.64"},5,"м","Поставка под заказ от 600 м. Светодиодная широкая лента RT серии A252 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000х19х1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / B120 24V 15mm 29 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021468(2)","Лента RT-B120-15mm 24V Day5000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2932.65,"d":"2,932.65"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии B120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 120 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"021469","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":2932.65,"d":"2,932.65"},5,"м","CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х15х2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021469(1)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (5060, 600 LED, CRI98) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":2932.65,"d":"2,932.65"},5,"м","CRI98, гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х15х2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021469(2)","Лента RT-B120-15mm 24V Day4000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 28.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":2932.65,"d":"2,932.65"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии B120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 120 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"021470(3)","Лента RT-B120-15mm 24V Warm3000 CRI98 (28.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2932.65,"d":"2,932.65"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии B120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 120 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A280 24V 36mm 30 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"025158(1)","Лента RT 2-2500 24V Day5000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":3680.78,"d":"3,680.78"},2.5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4800-5200K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500х36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"025158(2)","Лента RT-A280-36mm 24V Day5000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":3680.78,"d":"3,680.78"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A280 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х36х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025159(1)","Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":3680.78,"d":"3,680.78"},2.5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500х36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"025159(2)","Лента RT-A280-36mm 24V Day4000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":3680.78,"d":"3,680.78"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A280 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 36 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х36х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025160(2)","Лента RT-A280-36mm 24V Warm3000 CRI98 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":3680.78,"d":"3,680.78"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A280 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х36х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025161(1)","Лента RT 2-2500 24V Warm2700 4x2 (2835, 700 LED, CRI98) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":3680.78,"d":"3,680.78"},2.5,"м","Поставка под заказ от 50м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 280 шт/м (700шт на 2.5м), белая плата 36 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 2500х36x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 28 светодиодов. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Высокая цветопередача CRI98 / A350 24V 58mm 36 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"025162(1)","Лента RT 2-2500 24V Day5000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":4773.04,"d":"4,773.04"},2.5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500х58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"025162(2)","Лента RT-A350-58mm 24V Day5000 CRI98 (36 W/m, IP20, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":4773.04,"d":"4,773.04"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A350 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 350 шт/м, белая плата шириной 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х58х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025163","Лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":4773.04,"d":"4,773.04"},2.5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500х58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"025163(2)","Лента RT-A350-58mm 24V Day4000 CRI98 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":4773.04,"d":"4,773.04"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A350 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 350 шт/м, белая плата шириной 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х58х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025164(2)","Лента RT-A350-58mm 24V Warm3000 CRI98 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":4773.04,"d":"4,773.04"},2.5,"м","Поставка под заказ от 25 м. Светодиодная широкая лента RT серии A350 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 350 шт/м, белая плата шириной 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х58х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025165","Лента RT 2-2500 24V Warm2700 5x2 (2835, 875 LED, CRI98) (Arlight, 36 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":4379.56,"d":"4,379.56"},2.5,"м","Поставка под заказ от 1000 м.Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 350 шт/м (875шт на 2.5м), белая плата 58 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95...98. Размеры 2500х58x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 35 светодиодов. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 12V 8-10 мм / A60 12V 8mm 2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"029752(3)","Лента RT-A60-8mm 12V White6000 (2 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, -)","Беларусь",613.46,50,"м","Поставка под заказ от 650 м. Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 2 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"029752(2)","Лента RT-A60-8mm 12V White6000 (2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",613.46,5,"м","Поставка под заказ от 300 м. Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 2 Вт/м (10 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"048982","Лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (2 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, -)","Беларусь",613.46,50,"м","Поставка под заказ от 650 м. Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 2 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"048983","Лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (2 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, -)","Беларусь",613.46,50,"м","Поставка под заказ от 650 м. Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 2 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Макс. длина подключения 5 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 12V 8-10 мм / A60 12V 8mm 4.8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021418(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021419(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"027934(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021420(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"014884(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"010522(2)","Лента RT-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"011568(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"034444","Лента RT-A60-8mm 12V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"024092(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"010597(B)","Лента RT 2-5000 12V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"010597(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"018088(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012813(2)","Лента RT-A60-8mm 12V UV400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1630.91,"d":"1,630.91"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Излучение УЛЬТРАФИОЛЕТ UV-A 400 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"010523(1)","Лента RT 2-5000 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"010523(3)","Лента RT-A60-8mm 12V Blue (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"010523(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Blue (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 3528, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"010520(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Green (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",688.28,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 525 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"010521(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Yellow (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",852.86,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"013568(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Orange (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",852.86,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"010526(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Red (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"013571(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Pink (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"040613","Лента NT-A60-8mm 12V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",525.18,5,"м","Светодиодная лента NT серии A60. Светодиоды SMD 3528, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"035698","Лента NT-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",525.18,5,"м","Светодиодная лента NT серии A60. Светодиоды SMD 3528, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"036156","Лента NT-A60-8mm 12V Day4000(4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",525.18,5,"м","Светодиодная лента NT серии A60. Светодиоды SMD 3528, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 12V 8-10 мм / A60 12V 8mm 7.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021404(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021405(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021406(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"016889(1)","Лента RT 2-5000 12V Cool 8K (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",583.54,5,"м","Поставка под заказ от 600 м.Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"015703(2)","Лента RT-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"015697(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"020019(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"015702(B)","Лента RT 2-5000 12V Warm2700 (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",583.54,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"015702(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"018108(2)","Лента RT-A60-8mm 12V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).  Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 12V 8-10 мм / B30 12V 10mm 7.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"016890","Лента RT 2-5000 12V Cool 8K (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",778.05,5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"010595(2)","Лента RT-B30-10mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",778.05,5,"м","Светодиодная лента RT серии B30. Светодиоды 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"011570(2)","Лента RT-B30-10mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",778.05,5,"м","Светодиодная лента RT серии B30. Светодиоды 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"028582(2)","Лента RT-B30-10mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",778.05,5,"м","Светодиодная лента RT серии B30. Светодиоды 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"010594(2)","Лента RT-B30-10mm 12V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",778.05,5,"м","Светодиодная лента RT серии B30. Светодиоды 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"018102(2)","Лента RT-B30-10mm 12V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",778.05,5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная лента RT серии B30. Светодиоды 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 12V 8-10 мм / C30 12V 8-12mm 7-12 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"013852","Лента ULTRA-5000 12V Cool 8K (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",812.84,5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000х12х1.5мм. Цена за 1м."]
[null,"018109","Лента ULTRA-5000 12V Warm2400 (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1137.15,"d":"1,137.15"},5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400K. Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода). Размеры 5000х12x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"019730","Лента RT 2-5000 12V Cool (5630, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",360.26,5,"м","Гибкая лента LUX-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ 7700-9600К. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000х12х1.5мм. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 12V 8-10 мм / A120 12V 8mm 9.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"013239(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012334(B)","Лента RT 2-5000 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды 2Х smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1,8мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м."]
[null,"012334(2)","Лента RT-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"042287","Лента RT-A120-8mm 12V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012341(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"034446","Лента RT-A120-8mm 12V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"024116(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012335(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"018091(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012812(2)","Лента RT-A120-8mm 12V UV400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Излучение УЛЬТРАФИОЛЕТ UV-A 400 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012330(3)","Лента RT-A120-8mm 12V Blue (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",718.2,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012330(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Blue (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",718.2,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды 3528, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012331(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Green (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",748.13,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012328(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"015902(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Orange (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"012329(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",778.05,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"015897(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Pink (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1241.89,"d":"1,241.89"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"040576","Лента NT-A120-8mm 12V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",567.08,5,"м","Светодиодная лента NT серии A120. Светодиоды SMD 3528, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"035704","Лента NT-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",567.08,5,"м","Светодиодная лента NT серии A120. Светодиоды SMD 3528, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"040610","Лента NT-A120-8mm 12V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",567.08,5,"м","Светодиодная лента NT серии A120. Светодиоды SMD 3528, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 12V 8-10 мм / A120 12V 8mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"028568(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"022459(2)","Лента RT-A120-8mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"024339(1)","Лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",740.64,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 25мм, 3 светодиода. Цена за 1м. Устанавливайте на алюминиевый профиль."]
[null,"024339(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"028570(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"024340(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"024341(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"028571(2)","Лента RT-A120-8mm 12V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 12V 8-10 мм / B60 12V 10mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"013341(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012339(B)","Лента RT 2-5000 12V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м."]
[null,"012339(2)","Лента RT-B60-10mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012338(B)","Лента RT 2-5000 12V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м."]
[null,"012338(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"028583","Лента RT 2-5000 12V Warm3000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"028583(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"028583(3)","Лента RT-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012349(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012815(2)","Лента RT-B60-10mm 12V UV400 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":2857.84,"d":"2,857.84"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет УЛЬТРАФИОЛЕТ UV-A 400 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012336","Лента RT 2-5000 12V Blue 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет СИНИЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м."]
[null,"012336(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Blue (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012336(3)","Лента RT-B60-10mm 12V Blue (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012337(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Green (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012342(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Yellow (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"015972(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Orange (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1915.2,"d":"1,915.20"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"012343(2)","Лента RT-B60-10mm 12V Red (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A120 24V 8mm 2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"057519","Лента UL-A120-8mm 24V White6000 (2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",775.06,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2 Вт/м (10 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. "]
[null,"057520","Лента UL-A120-8mm 24V Day4000 (2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",775.06,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2 Вт/м (10 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. "]
[null,"057522","Лента UL-A120-8mm 24V Warm3000 (2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",775.06,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2 Вт/м (10 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. "]
[null,"057523","Лента UL-A120-8mm 24V Warm2700 (2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",775.06,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2 Вт/м (10 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. "]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A30 24V 8mm 2.9 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"019916","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",478.8,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"019916(2)","Лента RT-A30-8mm 24V Cool 8K (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)","Беларусь",478.8,5,"м","Светодиодная лента RT серии A30. Светодиоды SMD 2835, 30 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019917","Лента RT 2-5000 24V White6000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",478.8,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"019917(2)","Лента RT-A30-8mm 24V White6000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",478.8,5,"м","Светодиодная лента RT серии A30. Светодиоды SMD 2835, 30 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019918","Лента RT 2-5000 24V Day4000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",478.8,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"019918(2)","Лента RT-A30-8mm 24V Day4000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",478.8,5,"м","Светодиодная лента RT серии A30. Светодиоды SMD 2835, 30 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024112","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",478.8,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"024112(2)","Лента RT-A30-8mm 24V Warm3000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",478.8,5,"м","Светодиодная лента RT серии A30. Светодиоды SMD 2835, 30 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019919(2)","Лента RT-A30-8mm 24V Warm2700 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 2.9 Вт/м, IP20)","Беларусь",478.8,5,"м","Светодиодная лента RT серии A30. Светодиоды SMD 2835, 30 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024111(2)","Лента RT-A30-8mm 24V Warm2400 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",478.8,5,"м","Светодиодная лента RT серии A30. Светодиоды SMD 2835, 30 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A60 24V 8mm 4.8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021412(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021413","Лента RT 2-5000 24V Day4000 (3528, 300 LED, CRI98) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",733.16,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"021413(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"027935(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021414(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 CRI98 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042280","Лента UL-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",628.43,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042281","Лента UL-A60-8mm 24V Day5000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",628.43,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042282","Лента UL-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",628.43,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"050584","Лента UL-A60-8mm 24V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",628.43,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042283","Лента UL-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",628.43,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042284","Лента UL-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",628.43,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042285","Лента UL-A60-8mm 24V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",628.43,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040611","Лента NT-A60-8mm 24V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",525.18,5,"м","Светодиодная лента NT серии A60. Светодиоды SMD 3528, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040572","Лента NT-A60-8mm 24V Day5000 (4.8 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",525.18,5,"м","Светодиодная лента NT серии A60. Светодиоды SMD 3528, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"016147(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Cool 8K (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"011504","Лента RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",553.61,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"011504(B)","Лента RT 2-5000 24V White6000 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"011504(2)","Лента RT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024581(2)","Лента RT-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,50,"м","Светодиодная лента RT серии A60 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"016144(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024583(1)","Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,50,"м","Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000х8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м."]
[null,"024583(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,50,"м","Светодиодная лента RT серии A60 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"034445","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3500 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024110(C)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 3m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,3,"м","Поставка под заказ. Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (14.4 Вт на 3 м). Размеры 3000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024110(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"024110(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024584(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,50,"м","Светодиодная лента RT серии A60 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"016145","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",553.61,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"016145(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP20)","Беларусь",553.61,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"016145(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024585(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",553.61,50,"м","Светодиодная лента RT серии A60 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"055375","Лента RT-A60-8mm 24V Carrot (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",694.98,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет МОРКОВНЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль.\n"]
[null,"055376","Лента RT-A60-8mm 24V Ice Blue (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",694.98,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль.\n"]
[null,"055374","Лента RT-A60-8mm 24V Ruby (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",694.98,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет РУБИНОВЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль.\n"]
[null,"055382","Лента RT-A60-8mm 24V Spring Green (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",694.98,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет САЛАТОВЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль.\n"]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A90 24V 10mm 4.8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"036207(1)","Лента ULTRA-A90-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038779","Лента RT-A90-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"036207","Лента RT-A90-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038778","Лента RT-A90-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038777","Лента RT-A90-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1599.49,"d":"1,599.49"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A90. Светодиоды SMD 2835, 90 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A140 24V 8mm 5 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"046968","Лента UL-A140-8mm 24V White6000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1158.1,"d":"1,158.10"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"053451","Лента UL-A140-8mm 24V Day5000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1158.1,"d":"1,158.10"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046969","Лента UL-A140-8mm 24V Day4000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1158.1,"d":"1,158.10"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046970","Лента UL-A140-8mm 24V Warm3500 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1158.1,"d":"1,158.10"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046971","Лента UL-A140-8mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1158.1,"d":"1,158.10"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046972","Лента UL-A140-8mm 24V Warm2700 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1158.1,"d":"1,158.10"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"053452","Лента UL-A140-8mm 24V Warm2400 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1158.1,"d":"1,158.10"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A80 24V 8mm 6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"024509(2)","Лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024521(2)","Лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024511(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024523(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Day5000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024512(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024524(1)","Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,50,"м","Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м. Размеры 50000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024524(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028525(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028528","Лента RT 2-5000-50m 24V Warm3500 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",733.16,50,"м","Поставка под заказ от 650 м. Рулон 50м для нарезки макс.5м. LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 3300-3600K. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 50000х8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 шт светодиодов. Катушка 50м. Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м."]
[null,"024513(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024525(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024514","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",733.16,5,"м","Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м). Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024514(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024526(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028526(2)","Лента RT-A80-8mm 24V Warm2400 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / M120 24V 8mm 6.5 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"024436(2)","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",951.62,5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024437(2)","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",951.62,5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040585","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3500 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",951.62,5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024438(2)","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",951.62,5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024439(2)","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (6.5 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",951.62,5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A112 24V 8mm 7 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"052759","Лента UL-A112-8mm 24V White6000 (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",807.98,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052760","Лента UL-A112-8mm 24V Day5000 (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",807.98,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052761","Лента UL-A112-8mm 24V Day4000 (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",807.98,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052762","Лента UL-A112-8mm 24V Warm3500 (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",807.98,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052763","Лента UL-A112-8mm 24V Warm3000 (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",807.98,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052764","Лента UL-A112-8mm 24V Warm2700 (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",807.98,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052765","Лента UL-A112-8mm 24V Warm2400 (7 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",807.98,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м (560 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A60 24V 8mm 7.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"044052","Лента UL-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",658.35,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044053","Лента UL-A60-8mm 24V Day5000 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",658.35,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044054","Лента UL-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",658.35,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"050585","Лента UL-A60-8mm 24V Warm3500 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",658.35,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044055","Лента UL-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",658.35,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044056","Лента UL-A60-8mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",658.35,5,"м","Светодиодная лента UL серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021407(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day5000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021408","Лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, CRI98) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",837.9,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021408(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021409(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024968","Лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024969","Лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",987.53,5,"м","CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99. Белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м."]
[null,"024970","Лента RT 2-5000 24V SUN Warm2700 (2835, 60 LED/m, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",987.53,5,"м","CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99 Белая плата ?8мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. Питание 24V, мощность 7,2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 100мм. Цена за 1м."]
[null,"020011(2)","Лента RT-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"020012(B)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",583.54,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"020012(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"020014(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"020013(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",583.54,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"020013(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028541(2)","Лента RT-A60-8mm 24V Warm2400 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",583.54,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / C72 24V 10mm 7.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040208","Лента ULTRA-C72-10mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040209","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Day5000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040210","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040211","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm3500 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040212","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040213","Лента ULTRA-C72-10mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C72. Светодиоды SMD 5630, 72 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 125 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A144 24V 10mm 7.7 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038783","Лента RT-A144-10mm 24V White6000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2218.94,"d":"2,218.94"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A144. Светодиоды SMD 2835, 144 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"036208","Лента RT-A144-10mm 24V Day4000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2218.94,"d":"2,218.94"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A144. Светодиоды SMD 2835, 144 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038782","Лента RT-A144-10mm 24V Warm3000 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2218.94,"d":"2,218.94"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A144. Светодиоды SMD 2835, 144 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038781","Лента RT-A144-10mm 24V Warm2700 (7.7 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2218.94,"d":"2,218.94"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A144. Светодиоды SMD 2835, 144 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.7 Вт/м (38.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / M320 24V 8mm 8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"047861","Лента MICROLED-M320-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 130 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1720.69,"d":"1,720.69"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M320. Светодиоды SMD 2216, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"047862","Лента MICROLED-M320-8mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 130 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1720.69,"d":"1,720.69"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M320. Светодиоды SMD 2216, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"047863","Лента MICROLED-M320-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 130 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1720.69,"d":"1,720.69"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M320. Светодиоды SMD 2216, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"047864","Лента MICROLED-M320-8mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 130 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1720.69,"d":"1,720.69"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M320. Светодиоды SMD 2216, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"047865","Лента MICROLED-M320-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 130 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1720.69,"d":"1,720.69"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M320. Светодиоды SMD 2216, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"047866","Лента MICROLED-M320-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 130 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1720.69,"d":"1,720.69"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M320. Светодиоды SMD 2216, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2мм. Мин.отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / M300 24V 8mm 8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"028617(2)","Лента MICROLED-M300-8mm 24V Cool 8K (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 8 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023556(2)","Лента MICROLED-M300-8mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023173(2)","Лента MICROLED-M300-8mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023558","Лента MICROLED-5000 24V Day4000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) (Arlight, 8 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная лента с микродиодами smd 2216, 300шт/м (1500шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х8х1.3мм, мин.отрезок 20мм (6 светодиодов). Цена указана за 1м."]
[null,"023558(2)","Лента MICROLED-M300-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023559(2)","Лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023560(2)","Лента MICROLED-M300-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A126 24V 10mm 8 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"044492","Лента UL-A126-10mm 24V White6000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044493","Лента UL-A126-10mm 24V Day5000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044495","Лента UL-A126-10mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044496","Лента UL-A126-10mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044497","Лента UL-A126-10mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044498","Лента UL-A126-10mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.165 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2043.88,"d":"2,043.88"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A126. Светодиоды SMD 2835, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 165 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A120 24V 8mm 9.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"042294","Лента UL-A120-8mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",728.67,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"042295","Лента UL-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",728.67,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"042296","Лента UL-A120-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",728.67,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"042297","Лента UL-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",728.67,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"042298","Лента UL-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",728.67,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"042299","Лента UL-A120-8mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",728.67,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"056725","Лента UL-A120-8mm 24V Warm1900 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",728.67,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 1900K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"021415(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"021416(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"027936(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"021417(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, CRI98) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",927.68,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K.Цветопередача CRI 95..98 Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м."]
[null,"021417(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",927.68,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"013747(B)","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"013747(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"010347(B)","Лента RT 2-5000 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м."]
[null,"010347(2)","Лента RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"024568(2)","Лента RT-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,50,"м","Светодиодная лента RT серии A120 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"011581(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"024570(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,50,"м","Светодиодная лента RT серии A120 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"034447","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"024108(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м."]
[null,"024108(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"024571(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,50,"м","Светодиодная лента RT серии A120 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"010346","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",650.27,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м."]
[null,"010346(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",650.27,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х1,8мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м."]
[null,"010346(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"024572(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,50,"м","Светодиодная лента RT серии A120 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"018090(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",650.27,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"013747","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",650.27,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>70. Размеры 5000х8x1.8мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"008783(3)","Лента RT-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",700.25,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"008782(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Green(9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",748.13,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"008780(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"015896(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Orange (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"008781(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Red (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",772.07,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"043385","Лента RT-A120-8mm 24V Gold (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1092.26,"d":"1,092.26"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗОЛОТОЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"043381","Лента RT-A120-8mm 24V Magenta (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",748.13,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ПУРПУРНО-РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"043382(1)","Лента RT-A120-8mm 24V Mint Blue (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",957.6,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БИРЮЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047719","Лента RT-A120-8mm 24V Peach Fuzz (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",816.45,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ПЕРСИКОВЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"043380","Лента RT-A120-8mm 24V Pink (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",882.79,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет РОЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"043383","Лента RT-A120-8mm 24V Scarlet (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",758.05,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет АЛЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"043382","Лента RT-A120-8mm 24V Tiffany (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",957.6,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БИРЮЗОВЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"043384","Лента RT-A120-8mm 24V Violet (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",837.9,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ФИОЛЕТОВЫЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040571","Лента NT-A120-8mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",567.08,5,"м","Светодиодная лента NT серии A120. Светодиоды SMD 3528, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A128 24V 8mm 9.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038755(1)","Лента RT-A128-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038755","Лента RT-A128-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038756(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Day5000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"036211(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"036211","Лента RT-A128-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038757(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038757","Лента RT-A128-8mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038758(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038758","Лента RT-A128-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038759(1)","Лента RT-A128-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038759","Лента RT-A128-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.6 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / M420 24V 8mm 9.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"046742","Лента MICROLED-M420-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1526.18,"d":"1,526.18"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M420. Светодиоды SMD 2216, 420 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"046743","Лента MICROLED-M420-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1526.18,"d":"1,526.18"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M420. Светодиоды SMD 2216, 420 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"046744","Лента MICROLED-M420-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1526.18,"d":"1,526.18"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M420. Светодиоды SMD 2216, 420 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"046745","Лента MICROLED-M420-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1526.18,"d":"1,526.18"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M420. Светодиоды SMD 2216, 420 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1 мм. Мин. отрезок 16.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A140 24V 8mm 10 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"046973","Лента UL-A140-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046974","Лента UL-A140-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046975","Лента UL-A140-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046976","Лента UL-A140-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046977","Лента UL-A140-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A280 24V 8mm 10 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"045568","Лента RT-A280-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1608.47,"d":"1,608.47"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A280. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045564","Лента RT-A280-8mm 24V Day4000  (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1608.47,"d":"1,608.47"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A280. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045564(1)","Лента RT-A280-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1608.47,"d":"1,608.47"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A280. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045567","Лента RT-A280-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1608.47,"d":"1,608.47"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A280. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045566","Лента RT-A280-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1608.47,"d":"1,608.47"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A280. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045565","Лента RT-A280-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1608.47,"d":"1,608.47"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A280. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.3мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A98 24V 8mm 10 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021451(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Day5000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021452","Лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",912.71,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021452(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Day4000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021453(1)","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x (2835, 490 LED, CRI98) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","Беларусь",912.71,5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021453(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"027937(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040005","Лента UL-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная лента UL серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040006","Лента UL-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная лента UL серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040007","Лента UL-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная лента UL серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040008","Лента UL-A98-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная лента UL серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019912(1)","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Поставка под заказ от 600 м. Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м, белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м, угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"019912(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Cool 8K (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019913(2)","Лента RT-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019914(B)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","Беларусь",733.16,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"019914(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019915(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019928(2)","Лента RT-A98-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",733.16,5,"м","Светодиодная лента RT серии A98. Светодиоды SMD 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A120 24V 10mm 10 W/m TWIST"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"030007","Лента TWIST-5000-2835-120-24V White6000 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, -)","КИТАЙ",851.37,5,"м","Гибкая лента повышенной прочности TWIST , светодиоды smd 2835,120шт/м (600шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"030007(2)","Лента TWIST-A120-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",851.37,5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040528","Лента TWIST-A120-10mm 24V Day5000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",851.37,5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"030009(2)","Лента TWIST-A120-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",851.37,5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"030010(2)","Лента TWIST-A120-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",851.37,5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / A128 24V 10mm 10 W/m TWIST "]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"050495","Лента TWIST-A128-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1170.07,"d":"1,170.07"},5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"050496","Лента TWIST-A128-10mm 24V Day5000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1170.07,"d":"1,170.07"},5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"050497","Лента TWIST-A128-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1170.07,"d":"1,170.07"},5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"050498","Лента TWIST-A128-10mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1170.07,"d":"1,170.07"},5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"050499","Лента TWIST-A128-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1170.07,"d":"1,170.07"},5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"050500","Лента TWIST-A128-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1170.07,"d":"1,170.07"},5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A128. Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм до 10 W/m / M700 24V 10mm 10 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"029685","Лента MICROLED-5000-2110-700-24V White6000 (10mm, 10W, IP20) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2822.33,"d":"2,822.33"},5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5750-6250K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х10x1.3мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Не требуется обязательная установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / X128 24V 8mm 11 W/m DOT"]
[{"$nulls":4},"Лента DOT, световая точка, X128"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040186","Лента DOT-X128-8mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",463.84,5,"м","Светодиодная лента DOT с видимой световой точкой серии X128. Светодиоды CSP, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040234","Лента DOT-X128-8mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",463.84,5,"м","Светодиодная лента DOT с видимой световой точкой серии X128. Светодиоды CSP, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040235","Лента DOT-X128-8mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",463.84,5,"м","Светодиодная лента DOT с видимой световой точкой серии X128. Светодиоды CSP, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 145°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.2 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / B80 24V 10mm 11 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041373","Лента UL-B80-10mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная лента UL серии B80. Светодиоды SMD 5060, 80 шт/м белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"041374","Лента UL-B80-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная лента UL серии B80. Светодиоды SMD 5060, 80 шт/м белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"041375","Лента UL-B80-10mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная лента UL серии B80. Светодиоды SMD 5060, 80 шт/м белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"041376","Лента UL-B80-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная лента UL серии B80. Светодиоды SMD 5060, 80 шт/м белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"041377","Лента UL-B80-10mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная лента UL серии B80. Светодиоды SMD 5060, 80 шт/м белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A252 24V 10mm 11 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"042316","Лента UL-A252-10mm 24V Day5000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":2259.34,"d":"2,259.34"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A252. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042317","Лента UL-A252-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":2259.34,"d":"2,259.34"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A252. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042319","Лента UL-A252-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":2259.34,"d":"2,259.34"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A252. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042320","Лента UL-A252-10mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":2259.34,"d":"2,259.34"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A252. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"022648","Лента RT 2-5000 24V White6000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"022648(2)","Лента RT-A252-10mm 24V White6000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 11 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023555","Лента RT 2-5000 24V White5500 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"028618(2)","Лента RT-A252-10mm 24V Day5000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Пакет 5 м. Цена за 1 м."]
[null,"022651","Лента RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) (Arlight, 10 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 27.77мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"022651(2)","Лента RT-A252-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028619(2)","Лента RT-A252-10mm 24V Warm3500 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"022652(2)","Лента RT-A252-10mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"022653(2)","Лента RT-A252-10mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028620(2)","Лента RT-A252-10mm 24V Warm2400 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 11 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Светодиодная лента RT-A252, открытая. Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЁПЛЫЙ 2400 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A112 24V 8mm 12 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"052742","Лента UL-A112-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052743","Лента UL-A112-8mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 5m)  (Arlight, 7 лет)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052744","Лента UL-A112-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052745","Лента UL-A112-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052746","Лента UL-A112-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052747","Лента UL-A112-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"052748","Лента UL-A112-8mm 24V Warm2400 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",912.71,5,"м","Светодиодная лента UL серии A112. Светодиоды SMD 2835, 112 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A160 24V 8mm 12 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040009","Лента UL-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040010","Лента UL-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"042314","Лента UL-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040011","Лента UL-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040012","Лента UL-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1496.25,"d":"1,496.25"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"024534(2)","Лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024550(2)","Лента RT-A160-8mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024536","Лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024536(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"026701","Лента RT 2-5000-50m 24V Day5000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Поставка под заказ от 1300 м. Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024537(B)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"029427(1)","Лента RT-5000-2835-160-24V Day4000 (Black 8mm, 12W/m, IP20) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Лента LUX, светодиоды smd 2835, 160шт/м (800шт на 5м). Эффективность 150 лм/Вт, черная плата 8мм, скотч 3М. Цвет Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м). Размеры 5000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024537(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"029427(2)","Лента RT-A160-BLACK-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, черная плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024552","Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024552(1)","Лента RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x (2835, 160 LED/m, LUX) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 12 Вт/м. Размеры 50000х8х1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024552(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028560(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028562(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая. Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЁПЛЫЙ 3500 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м). Размеры 50000x8x1.5 мм. Мин.отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс.длина подключения 5 м!"]
[null,"024538(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"029426(2)","Лента RT-A160-BLACK-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, черная плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024553(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024539(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024554(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 50m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},50,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160 (монтажная бобина 50 м). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028561(2)","Лента RT-A160-8mm 24V Warm2400 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A160. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A180 24V 10mm 12 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"044511","Лента UL-A180-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044512","Лента UL-A180-10mm 24V Day5000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044513","Лента UL-A180-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044514","Лента UL-A180-10mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044515","Лента UL-A180-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044516","Лента UL-A180-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.180 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 180 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / M120 24V 8mm 14 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"024424","Лента MICROLED-5000HP 24V White6000 8mm (2216, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 14 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1023.44,"d":"1,023.44"},5,"м","Поставка под заказ от 300 м. Мощная Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 13 Вт/м (70 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>90. Размеры 5000х8х1.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"024428(2)","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Day5000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1023.44,"d":"1,023.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024429(2)","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Day4000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1023.44,"d":"1,023.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024431(2)","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm3000 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1023.44,"d":"1,023.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024432(2)","Лента MICROLED-M120-8mm 24V Warm2700 (14 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1023.44,"d":"1,023.44"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M120. Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A120 24V 8mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"042300","Лента UL-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",796.01,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"042301","Лента UL-A120-8mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",796.01,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"042302","Лента UL-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",796.01,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"042303","Лента UL-A120-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",796.01,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"042304","Лента UL-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",796.01,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"042305","Лента UL-A120-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",796.01,5,"м","Светодиодная лента UL серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"021403","Лента RT 2-5000 24V Day5000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021403(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"021410(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"028573(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"021411","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021411(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"027940(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, CRI98) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI=95..98. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"027940(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1032.41,"d":"1,032.41"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"016888","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",740.64,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"016888(1)","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",740.64,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"016888(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"015696(2)","Лента RT-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"028283(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"015698(B)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",740.64,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"015698(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"028521(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"020393(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",740.64,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"020393(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"015699","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",740.64,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"015699(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"018111","Лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",740.64,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"018111(1)","Лента RT 2-5000 24V Warm2400 2x (2835, 600 LED, PRO) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",740.64,5,"м","Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x1.5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"018111(2)","Лента RT-A120-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",740.64,5,"м","Светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A180 24V 8mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040549(1)","Лента UL-A180-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"017419(2)","Лента UL-A180-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A180. Светодиоды SMD 2835, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"018729(2)","Лента RT-A180-8mm 24V Cool 10K (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A180. Светодиоды SMD 3528, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"017429","Лента RT6-3528-180 24V White6000 3x (900 LED) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"017429(2)","Лента RT-A180-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A180. Светодиоды SMD 3528, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040547","Лента RT-A180-8mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A180. Светодиоды SMD 3528, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"017418","Лента RT6-3528-180 24V Day4000 3x (900 LED) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"017418(2)","Лента RT-A180-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A180. Светодиоды SMD 3528, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040549","Лента RT-A180-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A180. Светодиоды SMD 3528, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028576(2)","Лента RT-A180-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A180. Светодиоды SMD 3528, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"017419","Лента RT6-3528-180 24V Warm2700 3x (900 LED) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х8x2мм. Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"017419(1)","Лента RT-A180-8mm 24V Warm2700 (14.4W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A180. Светодиоды SMD 3528, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028577(2)","Лента RT-A180-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A180. Светодиоды SMD 3528, 180 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / B60 24V 10mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021423(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Поставка под заказ от 250 м. Светодиодная лента RT серии B60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021422(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021421(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"013757(1)","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Минимальный заказ 500 м."]
[null,"013757(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"008829","Лента RT 2-5000 24V White6000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"008829(2)","Лента RT-B60-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"008829(3)","Лента RT-B60-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"011571(B)","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"011571(3)","Лента RT-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028589(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028589(3)","Лента RT-B60-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"008828","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"008828(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"008828(3)","Лента RT-B60-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"018099(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"008819(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Blue (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"008819(3)","Лента RT-B60-10mm 24V Blue (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"008818(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Green (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1526.18,"d":"1,526.18"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"008816(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Yellow (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1526.18,"d":"1,526.18"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"015974(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Orange (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1915.2,"d":"1,915.20"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Минимальный заказ 1000 м."]
[null,"008817(2)","Лента RT-B60-10mm 24V Red (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1211.96,"d":"1,211.96"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / C64 24V 10mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037457","Лента ULTRA-C64-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1342.14,"d":"1,342.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C64. Светодиоды 5630, 64 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036359","Лента ULTRA-C64-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1342.14,"d":"1,342.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C64. Светодиоды 5630, 64 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037450","Лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1342.14,"d":"1,342.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C64. Светодиоды 5630, 64 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037455","Лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1342.14,"d":"1,342.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C64. Светодиоды 5630, 64 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 125 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / C126 24V 10mm 14.4 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040218","Лента ULTRA-C126-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040219","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Day5000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040220","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040221","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040222","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"040223","Лента ULTRA-C126-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2895.24,"d":"2,895.24"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C126. Светодиоды SMD 5630, 126 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 71.4 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A140 24V 8mm 15 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"046978","Лента UL-A140-8mm 24V White6000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"053453","Лента UL-A140-8mm 24V Day5000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046979","Лента UL-A140-8mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046980","Лента UL-A140-8mm 24V Warm3500 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046981","Лента UL-A140-8mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046982","Лента UL-A140-8mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"053455","Лента UL-A140-8mm 24V Warm2400 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A176 24V 8mm 15 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"052599","Лента UL-A176-8mm 24V Cool 8K (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1325.68,"d":"1,325.68"},5,"м","Поставка под заказ от 300 м. Светодиодная лента UL серии A176. Светодиоды SMD 2835, 176 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 45.45 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048130","Лента UL-A176-8mm 24V White6000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1325.68,"d":"1,325.68"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A176. Светодиоды SMD 2835, 176 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин.отрезок 45.45 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048131","Лента UL-A176-8mm 24V Day5000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1325.68,"d":"1,325.68"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A176. Светодиоды SMD 2835, 176 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 45.45 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048132","Лента UL-A176-8mm 24V Day4000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1325.68,"d":"1,325.68"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A176. Светодиоды SMD 2835, 176 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 45.45 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048133","Лента UL-A176-8mm 24V Warm3500 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1325.68,"d":"1,325.68"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A176. Светодиоды SMD 2835, 176 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 45.45 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048134","Лента UL-A176-8mm 24V Warm3000 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1325.68,"d":"1,325.68"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A176. Светодиоды SMD 2835, 176 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 45.45 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048135","Лента UL-A176-8mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1325.68,"d":"1,325.68"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A176. Светодиоды SMD 2835, 176 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 45.45 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"052598","Лента UL-A176-8mm 24V Warm2400 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1325.68,"d":"1,325.68"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A176. Светодиоды SMD 2835, 176 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 45.45 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / X192 24V 10mm 16 W/m DOT"]
[{"$nulls":4},"Лента DOT, световая точка, X192"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040187","Лента DOT-X192-10mm 24V White6000 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",793.01,5,"м","Светодиодная лента DOT с видимой световой точкой серии X192. Светодиоды CSP, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 140°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040236","Лента DOT-X192-10mm 24V Day4000 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",793.01,5,"м","Светодиодная лента DOT с видимой световой точкой серии X192. Светодиоды CSP, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 140°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040237","Лента DOT-X192-10mm 24V Warm3000 (16 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",793.01,5,"м","Светодиодная лента DOT с видимой световой точкой серии X192. Светодиоды CSP, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 140°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.2 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A168 24V 10mm 17 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"044304","Лента UL-A168-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1277.8,"d":"1,277.80"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042323","Лента UL-A168-10mm 24V Day5000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1277.8,"d":"1,277.80"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042324","Лента UL-A168-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1277.8,"d":"1,277.80"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042325","Лента UL-A168-10mm 24V Warm3500 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1277.8,"d":"1,277.80"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042326","Лента UL-A168-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1277.8,"d":"1,277.80"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"042327","Лента UL-A168-10mm 24V Warm2700 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1277.8,"d":"1,277.80"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025138(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Day5000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025147","Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, CRI98) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI 95..98. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"025147(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Day4000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025148(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025149(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 CRI98 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019092","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Поставка под заказ от 500 м.Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"019092(1)","Лента RT 2-5000 24V Cool 8K 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Поставка под заказ от 500 м.Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"019092(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Cool 8K (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019093(B)","Лента RT 2-5000 24V White6000 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"019093(2)","Лента RT-A168-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019094","Лента RT 2-5000 24V Day4000 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"019094(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028602(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Warm3500 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"020392(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"020392(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019095","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 3x (2835, 840 LED, LUX) (Arlight, 17 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 168 шт/м (840шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 41.67мм, 7 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"019095(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Warm2700 (17 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A288 24V 10mm 17 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"054928","Лента ULTRA-A288-10mm 24V White6000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"054929","Лента ULTRA-A288-10mm 24V Day5000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"054930","Лента ULTRA-A288-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"054931","Лента ULTRA-A288-10mm 24V Warm3000 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"054932","Лента ULTRA-A288-10mm 24V Warm2700 (17 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3426.41,"d":"3,426.41"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии A288. Светодиоды 2835, 288 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17 Вт/м (85 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A192 24V 10mm 17.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038773","Лента RT-A192-10mm 24V White6000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038743","Лента RT-A192-10mm 24V Day5000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036212","Лента RT-A192-10mm 24V Day4000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036212(1)","Лента RT-A192-10mm 24V Day4000 (17.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038774","Лента RT-A192-10mm 24V Warm3500 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038775","Лента RT-A192-10mm 24V Warm3000 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038775(1)","Лента RT-A192-10mm 24V Warm3000 (17.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038776","Лента RT-A192-10mm 24V Warm2700 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A192. Светодиоды SMD 2835, 192 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"055994","Лента RT-A192-10mm 24V Warm2400 (17.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1541.14,"d":"1,541.14"},5,"м","Светодиодная лента RT-A192, открытая. Светодиоды 2835, 192 шт/м (960 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.6 Вт/м (88 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 41.67 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A240 24V 10mm 19.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"052601","Лента UL-A240-10mm 24V Cool 8K (19 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1572.56,"d":"1,572.56"},5,"м","Поставка под заказ от 240 м. Светодиодная лента UL серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048123","Лента UL-A240-10mm 24V White6000 (19 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1572.56,"d":"1,572.56"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048125","Лента UL-A240-10mm 24V Day5000 (19 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1572.56,"d":"1,572.56"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048126","Лента UL-A240-10mm 24V Day4000 (19 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1572.56,"d":"1,572.56"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048127","Лента UL-A240-10mm 24V Warm3500 (19 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1572.56,"d":"1,572.56"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048128","Лента UL-A240-10mm 24V Warm3000 (19 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1572.56,"d":"1,572.56"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"048129","Лента UL-A240-10mm 24V Warm2700 (19 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1572.56,"d":"1,572.56"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"052600","Лента UL-A240-10mm 24V Warm2400 (19 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":1572.56,"d":"1,572.56"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"018728(2)","Лента RT-A240-10mm 24V Cool 8K (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 3528, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"017430(2)","Лента RT-A240-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 3528, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"040543","Лента RT-A240-10mm 24V Day5000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 3528, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"017431","Лента RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4300K. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"017431(2)","Лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 3528, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"040545","Лента RT-A240-10mm 24V Warm3500 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 3528, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"028621(2)","Лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 3528, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"017428","Лента RT 6-3528-240 24V Warm2700 4х (1200 LED) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900K. Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х10x2мм. Мин.отрезок 25мм, 6 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"017428(1)","Лента RT-A240-10mm 24V Warm2700 (19.2W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 3528, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"028622(2)","Лента RT-A240-10mm 24V Warm2400 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 3528, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / C112 24V 10mm 19.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037456","Лента ULTRA-C112-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C112. Светодиоды SMD 5630, 112 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036314","Лента ULTRA-C112-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C112. Светодиоды SMD 5630, 112 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037452","Лента ULTRA-C112-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C112. Светодиоды SMD 5630, 112 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037454","Лента ULTRA-C112-10mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C112. Светодиоды SMD 5630, 112 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 160 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / C180 24V 10mm 19.2 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"040246","Лента ULTRA-C180-10mm 24V White6000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040247","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Day5000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040248","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040249","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm3500 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040250","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"040251","Лента ULTRA-C180-10mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.200 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":3700.23,"d":"3,700.23"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента ULTRA серии C180. Светодиоды SMD 5630, 180 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 200 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.4 мм. Мин. отрезок 50 мм, 9 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A200 24V 10mm 20 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037227","Лента UL-A200-10mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037219","Лента UL-A200-10mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037225","Лента UL-A200-10mm 24V Warm3500 (20 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037224","Лента UL-A200-10mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037222","Лента UL-A200-10mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[null,"037223","Лента UL-A200-10mm 24V Warm2400 (20 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":2453.85,"d":"2,453.85"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента UL серии A200. Светодиоды SMD 2835, 200 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов). Цена за 1 м. Обязательна установка на алюминиевый профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / M700 24V 10mm 20 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"027024","Лента MICROLED-5000 24V White6000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":2822.33,"d":"2,822.33"},5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5600-6500K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"027025(2)","Лента MICROLED-M700-10mm 24V Day5000 (20 W/m, IP20, 2110, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":2941.74,"d":"2,941.74"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED-M700, открытая. Светодиоды 2110, 700 шт/м (3500 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000 K, цветопередача CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 10 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"027026","Лента MICROLED-5000 24V Day4000 10mm (2110, 700 LED/m, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":3351.6,"d":"3,351.60"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2110, 700шт/м (3500шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4260K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х10x1.5мм. Мин.отрезок 10мм, 7 шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / M300 24V 10mm 21.6 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"023586(2)","Лента MICROLED-M300-10mm 24V White6000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1768.57,"d":"1,768.57"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023588(1)","Лента MICROLED-M300-10mm 24V Day5000 (21.6W/m, IP20,2216, 5m) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1768.57,"d":"1,768.57"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023589(2)","Лента MICROLED-M300-10mm 24V Day4000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1768.57,"d":"1,768.57"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023590(2)","Лента MICROLED-M300-10mm 24V Warm3000 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1768.57,"d":"1,768.57"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"023591(2)","Лента MICROLED-M300-10mm 24V Warm2700 (21.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 21.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1768.57,"d":"1,768.57"},5,"м","Светодиодная лента MICROLED серии M300. Светодиоды SMD 2216, 300 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 21.6 Вт/м (108 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.3 мм. Мин. отрезок 20 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / A240 24V 10mm 22 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038741","Лента RT-A240-10mm 24V White6000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038742","Лента RT-A240-10mm 24V Day5000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036213","Лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"036213(1)","Лента RT-A240-10mm 24V Day4000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038744","Лента RT-A240-10mm 24V Warm3500 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038745","Лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038745(1)","Лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (22 W/m, IP20, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038746","Лента RT-A240-10mm 24V Warm2700 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная высокоэффективная лента RT серии A240. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"055992","Лента RT-A240-10mm 24V Warm2400 (22 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1660.84,"d":"1,660.84"},5,"м","Светодиодная лента RT-A240, открытая. Светодиоды 2835, 240 шт/м (1200 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.6 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / B96 24V 10mm 23 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"017427(2)","Лента RT-B96-10mm 24V White6000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1457.35,"d":"1,457.35"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B96. Светодиоды SMD 5060, 96 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"040602","Лента RT-B96-10mm 24V Day5000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1457.35,"d":"1,457.35"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B96. Светодиоды SMD 5060, 96 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"017424","Лента RT 6-5050-96 24V Day4000 3x (480 LED) (Arlight, 23 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1457.35,"d":"1,457.35"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4300К. Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90. Размеры 5000х10х2.2мм. Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"017424(2)","Лента RT-B96-10mm 24V Day4000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1457.35,"d":"1,457.35"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B96. Светодиоды SMD 5060, 96 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"040603","Лента RT-B96-10mm 24V Warm3500 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1457.35,"d":"1,457.35"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B96. Светодиоды SMD 5060, 96 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"028606(2)","Лента RT-B96-10mm 24V Warm3000 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1457.35,"d":"1,457.35"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B96. Светодиоды SMD 5060, 96 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"017425(2)","Лента RT-B96-10mm 24V Warm2700 (23 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 23 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1457.35,"d":"1,457.35"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B96. Светодиоды SMD 5060, 96 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24V, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин.отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 24V 8-10 мм свыше 10 W/m / C60 24V 12mm 27 W/m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"015286","Лента ULTRA-5000 24V Day4000 2x (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 30 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000х12х1.5мм. Цена за 1м. ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!"]
[null,"017459","Лента ULTRA-5000 24V Day4000 2xH (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000х12х1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!"]
[null,"017456","Лента ULTRA-5000 24V Warm2700 2xH (5630, 300 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2600-2800К. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85. Размеры 5000х12х1.5мм. Цена за 1м. Установка на профиль обязательна!"]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Универсальные 48V 10 мм / A120 48V 10mm 10 W/m 30m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"053416","Лента UL-A120-10mm 48V Cool 8K (10 W/m, IP20, 30m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,30,"м","Светодиодная лента UL серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"053134","Лента UL-A120-10mm 48V White6000 (10 W/m, IP20, 30m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,30,"м","Светодиодная лента UL серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"053135","Лента UL-A120-10mm 48V Day5000 (10 W/m, IP20, 30m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,30,"м","Светодиодная лента UL серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"053136","Лента UL-A120-10mm 48V Day4000 (10 W/m, IP20, 30m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,30,"м","Светодиодная лента UL серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"053419","Лента UL-A120-10mm 48V Warm3500 (10 W/m, IP20, 30m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,30,"м","Светодиодная лента UL серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"053137","Лента UL-A120-10mm 48V Warm3000 (10 W/m, IP20, 30m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,30,"м","Светодиодная лента UL серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"053138","Лента UL-A120-10mm 48V Warm2700 (10 W/m, IP20, 30m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,30,"м","Светодиодная лента UL серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"053413","Лента UL-A120-10mm 48V Warm2400 (10 W/m, IP20, 30m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",927.68,30,"м","Светодиодная лента UL серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 48 В, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.5 мм. Мин.отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"038805","Лента RT-A120-10mm 48V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",942.64,30,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 9.6 Вт/м (288 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 33.3 мм, 4 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"038804","Лента RT-A120-10mm 48V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",942.64,30,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 9.6 Вт/м (288 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 33.3 мм, 4 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"032189","Лента RT-A120-10mm 48V Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",942.64,30,"м","Светодиодная лента RT серии A120 с подключением 30 м с одной стороны (без стабилизаторов). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 9.6 Вт/м (288 Вт на 30 м). Размеры 30000x10x1.6 мм. Мин. отрезок 33.3 мм, 4 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X360 5V 5 W/m IP65"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041708","Лента герметичная COB-SE-X360-8mm 5V White6000 (5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1478.3,"d":"1,478.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X360, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041384","Лента герметичная COB-SE-X360-8mm 5V Day4000 (5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1478.3,"d":"1,478.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X360, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041709","Лента герметичная COB-SE-X360-8mm 5V Warm3000 (5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1478.3,"d":"1,478.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X360, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041710(1)","Лента герметичная COB-SE-X360-8mm 5V Warm2700 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1478.3,"d":"1,478.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X360, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041710","Лента герметичная COB-SE-X360-8mm 5V Warm2700 (5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1478.3,"d":"1,478.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X360, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 360 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 5 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4 мм. Мин. отрезок 13.9 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A60 12V 4.8 W/m IP65-IP68"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"016836(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"016836","Лента RTW 2-5000SE 12V Cool (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",867.83,5,"м","Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000K. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"014627(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"015447(B)","Лента RTW 2-5000SE 12V Day (3528, 300 LED, LUX) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3700-4300K. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"015447(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"014795(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"014799(3)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Blue (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"014799(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Blue (4.8 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 3528, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"015731(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Yellow (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"034865","Лента герметичная RTW-P-A60-11mm 12V Green (4.8 W/m, IP66, 3528, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",897.75,5,"м","Светодиодная лента RTW-P-A60, герметичная (P-силиконовая трубка). Светодиоды 3528, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 11 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ 525 nm, угол 120°. Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021100(2)","Лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021101(2)","Лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"028506(2)","Лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"021099(2)","Лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"034006","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V White6000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"033664","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Day4000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"033783","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Warm3000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"034012","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Blue (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"036055","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 12V Red (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / B30 12V 7.2 W/m IP65"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"014693(2)","Лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Поставка под заказ от 250 м. Светодиодная герметичная лента RTW серии B30, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100, 3 светодиода мм. Цена за 1 м."]
[null,"016843(2)","Лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Поставка под заказ от 250 м. Светодиодная герметичная лента RTW серии B30, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100, 3 светодиода мм. Цена за 1 м."]
[null,"015135(1)","Лента RTW 2-5000SE 12V Blue (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Поставка под заказ от 250 м. Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет СИНИЙ . Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"015135(2)","Лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V Blue (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B30, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет синий 470 нм, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 100, 3 светодиода мм. Цена за 1 м."]
[null,"016508","Лента RTW 2-5000SE 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",977.9,5,"м","Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A60 12V 7.2 W/m IP65"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"020516","Лента RTW 2-5000SE 12V Cool (2835, 300 LED, PRO) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Поставка под заказ от 1200 м. Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 60 шт/м (300 шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000K. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"020517(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V White6000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"020518(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"020519(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 12V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A120 12V 9.6 W/m IP65-IP68"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"016838(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"014637(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"015441(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"015441(3)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"015730(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"014798(3)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Blue (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"014792(1)","Лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Герметичная IP65 (силикон поверх платы) гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х8х2,2мм. Мин.отрезок 25мм (3 LED). Цена за 1м."]
[null,"014792(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Green (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"014883(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1586.03,"d":"1,586.03"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"014880(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Red (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"022318(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"022319(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"022320(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"028547(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 12V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"033895","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Cool 10K (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>70, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"033784","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"034002","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"033901","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"033792","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Green (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"033903","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Yellow (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1885.28,"d":"1,885.28"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"033793","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 12V Red (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1885.28,"d":"1,885.28"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A60 24V 4.8 W/m IP65-IP68"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"024806(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024261(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024260(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021556(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021556(3)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",867.83,5,"м","Светодиодная лента RTW-SE-A60, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"055407","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"024562(2)","Лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1241.89,"d":"1,241.89"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024564(2)","Лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1241.89,"d":"1,241.89"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024565(2)","Лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1241.89,"d":"1,241.89"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024566(2)","Лента герметичная RTW-PS-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1241.89,"d":"1,241.89"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (240 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"034180","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Cool 8K (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"034157","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"034158","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"034159","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"034160","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Blue (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 4.8 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"034181","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Green (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"034182","Лента герметичная RTW-PFS-A60-11mm 24V Red (4.8 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",979.9,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A80 24V 4.8 W/m IP67"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"045159","Лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1738.64,"d":"1,738.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25..100°С."]
[null,"045161","Лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1738.64,"d":"1,738.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25..100°С."]
[null,"045162","Лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Warm3500 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1738.64,"d":"1,738.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25..100°С."]
[null,"045163","Лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1738.64,"d":"1,738.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25..100°С."]
[null,"045164","Лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1738.64,"d":"1,738.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25..100°С."]
[null,"053506","Лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Warm2400 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1738.64,"d":"1,738.64"},5,"м","Светодиодная лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+100°С."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X420 24V 4.8 W/m IP67 Long Run 15m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"049053","Лента герметичная COB-PS-X420-12mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, 15m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1711.25,"d":"1,711.25"},15,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X420, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (72 Вт на 15 м). Размеры 15000x12x4.5мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"049054","Лента герметичная COB-PS-X420-12mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP67, 15m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1711.25,"d":"1,711.25"},15,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X420, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (72 Вт на 15 м). Размеры 15000x12x4.5мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"049055","Лента герметичная COB-PS-X420-12mm 24V Warm3000 (4.8 W/m, IP67, 15m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1711.25,"d":"1,711.25"},15,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X420, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (72 Вт на 15 м). Размеры 15000x12x4.5мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"049056","Лента герметичная COB-PS-X420-12mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 15m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1711.25,"d":"1,711.25"},15,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X420, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 420 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (72 Вт на 15 м). Размеры 15000x12x4.5мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A140 24V 5 W/m IP65"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"057514","Лента герметичная RTW-SE-A140-8mm 24V White6000 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1342.07,"d":"1,342.07"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A140, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"057515","Лента герметичная RTW-SE-A140-8mm 24V Day4000 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1342.07,"d":"1,342.07"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A140, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"057516","Лента герметичная RTW-SE-A140-8mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1342.07,"d":"1,342.07"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A140, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"057517","Лента герметичная RTW-SE-A140-8mm 24V Warm2700 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1342.07,"d":"1,342.07"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A140, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / M240 24V 5 W/m IP65 VELA"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"053266","Лента герметичная VELA-M240-2.5x6mm 24V White6000 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":2803.97,"d":"2,803.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента VELA серии M240, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2020, 240 шт/м, прозрачный скотч TESA. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x2.5x6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[null,"053267","Лента герметичная VELA-M240-2.5x6mm 24V Day4000 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":2803.97,"d":"2,803.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента VELA серии M240, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2020, 240 шт/м, прозрачный скотч TESA. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x2.5x6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[null,"053268","Лента герметичная VELA-M240-2.5x6mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":2803.97,"d":"2,803.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента VELA серии M240, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2020, 240 шт/м, прозрачный скотч TESA. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x2.5x6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[null,"053269","Лента герметичная VELA-M240-2.5x6mm 24V Warm2700 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":2803.97,"d":"2,803.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента VELA серии M240, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2020, 240 шт/м, прозрачный скотч TESA. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x2.5x6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[null,"053270","Лента герметичная VELA-M240-2.5x6mm 24V Warm2400 (5 W/m, IP65, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":2803.97,"d":"2,803.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента VELA серии M240, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2020, 240 шт/м, прозрачный скотч TESA. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x2.5x6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на алюминиевый профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A80 24V 6 W/m IP67"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"028530(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Cool 8K (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028532(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Cool 8K (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},50,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Светодиодная герметичная лента RTW серии A80 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024515(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024527(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024517(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024529(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day5000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024518(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024530(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028531(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028533(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3500 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024519(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024531(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024520(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"024532(2)","Лента герметичная RTW-PS-A80-10mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},50,"м","Поставка под заказ от 100 м. Светодиодная герметичная лента RTW серии A80 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м). Размеры 50000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X480 24V 6 W/m IP67"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"060450","Лента герметичная COB-PSW-X480-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2124.68,"d":"2,124.68"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч Tesa. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 200°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм, мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -40...+100°С."]
[null,"060451","Лента герметичная COB-PSW-X480-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2124.68,"d":"2,124.68"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч Tesa. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 200°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм, мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -40...+100°С."]
[null,"060452","Лента герметичная COB-PSW-X480-8mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2124.68,"d":"2,124.68"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 200°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм, мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -40...+100°С."]
[null,"060453","Лента герметичная COB-PSW-X480-8mm 24V Warm2700 (6 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2124.68,"d":"2,124.68"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 200°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм, мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -40...+100°С."]
[null,"060454","Лента герметичная COB-PSW-X480-8mm 24V Warm2400 (6 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2124.68,"d":"2,124.68"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 200°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм, мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -40...+100°С."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X400 24V 7.2 W/m IP67"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041698","Лента герметичная COB-PS-X400-7mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2042.38,"d":"2,042.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X400, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х7х4 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"039959","Лента герметичная COB-PS-X400-7mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2042.38,"d":"2,042.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X400, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х7х4 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041699","Лента герметичная COB-PS-X400-7mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2042.38,"d":"2,042.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X400, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х7х4 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"041700","Лента герметичная COB-PS-X400-7mm 24V Warm2700 (7.2 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2042.38,"d":"2,042.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X400, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х7х4 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A60 24V 7.2 W/m IP65"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"020521(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Cool 10K (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"020522(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V White6000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"020523(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"020525(2)","Лента герметичная RTW-SE-A60-8mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",867.83,5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X320 24V 8 W/m IP65"]
[{"$nulls":4},"Бескорпусные ленты, серия X420.\nСлой люминофора равномерно нанесен по всей длине ленты, неразрывная яркая световая линия.\nОригинальный 3М скотч для крепления."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"058762","Лента герметичная COB-SE-X320-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1156.35,"d":"1,156.35"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X320, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 8 Вт/м (45 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"058764","Лента герметичная COB-SE-X320-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1156.35,"d":"1,156.35"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X320, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 8 Вт/м (45 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"058765","Лента герметичная COB-SE-X320-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1156.35,"d":"1,156.35"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X320, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 8 Вт/м (45 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X480 24V 8 W/m IP67"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"047889","Лента герметичная COB-PSW-X480-6mm 24V White6000 (8 W/m, IP67, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2485.27,"d":"2,485.27"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480, шт/м, белая плата шириной 4 мм, прозрачный скотч Tesa (метки резки на обратной стороне ленты). Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х6.2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"047890","Лента герметичная COB-PSW-X480-6mm 24V Day4000 (8 W/m, IP67, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2485.27,"d":"2,485.27"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480, шт/м, белая плата шириной 4 мм, прозрачный скотч Tesa (метки резки на обратной стороне ленты). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х6.2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"047891","Лента герметичная COB-PSW-X480-6mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP67, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2485.27,"d":"2,485.27"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480, шт/м, белая плата шириной 4 мм, прозрачный скотч Tesa (метки резки на обратной стороне ленты). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х6.2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"047892","Лента герметичная COB-PSW-X480-6mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP67, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2485.27,"d":"2,485.27"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480, шт/м, белая плата шириной 4 мм, прозрачный скотч Tesa (метки резки на обратной стороне ленты). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х6.2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"047893","Лента герметичная COB-PSW-X480-6mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP67, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2485.27,"d":"2,485.27"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480, шт/м, белая плата шириной 4 мм, прозрачный скотч Tesa (метки резки на обратной стороне ленты). Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х6х6.2 мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X960 24V 8 W/m IP65 LUNA 360°"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"053350","Лента герметичная LUNA-X960-D8mm 24V White6000 (8 W/m, IP65, 360deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3801.97,"d":"3,801.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента LUNA сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 960 шт/м, белая плата шириной 3 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 360°, круговое свечение. Мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000х8х8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м."]
[null,"053351","Лента герметичная LUNA-X960-D8mm 24V Day5000 (8 W/m, IP65, 360deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3801.97,"d":"3,801.97"},5,"м","Поставка под заказ от 125 м. Светодиодная герметичная лента LUNA сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 960 шт/м, белая плата шириной 3 мм. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 360°, круговое свечение. Мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000х8х8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м."]
[null,"053352","Лента герметичная LUNA-X960-D8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP65, 360deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3801.97,"d":"3,801.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента LUNA сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 960 шт/м, белая плата шириной 3 мм. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 360°, круговое свечение. Мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000х8х8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м."]
[null,"053353","Лента герметичная LUNA-X960-D8mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP65, 360deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3801.97,"d":"3,801.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента LUNA сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 960 шт/м, белая плата шириной 3 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 360°, круговое свечение. Мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000х8х8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м."]
[null,"053354","Лента герметичная LUNA-X960-D8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP65, 360deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3801.97,"d":"3,801.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента LUNA сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 960 шт/м, белая плата шириной 3 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 360°, круговое свечение. Мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000х8х8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м."]
[null,"053355","Лента герметичная LUNA-X960-D8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP65, 360deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3801.97,"d":"3,801.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента LUNA сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 960 шт/м, белая плата шириной 3 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 360°, круговое свечение. Мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000х8х8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м."]
[null,"053356","Лента герметичная LUNA-X960-D8mm 24V Warm2400 (8 W/m, IP65, 360deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3801.97,"d":"3,801.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента LUNA сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 960 шт/м, белая плата шириной 3 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 360°, круговое свечение. Мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000х8х8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A120 24V 9.6 W/m IP65-IP68"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"058268","Лента герметичная RTW-SE-A120-5mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"058270","Лента герметичная RTW-SE-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"058272","Лента герметичная RTW-SE-A120-5mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"058273","Лента герметичная RTW-SE-A120-5mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"016832(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Cool 10K (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"014678","Лента RTW 2-5000SE 24V White 2x(3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500K. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х8x2.2мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"014678(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"015443(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"015443(3)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"014679(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"055405","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"014676(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"014676(3)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Blue (9.6 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1361.59,"d":"1,361.59"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"016510(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Green (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"016510(3)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Green (9.6 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1077.3,"d":"1,077.30"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"015132(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1586.03,"d":"1,586.03"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"015067(2)","Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Red (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1167.08,"d":"1,167.08"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"018997(2)","Лента герметичная RTW-PW-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Герметичный)","КИТАЙ",{"v":1152.11,"d":"1,152.11"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K,  индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"013520","Лента RTW 2-5000PGS 24V White 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке с герметиком), светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), красный скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5700-6500K. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х11x5мм. Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Замена на 034026"]
[null,"040708","Лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1466.33,"d":"1,466.33"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040709","Лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1466.33,"d":"1,466.33"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040710","Лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1466.33,"d":"1,466.33"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040711","Лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1466.33,"d":"1,466.33"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040764","Лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Blue (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1630.91,"d":"1,630.91"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040765","Лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Green (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1630.91,"d":"1,630.91"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040766","Лента герметичная RTW-PSW-A120-10mm 24V Red (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1825.43,"d":"1,825.43"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"022321(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024574","Лента RTW 2-5000PS-50m 24V White6000 2x (3528, 120 LED/m, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},50,"м","Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Угол 120°, цветопередача CRI>85. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м. Размеры 50000х10х5мм. Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов. Цена за 1м. Перед подключением отрезать не более 5м."]
[null,"024574(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"022322(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024576(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"021462(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024578(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, Закрытый)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"028552(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024579(2)","Лента герметичная RTW-PS-A120-10mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 2835, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},50,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120 (монтажная бобина 50 м), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (480 Вт на 50 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Разрезать перед подключением. Макс. длина подключения 5 м."]
[null,"022321","Лента RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K. Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х11х5мм. Мин.отрезок 50мм (6 LED). Цена за 1м."]
[null,"034026","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"033785","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"033786","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"033787","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Blue (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"053818","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Green (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"034027","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Yellow (9.6 W/m, IP68, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1885.28,"d":"1,885.28"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"033896","Лента герметичная RTW-PFS-A120-11mm 24V Red (9.6 W/m, IP68, 2835 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1885.28,"d":"1,885.28"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x11x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A128 24V 9.6 W/m IP66"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038740","Лента герметичная RTW-PR-A128-10mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A128, IP66 (РR - прозрачная силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038738","Лента герметичная RTW-PR-A128-10mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A128, IP66 (РR - прозрачная силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"038739","Лента герметичная RTW-PR-A128-10mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A128, IP66 (РR - прозрачная силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2835, 128 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 62.5 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X560 24V 9.6 W/m IP67 Long Run 10m"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"048907","Лента герметичная COB-PS-X560-12mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP67, 10m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2413.31,"d":"2,413.31"},10,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X560, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 560 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x12x4.5мм. Мин. отрезок 25 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"048908","Лента герметичная COB-PS-X560-12mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP67, 10m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2413.31,"d":"2,413.31"},10,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X560, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 560 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x12x4.5мм. Мин. отрезок 25 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"048909","Лента герметичная COB-PS-X560-12mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP67, 10m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2413.31,"d":"2,413.31"},10,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X560, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 560 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x12x4.5мм. Мин. отрезок 25 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"048910","Лента герметичная COB-PS-X560-12mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP67, 10m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2413.31,"d":"2,413.31"},10,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X560, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 560 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x12x4.5мм. Мин. отрезок 25 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A80 24V 10 W/m IP67 XRT TPU"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"058699","Лента герметичная XRT-TPU-A80-12mm 24V White6000 (10 W/m, IP67, 10m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":5254.83,"d":"5,254.83"},10,"м","Поставка под заказ от 200м. Светодиодная лента XRT серии A80, герметичная IP67 (TPU - термопоулиретановая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 9 мм, скотч 3M отсутствует. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 100°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (100 Вт на 10 м). Размеры 10000x12x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"055552","Лента герметичная XRT-TPU-A80-12mm 24V White6000 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":5254.83,"d":"5,254.83"},5,"м","Светодиодная лента XRT серии A80, герметичная IP67 (TPU - термопоулиретановая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 9 мм, скотч 3M отсутствует. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 100°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"058700","Лента герметичная XRT-TPU-A80-12mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 10m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":5254.83,"d":"5,254.83"},10,"м","Поставка под заказ от 200м. Светодиодная лента XRT серии A80, герметичная IP67 (TPU - термопоулиретановая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 9 мм, скотч 3M отсутствует. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 100°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (100 Вт на 10 м). Размеры 10000x12x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"055553","Лента герметичная XRT-TPU-A80-12mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":5254.83,"d":"5,254.83"},5,"м","Светодиодная лента XRT серии A80, герметичная IP67 (TPU - термопоулиретановая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 9 мм, скотч 3M отсутствует. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 100°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"058701","Лента герметичная XRT-TPU-A80-12mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 10m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":5254.83,"d":"5,254.83"},10,"м","Поставка под заказ от 200м. Светодиодная лента XRT серии A80, герметичная IP67 (TPU - термопоулиретановая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 9 мм, скотч 3M отсутствует. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 100°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (100 Вт на 10 м). Размеры 10000x12x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"055554","Лента герметичная XRT-TPU-A80-12mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":5254.83,"d":"5,254.83"},5,"м","Светодиодная лента XRT серии A80, герметичная IP67 (TPU - термопоулиретановая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 9 мм, скотч 3M отсутствует. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 100°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"058702","Лента герметичная XRT-TPU-A80-12mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP67, 10m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":5254.83,"d":"5,254.83"},10,"м","Поставка под заказ от 200м. Светодиодная лента XRT серии A80, герметичная IP67 (TPU - термопоулиретановая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 9 мм, скотч 3M отсутствует. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 100°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (100 Вт на 10 м). Размеры 10000x12x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"055561","Лента герметичная XRT-TPU-A80-12mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":5254.83,"d":"5,254.83"},5,"м","Поставка под заказ от 200м. Светодиодная лента XRT серии A80, герметичная IP67 (TPU - термопоулиретановая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 9 мм, скотч 3M отсутствует. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 100°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A98 24V 10 W/m IP65"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021875(2)","Лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 10 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A98, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021876(2)","Лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A98, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021877(2)","Лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1047.38,"d":"1,047.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A98, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды 2835, 98 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2 мм. Мин. отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A140 24V 10 W/m IP67"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"058504","Лента герметичная RTW-PS-A140-7mm 24V White6000 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":1484.28,"d":"1,484.28"},5,"м","Узкая герметичная лента RTW серии A140, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x7x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"058505","Лента герметичная RTW-PS-A140-7mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":1484.28,"d":"1,484.28"},5,"м","Узкая герметичная лента RTW серии A140, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x7x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"058506","Лента герметичная RTW-PS-A140-7mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":1484.28,"d":"1,484.28"},5,"м","Узкая герметичная лента RTW серии A140, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x7x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"058507","Лента герметичная RTW-PS-A140-7mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":1484.28,"d":"1,484.28"},5,"м","Узкая герметичная лента RTW серии A140, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x7x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"058508","Лента герметичная RTW-PS-A140-7mm 24V Warm2400 (10 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":1484.28,"d":"1,484.28"},5,"м","Узкая герметичная лента RTW серии A140, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x7x4.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A160 24V 10 W/m IP66"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041112","Лента герметичная RTW-PW-A160-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)","КИТАЙ",{"v":1906.22,"d":"1,906.22"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A160, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 6 мм, прозрачный скотч Tesa. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4.5мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов."]
[null,"038649","Лента герметичная RTW-PW-A160-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)","КИТАЙ",{"v":1906.22,"d":"1,906.22"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A160, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 6 мм, прозрачный скотч Tesa. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4.5мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов."]
[null,"041113","Лента герметичная RTW-PW-A160-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)","КИТАЙ",{"v":1906.22,"d":"1,906.22"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A160, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 6 мм, прозрачный скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4.5мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов."]
[null,"041114","Лента герметичная RTW-PW-A160-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)","КИТАЙ",{"v":1906.22,"d":"1,906.22"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A160, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 6 мм, прозрачный скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x4.5мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / A280 24V 10 W/m IP65-IP66"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"045563","Лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1849.37,"d":"1,849.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A280, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045559","Лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1849.37,"d":"1,849.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A280, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045559(1)","Лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","Беларусь",{"v":1849.37,"d":"1,849.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A280, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045562","Лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1849.37,"d":"1,849.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A280, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045561(1)","Лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","Беларусь",{"v":1849.37,"d":"1,849.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A280, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045561","Лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1849.37,"d":"1,849.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A280, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"045560","Лента герметичная RTW-SE-A280-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1849.37,"d":"1,849.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A280, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5мм. Мин. отрезок 25 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"041109","Лента герметичная RTW-PW-A280-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)","КИТАЙ",{"v":2367.07,"d":"2,367.07"},5,"м","Светодиодная лента RTW-PW-A280, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов."]
[null,"038651","Лента герметичная RTW-PW-A280-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)","КИТАЙ",{"v":2367.07,"d":"2,367.07"},5,"м","Светодиодная лента RTW-PW-A280, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч Tesa. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов."]
[null,"041110","Лента герметичная RTW-PW-A280-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)","КИТАЙ",{"v":2367.07,"d":"2,367.07"},5,"м","Светодиодная лента RTW-PW-A280, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов."]
[null,"041111","Лента герметичная RTW-PW-A280-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP66, 2835, 5m) (Arlight, Матовая)","КИТАЙ",{"v":2367.07,"d":"2,367.07"},5,"м","Светодиодная лента RTW-PW-A280, герметичная IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды 2835, 280 шт/м (1400 шт на 5м), белая плата, скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4мм. Мин.отрезок 25 мм, 7 светодиодов."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X320 24V 10 W/m IP68"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"045050","Лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2917.69,"d":"2,917.69"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X320, IP68 (PFS -  полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м). Размеры 5000х10х6мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1м."]
[null,"045051","Лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2917.69,"d":"2,917.69"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X320, IP68 (PFS -  полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м). Размеры 5000х10х6мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1м."]
[null,"045052","Лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2917.69,"d":"2,917.69"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X320, IP68 (PFS -  полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м). Размеры 5000х10х6мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1м."]
[null,"045053","Лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2917.69,"d":"2,917.69"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X320, IP68 (PFS -  полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м). Размеры 5000х10х6мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1м."]
[null,"060277","Лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V Warm2400 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2917.69,"d":"2,917.69"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X320, IP68 (PFS -  полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м). Размеры 5000х10х6мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m / X480 24V 10 W/m IP65-IP66"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"045854","Лента герметичная COB-SE-X480-8mm 24V White6000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2283.28,"d":"2,283.28"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"045855","Лента герметичная COB-SE-X480-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2283.28,"d":"2,283.28"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"045856","Лента герметичная COB-SE-X480-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2283.28,"d":"2,283.28"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"045857","Лента герметичная COB-SE-X480-8mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2283.28,"d":"2,283.28"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"045862","Лента герметичная COB-PW-X480-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP66, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2244.38,"d":"2,244.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, прозрачный скотч Tesa. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5.6мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"045863","Лента герметичная COB-PW-X480-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP66, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2244.38,"d":"2,244.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, прозрачный скотч Tesa. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5.6мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"045864","Лента герметичная COB-PW-X480-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP66, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2244.38,"d":"2,244.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, прозрачный скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5.6мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"045865","Лента герметичная COB-PW-X480-10mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP66, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2244.38,"d":"2,244.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, прозрачный скотч Tesa. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5.6мм. Мин. отрезок 50 мм, 24 светодиода. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m / B60 12V 14.4 W/m IP65-IP68"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"016845(1)","Лента RTW 2-5000SE 12V Cool 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Поставка под заказ от 500 м.Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"014636(2)","Лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"015453(2)","Лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"014692(B)","Лента RTW 2-5000SE 12V Warm 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250K. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"014692(3)","Лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"015434","Лента RTW 2-5000SE 12V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1795.5,"d":"1,795.50"},5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х10x2.7мм. Мин.отрезок 50мм, 3 светодиода. Цена за 1м."]
[null,"015434(1)","Лента герметичная RTW-SE-B60-10mm 12V Green (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1795.5,"d":"1,795.50"},5,"м","Поставка под заказ от 250 м. Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"022323(2)","Лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V White6000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1780.54,"d":"1,780.54"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"022324(2)","Лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1780.54,"d":"1,780.54"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. "]
[null,"022325(2)","Лента герметичная RTW-PS-B60-12mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1780.54,"d":"1,780.54"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"036441","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Cool 10K (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":2079.79,"d":"2,079.79"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 10000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"036256","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Day5000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":2079.79,"d":"2,079.79"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"034032","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Day4000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2079.79,"d":"2,079.79"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"034033","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Warm3000 (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2079.79,"d":"2,079.79"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"036280","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Blue (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":2079.79,"d":"2,079.79"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"036442","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Green (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":2079.79,"d":"2,079.79"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ЗЕЛЕНЫЙ 525 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"036291","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Yellow (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":2079.79,"d":"2,079.79"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ЖЕЛТЫЙ 590 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"036281","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 12V Red (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":2079.79,"d":"2,079.79"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет КРАСНЫЙ 625 нм, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m / X378 24V 11 W/m IP65"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"058300","Лента герметичная COB-SE-X378-8mm 24V Day4000 (11 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1740.37,"d":"1,740.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X378, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ДНЕВНОГО 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.3 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"058302","Лента герметичная COB-SE-X378-8mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1740.37,"d":"1,740.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X378, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.3 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"058303","Лента герметичная COB-SE-X378-8mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP65, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",{"v":1740.37,"d":"1,740.37"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X378, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 378 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5м), питание 24 В. Размеры 5000х8х2.3 мм. Мин. отрезок 55.55 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m / X544 24V 11 W/m IP65-IP67"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"031906(1)","Лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V White6000 (11.5W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1990.01,"d":"1,990.01"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP65 (нанопокрытие). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м. Размеры 5000х8х1.6 мм. Мин. отрезок 29.41. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031905(2)","Лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1990.01,"d":"1,990.01"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP65 (нанопокрытие). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м. Размеры 5000х8х1.6 мм. Мин. отрезок 29.41. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031904(2)","Лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1990.01,"d":"1,990.01"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP65 (нанопокрытие). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м. Размеры 5000х8х1.6 мм. Мин. отрезок 29.41. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"031903(2)","Лента герметичная COB-NANO-X544-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1990.01,"d":"1,990.01"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP65 (нанопокрытие). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м. Размеры 5000х8х1.6 мм. Мин. отрезок 29.41. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"032177(2)","Лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Day5000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2214.45,"d":"2,214.45"},5,"м","Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 750 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х12х10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля 032363, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"031915(2)","Лента герметичная COB-PL60-X544-12mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2214.45,"d":"2,214.45"},5,"м","Герметичная IP65 в трубке с линзой 60° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680лм/м, угол 60°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х12х10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"032178(2)","Лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2214.45,"d":"2,214.45"},5,"м","Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 680 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х12х10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"032179(2)","Лента герметичная COB-PL90-X544-12mm 24V Warm2400 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2214.45,"d":"2,214.45"},5,"м","Герметичная IP65 в трубке с линзой 90° лента COB сплошной засветки, без видимых светодиодов. Светодиоды CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2400K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол 90°. Мощность 11.5 Вт/м, питание 24 В. Размеры 5000х12х10 мм. Мин.отрезок 29,41 мм. Лента крепится с помощью профиля, 3М скотч отсутствует. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"031907(2)","Лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2139.64,"d":"2,139.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м."]
[null,"031908(2)","Лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2139.64,"d":"2,139.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м."]
[null,"031909(2)","Лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2139.64,"d":"2,139.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м."]
[null,"031910(2)","Лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2139.64,"d":"2,139.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м."]
[null,"032182(2)","Лента герметичная COB-PS-X544-10mm 24V Blue (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2139.64,"d":"2,139.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X544, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СИНИЙ 470 нм, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11.5 Вт/м (57.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4.8 мм. Мин. отрезок 29.41 мм. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m / M288 24V 12 W/m IP66"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"046750","Лента герметичная MICROLED-PW-M288-10mm 24V White6000 (12 W/m, IP66, 2216, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1915.2,"d":"1,915.20"},5,"м","Светодиодная герметичная лента MICROLED серии M288, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2216, 288 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 27.7 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046751","Лента герметичная MICROLED-PW-M288-10mm 24V Day4000 (12 W/m, IP66, 2216, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1915.2,"d":"1,915.20"},5,"м","Светодиодная герметичная лента MICROLED серии M288, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2216, 288 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 27.7 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046752","Лента герметичная MICROLED-PW-M288-10mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP66, 2216, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1915.2,"d":"1,915.20"},5,"м","Светодиодная герметичная лента MICROLED серии M288, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2216, 288 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 27.7 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"046753","Лента герметичная MICROLED-PW-M288-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP66, 2216, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1915.2,"d":"1,915.20"},5,"м","Светодиодная герметичная лента MICROLED серии M288, IP66 (PW - матовая силиконовая трубка). Светодиоды SMD 2216, 288 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 27.7 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m / A160 24V 12 W/m IP65-IP67"]
[null,"057506","Лента герметичная RTW-SE-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP65, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1575.68,"d":"1,575.68"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A160, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.2мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"028564(2)","Лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm3500 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1960.09,"d":"1,960.09"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A160, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"024545(2)","Лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1960.09,"d":"1,960.09"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A160, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[null,"045296","Лента герметичная RTW-PSW-A308-12mm 24V Warm2700 (14 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2483.78,"d":"2,483.78"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A308, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 308 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 22.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[null,"016505","Лента RTW 2-5000SE 24V Green 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1379.86,"d":"1,379.86"},5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041784(1)","Лента герметичная COB-PS-X480-12mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2820.43,"d":"2,820.43"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+105°С."]
[null,"052642","Лента герметичная RTW-PS-A240-12mm 24V Day4000 (19 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2193.5,"d":"2,193.50"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A240, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"052643","Лента герметичная RTW-PS-A240-12mm 24V Warm3500 (19 W/m, IP67, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2193.5,"d":"2,193.50"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A240, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19 Вт/м (95 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин.отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательная установка на профиль."]
[null,"049312","Лента герметичная FLT-PS-A42-BLACK-23mm 24V Day4000 (21 W/m, IP67, 15deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":5955.08,"d":"5,955.08"},5,"м","Светодиодная герметичная лента FLT серии A42 с направленной линзой 15°,  IP67. Светодиоды SMD 2835, 42 шт/м, черная плата шириной 20 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000х23x12 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"049300","Лента герметичная FLT-PS-A42-BLACK-23mm 24V Warm3000 (21 W/m, IP67, 15deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":5955.08,"d":"5,955.08"},5,"м","Светодиодная герметичная лента FLT серии A42 с направленной линзой 15°,  IP67. Светодиоды SMD 2835, 42 шт/м, черная плата шириной 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000х23x12 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[]
[]
[null,"029597(3)","Лента герметичная RTW-PU-A120-10.5mm 12V Day4000 (16.8 W/m, IP68, Wire 2m, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1765.58,"d":"1,765.58"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A120, IP68 (PU - сплошной полиуретан), подходит для использования под водой на глубине до 2 м. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 12 В, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5 м). Размеры 5000x10.5x5.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м. Светодиодная лента крепится с помощью скоб, скобы идут в комплекте (5 шт), 3M скотч отсутствует."]
[]
[null,"053506","Лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V Warm2400 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1738.64,"d":"1,738.64"},5,"м","Светодиодная лента RTW-A80, герметичная IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25...+100°С."]
[null,"060451","Лента герметичная COB-PSW-X480-8mm 24V Day4000 (6 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2124.68,"d":"2,124.68"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X480, IP67 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч Tesa. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 200°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм, мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -40...+100°С."]
[null,"024289(2)","Лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":3143.62,"d":"3,143.62"},5,"м","Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ТЕПЛЫЙ 2800-3200К. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м.\nДиапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года"]
[]
[null,"045050","Лента герметичная CSP-PFS-X320-10mm 24V White6000 (10 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2917.69,"d":"2,917.69"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X320, IP68 (PFS -  полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 320 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м). Размеры 5000х10х6мм. Мин.отрезок 50 мм. Цена за 1м."]
[null,"045043","Лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3267.81,"d":"3,267.81"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X480, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[]
[]
[null,"028616(2)","Лента RT-A60-5mm 12V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)","Беларусь",553.61,5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A60. Светодиоды 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 12 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"015005(B)","Лента RT 2-5000 12V Cool 8K 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","Беларусь",683.79,5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), узкая плата 5мм, скотч 3М. Цвет ХОЛОДНЫЙ 7700-9600K. Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х5x1.8мм. Мин.отрезок 25мм, 3шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[]
[null,"041746","Лента COB-X400-3mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1418.45,"d":"1,418.45"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 3 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000х3х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м."]
[null,"045971","Лента UL-A140-3.5mm 24V Warm3000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)","Беларусь",{"v":1190.56,"d":"1,190.56"},5,"м","Светодиодная узкая лента UL серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 3.5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м). Размеры 5000x3.5x1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"042033","Лента COB-X480-4mm 24V Warm2700 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"046911","Лента COB-X480-4mm 24V Sky Blue (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Узкие 3.5-5 мм / M240 24V 4mm 8 W/m"]
[null,"047872","Лента MICROLED-M240-4mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, 130 лм/Вт)","КИТАЙ",{"v":1446.87,"d":"1,446.87"},5,"м","Светодиодная узкая лента MICROLED серии M240. Светодиоды SMD 2216, 240 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.1 мм. Мин. отрезок 33.33 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"040608","Лента MICROLED-M120-4mm 24V Warm3500 (9.6 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",965.08,5,"м","Светодиодная узкая лента MICROLED серии M120 . Светодиоды SMD 2216, 120 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[]
[null,"037820","Лента MICROLED-M266-4mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":1388.52,"d":"1,388.52"},5,"м","Светодиодная узкая лента MICROLED серии M266 . Светодиоды SMD 2216, 266 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.6 мм. Мин. отрезок 26.4 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"037794","Лента RT-A80-5mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",854.36,5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A80. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"041696","Лента COB-X400-5mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1536.65,"d":"1,536.65"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.5 мм. Мин. отрезок 20 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"015648(2)","Лента RT-A120-5mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, узкая)","Беларусь",683.79,5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A120 . Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Узкие 3.5-5 мм / A160 24V 5mm 9.6 W/m"]
[null,"037802","Лента RT-A160-5mm 24V White6000 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1271.81,"d":"1,271.81"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Узкие 3.5-5 мм / A160 24V 5mm 15 W/m"]
[null,"040532(2)","Лента RT-A160-5mm 24V Warm3500 CRI95 (15 W/m, IP20, 5m) (Arlight, CRI>95)","КИТАЙ",{"v":1493.26,"d":"1,493.26"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии A160 . Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"042331","Лента UL-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":1930.16,"d":"1,930.16"},5,"м","Светодиодная широкая лента UL серии A240. Светодиоды 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021449(2)","Лента RT-A240-15mm 24V Day4000 CRI98 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":2364.08,"d":"2,364.08"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A240 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"008774","Лента RT 2-5000 24V Yellow 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) (Arlight, 19.2 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1885.28,"d":"1,885.28"},5,"м","Поставка под заказ от 1000 м. Широкая гибкая лента LUX, светодиоды 2x2 (2 ряда) smd 3528, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М. Цвет ЖЕЛТЫЙ. Питание 24В, мощность 19,2 Вт/м (96 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000x15x2,4мм. Мин.отрезок 50мм (12 LED). Цена за 1м."]
[null,"019090","Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1780.54,"d":"1,780.54"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"019091(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (2835, 980 LED, LUX) (Arlight, 20 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1780.54,"d":"1,780.54"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), белая плата 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х15x1.5мм. Мин.отрезок 71.43мм, 14 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"023398(2)","Лента S2-A280-15mm 24V Warm3000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2438.89,"d":"2,438.89"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента S2 серии A280 с монтажными отверстиями. Светодиоды SMD 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (50 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x15x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"032603(2)","Лента RT-A320-15mm 24V Warm3500 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"044292","Лента RT-A320-15mm 24V Warm2400 (24 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт)","Беларусь",{"v":2902.73,"d":"2,902.73"},5,"м","Широкая высокоэффективная светодиодная лента RT серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, высокая световая эффективность 150 лм/Вт, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"013756(2)","Лента RT-B120-15mm 24V Cool 8K (28.8 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":2588.51,"d":"2,588.51"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT-B120, открытая. Светодиоды 5060, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.2 мм. Мин.отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"052753","Лента UL-A320-15mm 24V Day4000 (32 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":3144.61,"d":"3,144.61"},5,"м","Светодиодная широкая лента UL серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"052754","Лента UL-A320-15mm 24V Warm3500 (32 W/m, IP20, 5m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":3144.61,"d":"3,144.61"},5,"м","Светодиодная широкая лента UL серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"025155(2)","Лента RT-A252-19mm 24V Day4000 CRI98 (27 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":3336.64,"d":"3,336.64"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A252 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 252 шт/м, белая плата шириной 19 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5 м). Размеры 5000х19х1.5 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м."]
[null,"019927(B)","Лента RT 2-5000 24V Warm3000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) (Arlight, 27 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":2693.25,"d":"2,693.25"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 252 шт/м (1260шт на 5м), белая плата 19 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K. Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х19x1.5мм. Мин.отрезок 83.33мм, 21 светодиод. Цена за 1м."]
[null,"012443","Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) (Arlight, 34.4 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":3052.35,"d":"3,052.35"},5,"м","Поставка под заказ от 1050 м.Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85. Размеры 5000х19x2.2мм. Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов. Пакет 5м. Цена за 1м. Обязательная установка на профиль."]
[]
[null,"033870(1)","Лента TWIST-A140-20mm 24V Day5000 (20.6W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2094.75,"d":"2,094.75"},5,"м","Светодиодная широкая лента повышенной прочности TWIST серии A140. Светодиоды SMD 2835, 140 шт/м, белая плата шириной 20 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20.6 Вт/м (103 Вт на 5м). Размеры 5000x20x1.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м."]
[{"$nulls":4},"Широкие ленты, серия А320.\nСветодиоды 2835 (A), 320 шт/м.\nШаг резки 25 мм (8 светодиодов).\nОригинальный 3М скотч для крепления."]
[null,"061397","Лента UL-A320-24mm 24V White6000 (20 W/m, IP20, 3m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":2998.34,"d":"2,998.34"},3,"м","Светодиодная широкая лента UL серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 24 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (60 Вт на 3 м). Размеры 3000x24x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"061407","Лента UL-A320-24mm 24V White6000 (30 W/m, IP20, 3m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":3831.15,"d":"3,831.15"},3,"м","Светодиодная широкая лента UL серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 24 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 30 Вт/м (90 Вт на 3 м). Размеры 3000x24x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"061412","Лента UL-A320-24mm 24V Day4000 (35 W/m, IP20, 3m) (Arlight, 7 лет)","Беларусь",{"v":3831.15,"d":"3,831.15"},3,"м","Светодиодная широкая лента UL серии A320. Светодиоды SMD 2835, 320 шт/м, белая плата шириной 24 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 35 Вт/м (105 Вт на 3 м). Размеры 3000x24x1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"052223","Лента COB-X1600-30mm 24V Warm3000 (40 W/m, IP20, 5m) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":2925.17,"d":"2,925.17"},5,"м","Светодиодная широкая лента сплошного свечения COB серии X1600. Светодиоды CSP, 1600 шт/м, белая плата шириной 30 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 180°. Питание 24 В, мощность 40 Вт/м (200 Вт на 5 м). Размеры 5000x30x1.6 мм. Мин. отрезок 25 мм, 40 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"021202(2)","Лента S2-A280-34mm 24V Warm3000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":3306.71,"d":"3,306.71"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента S2 серии A280 с монтажными отверстиями. Светодиоды SMD, 280 шт/м, белая плата шириной 34 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x34x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[null,"019085(2)","Лента RT-A280-36mm 24V Day4000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":3306.71,"d":"3,306.71"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A280. Светодиоды 2835, 280 шт/м, белая плата шириной 36 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x36x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 28 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"021205(2)","Лента S2-A420-52mm 24V Warm3000 (30 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":4952.59,"d":"4,952.59"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента S2 серии A420 с монтажными отверстиями. Светодиоды SMD 2835, 420 шт/м, белая плата шириной 52 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 30 Вт/м (75 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x52x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 21 светодиод. Цена за 1 м."]
[null,"025162(2)","Лента RT-A350-58mm 24V Day5000 CRI98 (36 W/m, IP20, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":4773.04,"d":"4,773.04"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A350 с высоким индексом цветопередачи. Светодиоды SMD 2835, 350 шт/м, белая плата шириной 58 мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI 95...98, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х58х1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"019081(2)","Лента RT-A350-58mm 24V Day4000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":4054.84,"d":"4,054.84"},2.5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии A350. Светодиоды SMD 2835, 350 шт/м, белая плата шириной 58 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 36 Вт/м (90 Вт на 2.5 м). Размеры 2500x58x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 35 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Малый шаг резки / X504 12V 5mm 6.5 W/m"]
[null,"037856","Лента COB-X504-5mm 12V Day4000 (6.5 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1062.34,"d":"1,062.34"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X504. Светодиоды CSP, 504 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 150°. Питание 12 В, мощность 6.5 Вт/м (32.5 Вт на 5 м). Размеры 5000х5х1.6 мм. Мин. отрезок 7.94 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"039045","Лента COB-X400-8mm 12V Warm3000 (9 W/m, IP20, CSP, 2.5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1301.74,"d":"1,301.74"},2.5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X400. Светодиоды CSP, 400 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 170°. Питание 12 В, мощность 9 Вт/м (22.5 Вт на 2.5 м). Размеры 2500х8х2 мм. Мин. отрезок 10 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[]
[null,"011710","Лента RT 2-5000 12V Cx1 Green 2x (5060, 360 LED, LUX) (Arlight, 15.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1197,"d":"1,197"},5,"м","Гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 15.6 Вт/м (78 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод. Цена за 1м."]
[null,"052928","Лента FC-A120-8mm 24V Warm2700-CX1 (5 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)","КИТАЙ",927.68,5,"м","Светодиодная лента FC серии A120 с малым шагом резки. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 5 Вт/м (25 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 8.33 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"057859","Лента FC-M160-4mm 24V Warm3000-CX1 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)","КИТАЙ",{"v":1242.89,"d":"1,242.89"},5,"м","Светодиодная лента FC серии M160 с малым шагом резки. Светодиоды SMD 2216, 160 шт/м, белая плата, ширина 4 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x4x1.3 мм. Мин. отрезок 6.25 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"055975","Лента FC-A120-5mm 24V Сool8K-CX1 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)","КИТАЙ",{"v":1017.45,"d":"1,017.45"},5,"м","Светодиодная лента FC серии A120 с малым шагом резки. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 5 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.2 мм. Мин. отрезок 8.33 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"052783","Лента FC-A120-5mm 24V Warm2400-CX1 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)","КИТАЙ",{"v":1017.45,"d":"1,017.45"},5,"м","Светодиодная лента FC серии A120 с малым шагом резки. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата, ширина 5 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x1.2 мм. Мин. отрезок 8.33 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"052797","Лента FC-A120-8mm 24V Warm2700-CX1 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)","КИТАЙ",972.56,5,"м","Светодиодная лента FC серии A120 с малым шагом резки. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 8.33 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"043414","Лента COB-X544-8mm 24V Warm3000 (11 W/m, IP20, 5m, FreeCut) (Arlight, Свободная резка)","КИТАЙ",{"v":1550.12,"d":"1,550.12"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X544 со свободной резкой. Светодиоды CSP, 544 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Мин. отрезок 3.68 мм. Размеры 5000х8х1.6 мм. Цена за 1 м."]
[null,"052932","Лента FC-A160-8mm 24V Day4000-CX1 (14 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 1 светодиод)","КИТАЙ",{"v":1156.35,"d":"1,156.35"},5,"м","Светодиодная лента FC серии A160 с малым шагом резки. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин. отрезок 6.25 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
[null,"028740(2)","Лента RT-A168-10mm 24V Warm2400-CX2 (17.3 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)","КИТАЙ",{"v":1400.49,"d":"1,400.49"},5,"м","Светодиодная лента RT серии A168 с малым шагом резки. Светодиоды SMD 2835, 168 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 17.3 Вт/м (86.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 11.9 мм, 2 светодиода. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
[null,"036449","Лента RZ-A120-6mm 12V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 12 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1873.31,"d":"1,873.31"},5,"м","Гибкая светодиодная лента RZ серии A120 с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 6 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>95, угол 120°. Питание 12 В, мощность 12 Вт/м (60Вт на 5 м). Размеры 5000х6х1.5 мм. Мин. отрезок 25 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"046016","Лента RZ-A80-8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",888.77,5,"м","Гибкая светодиодная лента RZ серии A80 с фигурной платой в форме волны, легко изгибается на плоскости. Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 4 светодиода. Цена за 1 м."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"048010","Лента RZ-A160-15mm 24V Warm2700 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2474.8,"d":"2,474.80"},5,"м","Гибкая светодиодная лента RZ серии A160 с фигурной платой в форме волны. Светодиоды SMD 2835, 160 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м). Размеры 5000х15х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м."]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Изгиб на плоскости RZ / A120 24V 8mm 12 W/m RGB"]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Линзованные  / FLT B70 24V 15 W/m IP20 45° White"]
[null,"043810","Лента FLT-B70-8mm 24V Day4000 (15.5 W/m, IP20, 45deg, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":2064.83,"d":"2,064.83"},5,"м","Светодиодная лента FLT серии B70 с направленной линзой 45°. Светодиоды SMD 5060, 70 шт/м. Белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>90. Питание 24 В, мощность 15.5 Вт/м (77.5 на 5 м). Размеры 5000x8x6 мм. Мин. отрезок 100 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м\n"]
[null,"049301","Лента герметичная FLT-PS-A42-BLACK-23mm 24V Warm2700 (21 W/m, IP67, 15deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":5955.08,"d":"5,955.08"},5,"м","Светодиодная герметичная лента FLT серии A42 с направленной линзой 15°,  IP67. Светодиоды SMD 2835, 42 шт/м, черная плата шириной 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000х23x12 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"040920","Лента герметичная FLT-PS-A42-BLACK-23mm 24V Warm3000 (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":5488.25,"d":"5,488.25"},5,"м","Светодиодная герметичная лента FLT серии A42 с направленной линзой 30°,  IP67. Светодиоды SMD 2835, 42 шт/м, черная плата шириной 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000х23x12 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[{"$nulls":4},"Wall Washer 15-30° "]
[null,"030120","Лента RT-5000-6060LENS-20-12V White6000 (10mm, 10W/m, IP20) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",927.68,5,"м","Поставка под заказ от 1000м. Гибкая лента LUX с линзами, светодиоды smd 6060, 20 шт/м (100шт на 5м), белая плата 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000K. Питание 12V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 160°, цветопередача CRI>82. Размеры 5000х10x3.4 мм. Мин.отрезок 50 мм, 1 светодиод. Рекомендуемая глубина установки 60-100 мм Цена за 1м. Гарантия 3 года"]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Управление тоном MIX, CDW / CDW M140 24V 4mm 4.8 W/m"]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Управление тоном MIX, CDW / MIX серии 24V 8-10mm 12-19 W/m IP20-IP65"]
[null,"025214","Лента RT 6-5000 24V White-MIX-One 2x (5060, 60 LED/m, LUX) (Arlight, Изменяемая ЦТ)","КИТАЙ",{"v":2349.11,"d":"2,349.11"},5,"м","2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Два цвета БЕЛЫЙ 6500K + ТЁПЛЫЙ 3000K. Угол 120°, цветопередача CRI>80. Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м). Размеры 5000х10х2,2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"058087","Лента UL-A168-8mm 24V White-MIX-CX2 (18 W/m, IP20, 5m) (Arlight, резка 2 светодиода)","Беларусь",{"v":1810.45,"d":"1,810.45"},5,"м","Светодиодная гибкая лента UL-A168, открытая IP20, кратность резки 2 светодиода. Светодиоды 2835, 168 шт/м (840 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3M. Цвет MIX ТЕПЛЫЙ 2700K + БЕЛЫЙ 6000K, цветопередача CRI>90 , угол 120°. Питание 24V, мощность 18 Вт/м (90 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.2 мм. Мин.отрезок 11,9 мм, 2 светодиод. Цена за 1м."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041392","Лента герметичная COB-SE-X640-10mm 24V White-MIX (23 W/m, IP65, CSP, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)","КИТАЙ",{"v":3441.38,"d":"3,441.38"},5,"м","Светодиодная герметичная лента сплошного свечения COB серии X640 с изменяемым цветом свечения, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды CSP, 640 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет MIX БЕЛЫЙ 6000K + ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 140°. Питание 24 В, мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x4 мм. Мин. отрезок 25 мм, 16 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"057075","Лента UL-A240-15mm 24V Day-MIX (30 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Изменяемая ЦТ)","Беларусь",{"v":1927.25,"d":"1,927.25"},5,"м","Светодиодная лента UL серии A240 с изменяемым цветом свечения. Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, белая плата шириной 15 мм, скотч 3M. Цвет MIX ДНЕВНОЙ 4000K + ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x1.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"010596(2)","Лента RT-B30-10mm 12V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",748.13,5,"м","Мультицветная светодиодная лента RT серии B30. Светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"025706(2)","Лента MINI-F60-5mm 24V RGB (6 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":1357.86,"d":"1,357.86"},5,"м","Мультицветная лента MINI серии F60. Светодиоды SMD 3535, 60 шт/м, белая плата шириной 5 мм, скотч 3M. Цвет RGB. Питание 24 В, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м), угол 120°. Размеры 5000x5x3.3 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[null,"042905","Лента RT-A120-8mm 24V RGB (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2102.23,"d":"2,102.23"},5,"м","Мультицветная светодиодная лента RT серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"033791","Лента герметичная RTW-PFS-B60-13mm 24V RGB (14.4 W/m, IP68, 5060, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP68)","КИТАЙ",{"v":2184.53,"d":"2,184.53"},5,"м","Мультицветная светодиодная герметичная лента RTW серии B60, IP68 (силикон PFS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x13x5.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"010367(B)","Лента RT 2-5000 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М. Цвет Мультицвет R/G/B. Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х10x2.2мм. Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[null,"021732(2)","Лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","Беларусь",{"v":1107.23,"d":"1,107.23"},5,"м","Мультицветная светодиодная герметичная лента RTW серии B30, IP65 (SE - силиконовый верхний слой). Светодиоды SMD 5060, 30 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.7 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[]
[]
[]
[null,"058433","Лента RT-H96-5mm 24V RGBW-White-4-in-1 (10 W/m, IP20, 5m) (Arlight, узкая)","КИТАЙ",{"v":2627.42,"d":"2,627.42"},5,"м","Светодиодная узкая лента RT серии H96. Светодиоды SMD 4040, 96 шт/м, белая плата, ширина 5 мм, скотч 3M. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x5x2 мм, мин. отрезок 62.5 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[null,"018325(3)","Лента RT-B60-10mm 24V RGBW-White (14.4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":1421.44,"d":"1,421.44"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.2 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"041787","Лента COB-X768-12mm 24V RGBW-White (15 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3501.23,"d":"3,501.23"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X768. Светодиоды CSP, 768 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120° Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.2мм. Мин. отрезок 83.3 мм. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW / RGBW A168 24V 10mm 20 W/m"]
[]
[null,"011823(2)","Лента RT-B144-19mm 24V RGBW-White (32 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 32 Вт/м, IP20)","Беларусь",{"v":3172.05,"d":"3,172.05"},5,"м","Светодиодная широкая лента RT серии B144. Светодиоды 5060, 144 шт/м, белая плата шириной 19 мм, скотч 3M. Цвет RGB + БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 32 Вт/м (160 Вт на 5 м). Размеры 5000x19x2.2 мм. Мин. отрезок 83.33 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
[null,"026363(2)","Лента RT-B60-12mm 24V RGBW-MIX-5-in-1 (20 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":3055.34,"d":"3,055.34"},5,"м","Светодиодная лента RT серии B60. Светодиоды 5060 5-in-1, 60 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет RGB + MIX ТЕПЛЫЙ 2400K +MIX БЕЛЫЙ 6500K , индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"039605","Лента герметичная DMX-PS-B60-12mm 12V RGB-PX3 (14 W/m, IP67, 5060, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":4144.61,"d":"4,144.61"},5,"м","Светодиодная герметичная лента DMX серии B60 с микросхемой GS8516 (GS8526), IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, 20 pixels на 1 м (100 pixels на 5 м), 1 pixel = 3 светодиода, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 12 В, мощность 14 Вт/м (70 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 3 светодиода. Цена за 1 м."]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Динамические эффекты DMX / DMX B60 24V RGB IP20-IP68"]
[null,"037869","Лента DMX-B72-10mm 24V RGB-PX6 (16 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3737.63,"d":"3,737.63"},5,"м","Светодиодная лента DMX серии B72 с микросхемой UCS512. Светодиоды SMD 5060, 72шт/м, 12 pixels на 1 м (60 pixels на 5 м), 1 pixel = 6 светодиодов, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 16 Вт/м (80 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2 мм. Мин.отрезок 83.33 мм, 6 светодиодов. Цена за 1м."]
[]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Динамические эффекты SPI / SPI B60 12V RGB IP20-IP68"]
[]
[null,"033438","Лента SPI-B60-10mm 12V Warm2700-PX1-RAM (9.3 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)","КИТАЙ",{"v":2633.4,"d":"2,633.40"},5,"м","Светодиодная лента SPI серии B60 с микросхемой TX1818. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, 60 pixels на 1 м (300 pixels на 5 м), 1 pixel = 1 светодиод, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 12 В, мощность 9.3 Вт/м (46.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 16.66 мм, 1 светодиод. Цена за 1 м."]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Динамические эффекты SPI / SPI RZ B60/F60 12V RGB BPT"]
[{"$nulls":4},"Управляемые ленты SPI.\nУправление по 1 светодиода.\nОригинальный 3М скотч для крепления.\n"]
[]
[null,"039041","Лента SPI-B60-10mm 24V Warm2700-PX6-RAM (15 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, бегущий огонь)","КИТАЙ",{"v":2193.5,"d":"2,193.50"},5,"м","Светодиодная лента SPI серии B60 с микросхемой GS8206. Светодиоды SMD 5060, 60 шт/м, 10 pixels на 1 м (50 pixels на 5 м), 1 pixel = 6 светодиодов, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 15 Вт/м (75 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x2.1 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[]
[]
[null,"049434","Лента SPI-A120-10mm 24V White6000-PX6-BPT (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, бегущий огонь)","КИТАЙ",{"v":2193.5,"d":"2,193.50"},5,"м","Светодиодная лента SPI серии A120 с микросхемой FW1935. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, 20 pixels на 1 м (100 pixels на 5 м), 1 pixel = 6 светодиодов, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.9 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"049447","Лента герметичная SPI-PS-A120-12mm 24V Warm3000-PX6-BPT (11 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, бегущий огонь)","КИТАЙ",{"v":2925.17,"d":"2,925.17"},5,"м","Светодиодная герметичная лента SPI серии A120 с микросхемой FW1935, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, 20 pixels на 1 м (100 pixels на 5 м), 1 pixel = 6 светодиодов, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"043132","Лента SPI-F140-10mm 24V RGB-PX7-BPT (22 W/m, IP20, 3535, 5m) (Arlight, бегущий огонь)","КИТАЙ",{"v":3386.01,"d":"3,386.01"},5,"м","Светодиодная лента SPI серии F140 с микросхемой WS2818B. Светодиоды SMD 3535, 140 шт/м, 20 pixels на 1 м (100 pixels на 5 м), 1 pixel = 7 светодиодов, белая плата шириной 10 мм, скотч 3М. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24 В, мощность 22 Вт/м (110 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041742","Лента герметичная SPI-COB-PS-X378-14mm 24V Warm3000-PX63-BPT (7 W/m, IP67, 5m) (Arlight, бегущий огонь)","КИТАЙ",{"v":2742.63,"d":"2,742.63"},5,"м","Светодиодная герметичная лента SPI серии X378 с микросхемой WS2818B, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 378 шт/м, 18 pixels на 1 м (90 pixels на 5 м), 1 pixel = 21 светодиод (55.55 мм), белая плата шириной 12 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 7 Вт/м (35 Вт на 5 м). Размеры 5000x14x4.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 63 светодиода. Цена за 1 м."]
[null,"028626(2)","Лента IC-A60-10mm 24V Warm3500 (4.6 W/m, IP20, 2835, 30m) (Arlight, 4.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1062.34,"d":"1,062.34"},30,"м","Стабилизированная светодиодная лента IC серии A60 с длиной подключения 30 м. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3500K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.6 Вт/м (138 Вт на 30 м). Размеры 30000х10х1.7 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 10 светодиодов. Цена за 1 м. Катушка 30 м.\n"]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Стабилизированные IC / A60 24V 8mm 4.8 W/m 10m IP20-IP67"]
[null,"037959","Лента IC-A60-8mm 24V Warm2400 (4.8 W/m, IP20, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)","КИТАЙ",673.31,10,"м","Поставка под заказ от 500 м. Стабилизированная светодиодная лента IC серии A60 с длиной подключения 10 м. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2400K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000х8х2.2 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Катушка 10 м."]
[null,"050657","Лента герметичная IC-PS-A60-10mm 24V Warm2700 (4.8 W/m, IP67, 2835, 10m) (Arlight, стабилизированная)","КИТАЙ",{"v":1301.72,"d":"1,301.72"},10,"м","Стабилизированная светодиодная герметичная лента IC серии A60, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K,  индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (48 Вт на 10 м). Размеры 10000x10x5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[]
[null,"028628(2)","Лента IC-A120-12mm 24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 20m) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1505.23,"d":"1,505.23"},20,"м","Стабилизированная светодиодная лента IC серии A120 с длиной подключения 20 м. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (192 Вт на 20 м). Размеры 20000х12х1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Катушка 20 м."]
[]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Стабилизированные IC / BA108 48V 12mm 15 W/m 40m RGBW"]
[null,"029990(2)","Лента IC-BA108-12mm 48V RGBW-Warm (15 W/m, IP20, 5060/2835, 40m) (Arlight, стабилизированная)","КИТАЙ",{"v":2625.02,"d":"2,625.02"},40,"м","Стабилизированная светодиодная лента IC серии BA108 с длиной подключения 40 м. Светодиоды SMD 5060/2835, 108 шт/м, белая плата шириной 12 мм, скотч 3M. Цвет RGB + ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 48 В, мощность 15 Вт/м (600 Вт на 40 м). Размеры 40000x12x2.1 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 18 светодиодов. Цена за 1 м. Катушка 40 м."]
[]
[null,"054197","Лента герметичная ARL-PSW-U320-16mm 230V Warm3000 (10 W/m, IP65, FlickerFree, 30m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3875.29,"d":"3,875.29"},30,"м","Светодиодная герметичная лента ARL серии U320, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2025, 320 шт/м, белая плата, ширина 12 мм. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 230 В, Kп<1%, мощность 10 Вт/м (300 Вт на 30 м). Размеры 30000x16x16 мм. Мин. отрезок 500 мм, 160 светодиодов. Цена за 1 м. Обязательна установка на профиль."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"054682","Лента герметичная ARL-PV-A84-17mm 230V White6000 (14 W/m, IP65, FlickerFree, 30m) (Arlight, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4054.84,"d":"4,054.84"},30,"м","Светодиодная герметичная лента ARL серии A84, IP65 (PVC-трубка ПВХ экструзия). Светодиоды SMD 2835, 84 шт/м, белая плата шириной 14 мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000 K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 230V, мощность 14 Вт/м (420 Вт на 30 м), коэффициент мощности PF>0.75. Размеры 30000x17x13.2 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 14 светодиодов. Цена за 1 м. Лента крепится с помощью скоб (приобретаются отдельно), 3M скотч отсутствует."]
[]
[null,"054668","Лента герметичная ARL-PV-X720-15mm 230V White6000 (14 W/m, IP65, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3269.31,"d":"3,269.31"},50,"м","Светодиодная герметичная лента ARL сплошного свечения серии X720, IP65 (PV - трубка ПВХ экструзия). Светодиоды CSP, 720 шт/м, белая плата шириной 12 мм, крепление на силиконовые скобы (скотч 3M отсутствует). Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 180°. Питание 230 В, мощность 14 Вт/м (700 Вт на 50 м). Размеры 50000x15x6.5 мм. Мин. отрезок 250 мм, 180 светодиодов. Цена за 1 м."]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Питание от сети 230V / A120 230V 15 W/m IP65"]
[null,"054701","Лента герметичная ARL-PV-A120-15mm 230V Warm2700 (15 W/m, IP65, 50m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3662.82,"d":"3,662.82"},50,"м","Светодиодная герметичная лента ARL серии A120, IP65 (PVC - трубка ПВХ экструзия). Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 12 мм, крепление на силиконовые скобы (скотч 3M отсутствует). Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 230 В, мощность 15 Вт/м (750 Вт на 50 м). Размеры 50000x15x6.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 12 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"053355","Лента герметичная LUNA-X960-D8mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP65, 360deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3801.97,"d":"3,801.97"},5,"м","Светодиодная герметичная лента LUNA сплошной засветки без видимых светодиодов, IP65 (PSW - матовая силиконовая экструзия). Светодиоды CSP 960 шт/м, белая плата шириной 3 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 360°, круговое свечение. Мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м), питание 24 В. Размеры 5000х8х8 мм. Мин.отрезок 33.33 мм. Цена за 1 м."]
[]
[null,"039422","Лента RS-S120-8mm 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 3014, 5m) (Arlight, боковое свечение)","КИТАЙ",{"v":1750.61,"d":"1,750.61"},5,"м","Светодиодная лента бокового свечения RS серии S120. Светодиоды SMD 3014, 120 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Специализированные / Уникальный цвет Special Color 24V"]
[null,"055376","Лента RT-A60-8mm 24V Ice Blue (4.8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","Беларусь",694.98,5,"м","Светодиодная лента RT серии A60. Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x1.5 мм. Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль.\n"]
[null,"046917","Лента COB-X480-4mm 24V Aquamarine (4 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1511.21,"d":"1,511.21"},5,"м","Светодиодная узкая лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 4 мм, скотч 3M. Цвет МОРСКОЙ ВОЛНЫ, угол 180°. Питание 24 В, мощность 4 Вт/м (20 Вт на 5 м). Размеры 5000х4х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047738","Лента COB-X480-8mm 24V Orange (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ОРАНЖЕВЫЙ 610 нм, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"047741","Лента COB-X480-8mm 24V Magenta (8 W/m, IP20, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},5,"м","Светодиодная лента сплошного свечения COB серии X480. Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ПУРПУРНО-РОЗОВЫЙ, угол 160°. Питание 24 В, мощность 8 Вт/м (40 Вт на 5 м). Размеры 5000х8х1.8 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м. Рекомендуется установка на профиль."]
[null,"045042","Лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3267.81,"d":"3,267.81"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X480, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"045045","Лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP68, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3267.81,"d":"3,267.81"},5,"м","Светодиодная герметичная лента CSP сплошной засветки без видимых светодиодов серии X480, IP68 (PFS - полная силиконовая экструзия). Светодиоды CSP, 480 шт/м, белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 160°. Питание 24 В, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м). Размеры 5000х10х6 мм. Мин. отрезок 50 мм. Цена за 1 м."]
[null,"045159","Лента герметичная RTW-PS-A80-12mm 24V White6000 (4.8 W/m, IP67, TWP100, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1738.64,"d":"1,738.64"},5,"м","Светодиодная герметичная лента RTW серии A80, IP67 (PS - силиконовая экструзия). Светодиоды SMD 2835, 80 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5 м). Размеры 5000x12x4 мм. Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды -25..100°С."]
[null,"037728","Лента герметичная FLT-PS-A42-23mm 24V Day4000 (21 W/m, IP67, 30deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":5488.25,"d":"5,488.25"},5,"м","Светодиодная герметичная лента FLT серии A42 с направленной линзой 30°, IP67. Светодиоды SMD 2835, 42 шт/м, белая плата шириной 20 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 на 5 м). Размеры 5000x23x11.5 мм. Мин. отрезок 167 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"049300","Лента герметичная FLT-PS-A42-BLACK-23mm 24V Warm3000 (21 W/m, IP67, 15deg, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":5955.08,"d":"5,955.08"},5,"м","Светодиодная герметичная лента FLT серии A42 с направленной линзой 15°,  IP67. Светодиоды SMD 2835, 42 шт/м, черная плата шириной 20 мм, скотч 3М. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80. Питание 24 В, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5 м). Размеры 5000х23x12 мм. Мин. отрезок 166.7 мм, 7 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"033220","Лента RT-G12-8mm 24V UVC270 (2.9 W/m, IP20, 3737, 5m) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":5630.39,"d":"5,630.39"},5,"м","Светодиодная бактерицидная лента RT серии G12. Светодиоды SMD 3737 12 шт/м + SMD 1206 6 шт/м (для идентификации работы ленты), белая плата шириной 8 мм, скотч 3M. Излучение УЛЬТРАФИОЛЕТ (UVC) 270-275 нм + СИНИЙ 460 нм, бактерицидное действие, не допускать облучения глаз, угол 120°. Питание 24 В, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м). Размеры 5000x8x2.5 мм. Мин. отрезок 166.67 мм. Цена за 1 м. Не допускать направленного излучения в глаза.\n"]
[]
["Светодиодные ленты",{"$nulls":3},"Специализированные / Линейки SL-LINE 24V 22 W/m"]
[null,"042094","Линейка SL-LINE-540-A30-14mm 24V Day4000 (11W, IP20, 540mm, no wires) (Arlight, CRI>90)","КИТАЙ",{"v":1024.93,"d":"1,024.93"},2,"шт","Светодиодная линейка для использования с линзованными экранами BLACK W20. PCB - алюминий, длина 540 мм, 30шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К, цветопередача CRI>90. Питание 24 В, мощность 11 Вт,  ток 0.46 А, (уд.мощность 20 Вт/м). Размеры 540х13.5х1,75 мм. Минимальный отрезок 108 мм, 6 светодиодов."]
[null,"033875","Линейка SL-ARC-D320-A90-5.4W 24V Warm3000 (дуга 1 из 4) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1457.35,"d":"1,457.35"},2,"шт","Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D320-A90, 42 диода на линейку. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000К. Световой поток 650 лм. Питание DC 24V, мощность 5,4 Вт. Размеры 278.675х20х2.5. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 10 шт."]
[null,"027651","Линейка SL-ARC-D3000-A23-11.6W 24V Day4000 (590мм, дуга 1 из 16) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":2217.44,"d":"2,217.44"},2,"шт","Светодиодная линейка на светодиодах smd 2835 для профиля SL-ARC-3535-D3000. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 1500 лм. Питание DC24V, мощность 11,6 Вт. Размеры 587.5х20х2.2. Минимальный отрезок 97.8 мм. Максимальная длина последовательного соединения при питании с одной стороны - 5 шт (не более 3 метров)."]
[null,"026593","Линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V White6000 (500мм, прямая) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1484.28,"d":"1,484.28"},2,"шт","Поставка под заказ от 500 шт.Светодиодная линейка для использования с профилем SL-ARC-3535-LINE. PCB - алюминий, длина 500 мм, 70шт светодиодов SMD 2835. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, цветопередача CRI>80. Питание 24 В, мощность 9,6 Вт,  ток 0.4 А, (уд.мощность 19.2 Вт/м). Размеры 500х20х2,2 мм. Минимальный отрезок 99.8 мм, 14 светодиодов."]
[null,"027120","Лента-сеть RT-ONIX-3000-2835-640-24V Day4000 (410mm, 43.6W/m, IP20) (Arlight, Открытый)","Беларусь",{"v":12119.63,"d":"12,119.63"},3,"м","Лента-сеть из шести сегментов по 20 линий, соединенных между собой платой длиной 500 мм, расстояние между центрами линий 25мм, общая длина сети 3000 мм, светодиоды smd 2835, 640 шт/м (1920шт на 3м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4000K Напряжение питания 24В, мощность 43,6 Вт/м (130,8 Вт на 3м), угол 120° CRI>85. Шаг резки 500 мм. Размеры сегмента 500х410х1,2 мм (320 светодиодов) Размер 3000х410х1,2 мм. Цена за 1 м. Дополнительный теплоотвод не обязателен."]
[]
[{"$nulls":4},"Силиконовые и пластиковые клипсы и заглушки для светодиодных лент."]
[null,"051551","Держатель для герметичных лент LUNA-D8 (Arlight, -)","КИТАЙ",145.14,10,"шт","Клипсы для крепления герметичных лент LUNA шириной 8мм. Материал - прозрачный пластик. Размеры 15х10х7.5мм. Пакет 10шт. Цена за 1 шт."]
[null,"022361","Силиконовая заглушка для лент MONO-10mm (Arlight, -)","КИТАЙ",20.95,50,"шт","Силиконовая заглушка для герметичных лент на основе платы 10мм (серии SE/PS/PGS со светодиодами smd 5060) с отверстием под провод. Цена за 1шт."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"047188","Коннектор FIX-MONO-8mm-2pin-STW  (Arlight, Прозрачный)","КИТАЙ",137.66,10,"шт","Одиночный коннектор для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (2216, 2835, COB) шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт, 10шт/пакет."]
[null,"024057","Соединитель тройной FIX-MONO-8mm-T (Arlight, -)","КИТАЙ",197.51,10,"шт","Тройной коннектор (без провода) для соединения 3-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт."]
[null,"050803","Коннектор универсальный FIX-MONO-8mm-2pin-STS-STW-5-in-1 (Arlight, -)","КИТАЙ",124.32,10,"шт","Универсальный коннектор для открытых SMD лент шириной 8 мм.  Материал - прозрачный пластик. Прямые, угловые, Т - образные. Позволяет подключить провод питания. Максимальный допустимый ток 5 A, напряжение 3-24 В. Цена за 1 шт. Пакет 10 шт."]
[null,"023947","Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X1 (5060) (Arlight, -)","КИТАЙ",74.81,10,"шт","Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (5060, 5730) шириной 10мм. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"032239","Коннектор HIP-MIX-10-3pin-STW (Arlight, -)","КИТАЙ",197.51,10,"шт","Одиночный коннектор (без провода) для подключения питания к открытым лентам MIX шириной 10 мм. Очистка провода питания (0,34-0,75 мм2) от изоляции не требуется. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В, степень защиты IP33. Цена за 1 шт.\nСоединитель для провода и FPC\nIP33-3PIN, подходит для двухцветной полосы IP33, 18-22AWG\n10 шт./пакет"]
[null,"023955","Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X2 (4-pin) (Arlight, -)","КИТАЙ",149.63,10,"шт","Двойной коннектор с проводом 15см для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент RGB шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Размеры пластикового корпуса 15.3x13.8x4.5мм. Цена за 1шт."]
[null,"023961","Соединитель угловой FIX-RGB-10mm-L (Arlight, -)","КИТАЙ",239.4,10,"шт","Угловой коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент шириной 10мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3А, напряжение до 50 В. Цена за 1шт."]
[null,"032852","Разъем выводной DCWP-MONO-2PIN-L150-M (Arlight, -)","КИТАЙ",194.51,10,"шт","Круглый герметичный разъем серии ARL, 2 pin ПАПА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP65. Провод 20AWG (0.5 мм2), длина 15 см. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 50 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно.\nоболочка линии: ПВХ-компаунд, твердость 50P, термостойкость 80℃, класс огнестойкости: VW-1; UL2464\"\nЦена за 1 шт."]
[null,"047393","Разъем выводной ARL-MONO-2PIN-L300-M-IP67  (Arlight, -)","КИТАЙ",320.2,10,"шт","Круглый герметичный разъем 2pin ПАПА с резьбовым креплением для подключения питания герметичных одноцветных светодиодных лент. Корпус IP67. Провод 18AWG (0.75 мм2), длина 300мм. Максимальный допустимый ток 3 А. Номинальное напряжение 300 В. Ответный разъем МАМА поставляется отдельно. Оболочка линии: ПВХ, твердость 50, термостойкость 80℃, класс огнестойкости: 94V2. Цена за 1 шт."]
[]
[{"$nulls":4},"Аксессуары для подключения лент с питанием от сети 230V."]
[null,"052093","Профиль ARH-CH16-2000-ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1226.93,"d":"1,226.93"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль (канал) для фиксации светодиодной герметичной ленты ARL серии U320 с габаритами 16x16 мм. Надежно фиксирует ленту, не требует использования 3М скотча для приклеивания и служит теплоотводом. Длина 2000 мм, размеры 18.5х20 мм. Цена за 1 м."]
[null,"048856","Коннектор прямой для ленты ARL-15x6.5mm (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1177.55,"d":"1,177.55"},1,"шт","Коннектор прямой для соединения 2-х отрезков ленты ARL (серий A120, X720). Питание 230V.  Используется для герметизации и подключения питания светодиодных лент после разреза, для установки использовать нейтральный силиконовый или УФ герметик. Материал - прозрачный пластик. Размеры 42x19x11 мм. Цена за 1шт."]
[null,"055710","Коннектор питания для лент ARL-16x16mm (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},1,"шт","Коннектор для подключения питания светодиодных герметичных лент ARL серии U320 с напряжением питания 230 В. Используется для герметизации и подключения питания лент после разреза, для установки использовать нейтральный силиконовый герметик. Материал - прозрачный пластик, длина провода - 500 мм. Цена за 1 шт."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"039282","Коннектор выводной COB-MONO-8-2pin-STW-L120-X1 (Arlight, IP20 Пластик)","КИТАЙ",151.12,10,"шт","Коннектор выводной STW (с проводом 120 мм) для подключения питания одноцветных лент COB шириной 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 6 А, максимальное напряжение 48 В. Цена за 1 шт. Пакет 10 шт."]
[null,"059151","Коннектор питания COB-MONO-8mm-2pin-STW-IP68 (Arlight, Прозрачный)","КИТАЙ",314.2,5,"шт","Коннектор STW для подключения питания к герметичным одноцветным лентам COB с шириной платы 8 мм. Материал - прозрачный пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, максимальное напряжение 24 В. Цена за 1 шт. Пакет 5 шт."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"037741","Клипсы для герметичных лент FLT 23mm (Arlight, -)","КИТАЙ",17.96,50,"шт","Силиконовые клипсы для монтажа герметичных лент FLT(Wallwasher) шириной до 23мм. Размеры 40х6х7мм. Пакет 50 шт. Цена за 1 шт."]
[null,"048966","Разъем выводной ARL-RGBW-5PIN-L300-F-IP67 (Arlight, -)","КИТАЙ",511.72,10,"шт","Герметичный 5 Pin разъем МАМА для подключения питания, IP67. Номинальное напряжение 230 В, максимальный допустимый ток 9 А. Провода 2*18AWG (0.75 мм2) 3*22AWG (0.3 мм2), длина 300 мм, ПВХ оболочка, термостойкость 80℃, класс огнестойкости V-1, твердость 85, диапазон рабочих температур -20...80℃. Цена за 1 шт."]
[]
[{"$nulls":4},"Аксессуары для монтажа ленты в профиль"]
[{"$nulls":4},"Ограничитель пускового тока ARV-ICL предназначен для уменьшения пусковых токов блоков питания. Устанавливается между питанием от однофазной сети и входом блоков питания."]
[]
[]
[null,"051064","Блок питания ARV-SP-24150-PFC-ZIGBEE-CCT (24V, 6.25A, 150W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9706.41,"d":"9,706.41"},1,"шт","Двухканальный источник напряжения с возможностью беспроводного диммирования и регулировки цветовой температуры по протоколу Zigbee с гальванической развязкой для для MIX (CCT) светодиодных лент. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 6,25 (максимальный ток на два канала) А, 150 Вт. Встроенный PFC >0.95. Частота ШИМ 4кГц. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Совместим с платформой TUYA, и АЛИСА от ЯНДЕКС. Габаритные размеры длина 310 мм, ширина 45 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"052508","Блок питания ARV-SP-100-MAG45-PFC-WH (24V, 4.17A, 100W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10504.2,"d":"10,504.20"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для для магнитной системы MAG45. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 4,17 А, 100 Вт. Встроенный PFC >0.95. Пластиковый корпус IP20. Рабочая температура -20…+45C⁰. Габаритные размеры длина 284 мм, ширина 42.4 мм, высота 35 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"046127","Блок питания ARV-SP-48100-MAG-VIBE-PFC-WH (48V, 2.2A, 100W) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8393.96,"d":"8,393.96"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для для магнитной системы. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 2.2 А, 100 Вт. Встроенный PFC >0,95. Аллюминиевый корпус IP20. Рабочая температура -10…+40C⁰. Габаритные размеры длина 391 мм, ширина 30 мм, высота 31 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"036726","Пульт ARL-SR-010-IR (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2622.66,"d":"2,622.66"},1,"шт","ПДУ для управления датчиками освещенности источников питания 041351,  041352, 041353. Напряжение питания 3В, габариты 150*50*15мм, корпус - пластик белого цвета, IP20. Для питания пульта необходимы две батарейки типа ААА, в комплект не входят"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"015999(1)","Блок питания HTS-80M-5 (5V, 16A, 80W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2558.59,"d":"2,558.59"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 90-264 VAC. Выходные параметры: 5 В, 16 А, 80 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 129 мм, ширина 97 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 3 года."]
["Источники питания",{"$nulls":3},"AC/DC источники напряжения 5V / сетевые адаптеры"]
[null,"022899(1)","Блок питания ARPV-12015-B (12V, 1.3A, 15W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1371.77,"d":"1,371.77"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 1,25 А, 15 Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -25…+50C⁰. Габаритные размеры длина 109 мм, ширина 29 мм, высота 20 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"020006(1)","Блок питания ARPV-12060-B (12V, 5.0A, 60W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3530.48,"d":"3,530.48"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 5 А, 60 Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -25…+50C⁰. Габаритные размеры длина 179 мм, ширина 41 мм, высота 31 мм. Совместим с диммерами с частотой ШИМ более 5кГц. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"026434","Блок питания ARPV-12100-D (12V, 8.3A, 100W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5536.13,"d":"5,536.13"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 170-265 VAC. Выходные параметры: 12 В, 8,3 А, 100 Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -30…+50C⁰. Габаритные размеры длина 178 мм, ширина 71 мм, высота 46 мм. Гарантийный срок 3 года."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041914","Блок питания ARPV-SP-12060 (12V, 5A, 60W) (Arlight, IP67 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3891.42,"d":"3,891.42"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 5 А, 60Вт. Герметичный пластиковый корпус IP 67. Рабочая температура -30…+70C⁰. Габаритные размеры длина 148 мм, ширина 40 мм, высота 32 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
["Источники питания",{"$nulls":3},"AC/DC источники напряжения 12V / в защитном кожухе [IP20, металл]"]
[null,"026681","Блок питания ARS-25-12 (12V, 2.1A, 25W) (Arlight, IP20 Сетка, 2 года)","КИТАЙ",{"v":1891.56,"d":"1,891.56"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 185-264 VAC. Выходные параметры: 12 В, 2,1 А, 25 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 85 мм, ширина 58 мм, высота 34 мм. Гарантийный срок 2 года."]
[null,"020974(1)","Блок питания HTS-100L-12 (12V, 8.4A, 100W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3669.82,"d":"3,669.82"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 176-264 VAC. Выходные параметры: 12 В, 8,5 А, 100 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 156 мм, ширина 40 мм, высота 29 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"026863","Блок питания ARS-400-12 (12V, 33.3A, 400W) (Arlight, IP20 Сетка, 2 года)","КИТАЙ",{"v":6434.94,"d":"6,434.94"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 185-264 VAC. Выходные параметры: 12 В, 33,3 А, 400 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 215 мм, ширина 115 мм, высота 50 мм. Встроенный вентилятор (без автоконтроля температуры).Гарантийный срок 2 года."]
[null,"014982","Блок питания HTS-600M-12 (12V, 50A, 600W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":19104.36,"d":"19,104.36"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 176-264 VAC. Выходные параметры: 12 В, 50 А, 600 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 241 мм, ширина 124 мм, высота 65 мм. Встроенный вентилятор (с автоконтролем температуры). Гарантийный срок 3 года."]
[]
[{"$nulls":4},"Источники питания с установкой на DIN-рейку, обеспечивают стабильное напряжение 12 В. С подстройкой выходного напряжения."]
[]
["Источники питания",{"$nulls":3},"AC/DC источники напряжения 12V / тонкие [IP20, металл, пластик]"]
[null,"026418(1)","Блок питания ARV-12024-LONG-D (12V, 2A, 24W) (Arlight, IP20 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":1676.05,"d":"1,676.05"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 2 А, 24 Вт. Негерметичный алюминиевый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 288 мм, ширина 18 мм, высота 15 мм. Гарантийный срок 2 года."]
[null,"026818","Блок питания ARV-SL12150-SLIM (12V, 12.5A, 150W, PFC) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7301.5,"d":"7,301.50"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 12,5 А, 150 Вт. Встроенный PFC >0,9. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 360 мм, ширина 32 мм, высота 24 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"034847","Блок питания ARDV-48-12BW (12V, 4.0A, 48W) (Arlight, Адаптер, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2199.49,"d":"2,199.49"},1,"шт","Сетевой адаптер для светодиодных лент 12 В. Мощность 48 Вт. Входное напряжение: 100-240VAC, Выходные параметры: 12VDC 4A, длина кабеля 1.5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Размер 94x52x33 мм (размер без вилки). Гарантия 3 года."]
[]
[null,"022411","Блок питания ARPV-24036-D (24V, 1.5A, 36W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2326.05,"d":"2,326.05"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 170-265 VAC. Выходные параметры: 24 В, 1,5 А, 36 Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -30…+50C⁰. Габаритные размеры длина 182 мм, ширина 30 мм, высота 20 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"026665","Блок питания ARPV-24150-D (24V, 6.3A, 150W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6905.93,"d":"6,905.93"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 170-265 VAC. Выходные параметры: 24 В, 6.25 А, 150 Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -30…+50C⁰. Габаритные размеры длина 210 мм, ширина 71 мм, высота 46 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[{"$nulls":4},"Герметичные источники питания в металлическом корпусе с PFC имеют длительный срок гарантии 5–7 лет и повышенную надежность, могут эксплуатироваться в условиях высокой влажности и широкого диапазона температур, обеспечивают стабильное напряжение 24 В."]
[null,"031719","Блок питания ARPV-LG24045-SLIM-PFC-D (24V, 1.9A, 45W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4021.1,"d":"4,021.10"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 1.9 А, 45 Вт. Встроенный PFC >0.98. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -30…+50C⁰. Габаритные размеры длина 263 мм, ширина 30 мм, высота 20 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"031722","Блок питания ARPV-LG24100-SLIM-PFC-D (24V, 4.2A, 100W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7825.39,"d":"7,825.39"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 4.2 А, 100 Вт. Встроенный PFC >0.9. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -30…+50C⁰. Габаритные размеры длина 303 мм, ширина 40 мм, высота 22 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"047710","Блок питания ARPV-LG-24150-PFC-VCA (22-26V, 6.25A, 150W) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10105.31,"d":"10,105.31"},1,"шт","Регулируемый источник напряжения и тока с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 110-277 VAC. Выходные параметры: в режиме постоянного напряжения 22-26 В (установка по умолчанию 24В), 6.25 А с возможностью регулировки, 150 Вт. Встроенный PFC >0,98. Герметичный алюминиевый корпус IP65. Рабочая температура -40…+70C⁰. Габаритные размеры длина 193.6 мм, ширина 62.5 мм, высота 38 мм. Гарантийный срок 5 лет.\nРежим CV+CC - при превышении выходной мощности снижается напряжение, переходит в режим источника тока."]
[null,"047708","Блок питания ARPV-LG-24350-PFC-VCA (22-26V, 14.58A, 350W) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":18083.18,"d":"18,083.18"},1,"шт","Регулируемый источник напряжения и тока с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-277 VAC. Выходные параметры: в режиме постоянного напряжения 22-26 В (установка по умолчанию 24В), 14.58 А с возможностью регулировки, 350 Вт. Встроенный PFC >0,98. Герметичный алюминиевый корпус IP65. Рабочая температура -40…+70C⁰. Габаритные размеры длина 261 мм, ширина 62.5 мм, высота 41.4 мм. Гарантийный срок 5 лет.\nРежим CV+CC - при превышении выходной мощности снижается напряжение, переходит в режим источника тока."]
[{"$nulls":4},"Герметичные источники питания в пластиковом корпусе могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 24 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий."]
[null,"039675","Блок питания ARPV-SP-24018 (24V, 0.75A, 18W) (Arlight, IP67 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1513.31,"d":"1,513.31"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 0.75 А, 18 Вт. Герметичный пластиковый корпус IP 67. Рабочая температура -20…+45C⁰. Габаритные размеры длина 130 мм, ширина 24 мм, высота 21.1 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[{"$nulls":4},"Герметичные источники питания в пластиковом корпусе с активным корректором мощности могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и обеспечивают стабильное напряжение 24 В, что увеличивает срок службы светодиодных изделий."]
[]
[]
[null,"049066","Блок питания ATS-24-300-LS (24V, 12.5A, 300W) (Arlight, IP20 Сетка, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7040.47,"d":"7,040.47"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 198-242 VAC. Выходные параметры: 24 В, 12.5 А, 300 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Возможность регулировки яркости с помощью DIP-переключателей. Функция плавного пуска, время выхода на полную яркость - 5 сек. Габаритные размеры длина 221 мм, ширина 62 мм, высота 29 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"026152","Блок питания ARS-35-24 (24V, 1.5A, 35W) (Arlight, IP20 Сетка, 2 года)","КИТАЙ",{"v":2172.41,"d":"2,172.41"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 185-264 VAC. Выходные параметры: 24 В, 1,5 А, 35 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 85 мм, ширина 58 мм, высота 34 мм. Гарантийный срок 2 года."]
[null,"020823(1)","Блок питания HTS-60L-24 (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2788.67,"d":"2,788.67"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 176-264 VAC. Выходные параметры: 24 В, 2,5 А, 60 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 156 мм, ширина 40 мм, высота 29 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"023257","Блок питания HTS-150-24-LS (24V, 6.25A, 150W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4428.9,"d":"4,428.90"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 180-264 VAC. Выходные параметры: 24 В, 6,25 А, 150 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 278 мм, ширина 53 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"023259","Блок питания HTS-300-24-LS (24V, 12.5A, 300W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6415.31,"d":"6,415.31"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 180-264 VAC. Выходные параметры: 24 В, 12.5 А, 300 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 308 мм, ширина 53 мм, высота 21 мм. Встроенный Вентилятор (без автоконтроля температуры). Гарантийный срок 3 года."]
[null,"027330(1)","Блок питания ARS-350-24-FA (24V, 14.6A, 350W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7622.48,"d":"7,622.48"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 14.6 А, 350 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 215 мм, ширина 115 мм, высота 30 мм. Встроенный вентилятор (с автоконтролем температуры). Гарантийный срок 3 года."]
[]
[null,"050475","Блок питания ATS-LG-24-200-PFC-L (24V, 8.3A, 200W) (Arlight, IP20 Сетка, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7047.12,"d":"7,047.12"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 8.3 А, 200 Вт. Встроенный PFC >0,95. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Возможность регулировки яркости с помощью DIP-переключателей. Функция плавного пуска. Габаритные размеры длина 207 мм, ширина 56 мм, высота 31 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"053072","Блок питания ARV-DRP960-24 (24V, 40A, 960W, PFC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":56785.68,"d":"56,785.68"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 40 А, 960 Вт. Негерметичный металлический корпус IP 20 для установки на DIN-рейку. Встроенный PFC >0,95. Возможность параллельной работы до 4 блоков питания. Наличие контактов состояния выхода DC OK. Габаритные размеры длина 110 мм, ширина 150 мм, высота 125 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"033260","Блок питания ARV-SP-24036-FLAT-PFC (24V, 1.5A, 36W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3052.35,"d":"3,052.35"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 1.5 А, 36 Вт. Встроенный PFC >0.95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Габаритные размеры длина 170 мм, ширина 57 мм, высота 18 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"023730(2)","Блок питания ARV-SP-24320-PFC-B (24V, 13.3A, 320W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":14240.11,"d":"14,240.11"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 13.3 А, 320 Вт. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 215 мм, ширина 77 мм, высота 35 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"023265(2)","Блок питания ARV-24060-LONG-D (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2779.74,"d":"2,779.74"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 2.5 А, 60 Вт. Негерметичный алюминиевый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 365 мм, ширина 18 мм, высота 15 мм. Предназначен для лайтбоксов. Гарантийный срок 3 года."]
["Источники питания",{"$nulls":3},"AC/DC источники напряжения 24V / Supreme FLAT [IP20, 5 лет]"]
[null,"033262","Блок питания ARV-SP-24090-FLAT-PFC (24V, 3.75A, 90W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5715.68,"d":"5,715.68"},1,"шт","Поставка под заказ от 500 шт. Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 3.75 А, 90 Вт. Встроенный PFC >0.95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Габаритные размеры длина 190 мм, ширина 65 мм, высота 22 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"038237","Блок питания ARV-SP-100-MAG25-PFC-BK (24V, 4.17A, 100W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8243.8,"d":"8,243.80"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для для магнитной системы MAG25. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 4,17 А, 100 Вт. Встроенный PFC >0.95. Пластиковый корпус IP20. Рабочая температура -20…+45C⁰. Габаритные размеры длина 370 мм, ширина 20.3 мм, высота 27.2 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"052508","Блок питания ARV-SP-100-MAG45-PFC-WH (24V, 4.17A, 100W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10504.2,"d":"10,504.20"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для для магнитной системы MAG45. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 4,17 А, 100 Вт. Встроенный PFC >0.95. Пластиковый корпус IP20. Рабочая температура -20…+45C⁰. Габаритные размеры длина 284 мм, ширина 42.4 мм, высота 35 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"049393","Блок питания ARDV-SP-12-24BW (24V, 0.5A, 12W) (Arlight, Адаптер, 5 лет)","КИТАЙ",909.12,1,"шт","Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 0.5 А, 12 Вт. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 58 мм, ширина 26 мм, высота 75 мм. Длина кабеля 1.5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"049395","Блок питания ARDV-SP-24-24BW (24V, 1A, 24W) (Arlight, Адаптер, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1307.12,"d":"1,307.12"},1,"шт","Сетевой адаптер с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 1 А, 24 Вт. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 78 мм, ширина 36 мм, высота 83 мм. Длина кабеля 1.5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"035964","Блок питания ARPV-36100-A1 (36V, 2.78A, 100W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5689.2,"d":"5,689.20"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 36 В, 2,78 А, 100 Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -40…+70C⁰. Габаритные размеры длина 152 мм, ширина 37.5 мм, высота 31 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"034685","Блок питания ARPV-48100-A1 (48V, 2.08A, 100W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5689.2,"d":"5,689.20"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 2,08 А, 100 Вт. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -40…+70C⁰. Габаритные размеры длина 152 мм, ширина 37.5 мм, высота 31 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"034893","Блок питания ARPV-LG48060-LINEAR-PFC (48V, 1.25A, 60W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5446.35,"d":"5,446.35"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 1.25 А, 60 Вт. Встроенный PFC >0.95. Тонкий металлический корпус IP67. Вход: 220-240VAC. Выход: 48VDC. Размер 290х30х21 mm.. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет. Допускается использование только внутри помещений."]
[null,"030021","Блок питания ARPV-LG48250-PFC-A (48V, 5.21A, 250W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11910.23,"d":"11,910.23"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 5.21 А, 250 Вт. Встроенный PFC >0.98. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -40…+70C⁰. Габаритные размеры длина 219 мм, ширина 67.5 мм, высота 35.5 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"046610","Блок питания ARPV-SP-48060-PFC (48V, 1.25A, 60W) (Arlight, IP67 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3816.93,"d":"3,816.93"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 1,25 А, 60Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный пластиковый корпус IP 67. Рабочая температура -20…+45C⁰. Габаритные размеры длина 155 мм, ширина 42 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"060747","Блок питания HTS-200L-48 (48V, 4.2A, 200W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4904.21,"d":"4,904.21"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 176-264 VAC. Выходные параметры: 48 В, 4,2 А, 200 Вт. Встроенный PFC >0.5. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 202 мм, ширина 49 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"014977(1)","Блок питания HTS-600-48 (48V, 12.5A, 600W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":16772.96,"d":"16,772.96"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 180-264 VAC. Выходные параметры: 48 В, 12,5 А, 600 Вт.  Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 230 мм, ширина 127 мм, высота 41 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"034676","Блок питания ARV-DR60-48 (48V, 1.25A, 60W) (Arlight, IP20 DIN-рейка)","КИТАЙ",{"v":4452.84,"d":"4,452.84"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 1.25 А, 60 Вт. Негерметичный пластиковый корпус IP 20 для установки на DIN-рейку. Габаритные размеры длина 58 мм, ширина 52.5 мм, высота 90 мм. Гарантийный срок 3 года.\nПри нагрузке менее 10% после отключения от сети, повторное включение блока питания может быть с задержкой (до 30с)"]
[null,"031504","Блок питания ARV-SN48075-SLIM-PFC-C (48V, 1.56A, 75W) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4735.73,"d":"4,735.73"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 1.56 А, 75 Вт. Встроенный PFC >0,9. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 320 мм, ширина 30 мм, высота 19 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"029265(3)","Блок питания ARV-SP-48200-SLIM-PFC (48V, 4.16A, 200W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9424.58,"d":"9,424.58"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 4.16 А, 200 Вт. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 320.6 мм, ширина 30 мм, высота 18.2 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"052082","Блок питания ARV-SP-48090-FLAT-PFC (48V, 1.8A, 90W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5401.46,"d":"5,401.46"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 1.8 А, 90 Вт. Встроенный PFC >0.95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Габаритные размеры длина 190 мм, ширина 65 мм, высота 22 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"044201","Блок питания ARV-SP-48100-MAG-VIBE-WH (48V, 2.1A, 100W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6181.02,"d":"6,181.02"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для для магнитной системы. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 2.1 А, 100 Вт. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Рабочая температура -10…+40C⁰. Габаритные размеры длина 280 мм, ширина 28 мм, высота 30.5 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[{"$nulls":4},"Диммеры серии Tuya предназначены для управления LED лентой, линейками и модулями, требующим питания стабильным напряжением. Управление через WI-FI 2.4ГГц. Совместим с платформой TUYA, и АЛИСА от ЯНДЕКС."]
[null,"051062","Блок питания ARV-SP-24150-PFC-ZIGBEE (24V, 6.25A, 150W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9307.52,"d":"9,307.52"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по беспроводному протоколу Zigbee с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 6,25 А, 150 Вт. Встроенный PFC >0.95. Частота ШИМ 4кГц. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Совместим с платформой TUYA, и АЛИСА от ЯНДЕКС. Габаритные размеры длина 310 мм, ширина 45 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"041386","Блок питания ARV-SP-24090-PFC-DALI-1-10V-PD (24V, 3.75A, 90W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8393.96,"d":"8,393.96"},1,"шт","Блок питания 24V, ток 3.75А, 90Вт, с управлением DALI, 1-10V и функцией PUSH DIM, с корректором мощности, PF>0,99. Тонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 205х58х30 mm. Гарантия 5 лет."]
[]
[null,"026407(1)","Блок питания ARV-SN24050-PFC-TRIAC-B (24V, 2.1A, 50W) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5755.77,"d":"5,755.77"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по стандарту TRIAC с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 2.1 А, 50 Вт. Встроенный PFC >0.9. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 177 мм, ширина 58 мм, высота 22 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"052113","Блок питания ARV-SP-24150-LINEAR-PFC-TRIAC-0-10V (24V, 6.25A, 150W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":13163.11,"d":"13,163.11"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по стандарту TRIAC / 0/1-10В с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 6.25А, 150 Вт. Встроенный PFC >0.98. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 356.5 мм, ширина 32 мм, высота 22.3 мм. Присутствует ШИМ на выходе. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"040755","Блок питания ARPV-UH12240-PFC-DALI2-PH (12V, 20A, 240W) (Arlight, IP67 Металл, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":19354.27,"d":"19,354.27"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по протоколу DALI2.0 с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 120-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 20 А, 240 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -40…+60C⁰. Габаритные размеры длина 188 мм, ширина 67.5 мм, высота 38.5 мм. Гарантийный срок 7 лет.\nРежим CV+CC - при превышении выходной мощности снижается напряжение, переходит в режим источника тока."]
[null,"041386","Блок питания ARV-SP-24090-PFC-DALI-1-10V-PD (24V, 3.75A, 90W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8393.96,"d":"8,393.96"},1,"шт","Блок питания 24V, ток 3.75А, 90Вт, с управлением DALI, 1-10V и функцией PUSH DIM, с корректором мощности, PF>0,99. Тонкий пластиковый корпус IP20. Вход: 220-240VAC. Размер 205х58х30 mm. Гарантия 5 лет."]
[null,"049481","Блок питания ARV-LG-24100-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 4.2A, 100W) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8181.54,"d":"8,181.54"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по протоколу DALI 2.0 и функцией PUSH DIM с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 4,2 А, 100 Вт. Встроенный PFC >0,97. Негерметичный алюминиевый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 360 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"050560","Блок питания ARV-SP-24240-SLIM-PFC-DALI2 (24V, 10A, 240W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":13163.49,"d":"13,163.49"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по протоколу DALI 2.0 и функцией PUSH DIM с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 10 А, 240 Вт. Встроенный PFC >0,95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20.Габаритные размеры длина 334.8 мм, ширина 41.5 мм, высота 27.5 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"048622","Блок питания ARPV-UH24600-PFC-DALI2-PH (24V, 25A, 600W) (Arlight, IP67 Металл, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":40926.03,"d":"40,926.03"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по протоколу DALI2.0 с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 25 А, 600 Вт. Встроенный PFC >0.9. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -40…+50C⁰. Габаритные размеры длина 262 мм, ширина 125 мм, высота 49 мм. Гарантийный срок 7 лет."]
[null,"033429","Блок питания ARPV-LG24160-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 6.7A, 160W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11431.35,"d":"11,431.35"},1,"шт","Диммируемый блок питания 24V с гальванической развязкой, ток 6.7А, 160Вт, с управлением DALI, c функцией PUSH-DIM, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP67. Вход: 220-240VAC. Выход: 24VDC, ШИМ 1кГц. Размер 350х30х21 mm.. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет. Допускается использование только внутри помещений."]
[null,"047031","Блок питания ARV-SP-24100-PFC-DT8-CCT-LONG (24V, 4.16A, 100W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8525.93,"d":"8,525.93"},1,"шт","Источник напряжения с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры по протоколу DALI2 DT8 с гальванической развязкой для MIX (CCT) светодиодных лент. Встроены функции PUSH DIM, PUSH CCT. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 4.16А (максимальный суммарный ток на два канала), 100 Вт. Встроенный PFC >0.97. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 337 мм, ширина 30 мм, высота 18.2 мм. Гарантийный срок 5 года.\nДиод для регулирования цветовой температуры с помощью PUSH CCT входит в комплект."]
[null,"034883","Блок питания ARPV-LG48160-LINEAR-PFC-DALI2-PD (48V, 3.34A, 160W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11431.35,"d":"11,431.35"},1,"шт","Диммируемый блок питания 48V с гальванической развязкой, ток 3.34А, 160Вт, с управлением DALI, c функцией PUSH-DIM, с корректором мощности, PF>0,95. Тонкий металлический корпус IP67. Вход: 220-240VAC. Выход: 48VDC, ШИМ 1кГц. Размер 350х30х21 mm.. Соответствует требованиям EMC. Гарантия 5 лет. Допускается использование только внутри помещений."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"049619","Блок питания ARPV-LG-12215-PFC-VCA (10.5-13.5V, 18A, 215W) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11833.84,"d":"11,833.84"},1,"шт","Регулируемый источник напряжения и тока с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 110-277 VAC. Выходные параметры: в режиме постоянного напряжения 10.5-13.5 В (установка по умолчанию 12В), 18 А с возможностью регулировки, 215 Вт. Встроенный PFC >0,98. Герметичный алюминиевый корпус IP65. Рабочая температура -40...70C⁰. Габаритные размеры длина 220.6 мм, ширина 62.5 мм, высота 41.3 мм. Гарантийный срок 5 лет.\nРежим CV+CC - при превышении выходной мощности снижается напряжение, переходит в режим источника тока."]
[]
[null,"055740","Блок питания ARPV-UH-50320-PFC-FV (24V 240W, 36-48V 320W, 10A) (Arlight, IP67 Металл, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":19750.1,"d":"19,750.10"},1,"шт","Регулируемый источник напряжения гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 24В 240Вт, 36-48В 320Вт, 10 А max. Переключение напряжения 24-36-48В с помощью кнопки на корпусе. Подстройка с шагом 0.5В. Встроенный PFC >0,95. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -40…+60C⁰. Габаритные размеры длина 281 мм, ширина 68 мм, высота 38.5 мм. Гарантийный срок 7 лет.\n"]
[null,"045405","Блок питания ARPJ-SN-45700 (30W, 20-45V, 700mA) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1383.63,"d":"1,383.63"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для уличных светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 20-45 В, 700 mА, 30 Вт. Герметичный металлический корпус IP 65. Габаритные размеры длина 96 мм, ширина 30 мм, высота 20 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"046267","Блок питания ARPJ-LG-562300-PFC (75W, 25-56V, 0.9-2.3A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4501.62,"d":"4,501.62"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 120-277 VAC. Выходные параметры: 25-56 В, 900-2300mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 1800мА), 75 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 138 мм, ширина 63 мм, высота 32 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"057530","Блок питания ARPJ-LG-1431050-PFC-B (100W, 95-143V, 0.5-1.05A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5496.03,"d":"5,496.03"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 200-277 VAC. Выходные параметры: 95-143 В, 500-1050mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 700мА), 100 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 105 мм, ширина 63 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"039542","Блок питания ARPJ-LG-3431050-PFC (240W, 171-343V, 0.5-1.05A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7877.76,"d":"7,877.76"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 120-277 VAC. Выходные параметры: 171-343 В, 500-1050mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 700мА), 240 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 217 мм, ширина 63 мм, высота 37 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"055274","Блок питания ARPJ-LG-567650-PFC (320W, 25-56V, 4.2-7.65A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10872.65,"d":"10,872.65"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 200-277 VAC. Выходные параметры: 25-56 В, 4200-7650mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 6000мА), 320 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 230 мм, ширина 67 мм, высота 38 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"037271","Блок питания ARPJ-SP-421400-PFC (60W, 21-42V, 1.4A) (Arlight, IP67 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3522.92,"d":"3,522.92"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 21-42 В, 1400 mА, 60 Вт. Встроенный PFC >0.9. Герметичный пластиковый корпус IP 67. Габаритные размеры длина 166 мм, ширина 43 мм, высота 33 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"038624","Блок питания ARPJ-SP-851750-PFC (150W, 60-85V, 1.75A) (Arlight, IP67 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8844.13,"d":"8,844.13"},1,"шт","Поставка под заказ от 500 шт. Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 60-85 В, 1750 mА, 150 Вт. Встроенный PFC >0.9. Герметичный пластиковый корпус IP 67. Габаритные размеры длина 191 мм, ширина 68 мм, высота 37 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"028191","Блок питания ARJ-KE42350R (15W, 350mA, PFC) (Arlight, IP44 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1346.63,"d":"1,346.63"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 30-42 В, 350 mА, 15 Вт. Встроенный PFC >0.9. Негерметичный пластиковый корпус IP 44. Габаритные размеры диаметр в окружности Ø50 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[{"$nulls":4},"Регулируемые источники тока для светильников, имеют на корпусе DIP-переключатель на несколько положений, позволяющий выбрать нужный выходной ток."]
[null,"048713","Блок питания ARJ-SP-23-PFC-WR (23W, 3-46V, 0.15-0.5A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1900.24,"d":"1,900.24"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Широкий диапазон значения выходного тока и напряжения. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 3-46 В, 150-500 мА, 23 Вт. Активный корректор мощности PFC 0.83-0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 104 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Выбор значения тока осуществляется дип-переключателем. Гарантийный срок 5 лет.\nБоковые крышки в комплект не входят, доступны под заказ за дополнительную плату."]
[null,"023072(1)","Блок питания ARJ-SP-42-PFC-INS (42W, 25-40V, 0.7-1.05A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2290.63,"d":"2,290.63"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 25-40 В, 700-1050 мА, 42 Вт. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 97 мм, ширина 43 мм, высота 31 мм. Гарантийный срок 5 лет.\nБоковые крышки в комплект не входят, доступны под заказ за дополнительную плату."]
[null,"043361","Блок питания ARPJ-LG-564200-PFC (150W, 25-56V, 1.7-4.2A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5734.23,"d":"5,734.23"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 120-277 VAC. Выходные параметры: 25-56 В, 1700-4200mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 3500мА), 150 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 186 мм, ширина 63 мм, высота 32 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"037178","Комплект съёмных крышек для блока питания ARJ-KE42500 (Arlight, IP20 Пластик)","КИТАЙ",96.84,1,"компл","Комплект боковых крышек для артикулов 025243, 023071, 023072. 1компл - 2 шт."]
[null,"041353","Блок питания SPV-60-SDL-PFC (60W, 90-175V, 0.2-0.35A) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6059.81,"d":"6,059.81"},1,"шт","Регулируемый источник тока с предустановленным сенсором без гальванической развязки для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 90-175В (200/250/300/350мА), максимальная мощность 60 Вт. Встроенный PFC >0,95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 195 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"046273","Блок питания ARJ-SP-103350-PFC (36W, 62-103V, 350mA) (Arlight, Бескорпусной)","КИТАЙ",{"v":1020.9,"d":"1,020.90"},1,"шт","Открытый источник тока без гальванической развязки для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 62-103 В, 350 mА, 36 Вт. Встроенный PFC >0.9. Бескорпусное исполнение IP 00. Габаритные размеры длина 187 мм, ширина 14.5 мм, высота 17 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"028396","Блок питания ARJ-KE42250 (11W, 250mA, PFC) (Arlight, IP44 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1428.87,"d":"1,428.87"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 30-42 В, 250 mА, 11 Вт. Встроенный PFC >0.9. Негерметичный пластиковый корпус IP 44. Габаритные размеры длина 58 мм, ширина 36 мм, высота 20 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"037437","Блок питания ARJ-SP-21300-PFC (6W, 12-21V, 300mA) (Arlight, IP44 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",493.76,1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 12-21 В, 300 mА, 6 Вт. Негерметичный пластиковый корпус IP 44. Габаритные размеры длина 55 мм, ширина 27 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"023446","Блок питания ARJ-KE42350A (15W, 350mA, PFC) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1607.26,"d":"1,607.26"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 30-42 В, 350 mА, 15 Вт. Встроенный PFC >0.92. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 88 мм, ширина 41 мм, высота 23 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"045400","Блок питания ARPJ-SN-63300 (18W, 34-63V, 300mA) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1069.52,"d":"1,069.52"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для уличных светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 34-63 В, 300 mА, 18 Вт. Герметичный металлический корпус IP 65. Габаритные размеры длина 86 мм, ширина 30 мм, высота 20 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"037889","Блок питания ARPJ-SP-114350-PFC (40W, 57-114V, 0.35A) (Arlight, IP67 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2796.16,"d":"2,796.16"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 57-114 В, 350 mА, 40 Вт. Встроенный PFC >0.9. Герметичный пластиковый корпус IP 67. Габаритные размеры длина 150 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"023075","Блок питания ARJ-KE36500 (18W, 500mA, PFC) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",727.18,1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 22-36 В, 500 mА, 18 Вт. Встроенный PFC >0.92. Негерметичный алюминиевый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 88 мм, ширина 41 мм, высота 23 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"041906","Блок питания ARPJ-SN-84600-PFC (50W, 54-84V, 600mA) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2352.4,"d":"2,352.40"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 100-240 VAC. Выходные параметры: 54-84 В, 600 mА, 50 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 65. Габаритные размеры длина 126 мм, ширина 38 мм, высота 29 мм. Гарантийный срок 3 года."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
[null,"039540","Блок питания ARPJ-LG-2141050-PFC (150W, 95-214V, 0.5-1.05A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5734.23,"d":"5,734.23"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 120-277 VAC. Выходные параметры: 95-214 В, 500-1050mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 700мА), 150 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 186 мм, ширина 63 мм, высота 32 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[{"$nulls":4},"Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 1400 мА."]
[{"$nulls":4},"Источники питания AC/DC для мощных светодиодов и светодиодных светильников со стабилизированным выходным током 1750 мА."]
[null,"038622","Блок питания ARPJ-SP-461750-PFC (80W, 30-46V, 1.75A) (Arlight, IP67 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5169.36,"d":"5,169.36"},1,"шт","Поставка под заказ от 500 шт. Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 30-46 В, 1750 mА, 80 Вт. Встроенный PFC >0.9. Герметичный пластиковый корпус IP 67. Габаритные размеры длина 193 мм, ширина 52 мм, высота 37 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"039543","Блок питания ARPJ-LG-562800-PFC (100W, 25-56V, 1.3-2.8A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5053.73,"d":"5,053.73"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 120-277 VAC. Выходные параметры: 25-56 В, 1300-2800mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 2400мА), 100 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 153 мм, ширина 63 мм, высота 32 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"043941(1)","Блок питания ARJ-SP-12450-TUYA (12W, 9-45V, 0.1-0.45A, WiFi, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4460.16,"d":"4,460.16"},1,"шт","Диммируемый источник тока одноканальный, для светодиодных светильников. Выбор значения выходного тока осуществляется подстроечным резистором на плате. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-45В (100мА), 9-45В (150мА), 9-45В (200мА), 9-45В (250мА), 9-40В (300мА), 9-34В (350мА), 9-30В (400мА), 9-26В (450мА), максимальная мощность 12 Вт. Защита от КЗ на выходе, перегрузки, перегрева. Управление через WI-FI 2.4ГГц. Совместим с платформой TUYA, АЛИСА от ЯНДЕКС. Управление со смартфона через приложение SmartLife, с помощью пультов серии SMART. Размеры 111х36х20 мм."]
[{"$nulls":4},"Источники тока с предустановленным сенсором освещенности или датчиком движения предназначены для дистанционного автоматического управления LED светильниками, мощными светодиодами и другим оборудованием, требующим питания стабильным током."]
[null,"047584","Блок питания ARPJ-SP-42100-PFC-TRIAC-MINI (4W, 21-42V, 100mA) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},1,"шт","Диммируемый источник тока по стандарту TRIAC с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 21-42 В, 100 mА, 4 Вт. Встроенный PFC >0,9. Герметичный пластиковый корпус IP 65. Габаритные размеры длина 48 мм. (без креплений 38мм) , ширина 30 мм, высота 20 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"028188(1)","Блок питания ARJ-SP-7-PFC-TRIAC-INS (7W, 7-13V, 0.35-0.5A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1376.55,"d":"1,376.55"},1,"шт","Диммируемый источник тока по стандарту TRIAC с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 7-13В (350-500мА), максимальная мощность 6.5 Вт. Выбор значения тока осуществляется DIP-переключателем. Встроенный PFC >0,92. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры 122х41х23 мм. (88х41х23 мм. без крышек). Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"040962","Блок питания ARJ-SP-40300-PFC-TRIAC-R (12W, 27-40V, 300mA) (Arlight, IP44 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2216.67,"d":"2,216.67"},1,"шт","Диммируемый источник тока по стандарту TRIAC с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 27-40 В, 300 mА, 12 Вт. Встроенный PFC >0,92. Негерметичный пластиковый корпус IP 44. Габаритные размеры: диаметр в окружности Ø51 мм, высота 22 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"026048(1)","Блок питания ARJ-SP-19-PFC-TRIAC-INS (19W, 26-38V, 0.35-0.5A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},1,"шт","Диммируемый источник тока по стандарту TRIAC с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 26-38В (350-500мА), максимальная мощность 19 Вт. Выбор значения тока осуществляется DIP-переключателем. Встроенный PFC >0,92. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длинна 138мм, ширина 44 мм, высота 30 мм. (98х44х30 мм. без крышек). Гарантийный срок 5 лет."]
["Источники питания",{"$nulls":3},"AC/DC диммируемые источники тока / Управление 0-10V"]
[null,"025111(1)","Блок питания ARJ-SP-20-PFC-1-10V-DALI2-PD (20W, 250-700mA) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4713.19,"d":"4,713.19"},1,"шт","Диммируемый источник тока по протоколу DALI 2.0 (диапазон 2-100%), стандарту 1-10 В (диапазон 2-100%) с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-60В (250мА), 9-58В (350мА), 9-42В (500мА), 9-30В (700мА), максимальной мощности 20 Вт. Встроенный PFC >0,95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 150 мм, ширина 52 мм, высота 28 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"028455","Блок питания ARJ-55-LONG-DALI-0-10V-PFC (56W, 700mA) (Arlight, IP20 Металл, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":4313.24,"d":"4,313.24"},1,"шт","Диммируемый источник тока по протоколу DALI, стандарту 0-10 В с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 120-240 VAC. Выходные параметры: 47-80В (700мА), максимальная мощность 56 Вт. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный алюминиевый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 378 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 7 лет."]
[{"$nulls":4},"Источники стабилизированного тока (светодиодные драйверы) с функцией диммирования позволяют управлять яркостью светодиодных светильников по цифровому стандарту DALI с помощью встраиваемой настенной панели или контроллера."]
[null,"044926","Блок питания ARJ-SP-10-PFC-DALI2-NFC-PD-WR (10W, 3-45V, 0.15-0.5A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4967.55,"d":"4,967.55"},1,"шт","Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI 2.0 и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Питание 220-240AC. Выход 3-45В (150-200 мА),  3-40В (250мА), 3-33В (300мА), 3-28В (350мА), 3-20В (400-500 мА),  10Вт, PF >0,95. Выбор значения выходного тока осуществляется с помощью NFC технологии. Настройки DALI устанавливаются стандартным способом. Размеры 65x40x23 мм.  Гарантия 5 лет.\n\nПо умолчанию установлено минимальное значение выходного тока. Настройка осуществляется через приложения для ПК/iOS/Android. Подробная инструкция и приложения доступны по адресу https://arlight.ru/support/apps/"]
[null,"058476","Блок питания для трековых систем ARJ-TR-42-PFC-DALI2-PD-NFC-BK (42W, 10-42V, 0.3-1.05A, 4TR) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5764.73,"d":"5,764.73"},1,"шт","Источник тока диммируемый протоколу DALI2, с гальванической развязкой, для замены штатных недиммируемых драйверов трековых светильников. \nЦвет корпуса - черный. Предназначен для работы с 3-х фазной трековой системой (3+1 контакт). Питание 220-240VAC. Выходные параметры: 10-42В (300-800 мА); 10-40В (850-1050 мА), максимальная мощность 42 Вт. Глубина диммирования (по протоколу DALI) 1-100% Пластиковый корпус IP20. \nГабаритные длина 178 мм ширина 32 мм. высота 46мм.  Гарантия 5 лет."]
[null,"033811","Блок питания ARJ-SP-35-PFC-DALI2-A (35W, 3-40V, 0.7-1.05 A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5914.35,"d":"5,914.35"},1,"шт","Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI 2.0 и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Входное напряжение 220-240VAC. Выходные параметры: 3-40В (700/750/800/850мA), 3-38В (900мA), 3-36В (950мA), 3-35В (1000мA), 3-33В (1050мA), максимальная мощность 35 Вт. Встроенный PFC >0,95. Габаритные размеры длина 116 мм(96 мм. без крышек), ширина 41 мм, высота 22 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"025124(1)","Блок питания ARJ-SP-50-PFC-1-10V-DALI2-PD (50W, 700-1400mA) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5595.98,"d":"5,595.98"},1,"шт","Диммируемый источник тока по протоколу DALI 2.0 (диапазон 2-100%) и 1-10V (диапазон 2%-100%) с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-58В (700/800мА), 9-56В (900мА), 9-48В (1050мА), 9-41В (1200мА), 9-38В (1300мА), 9-36В (1400мА), максимальная мощность 50 Вт. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 123 мм, ширина 79 мм, высота 24 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"036288","Блок питания ARJ-SP-50-PFC-1-10V-DALI2-PD (50W, 9-58V, 0.7-1.4A) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8548.84,"d":"8,548.84"},1,"шт","Поставка под заказ от 180 шт. Диммируемый источник тока по протоколу DALI 2.0 (диапазон 0-100%) и 1-10V (диапазон 2%-100%) с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-58В (700/800/850мА), 9-55В (900мА), 9-52В (950мА), 9-50В (1000мА), 9-48В (1050мА), 9-45В (1100мА), 9-44В (1150мА), 9-42В (1200мА), 9-40В (1250мА), 9-39В (1300мА), 9-36В (1400мА), максимальная мощность 50 Вт. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный металлический корпус IP 20. Габаритные размеры длина 284 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[{"$nulls":4},"Источники стабилизированного тока (светодиодные драйверы) с функцией диммирования позволяют управлять яркостью светодиодных светильников, температурой свечения по цифровому стандарту DALI 2.0 с помощью встраиваемой настенной панели или контроллера."]
[]
[null,"025123(1)","Блок питания ARJ-SP-40-PFC-1-10V-DALI2-PD (40W, 500-1050mA) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5416.43,"d":"5,416.43"},1,"шт","Диммируемый источник тока по протоколу DALI 2.0 (диапазон 2-100%) и 1-10V (диапазон 2-100%) с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-58В (500/550/600/650/700мА); 9-53В (750мА); 9-50В (800мА); 9-47В (850мА); 9-45В (900мА); 9-42В (950мА); 9-40В (1000мА); 9-38В (1050мА), максимальная мощность 40 Вт. Встроенный PFC >0,95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 123 мм, ширина 79 мм, высота 24 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"039543","Блок питания ARPJ-LG-562800-PFC (100W, 25-56V, 1.3-2.8A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5053.73,"d":"5,053.73"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 120-277 VAC. Выходные параметры: 25-56 В, 1300-2800mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 2400мА), 100 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 153 мм, ширина 63 мм, высота 32 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"055273","Блок питания ARPJ-LG-566700-PFC-B (240W, 25-56V, 3.5-6.7A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8244.34,"d":"8,244.34"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 200-277 VAC. Выходные параметры: 25-56 В, 3500-6700mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 6000мА), 240 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 186 мм, ширина 60 мм, высота 38 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[{"$nulls":4},"Источники тока в металлических и пластиковых корпусах с DIP-переключателями для выбора нужного значения тока, подходят для использования с группами светильников."]
[null,"048773","Блок Питания ARJ-SP-31-PFC-R (31W, 15-42V, 0.7-0.75A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1658.59,"d":"1,658.59"},1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 15-42 В, 700-750 mА, 31 Вт. Встроенный PFC >0,95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры диаметр 55 мм., высота 25 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"048714","Блок питания ARJ-SP-36-PFC-WR (36W, 3-50V, 0.15-0.9A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2154.6,"d":"2,154.60"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Широкий диапазон значения выходного тока и напряжения. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 3-50 В, 150-900 мА, 36 Вт. Активный корректор мощности, PF 0.8-0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 128 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Выбор значения тока осуществляется дип-переключателем. Гарантийный срок 5 лет.\nБоковые крышки в комплект не входят, доступны под заказ за дополнительную плату."]
[null,"049558","Блок питания ARJ-LG-90-LINEAR-PFC-HV (90W, 80-300V, 0.3-0.7A) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4339.13,"d":"4,339.13"},1,"шт","Источник тока без гальванической развязки с регулировкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Предназначены для питания групп светильников и светодиодов от одного источника тока. Выходные параметры: 80-300В (300мА), 80-258В (350мА), 80-208В (450мА), 80-180В (500мА), 80-164В (550мА), 80-139В (650мА), 80-129В (700мА), максимальная мощность 90 Вт. Встроенный PFC >0,96. Негерметичный металлический корпус IP 20. Габаритные размеры длина 284 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"050109","Блок питания ARJ-SP-10-PFC-NFC-WR (10W, 3-45V, 0.15-0.5A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2124.68,"d":"2,124.68"},1,"шт","Мультитоковый блок питания с гальванической развязкой. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 2,5-45В (150-200мA), 2,5-40В (250мА), 2,5-33В (300мА), 2,5-28В (350мА), 2,5-20В (400-500мА); 10Вт. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Выбор значения выходного тока осуществляется с помощью NFC технологии. Габаритные размеры длина 65 мм (без креплений 53 мм), ширина 40 мм, высота 23 мм. Гарантийный срок 5 лет.\n\nПо умолчанию установлено минимальное значение выходного тока. Настройка осуществляется через приложения для ПК/iOS/Android. Подробная инструкция и приложения доступны по адресу https://arlight.ru/support/apps/"]
[null,"050107","Блок питания ARJ-SP-36-PFC-DALI2-NFC-PD-WR (36W, 3-50V, 0.15-0.9A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6613.43,"d":"6,613.43"},1,"шт","Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI 2.0 и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 3-50В (150-700мA), 3-42В (750-850мА), 3-40В (900мА); 36Вт,  PF >0,95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Выбор значения выходного тока осуществляется с помощью NFC технологии. Настройки DALI устанавливаются стандартным способом. Габаритные размеры длина 128 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет.\nПо умолчанию установлено минимальное значение выходного тока. Настройка осуществляется через приложения для ПК/iOS/Android. Подробная инструкция и приложения доступны по адресу https://arlight.ru/support/apps/"]
[null,"040977","Блок питания ARPV-UH24400-PFC-55C (24V, 16.7A, 400W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":27523.82,"d":"27,523.82"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Предназначен для работы в условиях Крайнего Севера с запуском до -55С. Входное напряжение 120-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 16.7 А, 400 Вт. Встроенный PFC >0,95. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -55…+60C⁰. Габаритные размеры длина 251 мм, ширина 90 мм, высота 41.5 мм. Гарантийный срок 5 лет.\nРежим CV+CC - при превышении выходной мощности снижается напряжение, переходит в режим источника тока."]
[null,"036719","Блок аварийного питания ARJ-EMG-3W-3H-LiIon (Arlight, IP20 Пластик, 2 года)","КИТАЙ",{"v":4523.27,"d":"4,523.27"},1,"шт","Блок аварийного питания с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 2-2.5Вт, 20-50 В, 60-150 mА.Мощность заряда батареи 3Вт. Негерметичный пластиковый корпус со встроенной аккумуляторной батареей IP 20. Ёмкость батареи 2600 мАч, напряжение 3.7В, время работы от АКБ до 3 ч в зависимости от нагрузки. Габаритные размеры длина 122 мм, ширина 42 мм, высота 22мм. Гарантийный срок 2 года."]
[null,"038363","Блок аварийного питания ARJ-EMG-50-40W-1H-LiFePO4 (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":16715.21,"d":"16,715.21"},1,"шт","Блок аварийного питания с гальванической развязкой для группы светильников. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходное напряжение: 220-300 VDC (подстраивается под блок питания). Допустимая мощность нагрузки: 35Вт.Встроенный PFC, PF>0,91. Негерметичный пластиковый корпус с внешней аккумуляторной батареей LiFePO4 (поставляется в комплекте) IP 20. Ёмкость батареи 6000 мАч, напряжение 9.6В, максимальная мощность БАПа в режиме заряда 40Вт, время работы от АКБ от 1 ч в зависимости от нагрузки. Габаритные размеры блока питания длина 214 мм, ширина 41 мм, высота 27 мм, габаритные размеры АКБ длина 258мм, ширина 38мм, высота 35мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"046153","Аварийная панель EMG-PROOF-3h-4.5W-L (Пикт. Выход, IP65) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4547.1,"d":"4,547.10"},1,"шт","Аварийный указатель постоянного действия с пиктограммой \"Выход\" в комплекте. Работает от сети и от встроенной аккумуляторной батареи. Напряжение питания 230 В. Мощность заряда батареи 4.5Вт. Герметичный пластиковый корпус со встроенной аккумуляторной батареей LiFePO4 IP 65. Ёмкость батареи 1500 мА/ч, напряжение 3.2В, время работы от АКБ до 3ч в зависимости от нагрузки. Габаритные размеры длина 354 мм, ширина 113 мм, высота 62 мм. Гарантийный срок 3 года.\nПеревод в режим постоянного действия с помощью перемычки L-SL.\nВозможность тестирования с помощью сенсорной кнопки на корпусе."]
[null,"052127","Пиктограмма EMGP-VECTOR-FH (Пожарный кран) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",321.77,1,"шт","Пиктограмма \"Пожарный кран\" для аварийных панелей серии EMG-VECTOR.  Нужно 2 пиктограммы для полной комплектации. Пиктограмма выполнена из пластика, клеится на клейкую основу аварийной панели."]
[]
[]
[null,"059835","Пиктограмма EMGP-MARK-MA-DOWN (Человек, Вниз) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",455.16,1,"шт","Пиктограмма \"человек, стрелка вниз\" для аварийных панелей серии EMG-MARK. Выполнена из пластика, вставляется в LGP панель аварийного указателя. "]
[null,"057966","Световой указатель EMG-MARK-M-3H-BK (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":17090.77,"d":"17,090.77"},1,"шт","Световой указатель постоянного действия двусторонний (цвет корпуса черный). Прочный алюминиевый корпус и LGP панель для вставки пиктограмм. Работает от сети и от встроенной аккумуляторной батареи. Напряжение питания 230 В. Мощность заряда батареи 3.2Вт. Негерметичный металлический корпус со встроенной аккумуляторной батареей LiFePO4, степень пылевлагозащиты IP 40. Ёмкость батареи 600мА/ч, напряжение 3.2В, время работы от АКБ не менее 3ч. Габаритные размеры длина длина 154.5 мм, ширина 36.4 мм, высота 302 мм. Гарантийный срок 5 лет.\nИмеет функцию автоматического тестирования и возможность переключения в режим непостоянного действия."]
[null,"046181","Клемма-коннектор ARL-QCT-3WS2.5-32A (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",17.42,100,"шт","Соединительная самозажимная  компактная клемма для 3-х медных проводников с быстрым подключением. Зеленый корпус. Тип разъема - прямое подключение. Максимальное сечение проводников:  однопроволочные 0,5-2.5 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11 мм. Максимальный ток 24А.\n100шт. в коробке."]
[null,"047399","Клемма-коннектор ARL-CLT-2WS4-32A-BOX20 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",29.15,20,"шт","Соединительная компактная клемма для 2-х медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,5-2.5 мм2, однопроволочные 0,5-4 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11 мм. Максимальный ток 32А.\n20шт. в коробке."]
[{"$nulls":4},"Герметичные коннекторы для подключения любых типов медных проводников, как одножильных, так и многожильных."]
[null,"054820","Карниз угловой для электрокарниза 90 CNT-CR-90-J (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",809.75,1,"шт","Пластиковый уголок 90 градусов для раздвижного карниза. Совместим с комплектами электрокарниза серии CNK и специальными поворотными глайдерами 061427. Ширина профиля уголка 49.5мм. Габариты 162х162х30мм\nДля полной фиксации рекомендуется закреплять установочными винтами 3х3мм"]
[null,"054824","Профиль электрокарниза соединитель CNT-CR-CONNECT-J (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",316.63,1,"шт","Соединитель для профиля электрокарниза серии CNK, позволяет объединить несколько частей карниза и увеличить общую длину. Габаритные размеры (L×W×H): 100x35x27 мм"]
[null,"047463","Карниз для штор с электроприводом CNK-M1-TY-RF-2M (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":15746.36,"d":"15,746.36"},1,"компл","Комплект электрокарниза длиной до 2м (регулируется наборными частями) для раздвижных штор, состоящий из мотора, наборного алюминиевого трека, пульта и комплектующих. Электропривод с питанием 100-240В, мощность 45Вт, момент 1.2Нм, вес штор до 40кг. Управление с помощью пульта из комплекта, по WI-FI, 2.4ГГц, Bluetooth, \"сухими\" контактами на входе 4P4C. Совместим с платформой TUYA, АЛИСА от ЯНДЕКС. Управление со смартфона через приложение SmartLife, с помощью пульта в комплекте.\nРемень из комплекта находится на дне коробки.\n1 мотор, 1 пульт дистанционного управления, алюминиевый профиль 1,6 мм (1м - 1шт, 0.5м - 1шт, 0.2м - 2шт., 0.1м - 1 шт.), 2 соединителя 10 см, 1 соединитель 20 см, 1 переходник 5 см, 2 шкива, 2 пряжки ремня, 2 направляющих бегунка, ремень 4,4 м, 16 бегунков, 2 фиксатора, 4 кронштейна, 1 зажим на ремень"]
["Источники питания",{"$nulls":3},"Электрокарнизы с моторами / Комплекты двусторонних электрокарнизов ECK"]
[null,"060431","Карниз для штор с электроприводом ECK-IND-RF-4M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":43664.97,"d":"43,664.97"},1,"компл","Комплект электрокарниза с независимым управлением двух сторон длиной до 4м (регулируется наборными частями) для раздвижных штор, состоящий из мотора, наборного алюминиевого трека, пульта и комплектующих. Электропривод с питанием 110-240В, мощность 48Вт, момент 3Нм. Управление с помощью панели из комплекта.\nРемень из комплекта находится на дне коробки.\n1 мотор, 1 пульт дистанционного управления, алюминиевый профиль 1,6 мм (0.9м 3 шт., 0.4м 1 шт., 0.35м 1 шт, 0.3м 1 шт, 0.25м 1 шт, 0.2м 1 шт), 6 соединителей 10 см,  2 шкива, ремень 18м, 2 направляющих бегунка, 34 бегунков, 2 фиксатора, 2 кронштейна, 4 крюка, 31 саморез с дюбелями"]
[null,"045933","INTELLIGENT ARLIGHT Пульт SMART-801-22-8G-DIM White (3V, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3752,"d":"3,752"},1,"шт","Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц белого цвета для управления одноцветным (DIM) источником света. 8 зон управления, управление яркостью с помощью кнопок. Питание 3VDC (CR2032). Габариты 135x40x11 мм. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенный держатель в комплекте."]
[null,"054202","INTELLIGENT ARLIGHT Пульт SMART-801-42-1G-DIM White (3V, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4136.23,"d":"4,136.23"},1,"шт","Пульт-слайдер 2.4 ГГц белого цвета для управления одноцветными источниками света. 1 зона управления яркостью с помощью сенсорного слайдера. Питание 3VDC (CR2032). Габариты 139x36x11 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Совместим с диммерами, контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"025032","Пульт SMART-R34-MIX Black (1 зона, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4464.81,"d":"4,464.81"},1,"шт","Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц черного цвета для управления MIX-источником света. 1 зона управления, 4 слота памяти пользовательских настроек, управление яркостью с помощью сенсорного кольца. Питание 3VDC (AAA*2). Габариты 122x53x18 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно). Настенные держатели приобретаются отдельно (см. аксессуары)."]
[null,"046480","INTELLIGENT ARLIGHT Пульт SMART-801-22-1G-RGBW White (3V, Magnet, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3351.6,"d":"3,351.60"},1,"шт","Кнопочный радиопульт 2.4 ГГц белого цвета для управления мультицветными (RGB/RGBW) источниками света. 1 зона управления. Питание 3VDC (CR2032). Габариты 75x75x18 мм. Изготовлен из пластика с покрытием, защищающим от загрязнения. Магнитная основа. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"031938","Пульт SMART-R43-RGBW Black (2 зоны, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5266.8,"d":"5,266.80"},1,"шт","Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц черного цвета для управления RGBW источниками света. 2 зоны управления, 2 слота памяти пользовательских настроек, управление цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 3VDC (AAA*2). Габариты 141x50x17.5 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"031939","Пульт SMART-R43-RGBW Black (4 зоны, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5266.8,"d":"5,266.80"},1,"шт","Кнопочный радиопульт с сенсорным кольцом 2.4 ГГц черного цвета для управления RGBW источниками света. 4 зоны управления, 2 слота памяти пользовательских настроек, управление цветом с помощью сенсорного кольца. Питание 3VDC (AAA*2). Габариты 141x50x17.5 мм. Изготовлен из пластика с покрытием Soft Touch. Управляет контроллерами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"016405","Держатель для пульта SR-2810 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",14.96,1,"шт","Черный пластиковый держатель для пультов SMART (указаны в совместимых)."]
[null,"033764","Панель SMART-P8-RGB-G-IN White (12-24V, 3x4A, Rotary, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7675.76,"d":"7,675.76"},1,"шт","Встраиваемая роторная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Для управления RGB источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью роторного вращателя. Работает в режиме master/slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, 3 канала по 4А максимальной нагрузки на канал, максимальная суммарная мощность 144-288W. Габариты 86х86х50 мм. Панель совместима с контроллерами и пультами серии SMART."]
[null,"025167","Панель Sens SMART-P21-MIX White (12-24V, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6289.22,"d":"6,289.22"},1,"шт","Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Для управления температурой свечения (MIX/CCT) и яркостью с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме master/slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 3A на канал, 4 канала, максимальная мощность 144-288W. Габариты 86х86х35 мм. Панель совместима с контроллерами серии SMART."]
[null,"028300","Панель SMART-P46-DIM-P-SUF (3V, 1 зона, Knob, 2.4G) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":3284.27,"d":"3,284.27"},1,"шт","Накладная кнопочная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Материал - пластик. Для управления одноцветными источниками света, 1 зона управления. Питание/рабочее напряжение 3VDC от батарейки CR2025. Габариты 86х86х14 мм. Совместима с диммерами SMART."]
[null,"032985","Панель SMART-P49-MIX-G-SUF (3V, 1 зона, Knob, 2.4G) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":4599.47,"d":"4,599.47"},1,"шт","Накладная кнопочная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Материал - стекло. Для управления мультибелыми (MIX) источниками света (ШИМ), 1 зона управления. Питание/рабочее напряжение 3VDC от батарейки CR2032. Габариты 86х86х15 мм. Совместима с контроллерами SMART."]
[null,"032986","Панель SMART-P52-MIX-G-SUF (3V, 1 зона, Rotary, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4599.47,"d":"4,599.47"},1,"шт","Накладная роторная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Материал - пластик. Для управления MIX (CCT) источниками света (ШИМ). Управление цветовой температурой с помощью роторного вращателя. Питание/рабочее напряжение 3VDC от батарейки CR2025. Габариты 86х86х23 мм. Панель совместима с контроллерами и пультами серии SMART."]
[null,"039316","INTELLIGENT ARLIGHT Кнопочная панель SMART-DMX512-801-22-8G-8SC-DIM-IN Black (230V, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5411.66,"d":"5,411.66"},1,"шт","Настенная встраиваемая кнопочная панель 2.4 ГГц, цвет чёрный. Материал - пластик. Для управления одноцветными источниками света, 8 зон/8 сцен управления (режим зона/сцена устанавливается dip-переключателем). Питание/рабочее напряжение AC 100-240V. Функция управления DMX512 устройствами. Габариты 86х86х35.5 мм. Панель совместима с контроллерами и пультами серии SMART."]
[null,"028400","Панель Sens SMART-P81-MIX White (230V, 4 зоны, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7898.11,"d":"7,898.11"},1,"шт","Встраиваемая сенсорная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Итальянский стандарт. Материал - стекло. Для управления мультибелыми (MIX/CCT) источниками света (ШИМ), 4 зоны управления. Функция управления DMX512 устройствами. Питание/рабочее напряжение AC 85-265V. Габариты 120х80х37 мм, устанавливается в стандартный подрозетник. Панель совместима с контроллерами серии SMART."]
[null,"028405","Панель Sens SMART-P85-RGBW Black (230V, 4 зоны, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8775.66,"d":"8,775.66"},1,"шт","Встраиваемая сенсорная панель 2.4 ГГц, цвет чёрный. Итальянский стандарт. Материал - стекло. Для управления RGBW источниками света (ШИМ), 4 зоны управления. Функция управления DMX512 устройствами. Питание/рабочее напряжение AC 85-265V. Габариты 120х80х37 мм, устанавливается в стандартный подрозетник. Панель совместима с контроллерами серии SMART."]
[null,"031593","Диммер SMART-MINI-DIM-SET (12-24V, 1x4A, ПДУ 4кн, IR) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1499.06,"d":"1,499.06"},1,"шт","Комплект миниатюрного диммера с ИК-пультом для монохромной светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 4A на канал, 1 канал, максимальная мощность 48-96W. Имеет память последнего состояния перед пропаданием электропитания. Габариты Диммера 74x13x5 мм (габариты провода 105x4x2 мм). Пульт 86х40х7 мм)."]
[null,"036187","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-SET-PWM-104-52-RGBW-SUF White (12-24V, 4x4A, ПДУ RING 10кн, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8044.35,"d":"8,044.35"},1,"шт","Комплект диммер с пультом для RGBW светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение контроллера 12-24VDC, максимальный ток 4A на канал, 4 канала, максимальная мощность 192-384W. Питание пульта 3VDC (CR2032). Сихронизация с аналогичными контроллерами до 15 метров, общая длина системы до 100 метров. Габариты контроллера 114x38x20 мм, габариты пульта 107x58.5x9 мм. Держатель в комплекте."]
[null,"038181","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-101-72-DIM-PD-SUF (12-24V, 1x3A, SS, 2.4G) (IARL, Пластик)","КИТАЙ",{"v":2094.75,"d":"2,094.75"},1,"шт","Миниатюрный диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 3A на канал, 1 канал, максимальная мощность 36-72W, плавный старт (smooth start), функция Push-Dim. Габариты 60x14x6 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"050417","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-101-32-DIM-SUF (12-48V, 1x8A, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2615.19,"d":"2,615.19"},1,"шт","Диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ). Управление с помощью потенциометра, изменяемая частота ШИМ (500Hz-16KHz), выбор типа диммирования (линейное или логарифмическое). Питание/рабочее напряжение 12-48VDC. Максимальный ток 8A при напряжении 12-24 В, 6A при напряжении 36-48 В. Максимальная мощность 96-288W. Винтовые клеммы, корпус - пластик. Габариты 58x66x35 мм. Возможно управление с помощью пультов и панелей SMART."]
[null,"029920","Диммер SMART-D1-DIM (12-24V, 1x10A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4739.37,"d":"4,739.37"},1,"шт","Диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 10A на канал, 1 канал, максимальная мощность 120-240W. Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 175x45x27 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"050444","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-102-72-SH-PS-SUF (12-48V, 2x7A, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3945.25,"d":"3,945.25"},1,"шт","Универсальный двухканальный диммер (DIM/MIX) для светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-48VDC, максимальный ток до 7A (при 12-24V) или до 5А (при 36-48V) на канал. 2 канала. Максимальная мощность 168-240W. Настройка частоты ШИМ 0,5/2/8/16кГц. Клеммы Push-DIM. Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 115x46x16 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[]
[null,"038934","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-102-01-12-MIX-PD-IN (12-24V, 2x1.5A) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1755.13,"d":"1,755.13"},1,"шт","Диммер для MIX-ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 1.5A на канал, 2 канала, максимальная мощность 36-72W. Габариты 52x10x5,3 мм. Включение/выключение и диммирование происходят через сенсор движения."]
[null,"036186","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-SET-PWM-102-72-MIX-SUF Black (12-24V, 2x5A, ПДУ LINE, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7331.63,"d":"7,331.63"},1,"шт","Комплект диммер с пультом для MIX светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 5A на канал, 2 канала, максимальная мощность 120-240W. Габариты контроллера 97x33x18 мм, габариты пульта 139x36x11 мм. Держатель в комплекте."]
[null,"028292","Контроллер SMART-K31-CDW (12-24V, 2x5A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5440.37,"d":"5,440.37"},1,"шт","Контроллер для светодиодной биполярной CDW ленты (2 провода). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 5A на канал, 2 канала, максимальная мощность 60-120W на канал. Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 114x38x20 мм. Контроллер работает только с биполярными лентами, в том числе, лентами CDW. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"034501","Контроллер SMART-TUYA-WIFI-MIX-SUF (12-36V, 2x5A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7630.88,"d":"7,630.88"},1,"шт","2-канальный многофункциональный контроллер для светодиодных DIM и MIX (ШИМ).  \nИнтерфейсы: 2.4G, Wi-Fi, TUYA.  \nСовместимость: пульты и панели SMART, с приложениями INTELLIGENT ARLIGHT, Умный дом с Алисой, Салют! от Sber.  \nПитание: 12–36V DC.  \nКаналы/ток/мощность: 2 канала, макс. 5A/канал, макс. 120–360Вт.  \nИсполнение: винтовые клеммы, PVC.  \nГабариты: 114×38×20 мм. \n(заменяется на модификацию 034501(1) - добавлена возможность управления через Bluetooth после конфигурирования в сети Wi-Fi)"]
[null,"023023(1)","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-103-72-RGB-PS-SUF Grey (12-48V, 3x6A, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5218.92,"d":"5,218.92"},1,"шт","Диммер для светодиодной RGB ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-48VDC, максимальный ток 6A на канал, 3 канала, максимальная мощность 216-864W. Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 175x45x27 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"027135","Контроллер SMART-K30-MULTI (12-24V, 5x3A, RGB-MIX, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4479.77,"d":"4,479.77"},1,"шт","Многофункциональный 5-канальный контроллер для светодиодной RGB и MIX лент и модулей (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 3A на канал, 5 каналов, максимальная мощность 180-360W. Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 114x38x20 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"038184","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-CC-205-72-SH-PD-SUF (12-48V, 5x150-500mA, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9725.63,"d":"9,725.63"},1,"шт","5-канальный диммер тока для DIM/MIX/RGB/RGBW/RGB-MIX источников света (ШИМ). Питание 12-48VDC, выходное напряжение 3-45 VDC, ток 150-500mA на канал, 5 каналов, максимальная мощность 2.25W-112.5W. Ток и тип источника света устанавливаются DIP-переключателями. Габариты 179х56х30 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно)."]
[null,"028450","Декодер SMART-K56-DMX (230V, 3x1.5A, XLR3, 2.4G) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":15136.07,"d":"15,136.07"},1,"шт","Декодер DMX512 для 230V светодиодных лент и гибкого неона. Питание AC 110-240V, выходное напряжение DC 110-240V. 3 канала, ток нагрузки 3x1.5A, мощность нагрузки 495-1080W. Входной сигнал DMX512 (XLR3, RJ45 терминальные клеммы), выходной сигнал ШИМ(PWM) (терминальные клеммы). Цифровой дисплей. Совместим с пультами и панелями серии SMART, поддерживающими управление по радиоканалу. Размер 165x70x38 мм."]
[null,"056413","INTELLIGENT ARLIGHT Датчик движения SMART-SENS-1101-17-12-IN White (5V, Head) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2144.19,"d":"2,144.19"},1,"шт","3-проводной лазерный датчик движения для лестничных контроллеров  серии SMART. Питание 5В. Расстояние обнаружения 0,05–2,5 м, угол обнаружения 20°, минимальная высота установки датчика (от поверхности ступени) - 80 мм. Корпус датчика PVC, габариты датчика 32x32x17,5 мм. Диаметр монтажного отверстия - 24мм. Совместим с лестничными контроллерами серии SMART (см. совместимые)."]
[null,"046484","INTELLIGENT ARLIGHT Контроллер SMART-SENS-101-14-82-SUF White (5-24V, 1x3A, Step, PIR, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2693.25,"d":"2,693.25"},1,"шт","Контроллер с PIR-датчиком движения и сенсором освещенности. Питание 5-24В, ток нагрузки 3А. Максимальная мощность нагрузки 15-72 Вт. Выходной сигнал - ШИМ. Угол обзора 120°. Настройка яркости, настройка времени задержки. Дальность срабатывания 2-7метров. Управляет по радиоканалу 2.4G исполнительными устройствами серии SMART. Габариты устройства 80х40х29 мм."]
[null,"025039","Контроллер-выключатель SMART-S2-SWITCH (230V, 1.5A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4256.01,"d":"4,256.01"},1,"шт","Выключатель с RF управлением. Управляется пультами и панелями серии SMART. Питание 100-240VAC, макс.ток 1.5А. Габариты: 52x52x26 мм.\nЗаменяется на 025039(2)"]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Серия SMART / SMART Усилители [12-60V]"]
[null,"023830","Усилитель SMART-RGB (12-24V, 3x6A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5090.24,"d":"5,090.24"},1,"шт","RGB-усилитель. Питание 12-24VDC. 3 канала, ток нагрузки 3x6A, мощность нагрузки 216-432W. Размер 175x45x27 мм."]
[null,"039710","INTELLIGENT ARLIGHT Датчик движения SMART-0-10V-1001-12-62-IN White (230V, 1x4A, Relay, MW, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7182,"d":"7,182"},1,"шт","Микроволновый датчик движения, совмещенный с датчиком освещенности. Высота установки не более 10 м. Угол обнаружения 360°. Может срабатывать через двери и тонкие стены. Настройки: время задержки (10 с - 30 мин), время отключения (0 c – 30 мин), чувствительность сенсора (10% - 100%), освещенность (10 - 200 люкс), срабатывает на движение при скорости объекта 0.5-3 м/с. Выход: 1 канал 0/1-10V, радиоканал 2.4G (для управления диммерами серии SMART) релейный выход 100-240VAC с максимальный током 4А. Габариты (DxH) - 95x40 мм, диаметр врезного отверстия - 86 мм."]
[null,"031675","Диммер SMART-WAVE (9-24V, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",942.64,1,"шт","Микроволновый датчик движения, управляющий диммером или контроллером SMART по радиосигналу 2.4G. Совмещен с датчиком освещенности, включение с заданной яркостью, регулировка времени (10сек-30мин), расстояние срабатывания до 20 метров, освещенность (50-400 люкс), обнаружение движения 0.5-3м/с, максимальная высота установки - 15 метров, угол обнаружения 150°(настенная установка), 360° (подвес). Напряжение питания DC 9-24V, потребляемая мощность 0.5W (в режиме ожидания) и 1W (в режиме срабатывания), частота микроволнового сигнала 10.525 GHz. Габариты 73.5х42.5х22 мм."]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Серия SMART / SMART TUYA [Wi-Fi, Bluetooth]"]
[null,"034501(1)","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-102-72-MIX-PD-SUF (12-36V, 2x5A, TUYA Wi-Fi, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7630.88,"d":"7,630.88"},1,"шт","Многофункциональный 2-канальный диммер для одноканальных (DIM) и двухканальных (MIX) лент и модулей (ШИМ), интерфейс TUYA, поддерживается управление ЯНДЕКС АЛИСА. Клеммы Push-DIM для управления с помощью возвратных выключателей. При плохом сигнале Wi-Fi управляется со смартфона через Bluetooth (после конфигурирования в сети Wi-Fi). Питание/рабочее напряжение 12-36VDC, максимальный ток 5A на канал, 2 канала, максимальная мощность 120-360W. Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 114x38x20 мм. Управляется пультами и панелями серии SMART (поставляются отдельно).\nЗаменяется на модификацию 034501(1)"]
[null,"046487","INTELLIGENT ARLIGHT Контроллер SMART-SPI-302-82-RGBW-SUF (5-24V, 8A, TUYA Wi-Fi, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5386.5,"d":"5,386.50"},1,"шт","Контроллер для RGB/RGBW SPI-лент и управляемых модулей. Протокол SPI, напряжение 5–24 В, 1000 пикселей, 44 встроенных программы 10 пользовательских сценариев. Доступно управление TUYA Wi-Fi, а также с помощью пульта RF 2.4G SMART-SPI. Полный список поддерживающихся микросхем приведен в инструкции. Габаритные размеры: 114x38x20 мм\nСовместим с пультом SMART-SPI арт. 032622"]
[{"$nulls":4},"Конвертеры Wi-Fi в радиосигнал 2.4G для управления контроллерами и диммерами серии SMART с помощью смартфона."]
[null,"039309","INTELLIGENT ARLIGHT Конвертер SMART-BLE-801-62-SUF Black (5V, TUYA Wi-Fi) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8044.35,"d":"8,044.35"},1,"шт","Конвертер WiFi (TUYA) сигнала в Bluetooth для устройств серии SMART. Питание/рабочее напряжение 5VDC, выходной сигнал Bluetooth, входной сигнал WiFi со смартфона или роутера. Корпус - чёрный PVC. Габариты 72х25 мм. Мобильное приложение SMART LIFE или Intelligent Arlight для iOS и Android."]
[]
[null,"029929","Пульт ARL-SIRIUS-DIM-Rotary Silver (2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6289.22,"d":"6,289.22"},1,"шт","Роторный радиопульт серебристогоо цвета для управления одноцветными источниками света. 1 зона управления. Питание 3VDC (AAA*2). Габариты 60х60х35мм. В комплекте магнитное крепление."]
[null,"033667","INTELLIGENT ARLIGHT Панель TUYA-228-1-RF-SUF (kinetic, 433MHz) (IARL, IP67 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3338.45,"d":"3,338.45"},1,"шт","Накладная клавишная белая пластиковая панель. Включение/выключение, диммирование одной группы света. Работает на частоте 433Мгц. Совместима с реле и диммерами серии TUYA-***-WF и TY-***-WF. Не требует питания, имеет встроенный кинетический источник питания. Защита IP67. Рабочая температура -20/+60 Дальность передачи в помещении / на улице - 30м/100м. Заменяется на 051684."]
[null,"043317","INTELLIGENT ARLIGHT Кнопочная панель KINETIC-801-22-2G-WP-SUF White (No battery, IP67, 433Mhz) (IARL, IP67 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6158.57,"d":"6,158.57"},1,"шт","Накладная двухклавишная пластиковая панель белого цвета. Включение/выключение, диммирование двух групп света. Работает на частоте 433Мгц. Совместима с реле и диммерами серии TUYA-***-WF. Не требует питания, имеет встроенный кинетический источник питания. Защита IP67. Рабочая температура -20/+60 Дальность передачи в помещении / на улице - 30м/100м. Габариты панели 86x86x16.5 мм"]
[null,"032347","Диммер ARL-SIRIUS-TUYA-MIX-SUF Slim (12-24V, 2x3A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4424.4,"d":"4,424.40"},1,"шт","Контроллер двухканальный для MIX светодиодных лент. Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 3A на канал, 2 канала, максимальная мощность 72-144W. Частота ШИМ 1.95kГц, Wi-Fi 2.4G. Корпус - PVC. Габариты 48х26х13 мм. Cовместим с платформой TUYA, поддерживается управление ЯНДЕКС АЛИСА. Список совместимых пультов в разделе \"Совместимые\"."]
[null,"045359","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер TY-102-72-PS-IN (12-48V, 2x5A, TUYA Wi-Fi, 433Mhz) (IARL, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11647.86,"d":"11,647.86"},1,"шт","Универсальный 2-канальный диммер, предназначенный для управления одноцветными (DIM), двухцветными (MIX) светодиодными лентами и другими источниками света, поддерживающими диммирование ШИМ (PWM). Напряжение питания 12-24 В DC, максимальный ток нагрузки 5А на канал, 2 канала. Максимальная выходная мощность 120-240 Вт. Управление через WI-FI 2.4ГГц. Управление с помощью клавишных панелей RF 433кГц серии KINETIC. Совместим с платформой TUYA. Поддерживается управление со смартфона через приложение INTELLIGENT ARLIGHT и ЯНДЕКС АЛИСА. Габариты 52x52x23 мм"]
[null,"037343","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-105-72-RGB-MIX-PD-SUF (12-48V, 5x6A, TUYA BLE, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8319.15,"d":"8,319.15"},1,"шт","5-канальный многофункциональный контроллер для светодиодных RGB и MIX лент и модулей (ШИМ).  \nИнтерфейсы: 2.4G, TUYA, Bluetooth.  \nСовместимость: пульты и панели SMART, с приложениями INTELLIGENT ARLIGHT, Умный дом с Алисой, Салют! от Sber (через WiFi-Bluetooth конвертер  037434/039309).   \nПитание: 12–48V DC.  \nКаналы/ток/мощность: 5 каналов, макс. 6A/канал (12–24V), 4А/канал (36–48V), макс. 360–960Вт. Функция Push-Dim.  \nИсполнение: винтовые клеммы, корпус PVC.  \nГабариты: 179×56×30 мм."]
[]
[null,"037279","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-TRIAC-601-72-DIM-PD-IN (230V, 1x1.5A, TUYA BLE, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7735.61,"d":"7,735.61"},1,"шт","TRIAC диммер, предназначенный для установки в подрозетник. Управляется пультами и панелями серии SMART. Интерфейс Tuya, TUYA (Bluetooth), поддерживается управление ЯНДЕКС АЛИСА (с помощью конвертера 037434 или 039309), совместим с приложением INTELLIGENT ARLIGHT. Питание от 230В, 1 канал управления, максимальная нагрузка 1.5А на канал, выходная мощность 360 Вт (в зависимости от напряжения питания). Габариты: 52x52x26 мм."]
[]
[]
[]
[null,"046468","INTELLIGENT ARLIGHT Конвертер SMART-DALI-301-72-SH-IN (24V, TUYA Wi-Fi, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6583.5,"d":"6,583.50"},1,"шт","Конвертер Wi-Fi (TUYA) сигнала и RF сигнала серии SMART в DALI для DIM/MIX/RGB/RGBW/RGB-MIX источников света. Управляется при помощи Яндекс.Алисы. Питание DC24V, выходной сигнал DALI. Корпус - PVC. Габариты 52х52х27 мм. Совместим с пультами и панелями SMART."]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Серия ZIGBEE / ZIGBEE Панели"]
[null,"055487","INTELLIGENT ARLIGHT Кнопочная панель SMART-ZB-801-22-1G-8SC-MULTI-IN Silver (230V) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5685.75,"d":"5,685.75"},1,"шт","8-кнопочная встраиваемая панель серебристого цвета для систем управления ZigBee. 1 группа управления, возможность программирования до 8 сцен. Напряжение питание 230В. Возможно управление из мобильного приложения Intelligent Arlight, при использовании конвертера Tuya/Zigbee. Габариты устройства 86x86x35.5 мм."]
[null,"055485","INTELLIGENT ARLIGHT Кнопочная панель SMART-ZB-801-22-1G-8SC-MULTI-IN White (230V) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5685.75,"d":"5,685.75"},1,"шт","8-кнопочная встраиваемая панель белого цвета для систем управления ZigBee. 1 группа управления, возможность программирования до 8 сцен. Напряжение питание 230В. Возможно управление из мобильного приложения Intelligent Arlight, при использовании конвертера Tuya/Zigbee. Габариты устройства 86x86x35.5 мм."]
[]
[null,"046539","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-CC-201-72-DIM-IN (48V, 1x150-500mA, Track, ZB) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2693.25,"d":"2,693.25"},1,"шт","Диммер для линейных светильников интерфейс TUYA (Zigbee 3.0), совместим с приложением INTELLIGENT ARLIGHT и пультами SMART ZigBee (при использовании ZigBee шлюза). Питание/рабочее напряжение 48VDC, максимальный ток 150-500mA, максимальная мощность 1.5-21W. Бескорпусной. Габариты 92x13.5x12.2 мм."]
[null,"037347","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-0-10V-301-72-DIM-PD-IN (230V, 1x20mA, ZB, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8977.5,"d":"8,977.50"},1,"шт","Диммер для одноцветных источников (0/1-10V).  \nИнтерфейсы: 2.4G, TUYA, ZigBee, Push-Dim.  \nСовместимость: пульты и панели SMART, с приложениями INTELLIGENT ARLIGHT, Умный дом с Алисой, Салют! от Sber(через конвертер  037436/039310).  \nПитание: 100–240V AC.  \nКаналы/ток/мощность:  1 канал, 20мА.\nИсполнение: DIP-переключатель (0-10V/1-10V), корпус PVC, монтаж в подрозетник.  \nГабариты: 52×52×26 мм. "]
[null,"039310"," Конвертер SMART-ZB-801-62-SUF Black (12-24V, TUYA Wi-Fi) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9506.96,"d":"9,506.96"},1,"шт","Конвертер Wi-Fi сигнала в TUYA ZigBee и TUYA Bluetooth (Single & Mesh). Питание/рабочее напряжение 12 - 24 В DC, выходной сигнал по ZigBee 3.0, входной сигнал Wi-Fi 2,4 ГГц. Корпус - черный PVC. Габариты 72х25 мм. Мобильное приложение Smart Life или Intelligent Arlight для iOS и Android."]
[null,"057971","INTELLIGENT ARLIGHT Датчик открытия TY-ZB-801-09-72-SUF White (3V) (IARL, IP20 Пластик, 2 года)","КИТАЙ",{"v":2635.17,"d":"2,635.17"},1,"шт","Контактный датчик открытия. Используется для установки на дверь или окно для контроля состояния \"открыто/закрыто\". Контактное расстояние - не более 15мм. Материал - пластик. Питание 3 В от сменных батареек 2xAAA. Выходной сигнал: Zigbee 3.0. Используется как элемент для автоматизации умного дома, реализация сценариев доступна с помощью приложения INTELLIGENT ARLIGHT. Габаритные размеры датчика: 70x20,5x24,5 мм, размеры ответной части: 41х17,85х14,8 мм"]
[{"$nulls":4},"Комплекты \"пульт с диммером\" для регулировки яркости монохромных светодиодных лент 5-24В. Связь между пультом и диммером по радиоканалу."]
[]
[]
[null,"032850","Контроллер ARL-OVAL-RGBW Black (5-24V, 4x4A, ПДУ Овал, RF) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6134.63,"d":"6,134.63"},1,"шт","Контроллер для светодиодной RGB/RGBW ленты (ШИМ) с пультом с сенсорным кольцом. Напряжение питания DC 5-24V, частота радиосвязи пульта и контроллера 433.92Mhz. Два варианта подключения - 3 канала: 5А на канал, максимальная мощность 180W-360W ; 4 канала: 4А на канал, максимальная мощность 192W-384W. Частота ШИМ 1.95KHz. Габариты контроллера 70х40х20 мм."]
[null,"039331","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-SET-TRIAC-601-72-DIM-PD-IN Black (230V, 1x1.5A, ПДУ LINE, TY, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9214.42,"d":"9,214.42"},1,"шт","Комплект диммера TRIAC с пультом (слайдер), предназначенный для установки в подрозетник. Интерфейс Tuya, интегрированный Wi-Fi модуль (приложение SMART Arlight), голосовое управление Amazon ECHO, поддерживается управление ЯНДЕКС АЛИСА, совместим с приложением INTELLIGENT ARLIGHT. Питание/рабочее напряжение 100-240VDC, максимальный ток 1.5A на канал, 1 канал, максимальная мощность 150-360W, Push-Dim. Габариты диммера 52x52x26 мм, габариты пульта 139x36x11 мм. Держатель в комплекте."]
[null,"031605","Контроллер SMART-MINI-MIX (12-24V, 2x2A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",845.08,1,"шт","Миниатюрный контроллер для мультибелой (MIX) светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 2A на канал, 2 канала, максимальная мощность 48-96W. Габариты 60x12.5x5 мм. Управление кнопками на корпусе диммера."]
[null,"028174(1)","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-PWM-101-83-DIM-SUF Black (12-48V, 1x20A, Rotary, 2.4G) (IARL, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5279.31,"d":"5,279.31"},1,"шт","Диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ). Управление с помощью потенциометра, изменяемая частота ШИМ (500Hz-16KHz), выбор типа диммирования (линейное либо логарифмическое). Питание/рабочее напряжение 12-48VDC. Максимальный ток: 20A на 1 канал при напряжении 12/24VDC, 15A на 1 канал при напряжении 36/48VDC. Максимальная мощность 240-720W. Винтовые клеммы, цифровой дисплей, корпус - металл. Габариты 107х75х38 мм."]
[null,"032349","Диммер ARL-SIRIUS-TUYA-RGBW-SUF Slim (12-24V, 4x1.5A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4424.4,"d":"4,424.40"},1,"шт","Контроллер четырёхканальный для RGBW светодиодных лент. Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 1.5A на канал, 4 канала, максимальная мощность 72-144W. Частота ШИМ 1.95kГц, Wi-Fi 2.4G. Корпус - PVC. Габариты 48х26х13 мм. Cовместим с платформой TUYA, поддерживается управление ЯНДЕКС АЛИСА."]
[null,"032361","Диммер ARL-SIRIUS-DIM-SUF (12-24V, 4x4A, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1929.17,"d":"1,929.17"},1,"шт","Контроллер для светодиодной DIM/MIX/RGB/RGBW ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 4A на канал, 4 канала, максимальная мощность 192-384W. Винтовые клеммы. Корпус - PVC. Габариты 70х40х20 мм. Список совместимых пультов в разделе \"Совместимые\"."]
[]
[]
[null,"029930","Панель ARL-2022-DIM (12-24V, 4x4A, Sens) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5411.66,"d":"5,411.66"},1,"шт","Встраиваемая сенсорная панель (Европейский стандарт) для управления одноцветными светодиодными лентами, цвет белый. 4 параллельных канала, питание DC 12-24V, ток нагрузки 4x4A, мощность нагрузки 192-384W. Габариты 86х86х33 мм."]
[null,"012984","RGB-усилитель LN-12A-T (12/24V, 144/288W) (Arlight, IP20 Пластик, 1 год)","КИТАЙ",731.56,1,"шт","Трехканальный усилитель используется совместно с RGB-контроллерами и предназначен для ШИМ- (PWM-) управления многоцветной светодиодной лентой и другими светодиодными источниками света. Применяется в случаях, когда мощности контроллера недостаточно для подключения необходимого количества светодиодной ленты. Питание устройство имеет диапазон напряжений от 12В до 24В, максимальный ток 4А на 1 канал, максимальная мощность 144-288Вт (в зависимости от напряжения питания). Габаритные размеры усилителя составляют 98х45х18мм."]
[null,"018052","Диммер SR-2901 (12-24V, 36-72W, без сенсора) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1629.42,"d":"1,629.42"},1,"шт","Диммер с внешним сенсором (сенсор в комплект не входит). Питание/рабочее напряжение DC 12-24 В, максимальный ток 3 А на канал, 1 канал, максимальная мощность 36-72 Вт. Идеален для вставки в алюминиевый профиль. Можно подключить внешние сенсоры: 018352, 018353, 018354, 018355, 020233, 020234, 020094."]
[null,"046144","Диммер SR-NAVE-R24-BK (12-24V, 48-96W, M-FC) (Arlight, IP65 Пластик, 2 года)","КИТАЙ",{"v":4217.63,"d":"4,217.63"},1,"шт","Питание/рабочее напряжение DC 12-24 В, максимальный ток 4 А на канал, 1 канал, максимальная мощность 48-96 Вт. Реагирует на нажатие на кнопку, короткое нажатие - вкл/выкл, вращение кнопки - диммирование. Функция памяти последней настройки. Диаметр врезного отверстия 10 мм, глубина не более 5 мм. Длина кабеля 300 мм, IP65."]
[null,"020206","ИК-датчик SR-8001A Silver (220V, 500W, IR-Sensor) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3905.21,"d":"3,905.21"},1,"шт","Бесконтактный ИК-выключатель ламп и освещения 220 В (серебристый сенсор в комплекте). Срабатывание от руки, поднесение руки — «вкл», повторное поднесение руки — «выкл», расстояние срабатывания 1-6 см. Макс. мощность 500 Вт, AC 100-240 В. Габаритные размеры: блок 82×33×20 мм, датчик 20×20 мм, посадочное отверстие 18 мм, кабель 1.5 м."]
[null,"039749","Диммер SR-PRIME-UP-40x40-WH (12-24V, 48-96W, TOUCH) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":3829.8,"d":"3,829.80"},1,"шт","Накладной сенсорный диммер для лент 12-24 В для столешницы (материал дерево или стекло) или зеркал толщиной до 28 мм. Цвет - белый. Питание/рабочее напряжение DC 12-24 В, максимальный ток 4 A на канал, 1 канал, максимальная мощность 48-96 Вт. Диммирование при прикосновении рукой, короткое нажатие - «вкл»/«выкл», имеется функция памяти. Длина проводов 50 см."]
[]
[null,"046465","ИК-датчик SR-PRIME-RECESSED-IRD/H-R11-BK (12-24V, 48-96W, DOOR/HAND) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года)","КИТАЙ",{"v":2666.32,"d":"2,666.32"},1,"шт","Выключатель для светодиодной ленты 12-24 В. В комплекте 2 датчика. Питание/рабочее напряжение DC 12-24 В, максимальный ток 4 A на канал, 1 канал, максимальная мощность 48-96 Вт. Реагирует на открывание дверей или движение рукой, переключатель между режимами «hand» - «door» расположен на корпусе блока управления. Расстояние срабатывания до 10 см, датчик открыт — «вкл», закрыт — «выкл». Габаритные размеры блока управления: 75 х 15 х 11 мм, кабель 1 м (у датчика),  кабель 25 см (питание). Габаритные размеры датчика: 11 х 18 мм, врезное отверстие Ø 11 мм."]
[null,"036165","ИК-датчик SR-PRIME-IN-S80-WH (12-24V, 96-192W, DOOR/HAND) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года)","КИТАЙ",{"v":5090.24,"d":"5,090.24"},1,"шт","Выключатель для светодиодной ленты 12-24 В. Питание/рабочее напряжение DC 12-24 В, максимальный ток 8 A на канал, 1 канал, максимальная мощность 96-192 Вт. Переключение режимов срабатывания DOOR-HAND. Для дверей, расстояние срабатывания до 10 см, датчик открыт — «вкл», закрыт — «выкл». Срабатывание от руки, расстояние до 5 см, поднесение руки — «вкл/выкл», повторное поднесение руки — «вкл/выкл». В комплекте 3 универсальных датчика с возможностью накладного/врезного монтажа. Габаритные размеры блока управления: 80х47х23 мм, кабель 1 м. Габаритные размеры датчика: Ø19 мм, врезное отверстие Ø14 мм."]
[null,"036162","ИК-выключатель SR-RULE-MOTION (12-24V, 1x2.5A, 55x10mm) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",{"v":1135.2,"d":"1,135.20"},1,"шт","ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения - включение и выключение света. При пропадании движения - отключение света через ~40сек. Зона срабатывания до 2 м. Требуется вырез в экране профиля для работы датчика Ø 12.3 мм. Для профилей с внутренней высотой (пов. профиля - пов. экрана) от 10 до 20 мм. 12-24V, 2.5A. Размер платы 55x10x14мм, размер датчика: D12х10мм."]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Датчики движения / микроволновые AC220V"]
[null,"031843","Крепёж для датчиков движения JX-01B (Arlight, Металл)","КИТАЙ",222.19,1,"шт","Крепление для датчиков движения на стену."]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Датчики движения / микроволновые 12/24V"]
[null,"031839(1)","Датчик движения NAVE-PIR-SURFACE-300W-WH (230V, 1.3A, MULTI) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2181.53,"d":"2,181.53"},1,"шт","Инфракрасный датчик движения, совмещенный с датчиком освещенности. Высота установки - 1.8 - 2.5 м. Угол обнаружения 180°. Настройки: время отключения (10 c – 15 мин), максимальная зона срабатывания 12 м, освещенность (3 - 2000 люкс). Максимальная нагрузка 1200 Вт (для ламп накал-я и галогенных), 300 Вт (для светодиодных и люминесцентных ламп), размеры (LxWxH) - 119х80х51.5 мм."]
[null,"027872","Датчик NAVE-PIR-UP-360-230V-MULTI (102x102, 2000W, IP20) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2792.9,"d":"2,792.90"},1,"шт","Настенный/потолочный накладной датчик движения (двухпроводная линия), совмещенный с датчиком освещенности. Угол обнаружения 360° в горизонтальной плоскости. Высота установки 4-10 м. Настройки: время отключения (10 c – 30 мин), зона срабатывания (до 20 м), освещенность (3 - 2000 люкс). Максимальная нагрузка 2000 Вт (для ламп накал-я и галогенных), 500 Вт (для светодиодных и люминесцентных ламп), размеры (L×W×H) 102x102x58 мм."]
[]
[]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"028110","Панель SMART-P36-DIM-IN Black (230V, 1.2A, TRIAC, Sens, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6867.79,"d":"6,867.79"},1,"шт","Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет чёрный. Для управления одноцветными источниками света (TRIAC). Управление яркостью с помощью сенсорной полосы. Питание/рабочее напряжение 100-240VAC, 1 зона управления. Габариты 86х86х35 мм."]
[{"$nulls":4},"Диммеры со входом TRIAC для управления яркостью светодиодных лент 12-48В."]
[null,"032999","Диммер SMART-D22-DIM-PUSH-SUF (230V, 2A, TRIAC, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7211.93,"d":"7,211.93"},1,"шт","TRIAC диммер, для управления яркостью классических ламп накаливания и галогенных ламп. Поддерживает функцию Push-Dim. Питание/рабочее напряжение 100-240VDC, выходной ток 2А, выходная мощность 480 Вт для резистивной нагрузки ламп накаливания, 240 В*А для светодиодных источников света. Совместим с пультами и панелями SMART, поддерживает управление по 0/1-10V.Корпус - PVC. Габариты 175х45х27 мм."]
[null,"033761","Диммер SMART-TRIAC-DIM-DIN (230V, 6A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":31904.84,"d":"31,904.84"},1,"шт","Диммер для одноцветных источников света (TRIAC). Питание/рабочее напряжение 100-240VDC, выходной ток 6А, выходная мощность 1440 Вт для резистивной нагрузки ламп накаливания, 720 В*А для светодиодных источников света. Корпус - PVC, Led экран. Габариты 168х93.5х63 мм."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[{"$nulls":4},"Настенные панели управления с выходом 0-10В для управления диммерами 0-10В, источниками тока и напряжения 0-10В."]
[]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Серия 0-10V / 0-10V Диммеры CV [12-36V]"]
[]
[null,"037345","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-0-10V-301-72-DIM-PD-IN (230V, 1x20mA, TUYA BLE, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6882.75,"d":"6,882.75"},1,"шт","Диммер для одноцветных источников (0/1-10V).  \nИнтерфейсы: 2.4G, TUYA, Bluetooth, Push-Dim.  \nСовместимость: пульты и панели SMART, с приложениями INTELLIGENT ARLIGHT, Умный дом с Алисой, Салют! от Sber (через конвертер  037434/039309).   \nПитание: 100–240V AC.  \nКаналы/ток/мощность: 1 канал, 20мА.\nИсполнение: DIP-переключатель (0-10V/1-10V), корпус PVC, монтаж в подрозетник.  \nГабариты: 52×52×26 мм. "]
[null,"038156","INTELLIGENT ARLIGHT Конвертер SMART-0-10V-302-72-SH-DRI-PD-SUF (230V, 2x20mA, TUYA Wi-Fi, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9306.68,"d":"9,306.68"},1,"шт","Конвертер Wi-Fi (TUYA) сигнала и RF сигнала серии SMART в сигнал 0/1-10V (выбор переключателем на корпусе). Управляется при помощи Яндекс.Алисы. Питание AC230V, выходной сигнал 0/1-10V, нагрузочная способность 20mA/канал, 2 канала, функция Push-DIM. Корпус - PVC. Габариты 175х45х27 мм."]
[null,"027103","Панель Sens SMART-P29-DIM White (230V, 4 зоны, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7082.05,"d":"7,082.05"},1,"шт","Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Для управления яркостью с помощью сенсорной полосы. Питание/рабочее напряжение AC 100-240V, 4 зоны управления, память 4 сцен. Функция управления DMX512 устройствами. Габариты 86х86х36 мм. Панель совместима с диммерами и пультами серии SMART."]
[null,"039315","INTELLIGENT ARLIGHT Кнопочная панель SMART-DMX512-801-22-8G-8SC-DIM-IN Grey (230V, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4870.59,"d":"4,870.59"},1,"шт","Настенная встраиваемая кнопочная панель 2.4 ГГц, цвет серый. Материал - пластик. Для управления одноцветными источниками света (ШИМ) с помощью кнопок, 8 зон/8 сцен управления (режим зона/сцена устанавливается dip-переключателем). Питание/рабочее напряжение AC 100-240V. Функция управления DMX512 устройствами. Габариты 86х86х35.5 мм. Панель совместима с контроллерами и пультами серии SMART."]
[null,"027104","Панель Sens SMART-P30-RGBW Black (230V, 4 зоны, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7082.05,"d":"7,082.05"},1,"шт","Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет чёрный. Для управления RGBW источниками света с помощью сенсорной полосы. Питание/рабочее напряжение AC 100-240V, 4 зоны управления. Функция управления DMX512 устройствами. Габариты 86х86х35 мм. Панель совместима с контроллерами и пультами серии SMART."]
[null,"028408","Декодер SMART-K35-DMX-SUF (12-36V, 3x10A, XLR3) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":8977.5,"d":"8,977.50"},1,"шт","Декодер DMX512 для трансляции DMX512 сигнала ШИМ(PWM) устройствам. Питание 12-36VDC. 3 канала, ток нагрузки 3x10A, мощность нагрузки 330-1080W. Входной сигнал DMX512, выходной сигнал ШИМ(PWM). XLR3 разъем подключения. Размер 165x70x38 мм."]
[null,"023824","Декодер SMART-K16-DMX (12-24V, 4x5A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6957.56,"d":"6,957.56"},1,"шт","Декодер DMX512 для трансляции DMX512 сигнала ШИМ(PWM) устройствам. Питание 12-24VDC. 4 канала, ток нагрузки 4x5A, мощность нагрузки 240-480W. Входной сигнал DMX512, выходной сигнал ШИМ(PWM). Цифровой дисплей на корпусе, адрес устанавливается с помощью кнопок. Размер 170x50x23 мм."]
[null,"027126(1)","INTELLIGENT ARLIGHT Декодер SMART-DMX512-103-62-RDM-DIN (12-48V, 3x6A) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6894.72,"d":"6,894.72"},1,"шт","Декодер DMX512 для трансляции DMX512 сигнала ШИМ(PWM) устройствам. Питание 12-48VDC. 3 канала, ток нагрузки 3x6A при напряжении 12-24V, 3x5A при напряжении 36-48V мощность нагрузки 216-720W. Входной сигнал DMX512, выходной сигнал ШИМ(PWM). Цифровой дисплей на корпусе, адрес устанавливается с помощью кнопок. Размер 115х48х67 мм. Корпус PVC. Для использования на DIN-рейке."]
[null,"033008","Декодер SMART-K61-DMX-WP-SUF (12-36V, 4x5A) (Arlight, IP67 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":13615.88,"d":"13,615.88"},1,"шт","Влагозащищенный (IP67) декодер DMX512 для трансляции DMX512 сигнала ШИМ(PWM) устройствам. Питание DC 12-36V. 4 канала, ток нагрузки 4x5A, мощность нагрузки 240-720W. Входной сигнал DMX512, выходной сигнал ШИМ(PWM). Цифровой дисплей на корпусе, адрес устанавливается с помощью кнопок. Габариты 176x78x38 мм."]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Серия DMX512 / Декодеры [230V/230V]"]
[]
[null,"033759","Контроллер SMART-DMX-CONSOLE-DIN (5-12V, 6CH, XLR3) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11521.72,"d":"11,521.72"},1,"шт","Консольный DMX512 контроллер. Питание DC5-12V либо 3хААА батарейки, выход цифровой сигнал DMX512, 6 каналов управления, терминальные клеммы, XLR3 разъем, цифровой дисплей. Габариты 92х65х38 мм. Корпус - метал. Управляется слайдерными ползунками."]
[{"$nulls":4},"Мастер контроллеры DMX512 серии SUNLITE."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"016921","Усилитель DMX-сигнала LN-DMX-1CH (220V) (Arlight, IP20 Металл, 1 год)","КИТАЙ",{"v":8494.21,"d":"8,494.21"},1,"шт","Для усиления входного DMX-сигнала с оптической изоляцией входа от выхода (>1000V) и возможностью дальнейшего каскадирования выхода DMX на 32 устройства. Размер 144,5х72,5х38 мм"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021369","Панель Knob SR-KN9550K4-UP White (KNX, DIM) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":22892.63,"d":"22,892.63"},1,"шт","Универсальная многофункциональная накладная настенная панель для систем KNX. 4 клавиши. Материал - пластик. Цвет корпуса - белый. Питание от шины KNX DC 21-30V. Габариты 86х86х15 мм. Совместима с рамками европейских производителей (GIRA, JUNG, BERKER и т.п.). Стандартная рамка входит в комплект поставки."]
[null,"052877","INTELLIGENT ARLIGHT Накладка панели KNX-23-3G-SUF Dark Grey (Backlightless) (IARL, IP20 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":7555.68,"d":"7,555.68"},1,"шт","Накладка панели с клавишами для механизма универсальной многофункциональной встраиваемой  настенной панели для систем KNX . 3 клавиши. Материал - алюминий. Без индикации (возможность выгравировать любую иконку). Цвет - темно-серый. Габариты 86x80x3 мм."]
[null,"027963","INTELLIGENT ARLIGHT Панель KNX-223-2-GREY (BUS) (IARL, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":24777.9,"d":"24,777.90"},1,"шт","Универсальная многофункциональная встраиваемая настенная панель для систем KNX. 2 клавиши. Тонкая рамка, материал - металл. Цвет корпуса - серебристый. Питание от шины KNX DC 21-30V. Габариты 80x80x27 мм."]
[null,"038402","INTELLIGENT ARLIGHT Кнопочная панель KNX-304-23-IN Grey (BUS, Frame) (IARL, IP20 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":47131.88,"d":"47,131.88"},1,"шт","Универсальная многофункциональная встраиваемая настенная панель для систем KNX. 4 рокерные клавиши, 1 клавиша может выполнять функции 2-х клавиш. Тонкая рамка, материал - алюминий, отклик вибрацией, светодиодная индикация. Цвет корпуса - серый. Питание от шины KNX DC 21-30V. Габариты 86x86x33 мм."]
[null,"038366","INTELLIGENT ARLIGHT Кнопочная панель KNX-304-23-IN Grey (BUS, Frameless) (IARL, IP20 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":47131.88,"d":"47,131.88"},1,"шт","Универсальная многофункциональная встраиваемая настенная панель для систем KNX. 4 рокерные клавиши, 1 клавиша может выполнять функции 2-х клавиш. Безрамочный корпус, материал - алюминий, отклик вибрацией, светодиодная индикация. Цвет корпуса - серый. Питание от шины KNX DC 21-30V. Габариты 86x86x33 мм."]
[null,"025658","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер KNX-104-DIM-DIN (12-24V, 4x4A) (IARL, IP20 Пластик, 2 года)","КИТАЙ",{"v":46593.23,"d":"46,593.23"},1,"шт","Универсальный диммер стандарта KNX для установки на DIN-рейку. Питание DC 12-24V, ток нагрузки 4А на канал, 4 канала управления. Возможность ручного управления. Подходит для работы с 5V лентами/лампами. Мощность 192-384W."]
[]
[null,"041225","INTELLIGENT ARLIGHT Релейный модуль KNX-7043-82-DRO-DIN (BUS, 4x16А, KNX Secure) (IARL, IP20 Пластик, 2 года)","КИТАЙ",{"v":57755.25,"d":"57,755.25"},1,"шт","Релейный модуль 4-х канальный для KNX систем. Установка на DIN рейку.  Напряжение питания DC 21-30V от шины данных. Максимальный коммутируемый ток - 16А/канал. Для коммутации электрических нагрузок в сетях с номинальным напряжением до 230В.\t"]
[]
[null,"025678","INTELLIGENT ARLIGHT Конвертер KNX-308-USB (BUS) (IARL, IP20 Пластик, 2 года)","КИТАЙ",{"v":43495.99,"d":"43,495.99"},1,"шт","Конвертер USB-KNX, для подключения ПК к KNX шине, конфигурирования и мониторинга в ETS. Драйвер под OC WINDOWS. Напряжение питания DC 5V-USB. Размер 18×20×77 мм. Заменяется на 054370."]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Серия KNX / KNX Датчики"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"031100","INTELLIGENT ARLIGHT Панель DALI-223-1G-2S-IN-BLACK (BUS) (IARL, -)","КИТАЙ",{"v":10773,"d":"10,773"},1,"шт","Встраиваемая кнопочная черная пластиковая панель для работы по протоколу DALI. Включение/выключение, диммирование, вызов и сохранение 2-х сцен в 1 группе. Установка номера группы и номера первой сцены выполняется переключателями на корпусе. Питание от шины DALI (4 мА). Стандартная рамка входит в комплект поставки."]
[null,"048217","INTELLIGENT ARLIGHT Кнопочная панель DALI-201-23-1G-2SC-MIX-DT8-IN Silver (BUS, Frame) (IARL, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":18851.67,"d":"18,851.67"},1,"шт","Встраиваемая кнопочная серая металлическая панель для работы по протоколу DALI DT8. Функция управления 1 группой / широковещательная. Установка номера группы выполняется переключателями на корпусе. 8 кнопок, 5 функций (ВКЛ / ВЫКЛ / ДИММИРОВАНИЕ / ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (MIX) / ВЫБОР СЦЕНЫ). Питание от шины DALI. Габариты панели 80x80x26.6 мм."]
[null,"032502","INTELLIGENT ARLIGHT Панель DALI-223-4K-D2-IN-BLACK (BUS, Free purpose) (IARL, -)","КИТАЙ",{"v":12568.5,"d":"12,568.50"},1,"шт","Встраиваемая кнопочная черная пластиковая панель для работы по протоколу DALI-2. 4 Кнопки свободного функционала. Назначение кнопок задается в мастер-контроллере серии DALI-LOGIC-x. Питание от шины DALI (4 мА). Стандартная рамка входит в комплект поставки."]
[null,"025501","INTELLIGENT ARLIGHT Панель DALI-223-1G-4SC-IN (BUS, только сцены) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":10773,"d":"10,773"},1,"шт","Встраиваемая кнопочная белая пластиковая панель для работы по протоколу DALI. Может устанавливаться как в дополнение к диммирующей панели, так и автономно,для вызова ранее сохраненных сцен в 1 группе управления. Установка номера группы выполняется переключателями на корпусе. 4 кнопки, 4 сцены (вызов). Установка номера первой сцены выполняется переключателями на корпусе. Питание от шины DALI (4 мА). Стандартная рамка входит в комплект поставки."]
[null,"037194","INTELLIGENT ARLIGHT Сенсорная панель DALI-901-11-4G-DIM-DT6-IN White (BUS) (IARL, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11371.5,"d":"11,371.50"},1,"шт","Встраиваемая сенсорная панель с выходом DALI. 4 кнопки, 4 группы. Каждой кнопкой выполняется включение, выключение и диммирование по соответствующей ей группе. Установка стартового номера группы выполняется переключателями на корпусе. Питание от шины DALI (4 мА)."]
[null,"046550","INTELLIGENT ARLIGHT Сенсорная панель SMART-DALI-301-11-1G-4SC-MIX-IN Black (BUS/24V, Touch, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6583.5,"d":"6,583.50"},1,"шт","Встраиваемая стеклянная сенсорная панель MIX с выходом DALI. Цвет чёрный. Управление DALI 1 адрес / DALI группа / DALI Broadcast. Установка адресов управления выполняется переключателями на корпусе. Питание 24VDC, либо по шине DALI.  Сохранение 4-х пользовательских сценариев. Доступно управление с помощью пультов RF 2.4GHz серии SMART. Размеры: 86x86x34.5 мм"]
[]
[]
[null,"028421","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер SMART-DALI-104-72-ADDR-DIM-DT6-SUF (12-48V, 4x5A) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5925.15,"d":"5,925.15"},1,"шт","Диммер DALI (DT6) для одноцветных светодиодных лент. 4 адреса устройств, 4 канала управления. Питание/выход 12-48VDC, ток нагрузки 4x5A, максимальная суммарная мощность нагрузки 240-960W. Размер 175х45х27 мм."]
[]
[null,"026403","INTELLIGENT ARLIGHT Диммер DALI-501-TE-SUF (230V, 2.2A) (IARL, -)","КИТАЙ",{"v":10503.68,"d":"10,503.68"},1,"шт","Диммер для управления нагрузкой по 230В (TRIAC/MOSFET), по протоколу DALI. 1 адрес, 1 канал. Максимальная мощность резистивной нагрузки 500W. Диммирование по заднему фронту (Trailing edge). Ручная и программная установка адреса. Вход 100-240В, выход 100-240В, ТЕ."]
[]
[null,"038539","INTELLIGENT ARLIGHT Релейный модуль SMART-DALI-702-62-SUF (230V, 2x5A) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7893.62,"d":"7,893.62"},1,"шт","Релейный модуль с управлением по DALI для сети 220В, с релейным выходом. Вход / выход 100-240V, 2 независимых выходных канала, ток резистивной нагрузки до 2х5А, ток ёмкостной или индуктивной нагрузки до 2х5А . Размеры 187х46х22 мм."]
[null,"025655(2)","Блок питания ARPV-UH24400-PFC-DALI2-PH (24V, 16.7A, 400W) (Arlight, IP67 Металл, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":32357.4,"d":"32,357.40"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по протоколу DALI2.0 с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 120-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 16.7 А, 400 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Рабочая температура -40…+60C⁰. Габаритные размеры длина 251 мм, ширина 90 мм, высота 41.5 мм. Гарантийный срок 7 лет.\nРежим CV+CC - при превышении выходной мощности снижается напряжение, переходит в режим источника тока."]
[]
[]
[null,"059051","INTELLIGENT ARLIGHT Усилитель SMART-DALI-101-82-SH-DT6/DT8-SUF White (230V) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4594.04,"d":"4,594.04"},1,"шт","Усилитель-ретранслятор для одного адреса DALI. На входе шина DALI и один адрес DT8 для управления RGB/RGBW источниками света, на выходе новая линия с широковещательным управлением. Питание 230В, выход 16В/200mA (шина DALI). Применимо для больших проектов, где используется один адрес для синхронного управления большим количеством балластов/драйверов. выбор различных режимов работы возможен при помощи DIP-переключателей   (см.даташит).\nГабариты усилителя 135x39x21 мм, корпус белого цвета"]
[null,"032751","INTELLIGENT ARLIGHT Блок питания шины DALI-302-REP-DIN (230V, 250mA) (IARL, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":19256.74,"d":"19,256.74"},1,"шт","Источник питания шины DALI с функционалом репитера (усилителя) сигнала DALI, служит для увеличения длины линии DALI дополнительно до 300 м. и \"прозрачен\" для команд DALI в обе стороны. Позволяет каскадировать до 10 подобных усилителей без задержек в управлении и без потери качества сигнала. Монтаж на DIN-рейку. Питание 100-240 VAC. Вх. и вых. сигнал DALI. Вых. ток 250 мА. Совместим с командами DALI-2 и DT8. Размеры 86x71x59 мм."]
[null,"026523","INTELLIGENT ARLIGHT Конвертер DALI-309-GROUP-MINI-IN (DALI bus) (IARL, Пластик)","КИТАЙ",{"v":6697.3,"d":"6,697.30"},1,"шт","Миниатюрный встраиваемый конвертер внешних кнопок, выключателей. Питание по шине DALI, выход - сигнал DALI, 4 группы. Ручное выставление номера первой группы. Размер 32x12x20 мм."]
[null,"046468","INTELLIGENT ARLIGHT Конвертер SMART-DALI-301-72-SH-IN (24V, TUYA Wi-Fi, 2.4G) (IARL, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6583.5,"d":"6,583.50"},1,"шт","Конвертер Wi-Fi (TUYA) сигнала и RF сигнала серии SMART в DALI для DIM/MIX/RGB/RGBW/RGB-MIX источников света. Управляется при помощи Яндекс.Алисы. Питание DC24V, выходной сигнал DALI. Корпус - PVC. Габариты 52х52х27 мм. Совместим с пультами и панелями SMART."]
[]
[]
[]
[null,"019485","Панель Rotary SR-2835DIM-RF-UP White (3V, DIM) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3358.69,"d":"3,358.69"},1,"шт","Накладная поворотная панель на стену для с/д одноцветных лент. Работает вместе с контроллерами серии SR-1009x. Управление по радиоканалу. Питание - 3V батарея CR2430. Размеры 86x86x27 mm. Подходят рамки GIRA S-55, E2, Event, Esprit."]
[]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Серия EXCELLENT / EXCELLENT Конвертеры [Wi-Fi, RF]"]
[null,"020955","Конвертер SR-2818WiN Black (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4797.84,"d":"4,797.84"},1,"шт","Wi-Fi-конвертер (из WiFi в RF) к контроллерам серии SR-1009x для управления от смартфона по Wi-Fi. Софт для Apple в AppStore или для Android в GooglePlay искать EasyLighting. Питание DC 12V (адаптер в комплекте)."]
["Управление светом",{"$nulls":3},"Архивные / Выведенные из продаж OLD"]
[null,"030563","Профиль PIK-F-HIDE-2000 (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":1829.42,"d":"1,829.42"},2,"м","Алюминиевый мини-профиль для светодиодных лент и линеек, встраиваемый в гипсокартон, под строительную отделку. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x42,5x10,4 мм. Позволяет создать узкую элегантную линию света без видимых частей алюминия. Ширина световой линии 7,8 мм. Ширина площадки для ленты 7,2 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"044540","Профиль MIC-M-2000 ANOD BLACK (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":1100.4,"d":"1,100.40"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Анодированный в чёрный цвет (матовый). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x15.6x6 мм. Ширина площадки для ленты 11,2 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"040729","Профиль MIC-FS-2000 WHITE (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":1628.59,"d":"1,628.59"},2,"м","Алюминиевый профиль с фланцем, для светодиодных лент и линеек. Порошковая окраска в белый цвет (RAL9010). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x22x6 мм. Ширина площадки для ленты 10,8мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"038815","Профиль PDS-SM-3000 ANOD (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":1257.21,"d":"1,257.21"},3,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 3000x16,2x12 мм. Ширина площадки для ленты 14 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"040735","Профиль PDS-FS-3000 ANOD BLACK (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":1705.62,"d":"1,705.62"},3,"м","Алюминиевый анодированный профиль с фланцем, для светодиодных лент и линеек. Анодированный в чёрный цвет. Габаритные размеры (L×W×H): 3000x22,2x12 мм. Ширина площадки для ленты 14 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"045498","Профиль SILER-3000 ANOD (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":1127.91,"d":"1,127.91"},3,"м","Алюминиевый профиль для герметичных лент в оболочке, серии 5000PFS, 5000PS и другие.\nРасширенная площадка для лент в оболочке до 15мм. Класс пылевлагозащиты – IP67 (при соблюдении технологии герметизации). Габаритные размеры (L×W×H): 3000x19x12 мм. Ширина площадки для ленты 16 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"016942","Профиль T45-2000 (CT) ANOD (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":1540.56,"d":"1,540.56"},2,"м","Под заказ от 50 м. Алюминиевый анодированный угловой профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x19x19 мм. Ширина площадки для ленты 10,5 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[{"$nulls":4},"Широкие профили для создания основного освещения."]
[null,"019409","Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000 (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":2861.04,"d":"2,861.04"},2,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Встраиваемый в гипсокартон, под строительную отделку. Позволяет создать линию света шириной 22 мм. без видимых частей алюминия. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x66,8x24,5 мм. Ширина площадки для ленты 24,2 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"016447","Профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":3810.14,"d":"3,810.14"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x46,2x24,5 мм. Ширина площадки для ленты 24,2 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"028917","Профиль KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000 (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":3821.14,"d":"3,821.14"},2,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Встраиваемый в гипсокартон, под строительную отделку. Позволяет создать линию света шириной 45 мм. без видимых частей алюминия. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x90x18,5 мм. Ширина площадки для ленты 42,4 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[]
[null,"023864","Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000 (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":3576.3,"d":"3,576.30"},2,"м","Алюминиевый профиль для натяжных потолков (боковая линия - монтаж к потолку). Решение 2-в-1 - каркас для крепления натяжного потолка и профиль для установки светодиодной ленты. Для дизайнерских решений «линии света» в натяжных потолках. Монтируется к потолку, накладной способ. Натяжной потолок крепится к профилю с одной стороны. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x52,2x35,5 мм. Ширина площадки для ленты 13 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"021738","Профиль POLI-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":1760.64,"d":"1,760.64"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Возможность наклона до 90° оси света для подсветки потолков и ниш. Легко устанавливается в труднодоступных нишах. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x26x7 мм. Ширина площадки для ленты 11 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"021716","Профиль K-WALL-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":2338.35,"d":"2,338.35"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для подсветки стен. Подходит для гипсокартона толщиной 12мм. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x17x80 мм. Ширина площадки для ленты 11,2 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"019195","Профиль STEP-MINI-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":4165.01,"d":"4,165.01"},2,"м","Алюминиевый анодированный компактный профиль для подсветки ступеней, с антискользящей вставкой. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x43,2x22,7 мм. Ширина площадки для ленты 5 мм. Заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"012036","Экран прозрачный для PDS, MIC (Arlight, Пластик)","Польша",764.78,2,"м","-HS- Прозрачный экран высшего класса для профилей PDS, MIC. Материал PC (поликарбонат). Гладкий, ударопрочный, двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому солнечному излучению. Пригоден для использования в любых условиях в помещениях и на улице. Длина 2000мм. Цена за 1м."]
[null,"044382","Экран F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC (Arlight, Пластик)","Польша",696,3,"м","-F- Матовый фигурный экран класса стандарт для профилей PDS, MIC. Материал PC (поликарбонат), светопропускание до 67%. Удобная и легкая установка благодаря особой форме края. Длина 3000мм. Цена за 1м."]
[null,"016440","Экран матовый для профиля PLS-LOCK (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":1210.44,"d":"1,210.44"},2,"м","-HS- Матовый твердый экран высшего класса для профилей PLS-LOCK. Материал PC (поликарбонат), светопропускание 70%. Гладкий, ударопрочный, двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому солнечному излучению. Пригоден для использования в любых условиях в помещениях и на улице. Длина 2000мм. Цена за 1м."]
[null,"015951","Экран G-L прозрачный для PLS-GIP (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":1540.56,"d":"1,540.56"},2,"м","Прозрачный круглый экран (рассеиватель) для профиля PLS-GIP. УФ-защита. Размеры 2000х24.3х19.7 мм. Материал PMMA."]
[null,"012038","Экран матовый для HR-F-2000 (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":1237.95,"d":"1,237.95"},2,"м","-HS- Матовый твердый экран высшего класса для профиля HR-F. Материал PC (поликарбонат), светопропускание 40%. Гладкий, ударопрочный, двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому солнечному излучению. Пригоден для использования в любых условиях в помещениях и на улице. Длина 2000мм. Цена за 1м. Экран предназначен для установки на герметик."]
[null,"025233(1)","Экран FOLED-2000 OPAL-PM (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":2250.32,"d":"2,250.32"},2,"м","Матовый экран для профиля FOLED. Материал PMMA. УФ-защита. Установка в 2 этапа, аккуратно вставить начало профиля (на фланцы), затем вставить остальную часть простым нажатием.\nСветопропускание 82%"]
[]
[null,"044532","Заглушка для MIC-M глухая (Arlight, Пластик)","Польша",426.41,1,"компл","Серые глухие заглушки (комплект 2 шт.) для профиля MIC-M.\nМатериал - пластик. Цена за комплект."]
[null,"044538","Заглушка для MIC-M черная глухая (Arlight, Пластик)","Польша",426.41,1,"компл","Черные глухие заглушки (комплект 2 шт.) для профиля MIC-M. \nМатериал - пластик. Цена за комплект."]
[null,"040730","Заглушка для MIC-FS белая глухая (Arlight, Пластик)","Польша",440.16,1,"компл","Белые полукруглые глухие заглушки (комплект 2 шт.) для профиля MIC-FS. \nМатериал - пластик. Цена за комплект."]
[null,"016951","Заглушка ECTK для профиля TK-F (Arlight, -)","Польша",110.04,10,"шт","Белая глухая заглушка (упаковка 10 шт.) для профиля TK-F.\nМатериал - пластик. Цена за 1 шт."]
[null,"029217","Заглушка ROUND-D30-DUAL кондукторная (Arlight, -)","Польша",{"v":1859.68,"d":"1,859.68"},1,"шт","Серая кондукторная заглушка для профиля ROUND-D30-DUAL с втулкой для крепления (на трос или пруток). \nМатериал - сталь, пластик. Цена за 1 шт."]
[null,"017220","Заглушка для PDS45-MW с отверстием (Arlight, Пластик)","Польша",209.08,10,"шт","Серая заглушка с отверстием (упаковка 10 шт.) для профиля PDS45 при установке микровыключателя.\nМатериал - пластик. Цена за 1 шт. "]
[null,"026201","Заглушка светонепроницаемая для KLUS-P45 под квадратный экран SQUARE (Arlight, Пластик)","Польша",638.23,10,"шт","Заглушка светонепроницаемая для профиля KLUS-P45 под квадратный экран KLUS-P45-Square. Материал - металлизированный пластик с полным гашением света. Цвет - серебристый."]
[null,"040292","Заглушка для PDS-ZM-PLUS глухая (Arlight, Пластик)","Польша",605.22,1,"компл","Заглушка пластиковая для профилей PDS-T-HIDE и PDS-ZM-PLUS. Материал ABS серый. В комплекте 2 шт. Цена за комплект."]
[null,"047234","Заглушка для PDS-FS-S глухая (Arlight, Пластик)","Польша",440.16,1,"компл","Заглушка прямоугольная пластиковая для профиля PDS-FS глухая. В комплекте 2 заглушки, цена за комплект."]
[null,"040740","Заглушка для PDS-FS черная с отверстием (Arlight, Пластик)","Польша",440.16,1,"компл","Заглушка полукруглая пластиковая черная для профиля PDS-FS с отверстием. В комплекте 2 заглушки, цена за комплект."]
[null,"013991","Заглушка глухая для PHS-3X (Arlight, Пластик)","Польша",481.43,10,"шт","Заглушка глухая пластиковая для профиля PHS-3X-2000."]
[null,"014543","Заглушка для PLS-GIP под экран G-L (Arlight, Пластик)","Польша",55.02,10,"шт","Заглушка пластиковая для профиля PLS-GIP под круглый экран G-L."]
[null,"032865","Заглушка для PLS-LOCK-DUAL глухая (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":1306.73,"d":"1,306.73"},1,"компл","Под заказ от 10 компл. Заглушка пластиковая для профиля PLS-LOCK-DUAL. В комплекте 2 заглушки, цена за комплект."]
[null,"023963","Заглушка PLS-F-HIDE глухая (Arlight, Пластик)","Польша",363.13,10,"шт","Заглушка для профиля PLS-F-HIDE глухая. Материал - пластик, серый."]
[null,"019888","Заглушка светонепроницаемая KLUS-POWER-RW70F (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":1229.7,"d":"1,229.70"},2,"шт","Заглушка светонепроницаемая для профиля POWER-RW70F (встраиваемый), глухая. Материал - металлизированный пластик с полным гашением света. Цвет - серебристый. В пакете 2шт заглушки + 4 шурупа. Цена за 1шт заглушку."]
[null,"023989","Заглушка PIK-1019 глухая (Arlight, Пластик)","Польша",203.57,10,"шт","Заглушка для профиля PIK-1019. Цвет - серый, материл - пластик. Цена за 1 штуку."]
[null,"025961","Заглушка ROUND-D18-FLAT с отверстием (Arlight, Пластик)","Польша",206.33,10,"шт","Заглушка с отверстием для профиля ROUND-D18 при использовании с плоскими экранами для MIC, PDS. Материал пластик, серый."]
[null,"035774","Заглушка для FOLED-50 серая глухая (Arlight, Пластик)","Польша",385.14,10,"шт","Заглушка пластиковая для профилей FOLED-50-CEIL, FOLED-50-WALL. Цена за 1 шт., в упаковке 10 шт."]
[null,"031116","Заглушка FOLED-CENTER (Arlight, Металл)","Польша",{"v":3196.66,"d":"3,196.66"},1,"шт","Заглушка металлическая для профиля FOLED. Имеет паз для крепления натяжного потолка, что позволяет создавать линию света, заканчивающуюся посередине потолка. Цена за 1 шт."]
[null,"033773","Заглушка для PLS-LOCK-W50-SMT (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":1160.92,"d":"1,160.92"},1,"компл","Комплект заглушек для профиля PLS-LOCK-W50-SMT. Цвет - серебристый.\nВ комплекте 2 заглушки и 4 шурупа, цена за комплект."]
[null,"019196","Заглушка для STEP-MINI левая (Arlight, Пластик)","Польша",313.61,10,"шт","Заглушка для профиля STEP-MINI - левая. Пластиковая, серая."]
[null,"044917","Крепеж монтажный MIC-PDS-ST-90deg-HIDE сталь (Arlight, -)","Польша",{"v":1023.37,"d":"1,023.37"},1,"компл","Комплект монтажных крепежей из нержавеющей стали для крепления профилей MIC, PDS к стене с направлением свечения параллельно поверхности. В комплекте 2 штуки. Цена за комплект."]
[null,"024001","Крепеж монтажный PLS-AM для потолков Армстронг (Arlight, Металл)","Польша",481.43,2,"шт","Крепеж для установки профилей серии PLS-LOCK в подвесные потолки типа \"Армстронг\", без внесения изменений в конструкцию потолка. Крепится за несущие рейки потолка."]
[null,"016028","Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A (Arlight, Металл)","Польша",264.1,10,"шт","Скоба-держатель к профилям PDS, MIC, PHS-A для наружной фиксации на поверхности ДСП, фанеры толщиной не менее 10мм."]
[null,"039391","Подвес для ARH-ROUND-D16 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1540.56,"d":"1,540.56"},1,"компл","Подвес для профиля ARH-ROUND-D16. Цвет - серебристый. В комплекте: трос 2 м - 2 шт., шуруп с дюбелем - 2 шт. Максимальная нагрузка на 1 трос 7 кг. Цена за комплект."]
[null,"031268","Угол PLS-LOCK-H25-L90 BLACK (с экраном MAT-L) (Arlight, Металл)","Польша",{"v":5394.71,"d":"5,394.71"},1,"шт","Прямой угол в сборе для соединения 2-х профилей PLS-LOCK-H25 BLACK под прямым углом 90°. Анодирование в черный цвет. Экран образует линию на плоскости. В комплекте матовый экран (арт.019189), соединители."]
[null,"022455(1)","Держатель регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":1339.74,"d":"1,339.74"},2,"шт","Регулируемый держатель профилей MIC, PDS-S, PDS45-LITE для изменения направления луча света. Материал - пластик, серый. Угол наклона фиксируется затяжкой соединительного винта (шестигранник). Выдерживает нагрузку до 1,45 кг."]
["Алюминиевые профили",{"$nulls":3},"KLUS / Крепления и прутки KLUS"]
[null,"026647","Зажим для троса CLIP-1mm (Arlight, Металл)","Польша",33.01,10,"шт","Зажим для тросов 013473 и 013517"]
[]
[{"$nulls":4},"Скотч для монтажа профиля, прокладки и вставки для установки в профиль."]
["Алюминиевые профили",{"$nulls":3},"ARLIGHT S-LUX / Компактные SLIM, KANT 8-30мм"]
[null,"055331","Профиль с экраном SL-KANT-H10-ROTATE-2000 IRON GREY (Arlight, Алюминий+пластик)","КИТАЙ",{"v":2396.66,"d":"2,396.66"},1,"компл","Комплект с экраном. Двухкомпонентный алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - серый графит. Внутренняя часть вращается вокруг своей оси на 360 градусов. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x10x10 мм. Ширина площадки для ленты 5,6 мм. В комплекте с матовым экраном. Цена за комплект.\nЗаглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. "]
[null,"037107","Профиль SL-MINI-8-H12-2000 WHITE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",445.66,2,"м","Алюминиевый микропрофиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый RAL9003 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x8x12 мм. Ширина площадки для ленты 5 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"037110","Профиль SL-SLIM-H7-2000 BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",514.44,2,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - черный RAL9005 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x16x7 мм. Ширина площадки для ленты 10 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"049019","Профиль SL-MINI-15-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",605.22,2,"м","Алюминиевый анодированный микропрофиль для светодиодных лент и линеек.  В зависимости от выбранного экрана профиль можно как установить на поверхность, так и встроить в неё. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x15x13,8 мм. Ширина площадки для ленты 12,3 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"036036","Профиль SL-SLIM20-H13-3000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",839.06,3,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 3000x20x13 мм. Ширина площадки для ленты 15 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"038200","Профиль SL-BEVEL-H10-F14-2000 ANOD OLIVE GREY (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",935.34,2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек с боковым свечением. Цвет - серо-оливковый. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x14x10 мм, паз для установки 11,6 мм. Ширина площадки для ленты 5 мм. Экраны и заглушки приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"031120(1)","Профиль SL-BEVEL-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1017.87,"d":"1,017.87"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек с боковым свечением. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x23,8x8,8 мм, паз для установки 20,3 мм. Ширина площадки для ленты 5.4 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"031768","Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",847.31,2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Экран утоплен в плоскости профиля, что позволяет скрыть источник света от прямого контакта с глазами. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x23x16 мм, паз для установки 16,8 мм. Ширина площадки для ленты 13 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"036041","Профиль SL-KANT-H16-3000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",591.47,3,"м","Алюминиевый анодированный угловой профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 3000x16x16 мм. Ширина площадки для ленты 8 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"038208","Профиль SL-MINI-SHELF-H9-2000 ANOD OLIVE GREY (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",606.6,2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - серо-оливковый. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x18x9 мм. Ширина площадки для ленты 5 мм. Экраны и заглушки приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[]
[null,"050503","Профиль SL-LINE-25100-DUAL-2500 GOLD CHAMPAGNE  (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":4951.8,"d":"4,951.80"},2.5,"м","Под заказ от 100 м. Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек, свечение вверх и вниз. Цвет - шампань золотой (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2500x25x100 мм. Ширина площадки для ленты 12 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"050009","Профиль SL-LINE-25100-DUAL-2500 ROSE CHAMPAGNE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":4951.8,"d":"4,951.80"},2.5,"м","Под заказ от 100 м. Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек, свечение вверх и вниз. Цвет - шампань розовый (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2500x25x100 мм. Ширина площадки для ленты 12 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"038444","Профиль SL-LINE-3638-LW-2000 WHITE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2352.11,"d":"2,352.11"},2,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый (порошковая окраска RAL9003). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x36x38 мм. Ширина площадки для ленты 31 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"043975(1)","Профиль SL-LINE-3638-LW-3000 WHITE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2352.11,"d":"2,352.11"},3,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый (порошковая окраска RAL9003), поверхность - зернистая. Габаритные размеры (L×W×H): 3000x36x38 мм. Ширина площадки для ленты 31 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"061543","Профиль LINE-3010-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1159.55,"d":"1,159.55"},2,"м","Алюминиевый анодированный накладной профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x30x10 мм. Ширина площадки для ленты 24,9 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"029040","Профиль SL-LINE-5035-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":3026.03,"d":"3,026.03"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x50x34 мм. Ширина площадки для ленты 38 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр. При подвесном монтаже может быть оснащён блоком питания."]
[null,"039982","Профиль SL-LINE-5050-LW-2000 ANOD GOLD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":4071.48,"d":"4,071.48"},2,"м","Под заказ от 200 м. Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - золотой. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x50x50 мм. Ширина площадки для ленты 39,5 мм. Отсек для БП 44х21 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"043978","Профиль SL-LINE-5050-LW-3000 WHITE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":3988.95,"d":"3,988.95"},3,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый (порошковая окраска RAL9003). Габаритные размеры (L×W×H): 3000x50x50 мм. Ширина площадки для ленты 39,5 мм. Отсек для БП 44х21 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"020468","Профиль с экраном SL-LINE-7477-2500 ANOD+OPAL (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":23218.44,"d":"23,218.44"},1,"компл","Комплект с экраном. Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2500x74x77 мм. Ширина площадки для ленты 60 мм. Отсек для БП 70х40мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Цена за комплект: профиль - 2,5 м, экран - 2,5 м."]
[null,"043117","Профиль SL-LINE-3523-F-2500 WHITE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1898.19,"d":"1,898.19"},2.5,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый RAL9003 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2500x35,6x23,2 мм, паз для установки 25 мм. Ширина площадки для ленты 12 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"020469","Профиль с экраном SL-LINIA49-F-2500 ANOD+OPAL (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":9903.6,"d":"9,903.60"},1,"компл","Комплект с экраном. Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2500x49x32 мм, паз для установки 35 мм. Ширина площадки для ленты 23 мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Цена за комплект: профиль - 2,5 м, экран - 2,5 м."]
[null,"021374","Профиль с экраном SL-LINIA62-F-2500 WHITE+OPAL (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":13232.31,"d":"13,232.31"},1,"компл","Комплект с экраном. Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый RAL9003 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2500x62x32 мм, паз для установки 49 мм. Ширина площадки для ленты 38 мм. Аксессуары приобретаются отдельно.\nЦена за комплект: профиль - 2,5 м, экран - 2,5 м,  глухая заглушка - 2 шт."]
[null,"035650","Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":10715.15,"d":"10,715.15"},1,"шт","Алюминиевый профиль для встраивания в гипсокартон толщиной 12 мм. Для использования с гибким экраном SL-SEAMLESS (поставляется в рулонах). Габаритные размеры (L×W×H): 2500x93x35 мм, паз для установки 55 мм. Ширина площадки для ленты - 34,5 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 2,5 метра."]
[null,"052541","Профиль COMFORT10-V-FANTOM-2000 BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1595.58,"d":"1,595.58"},2,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Скрытая установка (под строительную отделку). Цвет - черный RAL9005 (порошковая окраска). Экран утоплен в плоскости профиля, что позволяет скрыть источник света от прямого контакта с глазами. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x72x28 мм. Ширина площадки для ленты 10,1 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"037770","Профиль SL-ROUND-D70-360deg-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1609.34,"d":"1,609.34"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры профиля (L×W×H): 2000x20x20 мм. Габаритные размеры профиля с экраном (L×D): 2000xD70 мм. Восемь площадок для ленты. Ширина площадки для ленты 6 мм. Свечение 360°. Возможность вертикального и горизонтального подвеса. Экраны и комплекты для вертикального и горизонтального подвеса приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[]
[null,"053427","Экран LINE-1019-W8-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",346.63,2,"м","Матовый экран к профилю LINE-1019. Материал - поликарбонат. Светопропускание - 70%. Длина - 2000 мм. Цена за 1м."]
[null,"020482","Экран SL-W15-2500 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",385.14,2.5,"м","Матовый экран к профилю SL-SLIM-H13(-F). Материал - поликарбонат. Светопропускание - 62%. Длина - 2500 мм. Цена за 1 м."]
[null,"037238","Экран SL-W15-S-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","Россия",385.14,2,"м","Матовый экран к профилям SL-SLIM-H13, SL-SLIM-H13-F, SL-SLIM-H7, SL-SLIM-H7-F25, SL-SLIM-H13M, SL-SLIM-H13M-F25. Материал - Материал - поликарбонат с УФ защитой. Светопропускание до 66%. Длина - 2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"049168","Экран SL-KANT-H20 ROUND OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",371.39,2,"м","Полукруглый матовый экран к профилю SL-KANT-H20. Материал - поликарбонат. Светопропускание - 61%. Длина - 2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"052564","Экран COMFORT21-V-FANTOM-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",470.42,2,"м","Матовый экран к профилю COMFORT21-V-FANTOM. Материал - поликарбонат. Светопропускание - 72%. Длина - 2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"023726","Экран SL-KANT-H30 SQUARE OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",591.47,2,"м","Квадратный матовый экран к профилю SL-KANT-H30. Материал - поликарбонат. Светопропускание - 67%. Длина -  2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"020483","Экран SL-W33-2500 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",676.75,2.5,"м","Матовый экран к профилю SL-LINE-3535, -3667, -3691, LINIA49. Материал - поликарбонат. Светопропускание - 67%. Длина - 2500 мм. Цена за 1 м."]
[null,"019293","Экран SL-W45-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",839.06,2,"м","Экран к профилям SL-LINIA62, LINE-4932, -4970, -5050 и другим. Длина 2000мм. Цена за 1м. Светопропускание 67%."]
[null,"043979","Экран SL-W45-LW-3000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",618.98,3,"м","Матовый экран к профилю SL-LINE-5050-LW. Длина 3000мм. Светопропускание до 61 %. Цена за 1м."]
[null,"053901","Экран IP-LINE-5475-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1788.15,"d":"1,788.15"},2,"м","Экран с УФ-защитой к профилю IP-LINE-5475. Длина 2000мм. Цена за 1м.\nСветопропускание 71%."]
[null,"035648","Экран SL-W97-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1980.72,"d":"1,980.72"},2,"м","Экран к профилю SL-LINIA97-FANTOM. Длина 2000мм. Цена за 1м. Светопропускание до 68%.\nМатериал - поликарбонат."]
[null,"019284","Экран SL-ROUND-D120-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":9490.95,"d":"9,490.95"},2,"м","Круглый объемный экран к подвесному профилю SL-ROUND-D120. Длина 2000мм. Диаметр 120 мм. Цена за 1м экрана.\nСветопропускание 85%."]
[null,"049453","Заглушка SL-MINI-10-F WHITE глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",275.1,1,"компл","Пара заглушек (без отверстия) белого цвета для профиля SL-MINI-10 при встраиваемом способе монтажа. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"049418","Заглушка SL-MINI-15 с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",275.1,1,"компл","Пара заглушек с отверстием для профиля SL-MINI-15. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"024477","Заглушка SL-MINI-8-H12 глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",288.86,1,"компл","Пара заглушек (без отверстия) для профиля SL-MINI-8-H12. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"046419","Заглушка FLOOR60 BLACK глухая (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",693.25,1,"компл","Пара черных глухих заглушек для профиля FLOOR60. В комплекте 2 заглушки, 4 шурупа. Цена за комплект."]
[null,"024492","Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",288.86,1,"компл","Пара заглушек с отверстием для профиля SL-MINI-8-H12-F12. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"037533","Заглушка SL-SLIM-H7 WHITE с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",330.12,1,"компл","Пара заглушек белого цвета с отверстием для профиля SL-SLIM-H7. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"024484","Заглушка SL-KANT-H16 SQUARE глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",288.86,1,"компл","Пара заглушек (без отверстия) для профиля SL-KANT-H16 под квадратный экран. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"049043","Заглушка SL-KANT-H18 FLAT глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",275.1,1,"компл","Пара глухих заглушек для профиля SL-KANT-H18 под плоский экран. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"049407","Заглушка SL-KANT-H10 глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",247.59,1,"компл","Пара заглушек (без отверстия) для профиля SL-KANT-H10. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"024335","Заглушка SL-SLIM20-H13 глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",343.88,1,"компл","Пара заглушек (без отверстия) для профиля SL-SLIM20-H13. В комплекте 2 заглушки, 4 шурупа. Цена за комплект."]
[null,"019263","Заглушка SL-LINE-2011 RCT (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",220.08,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-LINE-2011 с экраном RCT (прямоугольный). В комплекте 2 заглушки, 4 шурупа. Цена за комплект."]
[null,"050650","Комплект заглушек WALL-2228  (Arlight, Металл)","КИТАЙ",770.28,1,"компл","Пара заглушек (правая, левая) для профиля WALL-2228-2000 ANOD. Цвет -серебристый. Материал - алюминий. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"045570","Заглушка SL-BEVEL-H12-F13 OLIVE GREY (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",220.08,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-BEVEL-H12-F13. В комплекте 2 заглушки (левая и правая). Цвет - серо-оливковый. Цена за комплект. "]
[null,"059035","Заглушка SL-KANT-H10-ROTATE CHAMPAGNE GOLD (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",343.61,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-KANT-H10-ROTATE.В комплекте: 2 двухкомпонентные заглушки (левая и правая), 2 резиновые муфты, 2 шурупа. Цвет - шампань. Цена за комплект. "]
[null,"058674","Заглушка SL-KANT-H10-SQUARE IRON GREY (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",195.43,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-KANT-H10-SQUARE. В комплекте 2 заглушки (левая и правая). Цвет - серо-стальной. Цена за комплект. "]
[null,"033038","Заглушка SL-LINE-25100-DUAL BLACK глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1017.87,"d":"1,017.87"},1,"компл","Пара заглушек черного цвета (без отверстия) для профиля SL-LINE-25100-DUAL. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"043125","Заглушка SL-LINE-25100-DUAL WHITE глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1017.87,"d":"1,017.87"},1,"компл","Пара заглушек белого цвета (без отверстия) для профиля SL-LINE-25100-DUAL-2500 WHITE. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"039918","Заглушка SL-COMFORT32-FANTOM BLACK глухая (Arlight, Металл)","КИТАЙ",550.2,1,"компл","Пара заглушек (без отверстия) для профиля SL-COMFORT32-FANTOM черного цвета. В комплекте 2 заглушки, 4 шурупа. Цена за комплект."]
[null,"043123","Заглушка SL-LINE-3523 WHITE глухая (Arlight, Металл)","КИТАЙ",632.73,1,"компл","Пара заглушек белого цвета (без отверстия) для профиля SL-LINE-3523-F-2500 WHITE. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"040252(1)","Заглушка SL-LINE-3638-LW WHITE глухая (Arlight, Металл)","КИТАЙ",632.73,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-LINE-3638-LW. Цвет - белый, покрытие - зернистое. В комплекте 2 заглушки, 4 шурупа. Цена за комплект."]
[null,"019291","Заглушка SL-ROUND-D40 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",550.2,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-ROUND-D40. В комплекте 2 заглушки, 4 шурупа. Цена за комплект."]
[null,"019309","Заглушка SL-LINE-4932 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",481.43,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-LINE-4932. В комплекте 2 заглушки, 8 шурупов. Цена за комплект."]
[null,"029041","Заглушка SL-LINE-5035 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",643.73,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-LINE-5035. В комплекте 2 заглушки, 4 шурупа. Цена за комплект."]
[null,"029031","Заглушка SL-LINE-5060 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",660.24,1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-LINE-5060. Материал алюминий.\nВ комплекте 2 заглушки, 8 шурупов. Цена за комплект."]
[null,"055283","Заглушка IP-LINE-5475 BLACK глухая (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3163.65,"d":"3,163.65"},1,"компл","Пара алюминиевых заглушек с силиконовым слоем внутри для герметизации профиля IP-LINE-5475. Цвет - черный, покрытие - зернистое. В комплекте 2 заглушки без отверстия. В комплекте: заглушка без отверстия с силиконовой прокладкой - 2 шт., винт - 8 шт., уплотнительная шайба для винта из пластика - 8 шт. Цена за комплект."]
[null,"046412","Заглушка LINIA60-FANTOM с отверстием (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1045.38,"d":"1,045.38"},1,"компл","Пара серых заглушек с отверстием для профиля LINIA60-FANTOM. В комплекте 2 заглушки, 8 шурупов. Цена за комплект."]
[null,"023527","Заглушка SL-LINE-7477 WHITE (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",495.18,1,"компл","Заглушка для профиля SL-LINE-7477-2500 WHITE. Цвет - белый. В комплекте 2 заглушки, 8 шурупов. Цена за комплект."]
[null,"025316","Заглушка SL-ROUND-D90 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1100.4,"d":"1,100.40"},1,"компл","Пара заглушек для профиля SL-ROUND-D90 с экраном. В комплекте 2 заглушки, 4 шурупа. Цена за комплект."]
[null,"049422","Держатель SL-KANT-H10 BLACK (Arlight, Металл)","КИТАЙ",211.83,1,"компл","Комплект держателей профиля KANT-H10 черного цвета. В комплекте 4 держателя, 4 шурупа.\nМатериал - сталь. Цена за комплект."]
[null,"019349","Держатель SL-MINI-8 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",178.82,1,"компл","Комплект держателей профиля SL-MINI-8. В комплекте 4 держателя, 4 шурупа.\nМатериал - сталь. Цена за комплект."]
[null,"043753","Держатель SL-BEVEL-H12-F13 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",132.05,1,"компл","Комплект держателей профиля SL-BEVEL-H12-F13. В комплекте 4 держателя, 4 шурупа. Материал - сталь. Цена за комплект."]
[null,"037773","Подвес токопроводящий ARL-SL-ROUND-D70-360deg горизонтальный (Arlight, провод 2x0.5)","КИТАЙ",{"v":6574.89,"d":"6,574.89"},1,"компл","Подвес горизонтальный для профиля SL-ROUND-D70-360deg, длина 2 м. В комплекте: монтажная чаша - 2 шт., токопроводящий кабель-подвес 2 шт. по 2 м (сечение кабеля - 2х0,5 мм²), фиксатор кабеля-подвеса - 2 шт., заглушка без отверстия - 2 шт., фиксатор резьбы с винтом - 2 шт., резьбовая втулка - 2 шт., прижимная втулка - 2 шт. \nМаксимальная нагрузка на один токопроводящий кабель-подвес 7 кг, максимальное напряжение нагрузки - 230 V, номинальный ток нагрузки - 7А. Цена за комплект."]
[null,"019905","Держатель SL-LINE-3535 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",316.37,1,"компл","Комплект держателей профиля SL-LINE-3535. В комплекте 4 держателя, 4 шурупа.\nМатериал - сталь. Цена за комплект."]
[null,"044890","Страховочный трос-пружина LINE-5075-HONEYCOMB (Arlight, Металл)","КИТАЙ",588.71,1,"компл","Набор для подвеса профиля LINE-5075-HONEYCOMB-2000. В комплекте: пружина 7 см - 2 шт., держатель - 2 шт., площадка - 2 шт., шуруп - 8 шт.  Цена за 1 комплект."]
[null,"031800","Держатель SL-COMFORT-2542 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",247.59,1,"компл","Держатель для профиля SL-COMFORT-2542. В комплекте 2 держателя, цена за комплект."]
[null,"046133","Подвес токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE (Arlight, провод 2x0.5)","КИТАЙ",{"v":3218.67,"d":"3,218.67"},1,"компл","Токопроводящий подвес серии ARL белого цвета для профилей SL-LINE-3535, 5050, 3667, 3691, 4932, 5050, 4970, 7477, 2011М, SL-ARC-3535. В комплекте: трос 2 м с токопроводящим медным сечением - 2 шт. (сечение кабеля - 2х0,5 мм²), тросовый держатель - 2 шт., фиксатор для троса - 2 шт., винт крепежный металлический - 4 шт., винт крепежный из поликарбоната прозрачный - 2 шт., шуруп - 2 шт., дюбель - 2 шт. Максимальная нагрузка на один трос 4 кг. Падение напряжения на 1 м - 0,1 V. Максимальное напряжение нагрузки – 250 V. Максимальный ток нагрузки – 2 А. Цена за комплект."]
[]
[null,"054910","Коннектор ARL-KIT-SLIM-FC  (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",214.77,1,"шт","Одиночный коннектор для прямого и углового соединения 2-х отрезков набора для светодиодной подсветки ARL-KIT-SLIM-FC с предустановленной лентой. В комплект входит: коннектор - 1 шт., металлические держатели - 2 шт., шурупы - 2 шт. Материал - пластик. Максимальное напряжение 24 В, степень защиты IP20. Цена за 1шт."]
[null,"058724","Соединитель профиля LINE-6070-L90 Set (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1815.66,"d":"1,815.66"},1,"компл","Угловой коннектор для соединения профиля LINE-6070 под углом 90° с напольным профилем FLOOR60-H26. Устанавливается в паз. В комплекте: соединитель внутренний - 2 шт., винт - 4 шт., шестигранный ключ - 1 шт. Цена за комплект."]
[null,"050536","Соединитель профиля ROUND-D36-360-180 BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1237.95,"d":"1,237.95"},1,"шт","Прямой коннектор для соединения двух отрезков профиля ROUND-D36-360 с отверстием для вывода кабеля питания. В комплекте: соединитель прямой - 1 шт., втулка - 2 шт., винт длинный - 2 шт., винт короткий  - 6 шт., гермоввод - 1 шт. Цена за комплект."]
[null,"045150","Соединитель профиля SL-LINE-4050-3L-180 Set (Arlight, Металл)","КИТАЙ",784.04,1,"компл","Прямой коннектор для соединения 2-х отрезков профиля SL-LINE-4050-3L-2000. Устанавливается в паз. В комплекте: соединитель - 2 шт., винт - 8 шт. Цена за 1 комплект."]
[null,"030147","Соединитель профиля SL-LINIA32-FANTOM-L135 Set (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1031.63,"d":"1,031.63"},1,"компл","Угловой коннектор (угол 135, к плоскости) для соединения 2-х отрезков профиля SL-LINIA32-FANTOM. Устанавливается в паз. В комплекте: соединитель - 2 шт., винт - 8 шт., шестигранный ключ - 2 шт. Цена за 1 комплект."]
[null,"030149","Соединитель профиля SL-LINIA32-FANTOM-X Set (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1513.05,"d":"1,513.05"},1,"компл","Коннектор для соединения 4-х отрезков профиля SL-LINIA32-FANTOM под углом 90°. Устанавливается в паз. Цена за 1 комплект. Для соединения четырёх отрезков необходимо 2 комплекта."]
[null,"019388","Соединитель угловой SL-LINE-3691 (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2200.8,"d":"2,200.80"},1,"компл","Угловой соединитель профиля SL-LINE-3691. В комплекте 2 соединителя, шурупы 12шт. Из одного комплекта можно составить два угловых соединения. Цена за комплект."]
[null,"030116","Угол SL-LINE-5035 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":5502,"d":"5,502"},1,"шт","Угол в сборе, для профиля SL-LINE-5035. В комплекте угол с экраном, соединители, винты, шестигранный ключ."]
[null,"030140","Угол SL-LINE-6070 внешний (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":6189.75,"d":"6,189.75"},1,"шт","Угол в сборе, для профиля SL-LINE-6070. Свечение наружу. В комплекте угол с экраном, соединители, винты, шестигранный ключ."]
[null,"030130","Угол SL-LINIA55-FANTOM внутренний (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":6767.46,"d":"6,767.46"},1,"шт","Угол в сборе, для профиля SL-LINIA55-FANTOM. Свечение внутрь. В комплекте угол с экраном, соединители, винты, шестигранный ключ."]
[]
[null,"021171","Профиль с экраном S2-LINE-3360-2500 ANOD+OPAL (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":13012.23,"d":"13,012.23"},1,"компл","Комплект с экраном. Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2500x33x60 мм. В комплекте профиль, основание для ленты, PC матовый экран, фиксаторы основания 4 шт, винты 3 шт. Отсек для БП 21х24мм (±1 мм). Ширина площадки для ленты 15 мм. Светопропускание экрана 85%. Аксессуары приобретаются отдельно.\nЦена за комплект: профиль - 2,5 м, экран - 2,5 м."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021258","Угол S2-LINE-5470-X90 крестовой (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":7977.9,"d":"7,977.90"},1,"шт","Крестовой угол в сборе, для соединения 4-х профилей S2-LINE-5470 под прямыми углами 90°. Экран образует линию \"Х\" на плоскости. В комплекте матовый экран, площадка для ленты, соединители. Размеры 150х150мм."]
[null,"021265","Угол S2-LINE-7977-X90 крестовой (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":10178.7,"d":"10,178.70"},1,"шт","Крестовой угол в сборе, для соединения 4-х профилей S2-LINE-7977 под прямыми углами 90°. Экран образует линию \"Х\" на плоскости. В комплекте матовый экран, площадка для ленты, соединители. Размер 200х200 мм."]
[null,"021278","Угол S2-LINIA69-F-L90N внутренний (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3057.74,"d":"3,057.74"},1,"шт","Внутренний прямой угол в сборе для соединения 2-х профилей S2-LINIA69-F под прямым углом 90°. Экран образует линию внутри угла. В комплекте матовый экран, соединители. Длина внешней стороны угла 100мм."]
[null,"021283","Угол S2-LINIA94-F-L90N внутренний (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3823.89,"d":"3,823.89"},1,"шт","Внутренний прямой угол в сборе для соединения 2-х профилей S2-LINIA94-F под прямым углом 90°. Экран образует линию внутри угла. В комплекте матовый экран, соединители. Длина внешней стороны угла 150мм."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"023425","Фиксатор основания S2-L (LINE-7977, LINE-10570) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",514.44,1,"компл","Фиксатор основания профилей LINE-7977, LINE-10570. Материал - пластик\nРазмер 32*49*13 мм, в комплекте 2шт. Цена за комплект."]
[null,"021189","Держатель S2-LINE-10570 Set (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1705.62,"d":"1,705.62"},1,"компл","Держатель для встраивания профиля S2-LINE-10570 в гипсокартонные потолки.\nВ комплекте 2шт держателя, винты, пружины, гайки. Цена за комплект."]
[null,"029666","Экран S2-LINE-3360-2500 OPAL (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1733.13,"d":"1,733.13"},1,"шт","Экран к профилю S2-LINE-3360-2500. Длина 2500мм. Цена за 1 шт."]
[null,"054943","Профиль WARDROBE-1930-2000 ANOD BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1939.46,"d":"1,939.46"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль черного цвета для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x18,5x28,5 мм. Ширина площадки для ленты 16 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"061084","Профиль LINE-D-1111-2000 SQUARE ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",643.73,2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x11x7,5 мм (с экраном 2000x11x11 мм). Ширина площадки для ленты 5 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"047947","Профиль LINE-1708-3000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",503.43,3,"м","Алюминиевый анодированный накладной профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 3000x17x8 мм. Ширина площадки для ленты 12 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр.\nДля осуществления подвесного монтажа необходимо использовать подвесы совместно с держателями."]
[null,"030982","Профиль ARH-WIDE-W39-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2203.55,"d":"2,203.55"},2,"м","Алюминиевый анодированный накладной/подвесной профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x39x18 мм. Ширина площадки для ленты 31 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"036327","Профиль ARH-LINE-2315-F-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",825.3,2,"м","Алюминиевый анодированный встраиваемый профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x23x14,5 мм. Паз для установки 18мм. Ширина площадки для ленты 12,4 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"036321","Профиль ARH-KANT-H10-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",658.86,2,"м","Алюминиевый анодированный угловой профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x10x10 мм. Ширина площадки для ленты 5,7 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"040645","Профиль ROUND-D20-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1444.28,"d":"1,444.28"},2,"м","Алюминиевый анодированный круглый профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры профиля (L×W×H): 2000x20,5x15мм. Габаритные размеры профиля с экраном (L×D): 2000xD20,5 мм. Ширина площадки для ленты 12 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"039218","Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",605.22,2,"м","Алюминиевый анодированный двухсторонний круглый профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры профиля (L×W×H): 2000x15x5 мм. Габаритные размеры профиля с экраном (L×D): 2000xD20 мм. Ширина площадки для ленты 12,3 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"036137","Профиль ARH-LINE-3750A-3000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":4126.5,"d":"4,126.50"},3,"м","Алюминиевый анодированный подвесной профиль для светодиодных лент и линеек, с отсеком для блока питания (размер отсека 32x20 мм). Габаритные размеры (L×W×H): 3000x36,2x52,5 мм. Ширина площадки для ленты 24 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"047487","Профиль LINE-5050-DUAL-3000 ANOD BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":3796.38,"d":"3,796.38"},3,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек, свечение вверх и вниз. Цвет - чёрный. Габаритные размеры (L×W×H): 3000x50x50 мм. Ширина площадки для ленты 46,8 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"027158","Профиль SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":3301.2,"d":"3,301.20"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x83x35 мм. Паз для установки 35х35 мм. Ширина площадки для ленты 24 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"043163","Профиль DECORE-S6-EXT-V-COMFORT-2000 ANOD внешний (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1017.87,"d":"1,017.87"},2,"м","Алюминиевый анодированный угловой профиль для светодиодных лент и линеек, под строительную отделку. Фиксируется при помощи строительной смеси. Декоративная контурная подсветка внешних углов стен и конструкций. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x52,4x24,5 мм. Ширина площадки для ленты 5 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"043692","Профиль WALL-FANTOM-W10-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1375.5,"d":"1,375.50"},2,"м","Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000х39,5х12,8 мм. Ширина площадки для ленты 8 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"040329","Профиль FANTOM-W12-EDGE-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1292.97,"d":"1,292.97"},2,"м","Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000х36,2х13 мм. Ширина площадки для ленты 10,3 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"046430","Профиль FANTOM-W49-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":4126.5,"d":"4,126.50"},2,"м","Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000х98,6х27.1 мм. Ширина площадки для ленты 45,8 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"052240","Профиль СEIL-SHADOW-12-3000 WHITE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1347.99,"d":"1,347.99"},3,"м","Алюминиевый встраиваемый профиль. Цвет-белый RAL9003 (порошковая окраска). Теневой несветовой профиль для создания зазора 12,2 мм между поверхностью потолка и стены. Создает эффект парящего потолка с четким контуром и небольшой тенью по периметру помещения. Такое решение визуально расширяет пространство и идеально подходит для современного минималистичного интерьера. Габаритные размеры (L×W×H): 3000х36,5х33,5 мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"045666","Профиль STAIR-W65-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":5309.43,"d":"5,309.43"},2,"м","Алюминиевый анодированный накладной профиль для ступеней. Антискользящая вставка идет в комплекте с профилем. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x64x27 мм (накладная часть на ступеньку 45 мм). Ширина площадки для ленты 15,5 мм. Экраны и заглушки приобретаются отдельно. Цена за 1 м."]
[null,"060498","Профиль SHELF-600-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":6316.3,"d":"6,316.30"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для монтажа и подсветки полок из стекла, пластика, дерева толщиной от 8 мм до 16 мм. Максимальная ширина полки 33 см. Максимально допустимый вес: 5 кг на каждый 1 м длины. Свечение в двух направлениях: подсветка стекла, подсветка прилегающей стены (наверх). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x51x61 мм. Ширина площадок для лент 8 и 12 мм. Заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"045433","Профиль PLINTUS-H54-2000 BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2352.11,"d":"2,352.11"},2,"м","Алюминиевый накладной двухкомпонентный профиль-плинтус для светодиодных лент и линеек. Цвет - черный RAL9005 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x12,2x53,3мм. Ширина площадки для ленты 8 мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Цена за метр."]
[null,"046390","Профиль PLINTUS-H80-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2943.57,"d":"2,943.57"},2,"м","Алюминиевый анодированный накладной двухкомпонентный профиль-плинтус для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x14,8x79,7 мм. Ширина площадки для ленты 12,2 мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Цена за метр."]
[null,"043665","Профиль PLINTUS-FANTOM-H35-2000 BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1375.5,"d":"1,375.50"},2,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - черный RAL9005 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x13x66,9 мм. Ширина площадки для ленты 8 мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Цена за метр."]
[null,"041213","Профиль PLINTUS-FANTOM-L-2000 BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1646.47,"d":"1,646.47"},2,"м","Алюминиевый профиль-плинтус для светодиодных лент и линеек. Цвет - черный RAL9005 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x12,8x60 мм. Ширина площадки для ленты 9,2 мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Цена за метр."]
[]
[null,"023309","Экран ARH-MINI5 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",440.16,2,"м","Матовый экран для профиля MINI5. Mатериал - PC. Экран с УФ защитой.  Длина - 2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"043128","Экран ARH-PLINTUS-FANTOM-3000 Opal (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",371.39,3,"м","Матовый экран для профиля ARH-PLINTUS-FANTOM. Плоский, длина 3000мм. Цена за 1 м."]
[null,"036322","Экран ARH-KANT-H10-2000 Round Opal (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",321.87,2,"м","Матовый экран (PC) для профиля ARH-KANT-H10. Светопропускание до 35%, УФ-защита. Полукруглый, длина 2000мм. Цена за 1м."]
[null,"016580","Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Opal-PM (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",495.18,2,"м","Матовый экран PMMA (60%) для профиля KANT-H16. Экран с УФ защитой. Угловой, длина 2000мм. Цена за 1м."]
[null,"023910","Экран ARH-DECORE-S12 Square Frost (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",412.65,2,"м","Экран полуматовый для профиля серии DECORE. Материал – поликарбонат, светопропускание до 59%, УФ-защита. Цена за 1 метр."]
[null,"020893","Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",481.43,2,"м","Матовый экран PMMA (светопропускание 60%) для профилей серии ARH: -FLAT, -STAIR-W47, -CON, -LINE-1716, -TRI-D, LINE-2315, LINE-2315-F, WALL-1849-DUAL, CEIL-REFLECT-DUAL. Экран с УФ защитой. Плоский, длина 2000мм. Цена за 1м. "]
[null,"016633","Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Clear-PM (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",495.18,2,"м","Прозрачный экран PMMA (90%) для профиля KANT-H16. УФ-защита. Полукруглый. Длина - 2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"016590","Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",632.73,2,"м","Полуматовый экран к профилю ARH-WIDE-H10, ARH-WIDE-H16, ARH-WIDE-F-H10, ARH-LINE-1726, ARH-CEIL, FANTOM-W20-H10, FANTOM-W20-H10-EDGE, STRETCH-20. Материал - PMMA. Светопропускание - 94%. Длина - 2000 мм. Цена за 1 м.\n"]
[null,"038703","Экран ARH-FLOOR27-H28 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":3603.81,"d":"3,603.81"},2,"м","Матовый экран (PMMA) для профиля WPH-FLOOR27-H28. Материал - сверхпрочный поликарбонат, УФ-устойчивый. Светопропускание 20%.\nЦена за 1м."]
[null,"019624","Экран ARH-LINE-3750A-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1100.4,"d":"1,100.40"},2,"м","Матовый экран PC для профиля ARH-LINE-3750A. Экран с УФ защитой. Длина - 2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"027291","Экран SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1609.34,"d":"1,609.34"},2,"м","Полуматовый экран (PC) для профиля SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD. Светопропускание 69%.\nЦена за 1м."]
[null,"016934","Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Opal (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1265.46,"d":"1,265.46"},2,"м","PC Матовый экран (74%) для профиля KANT-H30. Экран с УФ защитой. Полукруглый, длина 2000мм. Цена за 1м."]
[null,"036356","Экран ARH-POWER-W90-2000 OPAL (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1403.01,"d":"1,403.01"},2,"м","Под заказ от 100 м, сроки и цену уточняйте у менеджера. Матовый экран для профилей ARH-POWER-7555-COMFORT-2000, ARH-POWER-W90-F-COMFORT-2000. Цена за 1м."]
[null,"047489","Экран LINE-5050-DUAL-3000 BLACK (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",632.73,3,"м","Черный экран к профилю LINE-5050-DUAL-3000. Длина 3000мм. Цена за 1м. Светопропускание 15%."]
[]
[null,"023891","Заглушка ARH-DECORE-S12-EXT Flat с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",185.69,10,"шт","Заглушка с отверстием для профиля ARH-DECORE-S12-EXT Flat, под плоский экран. Пластик, цвет - белый. Цена за 1 шт."]
[null,"023904","Заглушка ARH-DECORE-S12-CAVE-F с отверстием левая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",112.79,10,"шт","Заглушка с отверстием для профиля ARH-DECORE-S12-CAVE-F. Пластик, цвет - белый. Цена за 1 шт."]
[null,"043607","Заглушка PLINTUS-FANTOM WHITE с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",82.53,1,"компл","Пара заглушек с отверстием для профиля PLINTUS-FANTOM белого цвета при использовании пластикового экрана. Материал пластик.\nВ комплекте 2 шт., цена за комплект."]
[null,"043596","Заглушка PLINTUS-H73-F BLACK  (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",110.04,1,"компл","Пара заглушек (правая - с отверстием, левая - без отверстия) для профиля PLINTUS-H73-F черного цвета. Материал пластик. В комплекте 2 шт., цена за комплект."]
[null,"054944","Комплект заглушек WARDROBE-1530 BLACK (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",110.04,1,"компл","Пара черных заглушек (одна - с отверстием, другая - без отверстия) для профиля WARDROBE-1530  серебристого цвета. Материал пластик.\nВ комплекте 2 шт., цена за 1 комплект."]
[null,"058902","Комплект заглушек ARH-KANT-H10 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",162.31,1,"компл","Пара заглушек (одна - с отверстием, вторая - глухая) для профиля ARH-KANT-H10. Цвет - серебристый. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"026611","Заглушка ARH-PLINTUS глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",294.36,1,"компл","Заглушка глухая для профиля ARH-PLINTUS. Материал пластик, серебристый.\nВ комплекте 2 шт., цена за комплект."]
[null,"023912","Заглушка ARH-NANOLINE-5 глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",35.76,10,"шт","Заглушка глухая для профиля ALU-NANOLINE-5, пластик, цвет - белый."]
[null,"023890","Заглушка ARH-DECORE-S12-EXT Flat глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",173.31,10,"шт","Заглушка глухая для профиля ARH-DECORE-S12-EXT Flat, под плоский экран. Пластик, цвет - белый. Цена за 1 шт."]
[null,"023607","Заглушка ARH-BENT-W11 глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",63.27,10,"шт","Заглушка глухая для профиля ARH-BENT-W11-2000 ANOD. Материал пластик, белый. Цена за 1 шт."]
[null,"052243","Заглушка СEIL-S12-SHADOW-20-SIDE BLACK глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",206.33,1,"компл","Заглушка глухая для профиля СEIL-S12-SHADOW-20-SIDE. Пластик, цвет - черный. В комплекте две заглушки. Цена за комплект."]
[null,"046163","Заглушка PLINTUS-H55 WHITE (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",470.42,1,"компл","Пара глухих заглушек для профиля PLINTUS-H55 белого цвета. Материал пластик.\nВ комплекте 2 шт., цена за комплект."]
[null,"046158","Заглушка PLINTUS-H80 BLACK  (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1188.43,"d":"1,188.43"},1,"компл","Пара заглушек для профиля PLINTUS-H80 черного цвета. Материал - алюминий.\nВ комплекте 2 шт., цена за комплект."]
[null,"016135","Заглушка ARH-KANT-30S с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",53.64,10,"шт","PVC серая заглушка, с отверстием, для профиля KANT-H30 с угловым экраном."]
[null,"044267","Заглушка LINE-2315-F глухая WHITE (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",275.1,1,"компл","Пара заглушек для профиля LINE-2315-F. Цвет - белый. Материал - пластик. В комплекте 2 заглушки без отверстия."]
[null,"018839","Заглушка ARH-MINI5 глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",63.27,10,"шт","Пластиковая заглушка (глухая) для профиля ARH-MINI5."]
[null,"039301","Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",165.06,1,"компл","Пластиковая заглушка, глухая, для профиля ARH-ROUND-D20-DUAL. Цвет белый матовый. В комплекте 2 заглушки с отверстием. Цена за комплект."]
[null,"027923","Заглушка ARH-POWER-W180 с отверстием (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1386.5,"d":"1,386.50"},1,"компл","Заглушка ARH-POWER-W180 с отверстием. Материал - алюминий.\nВ комплекте 2 заглушки и 8 шурупов. Цена за комплект."]
[null,"016128","Заглушка ARH-POWER-W35 с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",68.78,10,"шт","Заглушка ARH-POWER-W35 с отверстием. Материал - PVC серый."]
[null,"039995","Заглушка ARH-LINE-1715 с отверстием GOLD (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",275.1,1,"компл","Пара заглушек для профиля ARH-LINE-1715. Цвет - золотой. В комплекте 2 заглушки с отверстием."]
[null,"039999","Заглушка LINE-2308-F GOLD с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",275.1,1,"компл","Пара заглушек для профиля LINE-2308-F. Цвет - золотой. Материал - пластик. В комплекте 2 заглушки с отверстиями."]
[null,"038637","Заглушка LINE-2308-F OLIVE GREY с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",275.1,1,"компл","Пара заглушек для профиля LINE-2308-F. Цвет - серый оливковый. Материал - пластик. В комплекте 2 заглушки с отверстиями."]
[null,"036411","Заглушка ARH-LINE-B-3652 глухая (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",330.12,1,"компл","Пара заглушек для профиля ARH-LINE-B-3652-2000. В комплекте 2 заглушки без отверстия."]
[null,"040316","Заглушка LINE-1708 BLACK глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",247.59,1,"компл","Пара заглушек для профиля LINE-1708. Цвет - черный. Материал - пластик. В комплекте 2 заглушки без отверстия."]
[null,"040314","Заглушка LINE-1708 глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",222.83,1,"компл","Пара заглушек для профиля LINE-1708. Материал - пластик. Цвет - серый. В комплекте 2 заглушки без отверстия."]
[null,"058520","Заглушка POWER-W100H70 BLACK глухая (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",770.28,1,"компл","Пара глухих заглушек черного цвета для профиля POWER-W100H70. В комплекте: заглушка - 2 шт., винт - 4 шт. Цена за комплект."]
[null,"018653","Заглушка ARH-LINE-2448 глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",82.53,10,"шт","Пластиковая глухая заглушка для профиля ARH-LINE-2448"]
[]
[null,"018820","Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Clear-PM (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1034.38,"d":"1,034.38"},2,"м","Объемный прозрачный экран-трапеция к профилям ARH-WIDE-H20, ARH-WIDE-B-H20."]
[null,"018866","Заглушка ARH-WIDE-H20 Round глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",68.78,10,"шт","Заглушка (глухая) для профиля ARH-WIDE-H20 с экраном ARH-WIDE-B-H20-2000 Round. Материал - PVC серый."]
[null,"018869","Заглушка ARH-WIDE-H20 RRC с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",50.89,10,"шт","Заглушка (с отверстием) для профиля ARH-WIDE-H20 с экраном RRC (прямоугольный скругленный). Материал PVC серый."]
[null,"018878","Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",68.78,10,"шт","Держатель для профиля серии ARH: WIDE-H20, WIDE-H16, CON, TRI-D и других. Материал PVC прозрачный. Размеры ШхВхД 16х7х15 мм."]
[null,"047701","Держатель LINE-6070 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",412.65,1,"компл","Комплект держателей профиля LINE-6070. В комплекте 2 держателя.\nМатериал - сталь. Цена за комплект."]
[null,"050167","Подвес жесткий WARDROBE-1530 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1251.71,"d":"1,251.71"},1,"компл","Комплект жестких подвесов для профиля WARDROBE-1530. В комплекте 2 подвеса.\nМатериал - сталь. Цена за комплект."]
[null,"039391","Подвес для ARH-ROUND-D16 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1540.56,"d":"1,540.56"},1,"компл","Подвес для профиля ARH-ROUND-D16. Цвет - серебристый. В комплекте: трос 2 м - 2 шт., шуруп с дюбелем - 2 шт. Максимальная нагрузка на 1 трос 7 кг. Цена за комплект."]
[null,"025003","Подвес с держателем ARH-WAVE (Arlight, Металл)","КИТАЙ",550.2,2,"шт","Подвес для профиля ARH-WIDE-W39 . Цвет - серебристый. В упаковке: трос 1 м с держателем - 2 шт., шуруп с дюбелем - 2 шт. Максимальная нагрузка на 1 трос 15 кг. Цена указана за 1 шт. Поставляется в упаковке по 2 шт."]
[null,"055506","Противоскользящая резиновая прокладка STAIR NON-SLIP BLACK (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1474.54,"d":"1,474.54"},2,"м","Противоскользящая резиновая прокладка NON-SLIP для установки в профиль STAIR. Материал - каучук. Длина - 2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"036425","Держатель ARH-LINE-B-3652 (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",385.14,1,"компл","Алюминиевый держатель для профиля ARH-LINE-B-3652-2000. В комплекте: держатель-1 шт, 2 винта. На 1 метр профиля требуется 1 комплект держателя. Цена за 1 комплект."]
[null,"036427","Держатель ARH-POWER-W75 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",148.55,10,"шт","Стальной держатель для профиля ARH-POWER-W75-2000. Цена за 1шт.\nНа 1 метр профиля требуется 2 держателя."]
[null,"052405","Внешний угол PLINTUS-H40 BLACK  (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1089.4,"d":"1,089.40"},1,"шт","Внешний угол для профиля PLINTUS-H40 черного цвета для соединения двух отрезков профиля PLINTUS-H40. Материал - алюминий.\nЦена за 1 шт."]
[null,"039831","Соединитель профиля ARH-СEIL-S14-SHADOW-90 Set (Arlight, Металл)","КИТАЙ",797.79,1,"компл","Угловой соединитель 2-х отрезков профиля ARH-СEIL-S14-SHADOW. Установка в паз на профиле. В комплекте: соединитель - 2 шт, винт - 8 шт. Цена за 1 комплект."]
[null,"060841","Соединитель профиля LINE-2525-180 Set (Arlight, Металл)","КИТАЙ",715.26,1,"компл","Прямой коннектор для соединения 2-х отрезков профиля LINE-2525. Установка в паз на профиле. В комплекте: соединитель - 2 шт., винт - 8 шт., шестигранный ключ - 1 шт. Цена за 1 комплект."]
[null,"058669","Соединитель профиля POWER-W100H70-90 Set (Arlight, Металл)","КИТАЙ",522.69,1,"компл","Угловой коннектор для соединения 2-х отрезков профиля POWER-W100H70. Устанавливается в паз. В комплекте: соединитель - 4 шт., винт - 16 шт., шестигранник - 1 шт. Цена за 1 комплект."]
[null,"026668","Профиль SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE (630мм, дуга 1 из 4) (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":4704.21,"d":"4,704.21"},1,"шт","Алюминиевый профиль для составления круга диаметром 800мм, для радиусной светодиодной линейки, с выводом свечения вниз, длина ¼ от круга 800мм. Внутренний диаметр круга 765 мм, внешний диаметр 835мм. Цвет - белый RAL9003 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 628,32x35x35 мм. Ширина площадки для ленты - 24 мм. Профиль укомплектован рефлектором. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 шт."]
[null,"025514","Профиль SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK (1180мм, дуга 1 из 4) (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":8473.08,"d":"8,473.08"},1,"шт","Алюминиевый профиль для составления круга диаметром 1500мм, для радиусной светодиодной линейки, с выводом свечения вниз, длина ¼ от круга 1500мм. Внутренний диаметр круга 1465мм, внешний диаметр круга 1535мм. Цвет - черный RAL9005 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 1178,1x35x35 мм. Ширина площадки для ленты - 24 мм. Профиль укомплектован рефлектором. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 шт."]
[{"$nulls":4},"Профили ARC со свечением вниз и вверх."]
[{"$nulls":4},"Профили ARC со свечением внутрь или наружу."]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038333","Экран SL-ARC-5060-10M OPAL (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3108.63,"d":"3,108.63"},10,"м","Экран к профилю SL-ARC 5060. Длина 10000мм. Цена за 1м.\nМатериал: силикон. Светопропускание 63%."]
[null,"025524","Соединитель SL-ARC-DD-EXT SILVER (Дуга-дуга, волна) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1488.29,"d":"1,488.29"},1,"компл","Соединитель для радиусного профиля. Устанавливается в пазы профиля, фиксация на 2 винта под шестигранник. Для создания волн. Комплект 10 штук. Цена за комплект."]
[null,"056892","Держатель SL-ARC-3535 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1650.6,"d":"1,650.60"},1,"компл","Держатель для встраиваемого монтажа для профилей серии SL-ARC-3535. В комплекте: держатель - 2 шт., шуруп с дюбелем - 4 шт., винт - 4 шт. Цена за комплект."]
[null,"042948","Профиль STRETCH-20-CEIL-D-CENTER-2000 WHITE (Arlight, Алюминий)","Россия",{"v":3683.59,"d":"3,683.59"},2,"м","Алюминиевый профиль SLOTT for ARLIGHT для монтажа натяжных потолков (центральная световая линия). Самонесущая конструкция для крепления натяжного потолка с пазом для установки светодиодной ленты. Для создания световых линий в натяжных потолках. Возможность установки до 3х лент. Демпферная система крепления натяжного потолка. Цвет - белый RAL9003 (порошковая окраска). Ширина основной площадки для ленты 11,5 мм. Есть две дополнительные площадки по 10 мм. Длина 2000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"040701","Профиль STRETCH-S-20-WALL-SIDE-2000 (RESPECT-ST) (Arlight, Алюминий)","Россия",907.83,2,"м","Алюминиевый профиль для натяжных потолков (боковая линия). Решение 2-в-1 - каркас для крепления натяжного потолка и профиль для установки светодиодной ленты. Для дизайнерских решений «линии света» в натяжных потолках. Монтируется к стене накладным способом. Ширина площадки для ленты 10,9 мм. Длина 2000 мм. Цена за 1 м.\nПрофили соединяются между собой стыковочным штифтом (гвоздем) 2,5 мм."]
[null,"044272","Профиль с экраном STRETCH-CEIL-CENTER-S-2000 (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":9905.25,"d":"9,905.25"},1,"компл","Комплект с экраном. Алюминиевый профиль для натяжных потолков (центральная линия). Решение 2-в-1 - каркас для крепления натяжного потолка и профиль для установки светодиодной ленты. Для дизайнерских решений «линии света» в натяжных потолках. Монтируется к потолку подвесным (с профилем FOLED-RAIL) или накладным способом. Натяжной потолок крепится к одной или к двум боковым стенкам профиля. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x72x35,5 мм. Ширина площадки для ленты 13 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за комплект."]
[null,"033090","Профиль-держатель LGD-STRETCH-4TR-2000 (Arlight, Алюминий)","Россия",{"v":5921.53,"d":"5,921.53"},1,"шт","Профиль-держатель для установки трека LGD-4TR в натяжной потолок. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x40x65 мм. Цена за 1 шт.\nМонтажные кронштейны в комплект не входят. "]
[]
[{"$nulls":4},"Аксессуары"]
[null,"040066","Заглушка LGD-2TR-CAP-STRETCH-BK (Arlight, Алюминий+пластик)","Россия",456.67,1,"компл","Боковая заглушка для профиля-держателя LGD-STRETCH-2TR. Материал Алюкобонд, цвет черный. Размеры 82х29 мм. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"040064","Заглушка STRETCH-25-CEIL-CENTER (Arlight, Алюминий+пластик)","Россия",502.06,1,"компл","Боковая заглушка для профиля STRETCH-25-CEIL-CENTER. Материал Алюкобонд, цвет черный. Размеры 79х30 мм. В комплекте 2 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"057274","Заглушка STRETCH-32-CEIL-CENTER BLACK (Arlight, Пластик)","Россия",847.31,1,"компл","Боковая заглушка для профиля STRETCH-32-CEIL-CENTER. Материал - пластик, цвет черный. Размеры 79х30 мм. В комплекте 2 заглушки, 8 шурупов. Цена за комплект."]
[null,"037002","Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set (Arlight, Металл)","Россия",522.69,1,"компл","Угловой соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT. В комплекте 2 соединителя, винты. Цена за комплект."]
[null,"046726","Экран STRETCH-25-CEIL-CENTER-5m OPAL-PVC (Arlight, -)","Россия",487.75,5,"м","Матовый экран для профиля STRETCH-25-CEIL-CENTER. Материал PVC. Светопропускание до 48%. Длина 5000 мм. Цена за 1 м."]
[null,"040821","Экран STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-10m (GAMMA35) (Arlight, -)","Россия",550.2,10,"м","Матовый экран для профиля STRETCH-S-35-CEIL-CENTER (GAMMA35). Материал PVC. Светопропускание до 45%. Длина 10000мм. Цена за 1м."]
[null,"040825","Силиконовый профиль WPH-FLEX-0612-SIDE-S8-10m WHITE (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",660.24,10,"м","Цельнолитой силиконовый гибкий профиль, белый матовый. Габаритные размеры 10000×6×12 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Для установки во влажных помещениях необходима герметизация при помощи двухкомпонентного эпоксидного герметика. Класс пылевлагозащиты – IP65 (при соблюдении технологии герметизации). Для лент шириной от 6 до 8 мм, высотой до 2,9 мм и мощностью до 10 Вт/м. При подборе ленты необходимо учитывать, что втяжка лент COB, герметичных лент и лент с наличием силиконового слоя может быть затруднена. Угол излучения 120°. Поставляется в катушках по 10 м. Цена за 1 м. \nПодходит только для установки внутри помещения."]
[null,"040268","Силиконовый профиль WPH-FLEX-0817-SIDE-S8-5m WHITE (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",797.79,5,"м","Цельнолитой силиконовый гибкий профиль, белый матовый. Габаритные размеры 5000×9,6×16,5 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Для установки во влажных помещениях необходима герметизация при помощи двухкомпонентного эпоксидного герметика. Класс пылевлагозащиты – IP65 (при соблюдении технологии герметизации). Для лент шириной 8 мм, высотой до 3 мм и мощностью до 10 Вт/м. При подборе ленты необходимо учитывать, что втяжка лент COB, герметичных лент и лент с наличием силиконового слоя может быть затруднена. Поставляется в катушках по 5 м. Цена за 1 м.\nПодходит только для установки внутри помещения."]
[null,"041091","Силиконовый профиль WPH-FLEX-1212-TOP-S8-20m WHITE (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",916.08,20,"м","Цельнолитой силиконовый гибкий профиль, белый матовый. Габаритные размеры 20000×12×12 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Для установки во влажных помещениях необходима герметизация при помощи двухкомпонентного эпоксидного герметика. Класс пылевлагозащиты – IP65 (при соблюдении технологии герметизации). Для лент шириной от 6 до 8 мм, высотой до 3 мм и мощностью до 10 Вт/м. При подборе ленты необходимо учитывать, что втяжка лент COB, герметичных лент и лент с наличием силиконового слоя может быть затруднена. Угол излучения 110°. Поставляется в катушках по 20 м. Цена за 1 м.\nПодходит только для установки внутри помещения."]
[null,"045774","Силиконовый профиль WPH-FLEX-1616-TOP-S11-5m FULL BLACK (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1306.73,"d":"1,306.73"},5,"м","Цельнолитой силиконовый гибкий профиль, черный матовый. Габаритные размеры 5000×16×16 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Для установки во влажных помещениях необходима герметизация при помощи двухкомпонентного эпоксидного герметика. Класс пылевлагозащиты – IP65 (при соблюдении технологии герметизации). Для лент шириной 10 мм, высотой до 2,85 мм и мощностью до 10 Вт/м. При подборе ленты необходимо учитывать, что втяжка лент COB, герметичных лент и лент с наличием силиконового слоя может быть затруднена. Угол излучения 110°. Поставляется в катушках по 5 м. Цена за 1 м.\nПодходит только для установки внутри помещения."]
[null,"040272","Силиконовый профиль WPH-FLEX-D20-TOP-S10-5m WHITE (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1314.98,"d":"1,314.98"},5,"м","Цельнолитой силиконовый гибкий профиль, белый матовый. Габаритные размеры 5000×20×19 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Для установки во влажных помещениях необходима герметизация при помощи двухкомпонентного эпоксидного герметика. Класс пылевлагозащиты – IP65 (при соблюдении технологии герметизации). Для лент шириной от 8 до 10 мм, высотой до 2,9 мм и мощностью до 10 Вт/м. При подборе ленты необходимо учитывать, что втяжка лент COB, герметичных лент и лент с наличием силиконового слоя может быть затруднена. Угол излучения 110°, поперечный угол излучения 205°. Поставляется в катушках по 5 м. Цена за 1 м.\nПодходит только для установки внутри помещения."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"023169","Держатель WPH-KANT-H16 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",37.14,10,"шт","Стальной держатель для профиля WPH-KANT-H16. Цена за 1 шт. "]
[null,"045910","Заглушка WPH-FLEX-0612-SIDE BLACK с отверстием (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",291.61,1,"компл","Черная заглушка с отверстием для силиконового профиля WPH-FLEX-0612-SIDE. Материал - силикон. В комплекте 4 заглушки. Цена за комплект. "]
[null,"040858","Заглушка WPH-FLEX-1212-TOP WHITE глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",247.59,1,"компл","Заглушка глухая для силиконового профиля WPH-FLEX-1212-TOP. Материал - силикон. В комплекте 4 заглушки."]
[null,"049938","Заглушка WPH-FLEX-D22-360deg BLACK ALU глухая (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2145.78,"d":"2,145.78"},1,"компл","Глухая заглушка для силиконовых профилей WPH-FLEX-D22, WPH-FLEX-ROPE-D22. Материал - металл, цвет - черный. В комплекте 4 заглушки, 16 саморезов. Цена за комплект."]
[null,"045885","Заглушка WPH-FLEX-D22-360deg BLACK глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",495.18,1,"компл","Черная глухая заглушка для силиконового профиля WPH-FLEX-D22-360deg. Материал - силикон. В комплекте 4 заглушки. Цена за комплект."]
[null,"023280","Заглушка WPH-FLEX-STR-H20-HR с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",56.4,10,"шт","Заглушка с отверстием для пластикового профиля WPH-FLEX-H20-HR . Материал - прозрачный пластик."]
[null,"023168","Заглушка WPH-KANT-H16 с отверстием (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",104.54,10,"шт","Силиконовая заглушка с отверстием для профиля WPH-KANT-H16. Цвет белый."]
[null,"062497","Профиль гибкий WPH-FLEX-1212-1000  (Arlight, Сталь)","КИТАЙ",880.32,1,"м","Гибкий профиль из нержавеющей стали для силиконового профиля WPH-FLEX-1212. Габаритные размеры (L×W×H): 1000х13х9мм. Цена за 1 метр."]
[]
[null,"017322","Экран LINIA140-2000 (Arlight, Пластик)","Польша",{"v":3466.26,"d":"3,466.26"},2,"м","Микропризматический экран к профилям TOP-LINIA140. Размер 2000х129х8 мм. Микропризмы на внутренней стороне."]
[null,"021828","Заглушка EDGE-08-GREY глухая (Arlight, Пластик)","Польша",96.29,2,"шт","Серая пластиковая заглушка для профиля EDGE-08. Без отверстия, глухая. В пакете 2шт, цена за 1шт."]
[]
[null,"017285","Пружинный держатель SWALL (Arlight, Металл)","Польша",385.14,1,"шт","Пружинный держатель для профиля SWALL, фиксирует профиль в гипсокартоне. В пакете 1 держатель, 2 пружины."]
["Алюминиевые профили",{"$nulls":3},"TOP, LEDs-ON / Профиль LEDs-ON"]
[null,"015473","Профиль с экраном ALU-STAIR-DK-2000 ANOD+FROST (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":19257,"d":"19,257"},1,"компл","Поставка под заказ от 1 компл. Комплект с экраном. Алюминиевый профиль для ступеней, покрытых ковром. Подсветка вниз и вверх (опционально). В комплекте - матовый экран, акриловая ребристая сатинированная вставка (может заменяться на антискользящую резину). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x82,4x46 мм. Ширина площадок для ленты 7,6 и 12,1 мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Минимальный заказ 1 комплект.\nЦена за комплект: профиль - 2 м, экран - 2 м, акриловая вставка - 2 м."]
[null,"027887","Профиль с экраном ALU-WIDE-FL-H35-2000 ANOD+FROST (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":10453.8,"d":"10,453.80"},1,"компл","Поставка под заказ от 1 компл. Комплект с экраном. Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Оснащён специальным отражателем, который увеличивает световой поток на 20%. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x36,2x34,3 мм. Ширина площадки для ленты 13 мм. Аксессуары приобретаются отдельно. Минимальный заказ 1 комплект.\nЦена за комплект: профиль - 2 м, экран - 2 м, рефлектор длиной 2 м - 2 шт."]
[null,"015456","Заглушка ALU-BASE-PW35S правая (Arlight, Металл)","Польша",357.63,1,"шт","Алюминиевая заглушка правая для профиля ALU-BASE-PW35S правая. Материал - алюминиевый сплав. Закрепляется саморезами DIN7982 ST2.2"]
[null,"020699","Заглушка ALU-POWER-RW116F глухая (Arlight, Металл)","Польша",{"v":1155.42,"d":"1,155.42"},1,"шт","Алюминиевая заглушка для POWER-RW116F глухая. Материал - алюминиевый сплав, серебристый цвет.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"018242","Заглушка ALU-SLIM-H15-F глухая (Arlight, Металл)","Польша",357.63,1,"шт","Заглушка для профиля ALU-SLIM-H15 глухая. Материал - алюминий, цвет серый.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"019098","Заглушка для ALU-POWER-W80N глухая (Arlight, Металл)","Польша",{"v":1265.46,"d":"1,265.46"},1,"шт","Алюминиевая заглушка для профиля POWER-W80N, глухая. Материал - ALU сплав. Крепление на 4 шурупа.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"027888","Заглушка для ALU-WIDE-FL-H35 глухая (Arlight, Металл)","Польша",{"v":1361.75,"d":"1,361.75"},1,"шт","Заглушка для встраиваемого профиля WIDE-FL-H35, без отверстия. Материал - ALU сплав.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"015487","Заглушка левая PVC-STAIR-DK-L (Arlight, Металл)","Польша",852.81,1,"шт","Заглушка для профиля Alu-Stair-DK (для ковров) левая. Материал алюминий, цвет серый.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"015533","Держатель в шкаф для ALU-ROUND (Arlight, Пластик)","Польша",817.05,1,"шт","Пластиковый держатель для установки ALU-ROUND в качестве перекладины в шкафу. Материал PVC-grey. Размер 48x48x48 мм, H15 мм.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"032525","Крепёж для ALU-CORNER сталь (Arlight, Металл)","Польша",522.69,1,"шт","Крепление для ALU-Corner. Материал - нержавеющая сталь.\nЦена указана за 1 шт."]
[null,"024194","Соединитель ALU-90HOR угловой горизонтальный (Arlight, Металл)","Польша",{"v":1430.52,"d":"1,430.52"},1,"шт","Соединитель угловой горизонтальный для профиля ALU-LINE-DUO, ALU-SWISS-20-2000.\nЦена указана за 1шт."]
[]
[null,"026748(1)","Экран ALM-W13-2020 FROST полуматовый (Arlight, Пластик)","Польша",792.29,1,"шт","Полуматовый экран для профилей ALM-FLAT-R, ALM-V60, ALM-EDGE.\nМатериал - PC (поликарбонат). Цена за 1 шт. 2 метра."]
[]
[null,"026735","Заглушка для ALM-GLASS-10 правая глухая (Arlight, Металл)","Польша",898.2,2,"шт","Заглушка для ALM-GLASS-10 правая глухая. Цена за 1 шт. "]
[null,"026740","Заглушка для ALM-GLASS-10 с опорой правая с отверстием (Arlight, Металл)","Польша",{"v":1577.7,"d":"1,577.70"},2,"шт","Заглушка для ALM-GLASS-10 с опорой правая с отверстием. Цена за 1 шт. "]
[null,"026722","Заглушка для ALM-V60 серая правая (Arlight, Пластик)","Польша",63.27,10,"шт","Заглушка для ALM-V60 серая правая. В пакете 10 шт., цена за 1 шт."]
[{"$nulls":4},"Алюминиевая полоса для монтажа лент в скрытых местах."]
[null,"023469","Полоса ARH-W12-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","Россия",379.64,2,"м","Анодированная алюминиевая полоса 12мм для установки лент. Служит основанием, теплоотводом, продлевает жизнь светодиодным лентам мощностью до 9,6 Вт/м. Размер 2000х12х2мм"]
[null,"017523","Полоса ARH-W50-2000 (Arlight, Алюминий)","Россия",786.79,2,"м","Алюминиевая полоса 50мм для установки лент. Служит основанием, теплоотводом, продлевает жизнь светодиодным лентам мощностью до 27.3 Вт/м. Размер 2000х50х2мм"]
[null,"029827","Держатель ARL-MOONLIGHT-1206-CLIP ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",109.97,1,"шт","Держатель из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 06x12 мм. Габариты: 25х8х13.5мм. Длина 25 мм. Цена за 1 шт."]
[null,"029832","Держатель ARL-MOONLIGHT-1712-CLIP CLEAR (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",109.23,1,"шт","Клипса из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 17х12мм. Длина 25 мм."]
[null,"029421","Профиль гибкий ARL-MOONLIGHT-1515-3D-2x500  (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3082.28,"d":"3,082.28"},1,"шт","Гибкий профиль из стали для гибкого неона 3D MOONLIGHT сечения 15х15мм. В упаковке 1 метр (два отрезка по 0.5 метра). Цена за упаковку."]
[null,"025545","Профиль ARL-MOONLIGHT-1712-1000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":1065.93,"d":"1,065.93"},1,"м","Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 17х12мм. Внешние размеры 18.85х14.4мм. Длина 1 метр."]
[null,"035795","Профиль ARL-NEON-2617-3000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",909.7,3,"м","Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона сечением 26x17 мм (030865, 030873). Длина 3 метра."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021961","Тубус картонный ARL-120х3х2050 (с крышкой) (Arlight, Картон)","Россия",{"v":2063.25,"d":"2,063.25"},1,"шт","120мм круглый тубус для упаковки алюминиевого профиля, экранов длиной 2м. Материал - прочный картон 3мм. Толстые стенки предотвращают профиль/экраны от неумышленных случайных ударов, повреждений, царапин. С торцов закрывается 2-мя крышками из жести, в комплекте. Для прочной фиксации крышек требуется клей/скобы (отдельно). Размеры 120х3х2050мм"]
[]
[null,"053424","Профиль LINE-M-3535-2500 BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2352.11,"d":"2,352.11"},2.5,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - черный RAL9005 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2500x35x35 мм. Ширина площадки для ленты 26,4 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"053403","Профиль LINE-M-5050-2000 BLACK (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":3988.95,"d":"3,988.95"},2,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - черный RAL9005 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x50x50 мм. Ширина площадки для ленты 41,2 мм. Отсек для БП 40х21,6 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"056347","Профиль LINE-M-7575-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":6506.12,"d":"6,506.12"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x75x75 мм. Ширина площадки для ленты 50 мм. Отсек для БП 72,5х33,3 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"041853","Профиль LINE-S-7575-2500 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":6506.12,"d":"6,506.12"},2.5,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2500x75x75 мм. Ширина площадки для ленты 50 мм. Отсек для БП 72,5х33,3 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"059365","Профиль LINIA49-F-M-2500 WHITE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2806.02,"d":"2,806.02"},2.5,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый RAL9003 (порошковая окраска). Габаритные размеры (L×W×H): 2500x46x35,5 мм. Ширина площадки для ленты 26 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"041871","Профиль LINIA49-F-S-2500 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":2858.29,"d":"2,858.29"},2.5,"м","Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Габаритные размеры (L×W×H): 2500x46x35,5 мм. Ширина площадки для ленты 26 мм. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"042904","Экран LINE-S-W32-3000 OPAL  (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",550.2,3,"м","Экран к профилю LINE-S-3667. Светопропускание 68%. Длина 3000мм. Цена за 1м."]
[null,"042126","Пружинный держатель LINIA49-F-S (Arlight, Металл)","КИТАЙ",660.24,1,"компл","Пружинный держатель для профиля LINIA49-F-S. В комплекте держатель - 2 шт., монтажная пластина - 2 шт., шуруп - 4 шт.. Цена за 1 компл."]
[null,"041759","Заглушка LINE-S-7575 глухая (Arlight, Металл)","КИТАЙ",825.3,1,"компл","Пара заглушек для профиля LINE-S-7575. В комплекте 2 заглушки, 8 шурупов. Цена за 1 комплект."]
[null,"041881","Заглушка LINIA49-F-S BLACK глухая (Arlight, Металл)","КИТАЙ",508.94,1,"компл","Пара заглушек цвета для профиля  LINIA49-F-S. Цвет - черный. В комплекте 2 заглушки, 8 шурупов. Цена за весь комплект. Материал - алюминий."]
[null,"036579","Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R90-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1859.15,"d":"1,859.15"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 6 Вт, св. поток 490 лм, 81 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 61 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Пульсация <2%."]
[null,"036576","Светильник MS-BLIZZARD-BUILT-R165-16W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3553.47,"d":"3,553.47"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт с интегрированным в корпус драйвером. Мощность 16 Вт, св. поток 1340 лм, 84 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 165 мм, высота 78 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 150 мм. Пульсация <2%."]
[null,"035611","Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2823.31,"d":"2,823.31"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"036621","Светильник MS-BREEZE-BUILT-R104-12W Warm3000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2823.31,"d":"2,823.31"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 670 лм, 56 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"022517(1)","Светильник IM-CYCLONE-R115-10W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2491.26,"d":"2,491.26"},1,"шт","Встраиваемый светильник \"Даунлайт\" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 930-1070 лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113х55 мм, врезное отверстие Ø90-98мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA)."]
[null,"022522(1)","Светильник IM-CYCLONE-R230-30W Day4000-MIX (WH, 90 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4733.73,"d":"4,733.73"},1,"шт","Встраиваемый светильник \"Даунлайт\" 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К, или ДНЕВНОЙ 4000К, или ТЕПЛЫЙ 3000К, выбор цвета свечения при установке, фиксированный. Световой поток 2610-2820лм, угол 90°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø230х75мм, врезное отверстие Ø192-210мм. Драйвер в комплекте (25-43, 700mA)."]
[null,"040342","Светильник MS-DROP-BUILT-R158-30W Day4000 (WH, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6151.86,"d":"6,151.86"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 30 Вт, св. поток 2950 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 158 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145 мм. Драйвер IP54, 27-43 В, 800 мА, пульсация <2%."]
[null,"041496","Светильник MS-DROP-BUILT-R105-14W Day4000 (BK, 85 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4112.39,"d":"4,112.39"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 14 Вт, св. поток 1235 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 85°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 105 мм, высота 58 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер IP54, 26-42 В, 350 мА, пульсация <2%."]
[null,"021498","Светодиодный светильник LTD-220WH-FROST-30W Day White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7503.03,"d":"7,503.03"},1,"шт","Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 30Вт / ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K / светодиод 1x30W / 3120 лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC180-240V, 30Вт, 700mA 39-47V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 220х65мм, отверстие для установки 205мм."]
[null,"039063","Светильник MS-MIST-BUILT-R187-21W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6347.91,"d":"6,347.91"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 21 Вт, св. поток 1440 лм, 69 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 187 мм, высота 58 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 165 мм. Драйвер IP54, 27-42 В, 500 мА, пульсация <3%."]
[null,"046459","Светильник SP-STORM-R235-28W Day4000-MIX (WH, 80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11311.65,"d":"11,311.65"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник c изменяемой цветовой температурой и переключателем на корпусе. Мощность 28Вт, св. поток 3000 лм, 108 лм/Вт,  белый 6000К, или дневной 4000К, или теплый 3000К (выбор цвета свечения при установке, фиксированный), CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235х160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (25-43V, 700mA), пульсация < 1%."]
["Светодиодные светильники",{"$nulls":3},"Даунлайты [встраиваемые] / Направленные, угол 25-70°"]
[null,"062697","Светильник MS-ARADO-BUILT-R45-5W Warm2700 (WH-WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4607.14,"d":"4,607.14"},1,"шт","Поставка под заказ от 150 шт. Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 280 лм, 56 лм/Вт, теплый 2700 K, CRI>92, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, белый матовый отражатель, степень защиты IP20 . Размер: диаметр 52 мм, высота 66 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер, 27-40 В, 120 мА, пульсация <1%."]
[null,"059103","Светильник MS-ARADO-BUILT-R55-7W Warm3000 (WH-WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4928.57,"d":"4,928.57"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 7 Вт, св. поток 405 лм, 58 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, черный матовый отражатель, степень защиты IP20 . Размер: диаметр 62 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 55 мм. Драйвер, 27-42 В, 150 мА, пульсация <0,5%."]
[null,"037185(1)","Светильник MS-ATLAS-BUILT-R66-15W Warm3000 (WH-WH, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7271.78,"d":"7,271.78"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1220 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, белый МАТОВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 66 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%."]
[null,"035454(1)","Светильник MS-ATLAS-BUILT-R58-10W Warm3000 (WH-BK, 35 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6471.88,"d":"6,471.88"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 816 лм, 76 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, UGR<16, угол 35°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, черный МАТОВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 58 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 52 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%."]
[null,"035463","Светильник MS-ATLAS-BUILT-R112-35W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7250.32,"d":"7,250.32"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 32.8 Вт, св. поток 3280 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, UGR<16, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 112 мм, высота 114 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 105 мм. Драйвер 32-40 В, 850 мА, пульсация <2%."]
[null,"044618","Светильник MS-ATOLL-BUILT-TURN-R94-10W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3821.61,"d":"3,821.61"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750лм, 75 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 94 мм, высота 75 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 77 мм. Драйвер IP54, 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"044621","Светильник MS-FOGGY-BUILT-R45-5W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3045.74,"d":"3,045.74"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 45 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 35 мм. Драйвер IP54, 8-12 В, 400 мА, пульсация <1%."]
[null,"044631","Светильник MS-FOGGY-BUILT-R45-5W Day4000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3045.74,"d":"3,045.74"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 440 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 45 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 35 мм. Драйвер IP54, 8-12 В, 400 мА, пульсация <1%."]
[null,"033659","Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5044.67,"d":"5,044.67"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт,св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"039065","Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2909.5,"d":"2,909.50"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм.  Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер IP54, 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%."]
[null,"044790","Светильник MS-HARBOR-R82-10W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3139.19,"d":"3,139.19"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 980 лм, 98 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. UGR<14. Драйвер 30-42 В, 250 мА, пульсация <2%."]
[null,"044792","Светильник MS-HARBOR-R123-20W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5079.59,"d":"5,079.59"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 20 Вт, св. поток 1810 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 123 мм, высота 68 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 110 мм. UGR<14. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <2%."]
[null,"054480","Светильник MS-HARBOR-R82-10W Warm2700 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3139.19,"d":"3,139.19"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 980 лм, 98 лм/Вт, тёплый 2700 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. UGR<14. Драйвер 30-42 В, 250 мА, пульсация <2%."]
[null,"048281","Светильник MS-HARBOR-R106-15W Day4000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4245.99,"d":"4,245.99"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1260 лм, 84 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 106 мм, высота 63 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. UGR<14. Драйвер 27-40 В, 350 мА, пульсация <2%."]
[null,"027316(1)","Светильник LTD-LEGEND-R115-10W Day4000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2524.94,"d":"2,524.94"},1,"шт","Встраиваемый светильник \"Даунлайт\" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113х65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (18-35V, 350mA)."]
[null,"046448","Светильник SP-LEGEND-R176-20W Day4000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8857.8,"d":"8,857.80"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 20Вт, св. поток 1800лм, 90лм/Вт, дневной 4000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø176х130мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (18-30V, 700mA)."]
[null,"037205","Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3150.13,"d":"3,150.13"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 188 лм, 59 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 2-4 В, 700 мА, пульсация <1%."]
[null,"032310","Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1293.29,"d":"1,293.29"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник \"даунлайт\". Мощность 6.5 Вт, св. поток 550 лм, 85 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, UGR<19, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из теплопроводящего полиамида, степень защиты IP20, угол поворота оси 30°. Размер: диаметр 90 мм, высота 43 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 68-80 мм. Пульсация <2%."]
[null,"035440","Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5187.82,"d":"5,187.82"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%."]
[]
[null,"026868","Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000 (WH, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4078.5,"d":"4,078.50"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус круглый белый. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA)."]
[null,"026871","Светильник CL-SIMPLE-R78-9W Day4000 (BK, 45 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4078.5,"d":"4,078.50"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус черный. Питание AC180-240V. Размеры DxH Ø78x90мм. Установка в отверстие Ø70мм. Драйвер в комплекте (30-45V, 220mA)."]
[null,"057912","Светильник MS-VORTEX-BUILT-S90x90-12W Warm3000 (WH-WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5104.45,"d":"5,104.45"},1,"шт","Встраиваемый карданный светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1318 лм, 109 \nлм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, белая вставка, степень защиты IP20. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 75 мм, ширина 75 мм. Драйвер 27-40 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"057920","Светильник MS-VORTEX-BUILT-S140x140-30W Warm3000 (WH-WH, 17 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9675.75,"d":"9,675.75"},1,"шт","Встраиваемый карданный светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 3104 лм, 103 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92,  угол 17°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, белая вставка, степень защиты IP20. Размер: диаметр 135 мм, высота 125 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 24-42 В, 750 мА, пульсация <2%."]
[null,"056564","Светильник MS-VORTEX-BUILT-R90-12W Warm3000 (WH-WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5104.45,"d":"5,104.45"},1,"шт","Встраиваемый карданный светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1318 лм, 109 \nлм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, белая вставка, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75мм. Драйвер 27-40 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"056571","Светильник MS-VORTEX-BUILT-R135-30W Warm3000 (WH-WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9675.75,"d":"9,675.75"},1,"шт","Встраиваемый карданный светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2650 лм, 89 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, белая вставка, степень защиты IP20. Размер: диаметр 135 мм, высота 125 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120 мм. Драйвер 24-42 В, 750 мА, пульсация <2%."]
[null,"060935","Светильник MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10875.27,"d":"10,875.27"},1,"шт","Встраиваемый карданный светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1200 лм, 100 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, UGR<14, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 157 мм, ширина 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 150 мм, ширина 80 мм. Драйвер - в комплекте 2 шт. (27-42 В, 150 мА), пульсация <1%."]
[null,"060934","Светильник MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000 (WH, 55 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10875.27,"d":"10,875.27"},1,"шт","Встраиваемый карданный светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1200 лм, 100 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, UGR<14, угол 55°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 157 мм, ширина 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 150 мм, ширина 80 мм. Драйвер - в комплекте 2 шт. (27-42 В, 150 мА), пульсация <1%."]
[null,"060931","Светильник MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":16176.16,"d":"16,176.16"},1,"шт","Под заказ от 10 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 3600 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, UGR<20, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 230 мм, ширина 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 220 мм, ширина 80 мм. Драйвер - в комплекте 3 шт. (27-42 В, 150 мА), пульсация <1%."]
[null,"060926","Светильник MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000 (WH, 15 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":16176.16,"d":"16,176.16"},1,"шт","Под заказ от 10 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 3240 лм, 90 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, UGR<20, угол 15°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 230 мм, ширина 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 220 мм, ширина 80 мм. Драйвер - в комплекте 3 шт. (27-42 В, 150 мА), пульсация <1%."]
[null,"042370","Светильник MS-VORTEX-BUILT-S250x140-2x30W Day4000 (WH-WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":18058.11,"d":"18,058.11"},1,"шт","Встраиваемый карданный светильник. Мощность 2х30 Вт, св. поток 5300 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 250 мм, ширина 140 мм, высота 125 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 230 мм, ширина 120 мм. Драйвер 24-42 В, 750 мА, пульсация <2%."]
[null,"055923","Светильник MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5678.95,"d":"5,678.95"},1,"шт","Под заказ от 30 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1200 лм, 100 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, UGR<19, угол 37°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"058362","Светильник MS-VORTEX-BUILT-S117x117-20W Day4000 (BK-BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6911.25,"d":"6,911.25"},1,"шт","Поставка под заказ от 60 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 2067 лм, 106 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, угол 20°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, чёрная вставка, степень защиты IP20. Размер: длина 117 мм, ширина 117 мм, высота 105 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 95 мм, ширина 95 мм. Драйвер 24-42 В, 500 мА, пульсация <2%."]
[null,"057951","Светильник MS-VORTEX-BUILT-R90-12W Day4000 (BK-BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5104.45,"d":"5,104.45"},1,"шт","Встраиваемый карданный светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1394 лм, 116 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, угол 40°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, чёрная вставка, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75мм. Драйвер 27-40 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"061251","Светильник MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000 (BK, 55 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5678.95,"d":"5,678.95"},1,"шт","Под заказ от 30 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 600 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, UGR<19, угол 55°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80 мм. Драйвер 27-42 В, 150 мА, пульсация <1%."]
[null,"061242","Светильник MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5678.95,"d":"5,678.95"},1,"шт","Под заказ от 30 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1200 лм, 100 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, UGR<19, угол 15°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"061267","Светильник MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000 (BK, 55 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11357.9,"d":"11,357.90"},1,"шт","Под заказ от 15 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1200 лм, 100 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, UGR<14, угол 55°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 157 мм, ширина 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 150 мм, ширина 80 мм. Драйвер - в комплекте 2 шт. (27-42 В, 150 мА), пульсация <1%."]
[null,"061268","Светильник MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000 (BK, 15 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":16176.16,"d":"16,176.16"},1,"шт","Под заказ от 10 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1800 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, UGR<20, угол 15°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 230 мм, ширина 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 220 мм, ширина 80 мм. Драйвер - в комплекте 3 шт. (27-42 В, 150 мА), пульсация <1%."]
[null,"055895","Светильник MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000 (BK, 55 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":16176.16,"d":"16,176.16"},1,"шт","Под заказ от 10 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 3600 лм, 100 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, UGR<20, угол 55°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 230 мм, ширина 85 мм, высота 89 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 220 мм, ширина 80 мм. Драйвер - в комплекте 3 шт. (24-42 В, 300 мА), пульсация <1%."]
[null,"058449","Светильник MS-VORTEX-BUILT-S250x140-2x30W Warm3000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":18058.11,"d":"18,058.11"},1,"шт","Поставка под заказ от 24 шт. Встраиваемый карданный светильник. Мощность 2х30 Вт, св. поток 6520 лм, 108 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>92, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, черная вставка, степень защиты IP20. Размер: длина 250 мм, ширина 140 мм, высота 125 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 230 мм, ширина 120 мм. Драйвер 24-42 В, 750 мА, пульсация <2%."]
[null,"058776","Светильник MS-ARADO-TRIMLESS-R55-7W Warm3000 (WH-WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4928.57,"d":"4,928.57"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 7 Вт, св. поток 405 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, белый матовый отражатель, степень защиты IP20 . Размер: диаметр 85 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 55 мм. Драйвер, 27-42 В, 150 мА, пульсация <0,5%."]
[null,"058773","Светильник MS-ARADO-TRIMLESS-R75-12W Warm3000 (WH-WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6214.29,"d":"6,214.29"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 905 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, белый матовый отражатель, степень защиты IP20 . Размер: диаметр 105 мм, высота 87 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 27-42 В, 280 мА, пульсация <0,5%."]
[null,"036135","Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Warm3000 (BK, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5058.86,"d":"5,058.86"},1,"шт","Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 455 лм, 72 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%."]
[null,"032224","Светильник MS-ORIENT-BUILT-TRIMLESS-TC-S38x127-10W Day4000 (WH-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6010.12,"d":"6,010.12"},1,"шт","Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 127 мм, ширина 38 мм (с фланцем 80 мм), высота 53 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 130 мм, ширина 50 мм. Драйвер 9-14 В, 700 мА, пульсация <1%."]
[null,"048327","Светильник MS-RIALTO-TRIMLESS-S40x40-9W Day4000 (WH, 36deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4521.28,"d":"4,521.28"},1,"шт","Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 9 Вт, св. поток 720 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 63 мм, размер отражателя 40x40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 45 мм, ширина 45 мм. Драйвер 26-40 В, 200 мА, пульсация <2%."]
[]
[null,"044593","Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3666.17,"d":"3,666.17"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80 мм. Драйвер IP54, 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"044594","Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Day4000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3666.17,"d":"3,666.17"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80 мм. Драйвер IP54, 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"044613","Светильник MS-ATOLL-BUILT-R86-10W Day4000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3666.17,"d":"3,666.17"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 910 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 80 мм. Драйвер IP54, 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"041497","Светильник MS-DROP-BUILT-R158-30W Warm3000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6151.86,"d":"6,151.86"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 30 Вт, св. поток 2845 лм, 95 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 158 мм, высота 72 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 145 мм. Драйвер IP54, 27-43 В, 800 мА, пульсация <2%."]
[null,"044623","Светильник MS-FOGGY-BUILT-R86-10W Warm3000 (WH, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4084.84,"d":"4,084.84"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86 мм, высота 80 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер IP54, 20-40 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"021068","Светодиодный светильник LTD-145WH-FROST-16W Warm White 110deg (Arlight, IP44 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4173.9,"d":"4,173.90"},1,"шт","Встраиваемый круглый светильник, угол 110° / 16Вт / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K / светодиод 1x16W / 1440лм, CRI>80. Белая лицевая панель. IP44. Питание AC230V, 16Вт, 400mA 36-44V, драйвер в комплекте. Размеры DxH: 145х55мм, отверстие для установки 130мм."]
[null,"047290","Светильник MS-GLORY-BUILT-R54-5W Day4000 (NI, 60 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2909.5,"d":"2,909.50"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Цвет Никель, круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 54 мм, высота 30 мм.  Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 45 мм. Драйвер IP54, 8-12 В, 400 мА, пульсация <2%."]
[null,"041614","Светильник MS-MIST-BUILT-R105-9W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3362.09,"d":"3,362.09"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 9 Вт, св. поток 555 лм, 62 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP54. Размер: диаметр 105 мм, высота 55 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер IP54, 30-45 В, 200 мА, пульсация <3%."]
[null,"055744","Светильник SP-ACENTO-R95-10W Warm2700 (WH, 20-45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8443.14,"d":"8,443.14"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник c регулируемым углом излучения. Мощность 10 Вт, св. поток 820-850 лм, 82 лм/Вт, теплый 2700K, CRI>90, угол 20°-45°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус, угол поворота светового модуля 60° (30°+30°), степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА, пульсация <0,3 %."]
[null,"051787","Светильник SP-ARTEMIS-SURFACE-FLAP-R55-12W Day4000 (WH, 8-80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7780.5,"d":"7,780.50"},1,"шт","Накладной откидной поворотный светильник, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 720 лм, 60 лм/Вт, регулируемый угол 8-80°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x132~163,5 мм. Размер чаши Ø60,7x33,5 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 12Вт. Драйвер встроенный (24-40V, 300 мА). Пульсация <1%."]
[null,"023078(2)","Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2221.93,"d":"2,221.93"},1,"шт","Минимальное количество для заказа 100 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 850 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА, пульсация <5%."]
[null,"054800","Светильник SP-ESTELY-R600-50W Warm3300-MIX (WH, 80 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":43284.32,"d":"43,284.32"},1,"шт","Светодиодный накладной светильник с изменяемой цветовой температурой. Мощность 50 Вт, св. поток 3340-3730 лм, 80-85 лм/Вт, теплый 2700 K, теплый 3300 K, дневной 4000K (переключается), CRI>92, угол 80°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, матовый призматический экран PC, степень защиты IP20. Размер: Ø 600х70 мм. Размер световой части: Ø 600х39 мм, размер основания: Ø 375х34мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <0,3%. Диммирование TRIAC."]
[null,"054846","Светильник SP-FOCUS-R86-10W Day4000 (WH, 15 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5925.15,"d":"5,925.15"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 970 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 15°, регулируемое направление луча 40° (20+20), поворотный световой модуль вокруг своей оси на 340°, UGR <18, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86,5 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"054843","Светильник SP-FOCUS-R110-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7669.78,"d":"7,669.78"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1700 лм, 99 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 15°, регулируемое направление луча 40°(20+20), поворотный световой модуль вокруг своей оси на 340°,  UGR <11, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 110 мм, высота 145 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 450 мА, пульсация <1%."]
[null,"054869","Светильник SP-FOCUS-R132-24W Warm3000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12418.88,"d":"12,418.88"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 2400 лм, 99 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 50°, регулируемое направление луча 40°(20+20), поворотный световой модуль вокруг своей оси на 340°,  UGR <11, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 132 мм, высота 165 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600мА, пульсация <1%."]
[null,"050716","Светильник SP-GABI-SURFACE-R60-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7093.14,"d":"7,093.14"},1,"шт","Накладной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1100 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP40. Размер: диаметр 60 мм, высота 130 мм. Монтаж накладной. Встроенный драйвер 27-42 В, 300 мA, пульсация <1%."]
[null,"049921","Светильник SP-GABI-SURFACE-FLAP-R60-12W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9345.58,"d":"9,345.58"},1,"шт","Накладной откидной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1063 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP40. Размер: диаметр 60 мм, высота светового модуля 130 мм, высота основания 30 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж накладной. Встроенный драйвер 27-42 В, 300 мA, пульсация <1%."]
[null,"031861","Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5177.03,"d":"5,177.03"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%."]
[null,"034775","Светильник SP-QUADRO-S120x120-13W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2896.74,"d":"2,896.74"},1,"шт","Накладной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 540-680 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <5%."]
[null,"034790","Светильник SP-QUADRO-S350x350-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10345.07,"d":"10,345.07"},1,"шт","Поставка под заказ от 96 шт. Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%."]
[null,"022228(2)","Светильник SP-RONDO-R175-16W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5494.23,"d":"5,494.23"},1,"шт","Накладной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%."]
[null,"022233(2)","Светильник SP-RONDO-R250-30W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7810.43,"d":"7,810.43"},1,"шт","Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2100-2450 лм, 80-90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 250 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 700 мА, пульсация <5%."]
[null,"028156","Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (WH, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5170.23,"d":"5,170.23"},1,"шт","Накладной откидной светильник 16Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95x55мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.Пульсация <0,3%"]
[null,"057318","Светильник SP-SALT-R75-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7093.24,"d":"7,093.24"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 1200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 75 мм, высота 152 мм. Монтаж накладной. Драйвер 22-40 В, 350 мА, пульсация <1%."]
[null,"049793","Светильник SP-FLOWER-R280-15W Day4000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6403.95,"d":"6,403.95"},1,"шт","Светодиодный светильник с изменяемой мощностью. Мощность полная 10-15 Вт (переключается), св. поток 1375 лм, 105 лм/Вт, дневной 4000K, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%."]
[null,"022131(3)","Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":25436.25,"d":"25,436.25"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4050 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <2%."]
[null,"055750","Светильник SP-ACENTO-S95x95-10W Day4000 (BK, 20-45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8901.61,"d":"8,901.61"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник c регулируемым углом излучения. Мощность 10 Вт, св. поток 870-880 лм, 87 лм/Вт, дневной 4000K, CRI>90, угол 20°-45°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус, угол поворота светового модуля 60° (30°+30°), степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА, пульсация < 0,3 %."]
[null,"055743","Светильник SP-ACENTO-R95-10W Warm2700 (BK, 20-45 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8443.14,"d":"8,443.14"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник c регулируемым углом излучения. Мощность 10 Вт, св. поток 820-850 лм, 82 лм/Вт, теплый 2700K, CRI>90, угол 20°-45°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус, угол поворота светового модуля 60° (30°+30°), степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 98 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА, пульсация <0,3 %."]
[null,"054916","Светильник SP-BISCOTTO-R140-15W Warm3300-MIX (BK, 80 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8087.49,"d":"8,087.49"},1,"шт","Накладной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 1100-1160лм, 80-85 лм/Вт, теплый 2700 K, теплый 3300K, дневной 4000K (переключается), CRI>90, угол 80°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP54. Размер: диаметр 140 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-42 В, 350 мА, пульсация <2%."]
[null,"055365","Светильник SP-ESTELY-R600-50W Warm3300-MIX (BK, 80 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":43284.32,"d":"43,284.32"},1,"шт","Светодиодный накладной светильник с изменяемой цветовой температурой. Мощность 50 Вт, св. поток 3340-3730 лм, 80-85 лм/Вт, теплый 2700 K, теплый 3300 K, дневной 4000K (переключается), CRI>92, угол 80°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, матовый призматический экран PC, степень защиты IP20. Размер: Ø 600х73 мм. Размер световой части: Ø 600х39 мм, размер основания: Ø 375х34мм.  Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <0,3%. Диммирование TRIAC."]
[null,"054810","Светильник SP-FOCUS-R86-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5925.15,"d":"5,925.15"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 970 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, регулируемое направление луча 40° (20+20), поворотный световой модуль вокруг своей оси на 340°, UGR <18, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 86,5 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"054785","Светильник SP-FOCUS-R110-18W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7669.78,"d":"7,669.78"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 18 Вт, св. поток 1700 лм, 99 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, регулируемое направление луча 40°(20+20), поворотный световой модуль вокруг своей оси на 340°,  UGR <11, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 110 мм, высота 145 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-43 В, 450 мА, пульсация <1%."]
[null,"029538","Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4847.85,"d":"4,847.85"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V)."]
[null,"050719","Светильник SP-GABI-SURFACE-R60-12W Day4000 (BK, 36 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7093.14,"d":"7,093.14"},1,"шт","Накладной светильник. Мощность 12 Вт, св. поток 1200 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP40. Размер: диаметр 60 мм, высота 130 мм. Монтаж накладной. Встроенный драйвер 27-42 В, 300 мA, пульсация <1%."]
[null,"052344","Светильник SP-GABI-SURFACE-FLAP-R50-9W Day4000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7056.32,"d":"7,056.32"},1,"шт","Накладной откидной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP40. Размер: диаметр 50 мм, высота светового модуля 110 мм, высота основания 25 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж накладной. Встроенный драйвер 27-40 В, 200 мА, пульсация <1 %."]
[null,"046457","Светильник SP-LEGEND-R235-35W Warm3000 (BK, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11610.9,"d":"11,610.90"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 35 Вт, св. поток 2870 лм, 82 лм/Вт, тёплый 3000К, CRI>80, угол 50°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия. Степень защиты IP20. Размер: Ø235х160мм. Монтаж накладной. Питание AC220-240V. Драйвер в комплекте (26.5-44.5V, 900mA)."]
[null,"049773","Светильник ART-NEMO-SURFACE-ZOOM-R38-5W Day4000 (BK, 10-55 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4309.2,"d":"4,309.20"},1,"шт","Накладной поворотный мебельный светильник с изменяемым углом излучения. Мощность 5 Вт, св. поток 85-265 лм, дневной 4000 K, CRI>90, угол 10-55°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер D38xH109 мм, размер светового модуля D38хН43.7-63.5 мм, длина ножки крепления 35.5 мм. Монтаж накладной, размер чаши Ø36xH13 мм. Пульсация <1%. Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWM) или возможно не адресное управление при использовании БП с управлением  Dali, 0-10V или TRIAC. Блок питания  для подключения 24В поставляется отдельно.\n"]
[null,"022951","Светильник накладной SP-POLO-R85-1-15W Warm White 40deg (Black, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11780,"d":"11,780"},1,"шт","Накладной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт."]
[null,"027525","Светильник SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65-8W Day4000 (BK-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":14297.27,"d":"14,297.27"},1,"шт","Накладной светильник 8Вт, черный круглый корпус, белая вставка, металл.\nЦвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø65x200мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт."]
[null,"034801","Светильник SP-QUADRO-S500x500-50W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":17057.25,"d":"17,057.25"},1,"шт","Накладной светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4100-4400 лм, 80-90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%."]
[null,"034811","Светильник SP-RONDO-R350-30W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9965.03,"d":"9,965.03"},1,"шт","Накладной светильник. Мощность 30 Вт, св. поток 2200 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%."]
[null,"028158","Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5735.28,"d":"5,735.28"},1,"шт","Накладной откидной светильник 16Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 1080лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф95x55мм, размер чаши Ф95x45мм. Питание AC220-240V, 16Вт, драйвер встроенный (400mA, 30-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.Пульсация <0,3%"]
[null,"028171","Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 (BK, 110 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8049.85,"d":"8,049.85"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 2500лм, CRI(Ra)>90, угол 110°. Размер светильника Ф250x46мм, размер чаши Ф110x47мм. Питание AC220-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-42V). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.Пульсация <0,3%"]
[null,"049803","Светильник SP-FLOWER-R410-32W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10369.01,"d":"10,369.01"},1,"шт","Светодиодный светильник с изменяемой мощностью. Мощность полная 22-32 Вт (переключается), св. поток 3 050 лм, 110 лм/Вт, дневной 4000K, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 410 мм, ширина 410 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер 75-130 В, 185/275 мА, пульсация <5%."]
[null,"023000(3)","Светильник SP-TOR-PILL-PRISM-R600-50W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":25436.25,"d":"25,436.25"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 4050 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Призматический акриловый рассеиватель. Размер: диаметр 600 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА, пульсация <2%."]
[null,"025457(1)","Светильник SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7780.5,"d":"7,780.50"},1,"шт","Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус круглый, черный алюминий, IP40. Размер DxH 71x177 мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300 мА, 28-42 В)."]
[null,"051486","Фильтр сетчатый SP-GABI-HC-R50 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",170.21,1,"шт","Фильтр сетчатый для светильников SP-GABI-SURFACE-R50-9W. Размер: Ф43х3мм. Цвет черный."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"017633","Светодиодная панель LTD-80x80SOL-5W Day White 4000K (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1119.2,"d":"1,119.20"},1,"шт","Квадратный светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 325 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC (драйвер в к-те 300mA 11-25V), мощность 5Вт. Размеры 80х80х40 мм, установка в отв.65х65 мм, высота мин.40 мм."]
[null,"046009","Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R60-C4 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1831.41,"d":"1,831.41"},1,"шт","Потолочная встраиваемая чаша для подвесного монтажа светильников. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры Ø 60x40 мм. Размер врезного отверстия Ø 50 мм. Диаметр провода Ø 4 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 3,4 кг"]
[null,"046020(1)","Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R60-C4 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1831.41,"d":"1,831.41"},1,"шт","Потолочная встраиваемая чаша для подвесного монтажа светильников. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размеры Ø 60x40 мм. Размер врезного отверстия Ø 50 мм. Диаметр провода Ø 4 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 3,4 кг. Толщина поверхности, в которую встраивается чаша - 19 мм."]
[null,"027340","Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6463.8,"d":"6,463.80"},1,"шт","Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл.\nЦвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø95x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт."]
[null,"034145","Светильник LGD-LUMOS-R55-9W Day4000 (WH, 25 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2681.28,"d":"2,681.28"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9 Вт, св. поток 666 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, линза PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина 110 мм, высота 80 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, внешний диаметр потолочной чаши арт 71 мм., диаметр установочного отверстия 60 мм, глубина 30 мм. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <5%."]
[null,"049930","Светильник SP-GABI-BUILT-FLAP-R50-9W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7056.32,"d":"7,056.32"},1,"шт","Светильник встраиваемый откидной. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP40. Размер: диаметр 50 мм, высота светового модуля 90 мм, высота основания 1,5 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 55 мм, глубина 26 мм. Драйвер в комплекте 22-42 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"045783","Светильник LGD-POT-BUILT-R85-12W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6091.32,"d":"6,091.32"},1,"шт","Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка. Мощность 12 Вт, св. поток 780 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP44. Размер: диаметр 85 мм, высота 38 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм, глубина 20 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <5%."]
[null,"049778","Светильник ART-NEMO-BUILT-ZOOM-L205-R29.5-2W Day4000 (BK, 15-45 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4045.86,"d":"4,045.86"},1,"шт","Встраиваемый поворотный мебельный светильник с изменяемым углом излучения. Мощность 2 Вт, св. поток 30-90 лм, дневной 4000 K, CRI>90, угол 15-45°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер 53.6×209 мм, размер светового модуля D29.5хН44.3-57.5 мм, длина ножки 209 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø35х27 мм. Пульсация <1%. Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWM) или возможно не адресное управление при использовании БП с управлением  Dali, 0-10V или TRIAC. Блок питания  для подключения 24В поставляется отдельно."]
[null,"049785","Светильник ART-NEMO-BUILT-ZOOM-L205-R38-5W Warm3000 (BK, 10-55 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4826.9,"d":"4,826.90"},1,"шт","Встраиваемый поворотный мебельный светильник с изменяемым углом излучения. Мощность 5 Вт, св. поток 85-265 лм, теплый 3000 K, CRI>90, угол 10-55°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер 58.5×209 мм, размер светового модуля D38хН43.7-63.5 мм, длина ножки 209 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø35х27 мм. Пульсация <1%. Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWM) или возможно не адресное управление при использовании БП с управлением  Dali, 0-10V или TRIAC. Блок питания  для подключения 24В поставляется отдельно."]
[null,"052358","Светильник SP-GABI-BUILT-FLAP-R60-12W Day4000 (BK, 60 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9345.58,"d":"9,345.58"},1,"шт","Светильник встраиваемый откидной. Мощность 12 Вт, св. поток 1200 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP40. Размер: диаметр 60 мм, высота светового модуля 115 мм, высота основания 1,5 мм. Угол поворота 350°, угол наклона 90°. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 55 мм, глубина 26 мм. Драйвер в комплекте 24-42 В, 300 мA, пульсация <1%."]
[null,"054458","Светильник SP-STIRIA-L400-R57-5W Warm3000 (BG, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13231.29,"d":"13,231.29"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, световая эффективность 70 лм/Вт, теплый 3000K, CRI>92, угол 36°, напряжение питания 230 В. Кремовый конусообразный вытянутый корпус из алюминия, линза из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 57 мм, высота 400 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 2000 мм, регулируемая. В комплекте 2 вида чаш. Габариты встраиваемой чаши: Ø 80x41 мм. Габариты накладной чаши Ø80x60 мм. Драйвер 2,8-12В, 500 мА, пульсация <1%."]
[null,"046213","Светильник SP-CONGO-CAN-1-R400-24W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":19259.73,"d":"19,259.73"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 24 Вт, св. поток 1380 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран силикон, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 25 мм, ширина профиля 25 мм, размер чаши: диаметр 170 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 33-40 В, 600 мА Пульсация <5%."]
[null,"055259","Светильник SP-DIAMOND-R650-36W Warm3000 (WH, 45 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":35432.11,"d":"35,432.11"},1,"шт","Под заказ. Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2900 лм, 80-95 лм/Вт, теплый 3000K, CRI>90, угол 45°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 650 мм, высота 34 мм, ширина профиля 30 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 26 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200 мм, тип чаши встраиваемый, диаметр установочного отверстия чаши 60 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА. Пульсация < 0,3 %."]
[null,"033914(1)","Светильник SP-ELEGANT-R300-17W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10234.35,"d":"10,234.35"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 17 Вт, св. поток 1258 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 300 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. Драйвер 42-70 В, 300 мА, пульсация <5%."]
[null,"056588","Светильник SP-EMISFERO-HANG-BUILT-R150-11W Warm3000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5722.19,"d":"5,722.19"},1,"шт","Светильник встраиваемый подвесной.  Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши: Ø60x40 мм. Размер врезного отверстия Ø 50 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"057211","Светильник SP-MAKOTO-R240-10W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":18307.91,"d":"18,307.91"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток  750 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000K, CRI>94, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия в форме конуса с белой внутренней поверхностью, линза-рассеиватель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 240 мм, высота 110 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 2000 мм, регулируемая. В комплекте две чаши. Габариты чаши (встроенной) Ø80 х 41 мм, врезное отверстие Ø55 мм, габариты чаши (накладной) Ø110 х 25 мм.. Драйвер 2,8-12В, 520 мА, пульсация <1%. Управление по TRIAC."]
[null,"054406","Светильник SP-MAKOTO-R350-14W Warm2700 (WH, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":24892.82,"d":"24,892.82"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 14 Вт, св. поток 1200 лм, 87 лм/Вт, теплый 2700 K, CRI>97, угол 36°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия в форме конуса с белой внутренней поверхностью, линза-рассеиватель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 350 мм, высота 420 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 2000 мм, регулируемая. В комплекте 2 вида чаш. Габариты встраиваемой чаши: Ø 80x23 мм. Габариты накладной чаши Ø140x55 мм. Драйвер 27-42 В, 350 мА, пульсация <1%. Управление по TRIAC."]
[null,"022948","Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8107.28,"d":"8,107.28"},1,"шт","Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт, размер драйвера Ø65 mm, h 26 mm"]
[null,"033680","Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4030.71,"d":"4,030.71"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"036944(1)","Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":15100.02,"d":"15,100.02"},1,"шт","Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 675 лм, 45 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм , длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА., пульсация <1%"]
[null,"033423","Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 (GD, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%."]
[null,"043400","Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Day4000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":80218.96,"d":"80,218.96"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 7455 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.). Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно. Крепление 045035 и подвес 045036 в комплектацию не входит.\n"]
[null,"054464","Светильник SP-STIRIA-L400-R57-5W Warm3000 (GR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13231.29,"d":"13,231.29"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 400 лм, световая эффективность 70 лм/Вт, теплый 3000K, CRI>92, угол 36°, напряжение питания 230 В. Светло - серый конусообразный вытянутый корпус из алюминия, линза из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 57 мм, высота 400 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 2000 мм, регулируемая. В комплекте 2 вида чаш. Габариты встраиваемой чаши: Ø 80x41 мм. Габариты накладной чаши Ø80x60 мм. Драйвер 2,8-12В, 500 мА, пульсация <1%."]
[null,"056420","Светильник SP-BEADS-HANG-BUILT-T-R100-8W Warm3000 (BK-GD, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6763.05,"d":"6,763.05"},1,"шт","Встраиваемый подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 620 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черно-золотой круглый корпус из алюминия и стали, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота ножки 244 мм, длина подвеса 1150 мм. Размеры чаши Ø92x50 мм, размер врезного отверстия Ø 82 мм. Диаметр провода Ø 4 мм. Монтаж встраиваемый. Драйвер 13-24 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"054489","Светильник SP-DIAMOND-R1050-60W Day4000 (BK, 45 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":56980.87,"d":"56,980.87"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 60 Вт, св. поток 5250 лм, 80-95 лм/Вт, дневной белый 4000 K, CRI>90, угол 45°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 1050 мм, высота 34 мм, ширина профиля 30 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 26 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200 мм, тип чаши встраиваемый, диаметр установочного отверстия чаши 60 мм. Драйвер (2 шт) 9-42 В, 700 мА. Пульсация < 0,3%."]
[null,"033922","Светильник SP-ELEGANT-R500-37W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":16279.2,"d":"16,279.20"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 37 Вт, св. поток 3071 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 500 мм, высота 50 мм, размер чаши: диаметр 160 мм, высота 35 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1200мм. пульсация <5%."]
[null,"035930","Светильник SP-ERIC-R250-8W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7960.05,"d":"7,960.05"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 8 Вт, св. поток 650 лм, 89 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель каленое матовое стекло , степень защиты IP20. Размер: диаметр 250 мм, высота основания 40 мм, общая высота 260 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм, регулируемая. Габариты чаши Ø120x30 мм. Драйвер 12-20 В, 300 мА, пульсация <5%."]
[null,"039533","Светильник SP-JEDI-HANG-R18-6W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10593.45,"d":"10,593.45"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 240 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>85, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель акрил, степень защиты IP20. Размер: диаметр 18 мм, длина 516 мм, размер чаши: диаметр 60 мм, высота 125 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Блок питания DC 24 В, 6 Вт."]
[null,"057209","Светильник SP-MAKOTO-R240-10W Warm2700 (BK, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":18307.91,"d":"18,307.91"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 650 лм, 65 лм/Вт, теплый 2700 K, CRI>94, угол 36°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия в форме конуса с белой внутренней поверхностью, линза-рассеиватель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 240 мм, высота 110 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 2000 мм, регулируемая. В комплекте две чаши. Габариты чаши (встроенной) Ø80 х 41 мм, врезное отверстие Ø55 мм, габариты чаши (накладной) Ø110 х 25 мм. Драйвер 2,8-12В, 520 мА, пульсация <1%.Управление по TRIAC."]
[null,"038611","Светильник SP-PIPE-HANG-L600-R30-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11144.07,"d":"11,144.07"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 561 лм, 64 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, рассеиватель PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, размер чаши: диаметр 80 мм, высота 40 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500 мм. Драйвер 28-42 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"048330","Светильник SP-SABER-L1000-42W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":74812.5,"d":"74,812.50"},1,"шт","Комплект из светильников серии FLEX. Мощность 42 Вт, св. поток 2820 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 1000 мм. Комплектующие: 3х034043+3х034058+035706+031504"]
[null,"023393(1)","Светильник SP-TOR-RING-HANG-R460-33W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":27141.98,"d":"27,141.98"},1,"шт","Подвесной светильник 33Вт, черный круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 1900 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер светильника Ф455x110мм. Максимальная длина подвеса 1200мм. Питание AC220-240V, 33Вт, драйвер встроенный (30-42V, 750mA).Пульсация <1%"]
[null,"043397","Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L5000-58W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":51287.52,"d":"51,287.52"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 58 Вт, св. поток 3900 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 5000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5%.  Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно. Крепление 045035 и подвес 045036 в комплектацию не входит.\n\n\n\n"]
[null,"036941(1)","Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":15100.02,"d":"15,100.02"},1,"шт","Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 675 лм, 45 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм , длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА., пульсация <1%"]
[null,"045038","Подвес SPX-TROPIC-HANG-R66-18-L1500 (GD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1173.06,"d":"1,173.06"},1,"шт","Подвес для светильника SP-TROPIC, длина 1500 мм. Цвет золотой. Комплект состоит из стального троса диаметром 1.5 мм и цангового зажима, декоративного кольца и прижимного стержня. Максимальная нагрузка до 25 кг."]
[null,"046005","Чаша потолочная встраиваемая SPX-CANOPY-R90-C6.5 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2331.16,"d":"2,331.16"},1,"шт","Потолочная встраиваемая чаша для подвесного монтажа светильников. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры Ø 90x50 мм. Размер врезного отверстия Ø 82 мм. Диаметр провода Ø 6,5 мм. 2 сменных клеммника в комплекте. Максимальный вес светильника 4,6 кг"]
[null,"053576","Лента-трос STINGRAY-R2-IC-A120 24V WHITE Day4000 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, Сталь+Алюминий)","Россия",{"v":51411.15,"d":"51,411.15"},1,"компл","Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: открытая светодиодная стабилизированная лента IC-A120, стальное полотно для ленты 10 м, ширина 15 мм, 2 круглых настенных крепления STINGRAY-R2 диаметром 90 мм, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - белый.\nСветодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 2835, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x15x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов."]
[null,"047915","Лента-трос STINGRAY-R-RT-B30-10mm 24V RGB (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, -)","Россия",{"v":41505.98,"d":"41,505.98"},1,"компл","Лента-трос STINGRAY. Цвет - черный. В комплект входит: Открытая светодиодная лента RT-B30, гибкая полоса для ленты 5 м шириной 15 мм, 2 круглых настенных крепления диаметром 61,5 мм, аксессуары для фиксации и монтажа.\nСветодиодная лента RT-B30, открытая: светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3M. Цвет RGB, угол 120°. Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.3 мм. Мин. отрезок 166.67 мм, 5 светодиодов. Цена за комплект."]
[null,"053581(1)","Лента-трос STINGRAY-R2-RT-A120 24V BLACK Warm3000 (9.6 W/m, IP20, 5m) (Arlight, Сталь+Алюминий)","Россия",{"v":46437.62,"d":"46,437.62"},1,"компл","Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: открытая светодиодная лента RT-A120, стальное полотно для ленты 5 м, ширина 15 мм, 2 круглых настенных крепления STINGRAY-R2 диаметром 90 мм, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный.\nСветодиодная лента RT-A120, открытая IP20. Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K , цветопередача CRI>85, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м). Размеры 5000x15x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов."]
[null,"033888","Лента-трос STINGRAY-IC-A120 24V Day4000 (9.6 W/m, IP20, 10m) (Arlight, -)","Россия",{"v":51411.15,"d":"51,411.15"},1,"компл","Лента-трос STINGRAY. В комплект входят: открытая светодиодная стабилизированная лента IC-A120, стальное полотно для ленты 10 м, ширина 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Цвет - черный..\nСветодиодная стабилизированная лента 10 метров IC-A120, открытая. Светодиоды 3528, 120 шт/м (1200 шт на 10 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>80, угол 120°. Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (96 Вт на 10 м). Размеры 10000x8x2.3 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов."]
[null,"044157","Полоса STINGRAY-R-STRING-10000 BLACK (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":7481.25,"d":"7,481.25"},1,"шт","Гибкая стальная полоса для светодиодной ленты. Используется совместно с системой креплений STINGRAY-R. Цвет - черный. Длина 10 метров."]
[null,"043400","Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L10000-110W Day4000 (GD, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":80218.96,"d":"80,218.96"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 7455 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.). Аксессуары (подвес и крепление) приобретаются отдельно. Крепление 045035 и подвес 045036 в комплектацию не входит.\n"]
[null,"043403","Светильник SP-TROPIC-SURFACE-R18-L2500-36W Warm3000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":26803.36,"d":"26,803.36"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 36 Вт, св. поток 2080 лм, 57 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: общая высота чаши 85 мм, высота чаши без вывода под неон 50 мм, диаметр вывода под неон 35 мм, диаметр чаши 130 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 2500 мм. Монтаж накладной. Блок питания 24 В, 1880 мА, пульсация <5%.\n\n\n"]
[null,"043388","Светильник SP-TROPIC-BUILT-TRIMLESS-R18-L10000-110W Day4000 (BK, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":81099.28,"d":"81,099.28"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 110 Вт, св. поток 7455 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, силиконовая герметичная лента, степень защиты IP20. Размер: диаметр утапливаемой части  чаши 64 мм, высота чаши с утапливаемой частью без вывода под неон 40 мм, общая высота чаши 57 мм, диаметр чаши с фланцем 100 мм, диаметр силиконовой герметичной ленты 18 мм, длина силиконовой герметичной ленты 10000 мм. Монтаж встраиваемый, глубина установки 55 мм, диаметр установочного отверстия 70 мм. Блок питания 24 В, 2500 мА, пульсация <5% (2 шт.) в комплекте. Крепление 045035 и подвес 045036 в комплектацию не входит.\n\n\n\n"]
[]
[null,"043955","Светильник SP-CYLINDO-R75-7W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4758.08,"d":"4,758.08"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 290 лм, 41 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 75 мм, высота 70 мм. Монтаж накладной. Драйвер 16-24 В, 250 мА, пульсация <2%."]
[null,"034471","Светильник CL-FIOKK-S220x220-18W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4084.31,"d":"4,084.31"},1,"шт","Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 12-18 Вт, св. поток 1000-1700 лм, 83-94 лм/Вт, теплый 3000 K, дневной 4000K, белый 6000K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: длина 220 мм, ширина 220 мм, высота 21,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120-200 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа поставляется отдельно."]
[null,"057318","Светильник SP-SALT-R75-15W Day4000 (WH-BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7093.24,"d":"7,093.24"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 1200 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 75 мм, высота 152 мм. Монтаж накладной. Драйвер 22-40 В, 350 мА, пульсация <1%."]
[null,"020712","Светодиодная панель LTD-135SOL-20W Warm White (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3012.91,"d":"3,012.91"},1,"шт","Круглый светильник с контурным свечением. Корпус IP44 белый + вставка поликарбонат PC. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, св.поток 1400-1600 лм, угол 120°+180°. Питание 180-240VAC, 20Вт. Драйвер в комплекте 500mA 28-42V. Размеры 135х40 мм, установка в отв.125 мм, высота мин.40 мм."]
[null,"042573","Светильник SP-FLOWER-R280-15W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8797.95,"d":"8,797.95"},1,"шт","Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 10-15 Вт (переключается), св. поток 1150-1600 лм, 105 лм/Вт, теплый 3000 K, дневной 4000K, белый 5700K (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%."]
[null,"043965","Светильник SP-CYLINDO-R75-7W Day4000 (BK, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4758.08,"d":"4,758.08"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 7 Вт, св. поток 290 лм, 41 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 75 мм, высота 70 мм. Монтаж накладной. Драйвер 16-24 В, 250 мА, пульсация <2%."]
[null,"045783","Светильник LGD-POT-BUILT-R85-12W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP44 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6091.32,"d":"6,091.32"},1,"шт","Встраиваемый поворотный откидной светильник для потолка. Мощность 12 Вт, св. поток 780 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Угол поворота 355°, угол наклона 90°. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP44. Размер: диаметр 85 мм, высота 38 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм, глубина 20 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <5%."]
[null,"056754","Светильник SP-SALT-R95-20W Warm3000 (BK, 40 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9054.07,"d":"9,054.07"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1650 лм, 84 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус с черной вставкой из алюминия, степень защиты IP54. Размер: диаметр 95 мм, высота 152 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-43 В, 500 мА, пульсация <1%."]
[null,"041487","Светильник SP-FLOWER-R280-15W Day4000-MIX (BK, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8797.95,"d":"8,797.95"},1,"шт","Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 10-15 Вт (переключается), св. поток 1150-1600 лм, 105 лм/Вт, теплый 3000 K, дневной 4000K, белый 5700K (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%."]
[{"$nulls":4},"Накладные корпуса с драйверами для светильников серии POLO."]
[null,"024240","Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2612.45,"d":"2,612.45"},1,"шт","Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000K, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA."]
[null,"024244","Вставка SP-POLO-R65 (BK, 3-3) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",837.9,1,"шт","Внутренняя цветная декоративная вставка в корпус светильника POLO-R65 (3 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий."]
[null,"053460","Светильник SP-AMPIRIUS-HANG-H331-L120-3W MIX (BRASS, 360 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","Беларусь",{"v":61414.72,"d":"61,414.72"},1,"шт","Подвесной светодиодный светильник SP-AMPIRIUS. Мощность 3 Вт, световой поток поток 149 Лм, цветовая температура MIX 2300К-3000К-4000K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В. Корпус выполнен из стали, степень защиты IP20. Размер светоизлучающей поверхности D40х110мм. Размер потолочной чаши  D150х30мм. Размер корпуса светильника H331хL120мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 2000 мм.  В комплекте блок питания, контроллер, пульт, токопроводящий подвес, чаша. Гарантия 3 года. Поставка в сборке. "]
[null,"053859","Светильник SP-STERI-ADEOLL-HANG-D500xH1500-30W Warm3000 (BK, 100deg, 230V) (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":94904.05,"d":"94,904.05"},1,"шт","Подвесной светильник SP-STERI-ADEOLL-HANG. Мощность 30 Вт, световой поток поток 1400 Лм, теплый 3000 K, CRI>85, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, степень защиты IP20. Размер чаши: диаметр 500 мм, высота 250 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса-ремня 1500 мм. Блок питания 40Вт, пульсация <1%."]
[]
["Светодиодные светильники",{"$nulls":3},"Для подвесных потолков / Панели edge 300-600-1200 мм"]
[null,"023153(2)","Панель IM-S300x1200-40W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12329.1,"d":"12,329.10"},1,"шт","Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой заcветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, белый 6000-7500 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%."]
[null,"038429","Светильник DL-INTENSO-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8139.6,"d":"8,139.60"},1,"шт","Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 33-40 В, 1000 мА, пульсация <1%."]
[null,"036240","Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":20857.73,"d":"20,857.73"},1,"шт","Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%."]
[null,"046049","Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":17628.82,"d":"17,628.82"},1,"шт","Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, цвет свечения меняется в диапазоне 3000К-6500К (возможность изменения цветовой температуры при помощи диммера DALI-2 DT8 (суммарно на 2 канала)), CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В, общий максимальный ток 1000 мА . Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP20. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 29 мм. Монтаж с креплением. Драйвер 20-42 В, 1000 мА, пульсация <5%. "]
[null,"038426(1)","Светильник DL-TITAN-S600x600-40W Day4000 (WH, 120 deg, CRI90, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":6733.13,"d":"6,733.13"},1,"шт","Светодиодная панель с прямой засветкой (backlit). Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер: длина 595 мм, ширина 595 мм, высота 31,3 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 575 мм. Драйвер 25-40 В, 1000 мА, пульсация <1%."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"027833","Набор BX3012 White (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":7095.82,"d":"7,095.82"},1,"шт","Набор для встраивания панелей IM-300х1200 или аналогичных в гипсокартонные и натяжные потолки. Корпус - белый алюминий. Поставляется в разобранном виде. Размеры ДxШxВ 338x1238x48.5мм. Ширина кромки 6.4мм. Для установки требуется отверстие 305*1205мм."]
[null,"018470","Набор JX6 для панелей IM-1200 (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2019.94,"d":"2,019.94"},1,"шт","Набор для установки панелей 300x1200, 600x1200. В комплекте 6 тросиков + 6 держателей, винты, уши. Подходит для всех подвешивания и крепления к потолку. Длина тросов 1,5м."]
[]
[null,"038335","Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-12W Day4000 (WH, 90 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5116,"d":"5,116"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 100х100 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1290 лм, 107 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP40. Размер: длина 90 мм, ширина 90 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 90 мм, ширина 90 мм. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"047682","Светильник DL-GRIGLIATO-S140x140-18W Day4000 (GR, 100 deg, 230) (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6708.62,"d":"6,708.62"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт для установки в потолки Грильято с размером ячейки 150х150 мм и высотой направляющих 30, 40 или 50 мм. Мощность 18 Вт, св. поток 1664 лм, 94 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Серый квадратный корпус из алюминия (RAL 7045), степень защиты IP40. Размер: длина 140 мм, ширина 140 мм, высота 40 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: длина 140 мм, ширина 140 мм. Драйвер 24-42 В, 450 мА, пульсация <1%."]
[{"$nulls":4},"Ультратонкие светильники торцевой засветки в алюминиевом корпусе. Создают мягкое рассеянное свечение. Применяются для освещения офисов, конференц залов, аудиторий, холлов, жилых и производственных помещений."]
[null,"020114","Светильник DL-192M-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3646.31,"d":"3,646.31"},1,"шт","Тонкая панель 18Вт, белый круглый корпус. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 1350-1440лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 192мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 180 мм. Питание AC 180-240V, 18Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 50-60V)."]
[null,"020119","Светильник DL-225M-21W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4342.6,"d":"4,342.60"},1,"шт","Тонкая панель 21Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 1575-1680лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Диаметр 225мм, высота корпуса 13мм, установка в отверстие 210 мм. Питание AC 230V, 21Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 55-65V)."]
[null,"020130","Светильник DL-142x142M-13W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2491.07,"d":"2,491.07"},1,"шт","Тонкая панель 13Вт, белый квадратный корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 975-1040лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер 142x142мм, высота корпуса 13мм установка в отверстие 130x130мм. Питание AC 180-240V, 13Вт, драйвер в комплекте (DC300mA, 30-40V)."]
[null,"021434","Светильник DL-BL125-9W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2274.72,"d":"2,274.72"},1,"шт","Светодиодная панель 9Вт, корпус IP40 белый, круглый. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 630-720лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф125x22 мм, установка в отверстие 110 мм. Питание AC 230V, 9Вт, DC300mA 27...33V, драйвер в комплекте."]
[{"$nulls":4},"Яркие светильники с декоративной светящейся стеклянной рамкой."]
["Светодиодные светильники",{"$nulls":3},"Линейные светильники и фигуры / Линейные LINE"]
[null,"056964","Светильник SP-LINE-3535-L1004-12W Day4000 (RAL9005, 120 deg, 230V) IP33 (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":11011.93,"d":"11,011.93"},1,"шт","Светильник ЛИНИЯ из профиля SL-LINE-3535 ANOD,  цвет Day4000K, световой поток - 463 лм. Длины сторон(ы) 1004 мм, сечение - 35x35 мм. Способ установки - накладной. Цвет корпуса - черный RAL9005. Степень защиты IP33. Мощность 12 Вт, питание 200-240 В. В комплекте 1 внешний блок питания и держатели. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке.\n"]
[null,"051977","Светильник SP-LINE-HANG-6085-L1495-55W Warm3000 (SL, 120 deg, 230V) IP33 (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":25092.5,"d":"25,092.50"},1,"шт","Светильник ЛИНИЯ из профиля ARH-LINE-6085 ANOD,  цвет Warm3000K, световой поток - 3560 лм. Длины сторон(ы) 1495 мм, сечение - 60x85 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Цвет корпуса - серебристый. Степень защиты IP33. Мощность 55 Вт, питание 200-240 В. В комплекте 1 встроенный блок питания, подвесы 2 м и кабель. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке."]
[null,"052957","Светильник SP-LINE-HANG-4970-L960-32W Day4000 (RAL9003, 120 deg, 230V) IP33 (Arlight, Алюминий)","Россия",{"v":19011.18,"d":"19,011.18"},1,"шт","Светильник ЛИНИЯ из  профиля SL-LINE-4970, цвет Day4000K  (Лента в 2 ряда), световой поток - 2225 Лм. Длина светильника 960 мм, сечение - 49x70 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Цвет корпуса - Белый RAL9003. Степень защиты IP33. Мощность 32 Вт, питание 200-240 В. В комплекте 1 встроенный блок питания, подвесы 2м и кабель. Гарантия 3 года. Поставка в сборке.\n"]
[null,"051981","Светильник SP-LINE-HANG-6085-L2000-74W Warm3000 (SL, 120 deg, 230V) IP33 (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":29352.13,"d":"29,352.13"},1,"шт","Светильник ЛИНИЯ из профиля ARH-LINE-6085-2000,  цвет Warm3000К, световой поток - 4763 лм. Длина светильника 2000 мм, сечение - 60x85 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Цвет корпуса - Серебристый. Степень защиты IP33. Мощность 74 Вт, питание 170-265 В. В комплекте 1 встроенный блок питания, подвесы 2 м и кабель. Гарантия 3 года. Поставка в сборке."]
[null,"056144","Светильник SP-LINE-HANG-5050-L1050-35W Day4000 (RAL9005, 120 deg, MOTION, 230V) IP33 (Arlight, IP33)","Беларусь",{"v":24691.64,"d":"24,691.64"},1,"шт","Светильник ЛИНИЯ из  профиля SL-LINE-5050-2000 ANOD,  цвет Day4000K - светодиодные модули, световой поток - 2740 Лм. Длины сторон(ы) 1050 мм, сечение - 50x50 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Цвет корпуса - RAL9005. Степень защиты IP33. Мощность 35 Вт, питание 170-265 В. В комплекте 1 встроенный блок питания датчиком движения. Пульт дистанционного управления арт. 036726 приобретается отдельно. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке.\n"]
[null,"056159","Светильник SP-LINE-HANG-5050-L1050-35W Warm3000 (SL, 120 deg, MOTION, 230V) IP33 (Arlight, IP33)","Беларусь",{"v":23610.29,"d":"23,610.29"},1,"шт","Светильник ЛИНИЯ из  профиля SL-LINE-5050-2000 ANOD,  цвет Warm3000K - светодиодная лента в 2 ряд(а), световой поток - 3060 Лм. Длины сторон(ы) 1050 мм, сечение - 50x50 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Степень защиты IP33. Мощность 35 Вт, питание 170-265 В. В комплекте 1 встроенный блок питания с датчиком движения. Пульт дистанционного управления арт. 036726 приобретается отдельно. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке.\n"]
[null,"049581","Светильник SP-LINE-HANG-5050-L1460-46W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) IP33 (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":17864.2,"d":"17,864.20"},1,"шт","Светильник ЛИНИЯ из профиля LINE-S-5050-3000 ANOD, цвет Day4000K, световой поток - 2893 лм. Длины сторон(ы) 1460 мм, сечение - 50x50 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Цвет корпуса - Серебристый. Степень защиты IP33. Мощность 46 Вт, питание 200-240 В. В комплекте 1 встроенный блок питания, подвесы 2 м и кабель. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке.\n\n\n\n\n"]
[]
[null,"034008(1)","Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D800-65W Day4000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":58537.38,"d":"58,537.38"},1,"шт","Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D800-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Дневной 4000 K. блок питания 025745(1)"]
[null,"034045(1)","Светильник SP-LINE-HANG-ARC-C3535-D1500-61W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)","Россия",{"v":54628.98,"d":"54,628.98"},1,"шт","Светильник полукруг из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 K."]
[null,"034010(1)","Светильник SP-LINE-HANG-ARC-O3535-D1500-124W Warm3000 (WHITE, 230V) (Arlight, Металл)","Россия",{"v":102887.93,"d":"102,887.93"},1,"шт","Светильник КОЛЬЦО из профиля SL-ARC-3535-D1500-A90 WHITE, свечение вниз, цвет Тёплый 3000 K"]
[null,"053860","Светильник SP-STERI-ADEOLL-HANG-D500xH1500-30W Day4000 (BK, 100deg, 230V) (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":94904.05,"d":"94,904.05"},1,"шт","Подвесной светильник SP-STERI-ADEOLL-HANG. Мощность 30 Вт, световой поток поток 1400 Лм, дневной 4000 K, CRI>85, угол 100°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из стали, степень защиты IP20. Размер чаши: диаметр 500 мм, высота 250 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса-ремня 1500 мм. Блок питания 40Вт, пульсация <1%."]
[null,"049207","Светильник SP-RAYS-3-HANG-5050-510-35W Day4000 (RAL9005, 120 deg, 230V) IP33 1730lm (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":30950.51,"d":"30,950.51"},1,"шт","Светильник 3 ЛУЧА из  профиля SL-LINE-5050-2000 ANOD, цвет Day4000K  (Лента в 2 ряд(а)), световой поток - 1730 лм. Габаритные размеры светильника 790х910х50 мм (длина одного луча 510 мм), сечение профиля 50х50 мм. Способ установки - подвесной 2 м. Цвет корпуса - Черный RAL9005. Степень защиты IP33. Мощность 35 Вт, питание 170-265 В. В комплекте 1 встроенный блок питания, подвесы 2 м и кабель. Гарантия 3 год(а). Поставка в сборке.\n\n"]
[null,"031394(1)","Светильник SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000 (WH, 20 deg, 230V, USB-A, USB-C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9396.45,"d":"9,396.45"},1,"шт","Накладной настенный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 200 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер основания 60х180х25 мм. Размер светоизлучателя Ø30×110 мм. Монтаж накладной.  Драйвер встроенный, пульсация <5%. Встроенный USB порт для зарядки (стандартный и Type-C)."]
[null,"052949","Светильник SP-READER-NB-S60x60-3W Warm2700 (WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6297.42,"d":"6,297.42"},1,"шт","Встраиваемый настенный светильник 3 Вт, белый алюминиевый корпус без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ 2700K, св.поток 174 лм, CRI(Ra)>90, угол 20°. Размер Основание 60x60х8 мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3 Вт, драйвер 2,5 - 4,5 В, 700 мА., пульсация < 1% "]
[null,"058483","Светильник SP-OTTORI-WALL-CHARGE-6W Warm3000 (BR, 30 deg, 230V, USB-C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10118.08,"d":"10,118.08"},1,"шт","Встраиваемый настенный светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 580 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Бронзовый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Габариты: Ø110х103 мм, размер основания Ø110х8 мм, размер светового модуля Ø65×55,5 мм. IP20. Встроенный USB порт для зарядки (TYPE-C). Выключатель на корпусе."]
[null,"034074","Светильник SP-BED-NB-R90-3W Warm3000 (NI, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8450.82,"d":"8,450.82"},1,"шт","Накладной настенный светильник 3Вт,серебристый алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 200лм, CRI(Ra)>80, угол 20°. Размер Основание Ф90x31мм, Светоизлучатель Ø30×110 мм. IP20. Питание AC220-240V, 3Вт, встроенный драйвер 2,5-4,5В, 700 мА."]
[null,"048168","Светильник SP-OTTORI-LONG-WALL-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9076.25,"d":"9,076.25"},1,"шт","Накладной настенный светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 540 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия (основание, ножка, светоизлучаль в форме шара), степень защиты IP20. Размер основания Ø100×30 мм, размер ножки Ø12,5×175х72 мм, размер светоизлучателя Ø65×55,5 мм. Драйвер встроенный, пульсация <1%"]
[null,"059589","Светильник SP-RINAR-WALL-5W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V)  (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":22456.62,"d":"22,456.62"},1,"шт","Декоративный настенный светильник. Мощность 5 Вт, св. поток 420 лм, 84 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>94, угол 36°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP20.Размер настенного крепления 69,5х70мм, диаметр штанги Ø11,4, высота светильника 1200 мм, длина держателя светоизлучателя 420 мм, размер светоизлучателя Ø50×63 мм. Длина провода до выключателя 500 мм, от выключателя к розетке 1500 мм, питание от сети 220-240V. Драйвер 12 В, 750 мА, пульсация <1%. "]
[null,"059599","Светильник SP-CAMPANA-WALL-L1200-9W Warm3000 (BK, 130 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":26412.39,"d":"26,412.39"},1,"шт","Настенный светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 310 лм, 34 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>94, угол 130°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр плафона 300 мм, высота плафона 200 мм. Монтаж настенный, длина основания 1200 мм. Драйвер 12 В, 750 мА, пульсация <1%. "]
[null,"037346(1)","Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Day4000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":14453.78,"d":"14,453.78"},1,"шт","Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 680лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19×710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер."]
[null,"040429","Светильник SP-PLURIO-SURFACE-S110x77-9W Day4000 (WH-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6757.07,"d":"6,757.07"},1,"шт","Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 600 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль Цвета Медь, Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 77 мм, высота 93 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"033582","Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5266.8,"d":"5,266.80"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%."]
[]
["Светодиодные светильники",{"$nulls":3},"Настенные (бра) / Для санузлов (IP44 и выше)"]
[null,"047348","Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12119.63,"d":"12,119.63"},1,"шт","Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус белого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 650лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19×710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 12 Вт, встроенный драйвер. 2 драйвера: 2,8-12 В, 500мА."]
[null,"047344","Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Day4000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":15151.03,"d":"15,151.03"},1,"шт","Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус чёрного цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 680лм, CRI(Ra)>90, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19×710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер."]
[]
[null,"051672","Светильник SP-VERDI-FLOOR-3W Warm3000 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":22757.96,"d":"22,757.96"},1,"шт","Декоративный напольный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>90, угол 20°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия (основание, ножка, светоизлучатель в форме спота), степень защиты IP20. Размер основания Ø250×12 мм, размер ножки Ø16×1440х250 мм, размер светоизлучателя Ø35×150 мм. Длина провода 1810 мм, питание от сети 220-240V. Пульсация <1%."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"051021","Светильник SP-OTTORI-TAB-6W Warm3000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13385.45,"d":"13,385.45"},1,"шт","Декоративный настольный светильник. Мощность 6 Вт, св. поток 540 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия (основание, ножка, светоизлучаль в форме шара), степень защиты IP20. Размер основания Ø140×11 мм, размер ножки Ø12,5×430х120 мм, размер светоизлучателя Ø65×55,5 мм. Длина провода 1580 мм, питание от сети 220-240V., пульсация <1%"]
[null,"058489","Светильник SP-VERDI-TAB-3W Warm3000 (BR, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13385.45,"d":"13,385.45"},1,"шт","Декоративный настольный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 180 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000К, CRI>90, угол 20°, напряжение питания 230 В. Бронзовый корпус из алюминия (основание, ножка, светоизлучаль в форме спота), степень защиты IP20. Размер основания Ø140×11 мм, размер ножки Ø12.7×400х105 мм, размер светоизлучателя Ø28×120 мм. Длина провода 1510 мм, питание от сети 220-240V., пульсация <2%."]
["Светодиодные светильники",{"$nulls":3},"Мебельные / Линейные 12V BAR"]
[null,"023920(1)","Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)","КИТАЙ",448.88,1,"шт","Модуль управления \"Сенсор\" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания \"джек\" 3,5мм \"мама\". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А)."]
[null,"020770","Светодиодный светильник LTM-R70WH-Frost 4.5W Day White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1556.1,"d":"1,556.10"},1,"шт","Врезной круглый мебельный светильник 4.5Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K. Светодиод 1х4.5W. CRI>80, Св.поток 315-360лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 4.5Вт, 300mA 13-16V, драйвер в комплекте. Размеры d70x30 мм, врезное отверстие d65 мм."]
[null,"049778","Светильник ART-NEMO-BUILT-ZOOM-L205-R29.5-2W Day4000 (BK, 15-45 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4045.86,"d":"4,045.86"},1,"шт","Встраиваемый поворотный мебельный светильник с изменяемым углом излучения. Мощность 2 Вт, св. поток 30-90 лм, дневной 4000 K, CRI>90, угол 15-45°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер 53.6×209 мм, размер светового модуля D29.5хН44.3-57.5 мм, длина ножки 209 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø35х27 мм. Пульсация <1%. Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWM) или возможно не адресное управление при использовании БП с управлением  Dali, 0-10V или TRIAC. Блок питания  для подключения 24В поставляется отдельно."]
[null,"049785","Светильник ART-NEMO-BUILT-ZOOM-L205-R38-5W Warm3000 (BK, 10-55 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4826.9,"d":"4,826.90"},1,"шт","Встраиваемый поворотный мебельный светильник с изменяемым углом излучения. Мощность 5 Вт, св. поток 85-265 лм, теплый 3000 K, CRI>90, угол 10-55°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер 58.5×209 мм, размер светового модуля D38хН43.7-63.5 мм, длина ножки 209 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие Ø35х27 мм. Пульсация <1%. Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWM) или возможно не адресное управление при использовании БП с управлением  Dali, 0-10V или TRIAC. Блок питания  для подключения 24В поставляется отдельно."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"049772","Светильник ART-NEMO-SURFACE-ZOOM-R38-5W Warm3000 (BK, 10-55 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4309.2,"d":"4,309.20"},1,"шт","Накладной поворотный мебельный светильник с изменяемым углом излучения. Мощность 5 Вт, св. поток 85-265 лм, теплый 3000 K, CRI>90, угол 10-55°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер D38xH109 мм, размер светового модуля D38хН43.7-63.5 мм, длина ножки крепления 35.5 мм. Монтаж накладной, размер чаши Ø36xH13 мм. Пульсация <1%. Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWM) или возможно не адресное управление при использовании БП с управлением  Dali, 0-10V или TRIAC. Блок питания  для подключения 24В поставляется отдельно.\n"]
[null,"024927","Накладка ART-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, STEEL) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2364.37,"d":"2,364.37"},1,"шт","Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316. Размер: диаметр 50 мм, высота 7.4 мм."]
[]
[null,"029962","Светильник LTD-TRAIL-R115-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8925.43,"d":"8,925.43"},1,"шт","Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 220лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер Ф115x37мм (закладная часть Ø109x55мм). Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер."]
[null,"051052","Светильник LT-TIE-S100-3W Warm3000 (RD, 75x30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Бетон, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6415.52,"d":"6,415.52"},1,"шт","Светодиодный встраиваемый квадратный светильник для стен, лестниц. Мощность 3Вт, световой поток 80 лм, теплый 3000К, угол 75x30°, CRI>80, напряжение 230 В. Квадратный корпус из бетона темно-красного цвета и алюминия. Степень защиты IP65. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры LхWхH 100х100x76 мм. Драйвер встроенный, пульсация <0.5%."]
[null,"038163","Светильник ART-GROUND-SLIM-R110-6W Warm3000 (SL, 35 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13501.26,"d":"13,501.26"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, угол освещения 35°, световой поток 400лм, цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, CRI(Ra)>80. Круглый влагозащищенный корпус IP67, внешняя рамка из нержавеющей стали AISI 316. Экран закалённое стекло. Питание 24V, 6Вт. Размер Ø110x38мм. Установка в отверстие Ø98x35мм. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. Комплект установки в грунт/пол в комплекте, \nкомплект установки для встройки в потолок в комплекте."]
[null,"032487(1)","Светильник ART-LUMILINE-3351-1000-24W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":14124.21,"d":"14,124.21"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC24V, 24 Вт. Размер ДxШxВ 1000x38x51 мм. Установка в отверстие ДxШxВ 1000x33.2x51 мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"057838","Светильник ART-PELURU-GROUND-R23-1W Warm2700 (GR, 30 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3976.87,"d":"3,976.87"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 1Вт, световой поток 110 лм, цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. CRI(Ra)>82 , угол 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, алюминий. Экран поликарбонат. Питание DC24V, 1Вт. Размер DxH Ø23x52мм. Установка в отверстие DxH Ø21x53мм. "]
[null,"032213","Светильник LTD-GROUND-TILT-R80-9W Day4000 (SL, 60 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12774.08,"d":"12,774.08"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 9Вт, световой поток 500лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 60° асимметричный, наклон луча 30°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 9Вт. Размер DxH Ø78x78мм. Установка в отверстие DxH Ø66x95мм."]
["Светодиодные светильники",{"$nulls":3},"Технический свет / Освещение для ЖКХ"]
[null,"033445","Светильник CL-FIOKK-R220-18W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP44 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3883.13,"d":"3,883.13"},1,"шт","Накладной/встраиваемый светильник с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность 12-18 Вт, св. поток 1000-1700 лм, 75-90 лм/Вт, теплый 3000 K, дневной 4000K, белый 6000K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран поликарбонат, степень защиты IP44. Размер: диаметр 220 мм, высота 21,5 мм. Монтаж накладной/встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 120-200 мм (регулируемое). Драйвер встроенный, пульсация <1%. Комплект крепежа для встраиваемого монтажа поставляется отдельно."]
[null,"037446","Светильник CL-SMURF-R500-50W Day4000-MIX (WH, 140 deg, 230V) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12503.95,"d":"12,503.95"},1,"шт","Накладной светильник с изменяемой цветовой температурой. Мощность 50 Вт, св. поток 4600-5100 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 K, дневной 4000K, белый 6000K, CRI>80, угол 140°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из металла, рассеиватель из поликарбоната, степень защиты IP40. Размер: диаметр 505 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной, Драйвер встроенный, пульсация <1%."]
[null,"049794","Светильник SP-FLOWER-R280-15W Warm3000 (WH, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6403.95,"d":"6,403.95"},1,"шт","Светодиодный светильник с изменяемой мощностью. Мощность полная 10-15 Вт (переключается), св. поток 1150 лм, 105 лм/Вт, тёплый 3000K, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 280 мм, ширина 280 мм, высота 68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 48-83 В, 175/250 мА, пульсация <5%."]
[null,"041108","Светильник SP-FLOWER-R410-32W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 230V, MOTION) (Arlight, IP54 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12149.55,"d":"12,149.55"},1,"шт","Светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения, с изменяемой мощностью и цветовой температурой. Мощность полная 22-32 Вт (переключается), св. поток 2530-3570 лм, 110 лм/Вт, теплый 3000 K, дневной 4000K, белый 5700K (переключается), CRI>80, угол 110°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из пластика, экран PC, степень защиты IP54. Размер: длина 410 мм, ширина 410 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер 75-130 В, 185/275 мА, пульсация <5%."]
[null,"043222","Жесткий поворотный подвес SPX-HANG-ROTATE-R150-L350 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2992.5,"d":"2,992.50"},1,"шт","Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников FLOWER. Длина крепления 350 мм. Диаметр монтажной части 150мм, высота монтажной части 10мм. Высота потолочной чаши 25мм, диаметр 120мм. Максимальный угол наклона светильника - 140˚. Цвет чёрный. "]
[null,"052020","Светильник SP-LAGERN-L630-100W Day5000 (WH, 50х90 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":20031.8,"d":"20,031.80"},1,"шт","Поставка под заказ от 100шт. Линейный светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 100W, напряжение питания AC 110-277V/50Hz.CRI80. Управление 1-10В. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 15000 Lm, угол рассеивания 50x90°. Цвет корпуса белый, степень пылевлагозащиты IP65. Степень ударопрочности IK08. Габариты 592х105х83 mm. В светильнике присутствует функция защиты от удара молнии. Есть сквозная проводка. Крепления для подвесного и накладного монтажа в КОМПЛЕКТЕ. "]
[null,"052029","Светильник SP-LAGERN-L1200-200W Day5000 (WH, 60х110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":32277.11,"d":"32,277.11"},1,"шт","Поставка под заказ от 100шт. Линейный светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 110-277V/50Hz.CRI80. Управление 1-10В. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 30000 Lm, угол рассеивания 60x110°. Цвет корпуса белый, степень пылевлагозащиты IP65. Степень ударопрочности IK08. Габариты 1192х105х83 mm. В светильнике присутствует функция защиты от удара молнии. Есть сквозная проводка. Крепления для подвесного и накладного монтажа в КОМПЛЕКТЕ. "]
[null,"052429","Светильник SP-LAGERN-L1500-250W Day4000 (WH, 50х90 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":40964.33,"d":"40,964.33"},1,"шт","Поставка под заказ от 100шт. Линейный светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 250W, напряжение питания AC 110-277V/50Hz.CRI80. Управление 1-10В. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 37500 Lm, угол рассеивания 50x90°. Цвет корпуса белый, степень пылевлагозащиты IP65. Степень ударопрочности IK08. Габариты 1492х105х83 mm. В светильнике присутствует функция защиты от удара молнии. Есть сквозная проводка. Крепления для подвесного и накладного монтажа в КОМПЛЕКТЕ. "]
[null,"056103","Светильник SP-ERCON-R255-150W White5000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12463.82,"d":"12,463.82"},1,"шт","Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 150 Вт, напряжение питания AC 220-240V, CRI>80. Тип светодиодов Philips led. Цвет свечения дневной 5000K, световой поток 22500 лм, световая эффективность 150 лм/Вт,  угол рассеивания 90°. Коэффициент пульсации 0,5%.  Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65. Ударопрочность IK08. Габариты Ø255 x 162 мм, длина кабеля 900 мм. Рым-болт в комплекте."]
[null,"052863","Светильник SP-ARIVA-MOTION-R350-200W White5000 (BK, 90 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":19454.42,"d":"19,454.42"},1,"шт","Светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 120-270V/50Hz. CRI 80. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 30000 Lm, угол рассеивания 90°. Доступно управление по протоколу 0-10В. Цвет корпуса черный, линза из поликарбоната, степень влагозащиты IP65, ударопрочность IK08. Габариты Ф350xH140мм. Рым-болт в комплекте. Датчик настраивается с помощью пульта 052018 (один на все датчики). Длина кабеля питания 900 мм."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"052028","Светильник SP-LAGERN-L630-100W Day4000 (WH, 50х90 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":20031.8,"d":"20,031.80"},1,"шт","Поставка под заказ от 100 шт. Линейный светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 100W, напряжение питания AC 110-277V/50Hz.CRI80. Управление 1-10В. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 15000 Lm, угол рассеивания 50x90°. Цвет корпуса белый, степень пылевлагозащиты IP65. Степень ударопрочности IK08. Габариты 592х105х83 mm. В светильнике присутствует функция защиты от удара молнии. Есть сквозная проводка. Крепления для подвесного и накладного монтажа в КОМПЛЕКТЕ. "]
[null,"052032","Светильник SP-LAGERN-L1200-200W Day4000 (WH, 60х110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":32277.11,"d":"32,277.11"},1,"шт","Поставка под заказ от 100 шт. Линейный светильник для освещения складских и промышленных помещений. Мощность 200W, напряжение питания AC 110-277V/50Hz.CRI80. Управление 1-10В. Тип светодиодов SMD2835, с групповой оптической линзой. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 30000 Lm, угол рассеивания 60x110°. Цвет корпуса белый, степень пылевлагозащиты IP65. Степень ударопрочности IK08. Габариты 1192х105х83 mm. В светильнике присутствует функция защиты от удара молнии. Есть сквозная проводка. Крепления для подвесного и накладного монтажа в КОМПЛЕКТЕ.  "]
[null,"055196","Светильник ALT-DALLAS-L1550-50W Day4000-MIX (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP66 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10183.18,"d":"10,183.18"},1,"шт","Влагозащищенный линейный светильник для использования в технических помещениях. Мощность светильника 50/46/38/30 Вт. (переключатель на корпусе драйвера). Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К/ТЕПЛЫЙ 3000К/ХОЛОДНЫЙ 6000К (переключатель на корпусе драйвера), св.поток 7400-7800 лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP66. Ударопрочность IK08. Размер LxWxH 1450x70x80мм. Питание AC 220-240В, 50 Вт, драйвер встроенный. Температура применения -20°C...+50°C. Материал корпуса и рассеивателя - поликарбонат. "]
[null,"055023","Светильник ALT-LARGO-MOTION-600-15W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9148.97,"d":"9,148.97"},1,"шт","Накладной светильник 15 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 2100лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 600x67x63мм. Питание AC 220-240В, 15 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. Скобы для накладного монтажа в комплекте. Максимальная мощность для подключения в линию 300 Вт. В комплекте крепления для накладного монтажа. Коннектор питания и заглушки в комплектацию не входят! Настройки датчика:  Дальность действия 10,5м. Время отключения 5сек. "]
[null,"055024","Светильник ALT-LARGO-MOTION-1500-40W Day4000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP65 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":13403.41,"d":"13,403.41"},1,"шт","Накладной светильник 40 Вт. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 5500лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°. Корпус прямоугольный, белый пластик, влагозащищенный IP65. Размер LxWxH 1500x67x63мм. Питание AC 220-240В, 40 Вт, драйвер встроенный. Коннектор питания 030992 поставляется отдельно. Скобы для накладного монтажа в комплекте. Максимальная мощность для подключения в линию 300 Вт. В комплекте крепления для накладного монтажа. Коннектор питания и заглушки в комплектацию не входят! Настройки датчика:  Дальность действия 10,5м. Время отключения 5сек. "]
[null,"058142","Подвес ALT-DALLAS-HANG-L1000 (SL) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1199.99,"d":"1,199.99"},1,"компл","1м подвес для светильников ALT DALLAS. В комплекте: трос 1м-2шт., и 8 фиксирующих винтов, втулка для фиксации троса - 4 шт., шестигранный ключ. Цена за 1 комплект."]
["Светодиодные светильники",{"$nulls":3},"Аварийное освещение / Накладные 1-3 ч"]
[null,"034840","Панель IM-EMERGENCY-3H-S300x600-23W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":25543.98,"d":"25,543.98"},1,"шт","Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 23 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 380 лм, теплый 3000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 600×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-30 В, 700 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 3 ч."]
[null,"034938","Панель IM-EMERGENCY-1.5H-S300x1200-45W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":33180.84,"d":"33,180.84"},1,"шт","Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 45 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 3901 лм, 87 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме, не менее 646 лм, теплый 3000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1200×300×68 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-38 В, 1050 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd/Ni-MH, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, ток заряда АКБ 0.205 А, время работы в автономном режиме: до 1.5 ч."]
[null,"041010","Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S350x350-33W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":21067.2,"d":"21,067.20"},1,"шт","Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 33 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 2000-2540 лм, 85 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 202 лм, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 350 мм, ширина 350 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 800 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч."]
[null,"041007","Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S250x250-28W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":17266.73,"d":"17,266.73"},1,"шт","Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 28 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1440-1900 лм, 76 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 237 лм, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 250 мм, ширина 250 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-45 В, 600 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч."]
[null,"041047","Светильник IM-QUADRO-EMERGENCY-3H-S600x600-64W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":38094.53,"d":"38,094.53"},1,"шт","Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 64 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4900-5500 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме 439 лм, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: длина 600 мм, ширина 600 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-40 В, 1400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч."]
[null,"041053","Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R175-19W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":17398.4,"d":"17,398.40"},1,"шт","Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 19 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 2.5 Вт, св. поток 1080-1120 лм, 80-90 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 218 лм, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 175 мм, высота 52 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 400 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Li-ion, напряжение батареи 3.7 В, емкость батареи 2600 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч."]
[null,"041073","Светильник IM-RONDO-EMERGENCY-3H-R500-54W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":35520.98,"d":"35,520.98"},1,"шт","Светодиодный светильник с блоком аварийного питания. Мощность полная 54 Вт, мощность в режиме заряда и контроля АКБ 3.5 Вт, св. поток 4000 лм, 80 лм/Вт, световой поток в аварийном режиме не менее 427 лм, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран PC, степень защиты IP40. Размер: диаметр 500 мм, высота 64 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 1200 мА, пульсация <5%. Тип батареи: Ni-Cd, напряжение батареи 6 В, емкость батареи 3000 мАч, время работы в автономном режиме: до 3 ч."]
[]
[null,"059801","Световой указатель EMG-MARK-S-3H-BK (Arlight, IP40 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":14464.25,"d":"14,464.25"},1,"шт","Световой указатель постоянного действия двусторонний (цвет корпуса черный). Прочный алюминиевый корпус и LGP панель для вставки пиктограмм. Работает от сети и от встроенной аккумуляторной батареи. Напряжение питания 230 В. Мощность заряда батареи 3.2Вт. Негерметичный металлический корпус со встроенной аккумуляторной батареей LiFePO4, степень пылевлагозащиты IP 40. Ёмкость батареи 600мА/ч, напряжение 3.2В, время работы от АКБ не менее 3ч. Габаритные размеры длина 154.5 мм, ширина 36.4 мм, высота 205.8 мм. Гарантийный срок 5 лет.\nИмеет функцию автоматического тестирования и возможность переключения в режим непостоянного действия."]
[null,"046661","Пиктограмма EMGP-VECTOR-EXIT (Выход) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",321.77,1,"шт","Пиктограмма \"Выход\" для аварийных панелей серии EMG-VECTOR.  Нужно 2 пиктограммы для полной комплектации. Пиктограмма выполнена из пластика, клеится на клейкую основу аварийной панели."]
[]
[null,"031428","Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10216.4,"d":"10,216.40"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%."]
[null,"031413","Светильник LGD-GERA-O-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000 CRI98 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6164.49,"d":"6,164.49"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2696 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI98, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 200 мм, ширина 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%."]
[null,"031429","Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R100-30W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10216.4,"d":"10,216.40"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2152 лм, 72 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 180 мм, ширина 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-40 В, 750 мА, пульсация <1%."]
[null,"046768","Рефлектор с посадочным кольцом LGD-REFLECTOR-RING-R85 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2399.69,"d":"2,399.69"},1,"шт","Рефлектор с посадочным кольцом LGD-REFLECTOR-RING. Диаметр 85 мм. Цвет корпуса черный. Получаемый угол 40°. Материал кольца алюминий"]
[null,"046747","Насадка кадрирующая LGD-CROPLENS-R85 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":79821.95,"d":"79,821.95"},1,"шт","Насадка кадрирующая LGD-CROPLENS. Диаметр 85 мм. Цвет белый. Материал корпуса - алюминий"]
[null,"057121","Насадка с фиксированным углом LGD-ARTIFACT-LENS-R65 (WH, 15 deg) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2827.91,"d":"2,827.91"},1,"шт","Насадка с фиксированным углом 15 градусов LGD-ARTIFACT-LENS. Цвет белый. Материал корпуса алюминий. Размер Ø65x21 мм"]
[null,"059742","Фильтр LGD-ARTIFACT-DIFFUS-LENS-R62 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3890.25,"d":"3,890.25"},1,"шт","Поставка под заказ от 1шт. Светофильтр диффузный LGD-ARTIFACT-DIFFUS. Цвет белый. Материал корпуса алюминий. Размер Ø64x5.4 мм"]
[null,"059746","Фильтр LGD-ARTIFACT-UV-LENS-R62 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":10054.8,"d":"10,054.80"},1,"шт","Поставка под заказ от 1шт. Светофильтр LGD-ARTIFACT-UV-LENS. Цвет белый. Материал корпуса алюминий. Размер Ø64.2x4.4 мм"]
[null,"057148","Насадка LGD-ARTIFACT-OVAL-LENS-R65 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2597.49,"d":"2,597.49"},1,"шт","Насадка LGD-ARTIFACT-OVAL-LENS. Цвет черный. Материал корпуса алюминий. Размер Ø64.5x9.5 мм"]
[null,"057133","Светофильтр LGD-ARTIFACT-COLORFUL-FRAME-R55 (BK-PN) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3689.75,"d":"3,689.75"},1,"шт","Светофильтр розовый LGD-ARTIFACT-COLORFUL. Цвет посадочного кольца черный.  Материал корпуса алюминий. Размер Ø51.3x6.6 мм"]
[null,"059726","Фильтр LGD-ARTIFACT-UV-LENS-R62 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":10054.8,"d":"10,054.80"},1,"шт","Поставка под заказ от 1шт. Светофильтр LGD-ARTIFACT-UV-LENS. Цвет черный. Материал корпуса алюминий. Размер Ø64.2x4.4 мм"]
["Светодиодные светильники",{"$nulls":3},"Светодиодные лампы / AR111 [G53, GU10]"]
[null,"026867","Лампа AR111-UNIT-GU10-15W-DIM Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2841.38,"d":"2,841.38"},1,"шт","Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000K, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс цветопередачи CRI>80 Диммер TRIAC\nЦвет рамки белый"]
[]
[null,"041880","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8402.94,"d":"8,402.94"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI(DT8) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 6 Вт, св. поток 380-440 лм, 63-73 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"033621","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4621.62,"d":"4,621.62"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 555лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"033623","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5104.79,"d":"5,104.79"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 1020 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"058154","Светильник MAG-ORIENT-AXIO-R60-10W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6057.12,"d":"6,057.12"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 1190 лм, 119 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металла, линза из акрила, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 180x104x60 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT 2652. Пульсация <1%."]
[null,"044647","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-FLEX-R25-3W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2552.39,"d":"2,552.39"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT  с  цветовой температурой 4000K. Мощность 3 Вт, св. поток 140 лм, 47лм/Вт, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 363x25x126 мм. Габариты световой части Ø25x60мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%."]
[null,"037037","Светильник MAG-ORIENT-BLUM-12W Warm3000 (BK, 40 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6686.87,"d":"6,686.87"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 204x89x140 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"033610","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L235-8W Day4000 (BK, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6949.23,"d":"6,949.23"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 450 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"049588(1)","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L350-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4667.83,"d":"4,667.83"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 984 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 352 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"033611","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5596.36,"d":"5,596.36"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"060731","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-ANGLE-L295-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7357.24,"d":"7,357.24"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 18 Вт, св. поток 1520 лм, 84 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 295 мм, ширина 295 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Передает питание между треками. Максимальный ток через светильник 8А. Пульсация <1%."]
[null,"034659(1)","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4781.27,"d":"4,781.27"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%."]
[null,"034664","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5747.61,"d":"5,747.61"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"043291","Светильник MAG-ORIENT-BABY-S36x21-2W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1329.93,"d":"1,329.93"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 2 Вт, св. поток 80 лм, 40 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 36 мм, ширина 21 мм, высота 44 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%."]
[null,"033614","Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4621.62,"d":"4,621.62"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"034618","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7982.79,"d":"7,982.79"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"034643(1)","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6487.07,"d":"6,487.07"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"044332","Светильник MAG-ORIENT-TUBE-ELASTIC-R25-L2500-35W Warm3000 (BK, 360 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":15900.23,"d":"15,900.23"},1,"шт","Светильник гибкий для магнитных треков серии ORIENT с управлением DALI. Мощность 35 Вт, св. поток 2120 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с черными креплениями. Размер: диаметр 25 мм, длина 2500 мм. Монтаж на магнитный трек ORIENT. Адаптеры в комплекте."]
[null,"036479","Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5730.34,"d":"5,730.34"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт,теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035714","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10197.9,"d":"10,197.90"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1518 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется."]
[null,"035759","Светильник MAG-ORIENT-SFERO-HANG-R150-10W Day4000 (BK, 300 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6722.35,"d":"6,722.35"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 900 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 300°, напряжение питания 48 В. Матовый белый корпус из стекла, степень защиты IP20. Диаметр: 150 мм; Длина кабеля: 1500 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. Подвес не регулируется."]
[null,"045065","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Warm3000 (BR, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7193.85,"d":"7,193.85"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 85 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус цвета бронза из металла, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85 мм.  Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"061552","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Day4000-MIX (WH, 24 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7336.23,"d":"7,336.23"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением TUYA (Zigbee) и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 760-880 лм, 63-73 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 K, CRI>92, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <3%. Работает с голосовыми помощниками (Алиса, Маруся и т.д.) "]
[null,"053724","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R45-12W Warm2700 (WH, 50 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5104.79,"d":"5,104.79"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 2700 K, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x45x146 мм. Длина светоизлучающего модуля 100мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"059254","Светильник MAG-ORIENT-AXIO-R60-10W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6057.12,"d":"6,057.12"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 1190 лм, 119 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металла, линза из акрила, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 180x104x60 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT 2652. Пульсация <1%."]
[null,"048405","Светильник MAG-ORIENT-POINT-R80-12W Warm3000 (WH, 18 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4373.73,"d":"4,373.73"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 630 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 18°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металл, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 81.5x50 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<19."]
[null,"048355","Светильник MAG-ORIENT-RONDO-R120-15W Day4000-MIX (WH, 110 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8594.11,"d":"8,594.11"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 15 Вт, св. поток 1275 лм, 85 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 K, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Белый круглый корпус из металла, степень защиты IP20. Размер светоизлучающего модуля: 120x56 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035839","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5596.36,"d":"5,596.36"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 860 лм, 54 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035839(1)","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L465-16W Day4000 (WH, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5596.36,"d":"5,596.36"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 1360 лм, 85 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"060475","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L800-27W Day4000 (WH, 100 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11108.22,"d":"11,108.22"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм , с управлением DALI. Мощность 27 Вт, св. поток 2290 лм, 85 лм/Вт, Дневной 4000 K, CRI>92, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 803 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035844","Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4621.62,"d":"4,621.62"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035861","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7000.49,"d":"7,000.49"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035864(1)","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7469.28,"d":"7,469.28"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"036785","Трек MAG-ORIENT-TRACK-2620-3000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10077.23,"d":"10,077.23"},1,"шт","Подвесной, накладной магнитный трек ORIENT , длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Заглушки в комплект не входят. Размер ДxШxВ: 3000x26,2x21,1мм. Размер (с учетом заглушек) ДxШxВ: 3005x26,2x21,1 мм.Крепеж для накладного монтажа в комплекте. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят."]
[null,"036035","Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-MINI (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",274.71,1,"шт","Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT-2620 в линию при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет черный. Размер ДxШxВ: 80x27x9 мм."]
[null,"033638","Коннектор гибкий MAG-ORIENT-CON-FLEX-POWER (BK) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1765.43,"d":"1,765.43"},1,"шт","Гибкий черный коннектор для электрического соединения двух треков MAG ORIENT или трека MAG ORIENT и углового коннектора MAG ORIENT L90 между собой. Без возможности подвода питания. Максимальный ток нагрузки на один коннектор 15А. Габариты одной части 129х17х16,5 мм."]
[null,"035778","Блок питания ARV-SP-48100-MAG-ORIENT-PFC-BK (48V, 2.1A, 100W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10583.61,"d":"10,583.61"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для для магнитной системы. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 2.1 А, 100 Вт. Встроенный PFC >0,95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Рабочая температура -25…+40C⁰. Габаритные размеры длина 298 мм, ширина 16 мм, высота 19 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"035779","Блок питания ARV-SP-48250-MAG-ORIENT-PFC-BK (48V, 5.21A, 250W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":13907.73,"d":"13,907.73"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для магнитной системы. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 5.21 А, 250 Вт. Встроенный PFC >0,95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Рабочая температура -25…+40 C⁰. Габаритные размеры длина 268 мм, ширина 22 мм, высота 44 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"036147(2)","Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2000 (Arlight, Алюминий)","Россия",{"v":7881.62,"d":"7,881.62"},1,"шт","Профиль-держатель для установки магнитного трека MAG-ORIENT в натяжной потолок.Габаритные размеры (L×W×H): 2000x57,5x54,5 мм. Материал алюминий, цвет серебристый. Цена за 1 шт. \nПрименять совместно с треком MAG-ORIENT-TRACK.\nМонтажные кронштейны в комплект не входят. "]
[null,"035798","Трек встраиваемый MAG-ORIENT-TRACK-2652-FDW-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12885.07,"d":"12,885.07"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек ORIENT с фланцем, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Заглушки в комплект не входят. Размер ДxШxВ: 3000x26.2x52.2мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 3005x70x52.2мм. Подходит под ГКЛ <12мм."]
[null,"059606","Крышка боковая MAG-ORIENT-COVER-SIDE-STR-2000 (WH) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",188.53,1,"компл","Комплект из двух крышек (заглушки под пазы гарпуна) для треков серии ORIENT 2653 STR G. Материал пластик, цвет белый. Размеры 2000x9.7мм."]
[null,"035809","Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1833.56,"d":"1,833.56"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"036702","Блок питания ARV-SP-48250-MAG-ORIENT-PFC-WH (48V, 5.21A, 250W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":13907.73,"d":"13,907.73"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для для магнитной системы. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 5.21 А, 250 Вт. Встроенный PFC >0,95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Рабочая температура -25…+40C⁰. Габаритные размеры длина 268 мм, ширина 22 мм, высота 44 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"033237","Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2998.4,"d":"2,998.40"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034207","Светильник MAG-DOTS-25-L800-24W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5318.82,"d":"5,318.82"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения теплый 3000K, световой поток 1350 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034220","Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S400-12W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8726.13,"d":"8,726.13"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 800 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"046332","Светильник MAG-FLAT-25-L200-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7853.52,"d":"7,853.52"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 380лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер AС230V/DC24V поставляется отдельно."]
[null,"034235","Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S200-6W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5305.49,"d":"5,305.49"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 380лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034241","Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9816.9,"d":"9,816.90"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"046310","Светильник MAG-SPOT-25-R90-9W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10864.03,"d":"10,864.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм с управлением DALI, мощность 9 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 630 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 100x35x90 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 9 Вт. Драйвер AС230V/DC24V поставляется отдельно. Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. "]
[null,"053025","Светильник MAG-DOTS-25-L200-6W Warm3000 (WH, 30 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8200.14,"d":"8,200.14"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, с управлением DALI. Мощность 6 Вт. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000K, световой поток 400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x20x25 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Блок питания AC230V/DС24V поставляется отдельно."]
[null,"050054","Светильник MAG-DOTS-25-L600-18W Warm3000 (WH, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6241.61,"d":"6,241.61"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 18 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 960лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18 Вт. Драйвер AС230V/DC24V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"050076","Светильник MAG-SPOT-25-R120-12W Day4000 (WH, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7288.74,"d":"7,288.74"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25 мм, 12 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 840лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 100x20x150 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер AС230V/DC230V поставляется отдельно.Диаметр светоизлучающего модуля 35 мм. "]
[]
[null,"034228","Трек MAG-TRACK-2540-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6047.69,"d":"6,047.69"},1,"шт","Подвесной, накладной круглый магнитный трек, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 2003x30x40 мм. Размер (с учетом заглушек) Аксессуары для подвесного монтажа (034751) в комплект не входят."]
[null,"046821","Коннектор угловой MAG-CON-MINI-2538-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1982.77,"d":"1,982.77"},1,"шт","Угловой прямой коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2538. Материал алюминий, цвет черный. Не содержит токопроводящих жил. Размеры 60x60x25x38 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"033246","Коннектор угловой MAG-CON-2538-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2736.61,"d":"2,736.61"},1,"шт","Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 112x112x47x38.2мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"033253","Кабель питания ARL-MAG-2x0.75-10M-CU (Clear) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2884.47,"d":"2,884.47"},1,"шт","Кабель питания для магнитной системы MAG. Площадь сечения жилы 0.75мм2 (2x0.75мм2). Внешний диаметр 4 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V)."]
[null,"050232","Коннектор угловой MAG-CON-MINI-2538-FDW-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1982.77,"d":"1,982.77"},1,"шт","Угловой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-MINI-2538-FDW. Материал алюминий, цвет белый. Не содержит токоведущих дорожек. Размеры 62x62x49x38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"046572","Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9991.96,"d":"9,991.96"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер поставляется отдельно. "]
[null,"026950","Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4701.88,"d":"4,701.88"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026995","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12464.36,"d":"12,464.36"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026941","Светильник MAG-LASER-45-L480-18W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9731.79,"d":"9,731.79"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"032649","Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12604.41,"d":"12,604.41"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1700лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026966","Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8844.93,"d":"8,844.93"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"046593","Светильник MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":14592.03,"d":"14,592.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 900лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x178мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно."]
[null,"046577","Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12507.45,"d":"12,507.45"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер поставляется отдельно. "]
[null,"026993","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5575.03,"d":"5,575.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"027621","Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1144.63,"d":"1,144.63"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026976","Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10059.29,"d":"10,059.29"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"026896","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3054.15,"d":"3,054.15"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм.Не совместим с крышкой."]
[null,"026902(1)","Трек MAG-TRACK-4563-500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3622.42,"d":"3,622.42"},1,"шт","Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДxШxВ: 506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят."]
[null,"026917(2)","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3669.55,"d":"3,669.55"},1,"шт","Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"052656","Коннектор угловой MAG-CON-4560-FDW-L90-INT (BK, 5LN, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5793.18,"d":"5,793.18"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-FDW. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления DALI). Размеры 216,5x216,5x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026913","Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3178.04,"d":"3,178.04"},1,"шт","Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027018","Подвес MAG-HANG-45-L4000 (SL) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",827.64,1,"шт","Тросовый подвес для подвесного монтажа магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Длина троса 4 м. Выдерживает вес максимум 15 кг. Цвет троса черный, цвет аксессуаров серебристый. В комплекте тросовый держатель, трос, фиксатор для троса. Используется совместно с держателем MAG-BRACKET-45 (приобретается отдельно)."]
[null,"046841","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-FDW-2000 (WH, 5LN) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":19803.47,"d":"19,803.47"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем для монтажа в гипсокартонный потолок, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. 5 токопроводящих дорожек (возможность управления по DALI). Размер ДxШxВ: 2000x75x60 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 2040x75x60 мм. DC24V."]
[null,"029491","Коннектор прямой MAG-CON-45-SIDE (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",624.83,1,"шт","Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-45 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже. Используется в сочетании с коннектором MAG-CON-45-UP (029490). Материал сталь, цвет белый. Размеры LxWxH 80x24.5x1.5мм. В комплекте 2 коннектора и шестигранный ключ. Цена за комплект."]
[null,"026916(2)","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4307.05,"d":"4,307.05"},1,"шт","Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245x245x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"046925","Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, 5LN, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5092.94,"d":"5,092.94"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027085","Потолочная чаша MAG-CANOPY-45 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",511.72,1,"шт","Потолочная чаша для высоковольтного кабеля магнитных треков MAG-TRACK-4563 и MAG-TRACK-4592. Используется при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размеры DxH Ø80x30мм. Диаметр отверстия под провод Ø8,5мм."]
[null,"055468","Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-R35-5W Warm2700 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4026.48,"d":"4,026.48"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 373 лм, 75 лм/Вт, ТЕПЛЫЙ 2700 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 35 мм, высота  58 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%. Не диммируется. Преобразователь напряжения DC-DC.\n\n"]
[null,"050975","Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-ZOOM-R38-5W Day4000 (BK, 10-55 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5068.18,"d":"5,068.18"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 357 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, изменяемый угол 10-55°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Габариты общие: 110 х 38 х 88 мм. Габариты светового модуля: Ø38 х 64 мм. Габариты адаптера: Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%."]
[null,"055471","Светильник MAG-MICROCOSM-RONDO-R113-12W Warm2700 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4402.9,"d":"4,402.90"},1,"шт","Поставка под заказ от 40 шт. Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 514 лм, 43 лм/Вт, ТЕПЛЫЙ 2700 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 113 мм, высота 34 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%. Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWN).\n"]
[null,"043266","Светильник MAG-MICROCOSM-STRIP-L300-5W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2549.36,"d":"2,549.36"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 368 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 300 мм, ширина 4.6 мм, высота 12 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%. в комплекте пластиковый ключ для извлечения светильника из трека. Управление яркостью осуществляется с помощью диммера по ШИМ (PWN).\n"]
[null,"051005","Светильник MAG-MICROCOSM-FLAT-L300-10W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3548.05,"d":"3,548.05"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 592 лм, 59 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, угол 100°, напряжение питания 24 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Габариты общие: 353 х 12,4 х 29 мм,  Габариты светового модуля: 300 х 12,4 х 17,2 мм. Габариты адаптера: 110 х 5 х 11,6 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%."]
[null,"051804","Светильник MAG-MICROCOSM-SPOT-ZOOM-R30-2W Warm3000 (WH, 15-45 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3465.81,"d":"3,465.81"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 2 Вт, св. поток 130 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, изменяемый угол 15-45°, напряжение питания 24 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Габариты общие: 110 х 30 х 84 мм, габариты светового модуля Ø30 х 58 мм, габариты адаптера 110 х 5 х 11,6 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%.\n"]
[null,"051823","Светильник MAG-MICROCOSM-RONDO-R105-10W Day4000 (WH, 90 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3852.86,"d":"3,852.86"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 613 лм, 61 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>92, угол 90°, напряжение питания 24 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Габариты общие: Ø105,6 х 47,6 мм; габариты светового модуля: Ø105,6 х 36 мм; габариты адаптера: 110 х 5 х 11,6 мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%."]
[null,"051824","Светильник MAG-MICROCOSM-RONDO-R150-15W Warm3000 (WH, 90 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4882.72,"d":"4,882.72"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-MICROCOSM шириной 11 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 790 лм, 52 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 24 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Габариты общие: 205 х 5 х 47 мм. Габариты светового модуля: D150мм. Монтаж на трек MICROCOSM. Пульсация <1%."]
[null,"043248","Трек MAG-MICROCOSM-TRACK-1115-ARC-R900 (BK) (Arlight, IP20)","КИТАЙ",{"v":4848.41,"d":"4,848.41"},1,"шт","Накладной магнитный трек MAG-MICROCOSM,  DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Диаметр 900мм, радиус 450мм Размер ДxШxВ: 550*550*15 мм. В комплекте 4 дюбеля и 4 самореза.\n"]
[null,"043247","Трек MAG-MICROCOSM-TRACK-1115-ARC-R600 (BK) (Arlight, IP20)","КИТАЙ",{"v":3548.78,"d":"3,548.78"},1,"шт","Накладной магнитный трек MAG-MICROCOSM, DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Диаметр 600мм, радиус 300мм. Размер ДxШxВ: 400*400*15мм. В комплекте 4 дюбеля и 4 самореза.\n"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"047212","Светильник MAG-FLEX-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11770.4,"d":"11,770.40"},1,"шт","Светильник для магнитных треков  MAG-FLEX. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%."]
[null,"036317","Светильник MAG-FLEX-LASER-L235-8W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7687.73,"d":"7,687.73"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-FLEX шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 460 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-FLEX. Пульсация <1%."]
[null,"043708","Светильник SP-TROPIC-HANG-L5000-70W Day4000 (BK, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":92468.25,"d":"92,468.25"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 70 Вт, св. поток 4700 лм, 67 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 230 В (в комплекте блок питания 230В/48В). Матовый белый фигурный корпус из силикона. Размер: диаметр 30 мм, длина 5000 мм. Монтаж на магнитный трек FLEX. Комплектующие: 021181(1) -1шт, 034063 - 2шт, 034062 - 1шт, 035391 - 1шт,  035385 - 1шт,  035388 - 1шт, коробка 035707, 027836(2) - 1шт.."]
[null,"034062","Коннектор MAG-FLEX-CON-POWER-MINI-KIT (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3770.55,"d":"3,770.55"},1,"шт","Прямой коннектор черного цвета с системой подвеса и кабелем питания. Напряжение 48V.\nЦанговый зажим в комплекте."]
[null,"034063","Коннектор питания MAG-FLEX-FEEDER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3441.38,"d":"3,441.38"},1,"шт","Токопроводящий коннектор, используется совместно с заглушкой и подает напряжение 48V на трек."]
[null,"044460","Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9680.74,"d":"9,680.74"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 8 Вт, св. поток 620-650 лм, 77-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%."]
[null,"044473","Светильник MAG-VIBE-RONDO-R90-10W Warm3000 (BK, 110 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5049.84,"d":"5,049.84"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 880 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 110°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 115x90x91 мм. Длина светоизлучающего модуля 56мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.\n"]
[null,"044165","Светильник MAG-VIBE-EMISFERO-HANG-R100-6W Day4000 (BK, 130 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6763.05,"d":"6,763.05"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 380 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 130°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 115x100x100 мм. Длина кабеля 1200мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. Подвес не регулируется. "]
[null,"044436","Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000 (BK, 100 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4452.84,"d":"4,452.84"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 24 Вт, св. поток 1820 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%."]
[null,"044420","Светильник MAG-VIBE-LASER-L197-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3040.38,"d":"3,040.38"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 197 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%."]
[null,"045003","Светильник MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8712.66,"d":"8,712.66"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением DALI и изменяемой цветовой температурой. Мощность 8 Вт, св. поток 620-650 лм, 77-81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 122x35x81 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%."]
[null,"044467","Светильник MAG-VIBE-POINT-R75-10W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4832.89,"d":"4,832.89"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 10 Вт, св. поток 840 лм, 84 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 115x75x88 мм. Длина светоизлучающего модуля 55мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%."]
[null,"044458","Светильник MAG-VIBE-SFERO-R120-6W Warm3000 (WH, 235 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5135.13,"d":"5,135.13"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 62 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 235°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 115x120x168 мм. Диаметр светоизлучающего модуля 120мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%."]
[null,"045020","Светильник MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX (WH, 100 deg, 48V, TUYA Zigbee) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8890.72,"d":"8,890.72"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 24 Вт, св. поток 1770-1860 лм, 74-75 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000-5700 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 485 мм, ширина 25 мм, высота 29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%. "]
[]
[null,"044182","Коннектор прямой MAG-VIBE-CON-I-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",625.43,1,"шт","Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Габариты: 30x25x7,8мм. "]
[null,"044506","Трек MAG-VIBE-TRACK-257-3000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6353.08,"d":"6,353.08"},1,"шт","Накладной магнитный трек MAG-VIBE-TRACK, длина 3000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет белый.  Размер ДxШxВ: 3000x25x7мм. "]
[]
[null,"055032","Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 15 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2937.14,"d":"2,937.14"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток без решетки honeycomb 1000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 660 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 15°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 55 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 25-40 В, 250мА., пульсация <5%."]
[null,"055056","Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 15 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2937.14,"d":"2,937.14"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток без решетки honeycomb 1000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 660 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 15°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 55 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 25-40 В, 250мА., пульсация <5%."]
[null,"055050","Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3540.13,"d":"3,540.13"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток без решетки honeycomb 2000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1320 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 74 мм, длина световой части 154 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 500 мА 25-40 В, пульсация <5%."]
[null,"052254","Светильник LGD-DYKE-2TR-R60-8W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4088.93,"d":"4,088.93"},1,"шт","Светильник для однофазных треков, 8 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 856 лм, угол 38°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры Ø60x59,7 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10 Вт. Драйвер встроенный (25-40V, 250 mA).Пульсация <1%. "]
[null,"052257","Светильник LGD-DYKE-2TR-R60-8W Warm3000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4088.93,"d":"4,088.93"},1,"шт","Светильник для однофазных треков, 8 Вт. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000K, световой поток 600 лм, угол 50°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры Ø60x59,7 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10 Вт. Драйвер встроенный (25-40V, 250 mA).Пульсация <1%. "]
[null,"025947(1)","Светильник LGD-ZEUS-2TR-R88-20W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5885.95,"d":"5,885.95"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"036470","Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9233.36,"d":"9,233.36"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%."]
[null,"055042","Светильник LGD-GERA-2TR-R60-15W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3190.01,"d":"3,190.01"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 15 Вт, св. поток без решетки honeycomb 1500 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 990 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 60 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 350 мА 25-40 В, пульсация <5%."]
[null,"055053","Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (BK, 55 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3540.13,"d":"3,540.13"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток без решетки honeycomb 2000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1320 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 55°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 74 мм, длина световой части 154 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 500 мА 25-40 В, пульсация <5%."]
[null,"055086","Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (BK, 55 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3540.13,"d":"3,540.13"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток без решетки honeycomb 2000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1320 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 55°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 74 мм, длина световой части 154 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 500 мА 25-40 В, пульсация <5%."]
[null,"052260","Светильник LGD-DYKE-2TR-R60-8W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4088.93,"d":"4,088.93"},1,"шт","Светильник для однофазных треков, 8 Вт. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000K, световой поток 856 лм, угол 38°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Ø60x59,7 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10 Вт. Драйвер встроенный (25-40V, 250 mA).Пульсация <1%. "]
[null,"038671","Трек LGD-2TR-TRACK-F-2000-WH-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2811.75,"d":"2,811.75"},1,"шт","2 м встраиваемый белый глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"038683","Заглушка LGD-2TR-CAP-F-WH (C) (Arlight, IP40 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",53.33,1,"шт","Белая пластиковая заглушка для шины 2TRA (на 2 провода). В комплекте 1 шт. 60х35х20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"038672","Трек LGD-2TR-TRACK-F-1000-BK-M (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1405.88,"d":"1,405.88"},1,"шт","1 м встраиваемый черный глянцевый трек (шина) для однофазных трековых светильников, 2 провода. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"023117","Коннектор внутренний LGD-2TR-CON-MINI-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",230.42,1,"шт","Линейный коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD в линию. Цвет черный. 80х35х20мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"040226","Коннектор угловой с питанием LGD-2TR-CON-L-F-POWER-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",589.01,1,"шт","Угловой черный глянцевый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) встраиваемых треков LGD под углом 90 градусов с возможностью подвода питания. Размеры 95 х 95 х 20 мм (60 мм - сторона квадрата). Без возможности подвода питания. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"024604(1)","Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm3000 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5024.11,"d":"5,024.11"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 800-1000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø67x180x155мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA)."]
[null,"038098","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Day4000 (WH-WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5974.37,"d":"5,974.37"},1,"шт","Светильник подвесной для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль белого цвета, белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"026234","Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2244.38,"d":"2,244.38"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св. поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V)."]
[null,"024085(2)","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3115.31,"d":"3,115.31"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"055158","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 55 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4045.86,"d":"4,045.86"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток без решетки honeycomb 2000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1320 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 55°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 74 мм, длина световой части 154 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 24-42 В, 500мА., пульсация <5%"]
[null,"055187","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5290.74,"d":"5,290.74"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток без решетки honeycomb 3000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1980 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 24-42 В, 750мА., пульсация <5%"]
[null,"033696(1)","Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Day4000 (WH, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9216.9,"d":"9,216.90"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 16-40 В, 700 мА, пульсация <1%."]
[null,"052279","Светильник LGD-DYKE-4TR-R75-16W Day4000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5426.78,"d":"5,426.78"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 16 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1550 лм, угол 50°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры Ø74x69,6 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 16 Вт. Драйвер встроенный (24-42V, 450 mA).Пульсация <1%. "]
[null,"052147","Светильник LGD-DYKE-4TR-R90-26W Day4000 (WH, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6264.51,"d":"6,264.51"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 26 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2470 лм, угол 20°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры Ø90x79,5 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 26 Вт. Драйвер встроенный (24-42V, 650 mA).Пульсация <1%. "]
[null,"046741","Светильник LGD-CALIPSO-4TR-R85-10W Day4000-MIX (WH, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":14872.73,"d":"14,872.73"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700К-4000К-6000К (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 850-1100 лм, 85-110 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, алюминий, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø85x160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный 8-14 В, 700 мА. Диммирование по TRIAC."]
[null,"048322","Светильник LGD-ARTEMIS-TRACK-4TR-R55-12W Warm3000 (WH, 8-80 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8151.57,"d":"8,151.57"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000K, световой поток 721 лм, 65 лм/Вт, регулируемый угол 8-80°, CRI>90. Корпус круглый, алюминий, цвет белый, IP20. Размеры L × W × H (Ø) 192 х 144 х Ø55 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 12Вт. Драйвер встроенный (20-40V, 250 мА). Пульсация <0,5%."]
[null,"038116","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Warm3000 (WH-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4998.07,"d":"4,998.07"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета медь, белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"055807","Светильник LGD-URANUS-4TR-R75-18W/25W Warm3500-MIX (BK, 20-50 deg, side holder, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12269.25,"d":"12,269.25"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 18Вт/25Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 1140-2075лм, регулируемый угол 20°-50°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Угол наклона корпуса 90°, угол поворота корпуса 330°. Габариты LxWxH: 90х75x255мм. Размер модуля DxL: 75x165мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 25Вт."]
[null,"031111","Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6565.07,"d":"6,565.07"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA)."]
[null,"024996","Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4339.13,"d":"4,339.13"},1,"шт","Светильник откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V)."]
[null,"024624(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3115.31,"d":"3,115.31"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"024625(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3115.31,"d":"3,115.31"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"055182","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 15 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5290.74,"d":"5,290.74"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 30 Вт, св. поток без решетки honeycomb 3000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1980 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 15°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 24-42 В, 750мА., пульсация <5%"]
[null,"055138","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-40W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5563.06,"d":"5,563.06"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 40Вт, св. поток без решетки honeycomb 4000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 2640 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Антибликовая решетка honeycomb в комплекте. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 24-42 В, 750мА., пульсация <5%"]
[null,"031225","Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9007.43,"d":"9,007.43"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 2700лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxL Ø80x181мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-43V, 720mA)."]
[null,"052133","Светильник LGD-DYKE-4TR-R75-16W Day4000 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5426.78,"d":"5,426.78"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 16 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1600 лм, угол 20°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Ø74x69,6 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 16 Вт. Драйвер встроенный (24-42V, 450 mA).Пульсация <1%. "]
[null,"061490","Светильник LGD-DIAFILM-4TR-R60-10W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":20089.29,"d":"20,089.29"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860 лм, 86 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>95, угол 38°, напряжение питания 230 В. Решетка HONEYCOMB в комплекте. Черный квадратный корпус из алюминия, материал линзы PC поликарбонат, степень защиты IP20. Размер световой части 60х60х62 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-40 В, 250мА., пульсация <1%"]
[null,"061482","Светильник LGD-DIAFILM-4TR-R60-10W Warm2700 (BK, 20 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":20089.29,"d":"20,089.29"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 650 лм, 65 лм/Вт, теплый 2700 K, CRI>95, угол 20°, напряжение питания 230 В. Решетка HONEYCOMB в комплекте. Черный квадратный корпус из алюминия, материал линзы PC поликарбонат, степень защиты IP20. Размер световой части 60х60х62 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-40 В, 250мА., пульсация <1%"]
[null,"046768","Рефлектор с посадочным кольцом LGD-REFLECTOR-RING-R85 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2399.69,"d":"2,399.69"},1,"шт","Рефлектор с посадочным кольцом LGD-REFLECTOR-RING. Диаметр 85 мм. Цвет корпуса черный. Получаемый угол 40°. Материал кольца алюминий"]
[null,"046765","Фильтр сетчатый с посадочным кольцом LGD-HONEYCOMB-RING-R85 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1772.16,"d":"1,772.16"},1,"шт","Фильтр сетчатый с посадочным кольцом LGD-HONEYCOMB-RING. Диаметр 85 мм. Цвет белый. Материал кольца - алюминий"]
[null,"046761","Шторки кашетирующие LGD-BARNDOORS-R85 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":4659.32,"d":"4,659.32"},1,"шт","Шторки кашетирующие LGD-BARNDOORS для трековых светильников LGD-CALIPSO. Посадочное кольцо с диаметром 85 мм. Цвет кольца белый, цвет шторок черный. Материал - алюминий"]
[null,"057151","Фильтр сетчатый LGD-ARTIFACT-HONEYCOMB-R65 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2016.95,"d":"2,016.95"},1,"шт","Фильтр сетчатый HONEYCOMB LGD-ARTIFACT. Цвет белый. Материал корпуса алюминий. Размер Ø64.5x8 мм"]
[null,"057128","Насадка с фиксированным углом LGD-ARTIFACT-LENS-R65 (WH, 40 deg) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2827.91,"d":"2,827.91"},1,"шт","Насадка с фиксированным углом 40 градусов LGD-ARTIFACT-LENS. Цвет черный. Материал корпуса алюминий. Размер Ø65x21 мм"]
[null,"059504","Светофильтр LGD-DIAFILM-COLORFUL-R46 (BK-RD) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2100,"d":"2,100"},1,"шт","Поставка под заказ от 1шт. Светофильтр красный LGD-DIAFILM-COLORFUL. Цвет посадочного кольца черный. Материал корпуса алюминий. Размер Ø46x7 мм."]
[null,"057133","Светофильтр LGD-ARTIFACT-COLORFUL-FRAME-R55 (BK-PN) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3689.75,"d":"3,689.75"},1,"шт","Светофильтр розовый LGD-ARTIFACT-COLORFUL. Цвет посадочного кольца черный.  Материал корпуса алюминий. Размер Ø51.3x6.6 мм"]
[null,"057144","Светофильтр LGD-ARTIFACT-COLORFUL-FIX-ZOOM-R65 (BK-RD) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3689.75,"d":"3,689.75"},1,"шт","Светофильтр красный LGD-ARTIFACT-COLORFUL. Цвет посадочного кольца черный. Материал корпуса алюминий. Размер Ø64.5x8 мм"]
[]
[null,"058797","Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9987.15,"d":"9,987.15"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток без решетки honeycomb 1000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 660 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина световой части 141 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058803","Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 55 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9987.15,"d":"9,987.15"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток без решетки honeycomb 1000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 660 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 55°. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина световой части 141 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"036086","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12133.51,"d":"12,133.51"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20Вт, св. поток 1800-2200лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 К, угол 24°, CRI>90, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <5%."]
[null,"058875","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8153.29,"d":"8,153.29"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением TRIAC. Мощность 20 Вт, св. поток без решетки honeycomb 2000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1320 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, длина световой части 154 мм. Драйвер встроенный 9-40В (200 - 550мА), 50/60Гц, максимальная мощность 22W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058812","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 15 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12126.78,"d":"12,126.78"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток без решетки honeycomb 3000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1980 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 15°. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058882","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9861.72,"d":"9,861.72"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением TRIAC. Мощность 30 Вт, св. поток без решетки honeycomb 3000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1980 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 24-42 В, 750мА., пульсация <5%"]
[null,"058825","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-40W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12399.1,"d":"12,399.10"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток без решетки honeycomb 4000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 2640 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058646","Светильник LGD-FLAT-4TR-S605-25W Day4000 (WH, 100 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13787.88,"d":"13,787.88"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением TRIAC. Мощность 25 Вт, св. поток 2078 лм, 83 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 100°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: длина 605 мм, ширина 34 мм, высота 50 мм.  Входное напряжение AC220-240V. Драйвер 9-40В (300 - 1050мА), максимальная мощность 42 Вт. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058741","Светильник LGD-DYKE-4TR-R60-8W Day4000 (WH, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9105.47,"d":"9,105.47"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 8 Вт с управлением TRIAC. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 856 лм, угол 38°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры Ø60x59,7 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 9-40В (200 - 550мА), 50/60Гц, максимальная мощность 22W."]
[null,"058689","Светильник LGD-DYKE-4TR-R75-16W Day4000 (WH, 50 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12262.82,"d":"12,262.82"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 16 Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1550 лм, угол 50°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры Ø74x69,6 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. "]
[null,"058750","Светильник LGD-DYKE-4TR-R75-16W Day4000 (WH, 50 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9534.21,"d":"9,534.21"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 16 Вт с управлением TRIAC. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1550 лм, угол 50°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры Ø74x69,6 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 9-40В (200 - 550мА), 50/60Гц, максимальная мощность 22W."]
[null,"058697","Светильник LGD-DYKE-4TR-R100-36W Day4000 (WH, 38 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":13974.95,"d":"13,974.95"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 36 Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 3772 лм, угол 38°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры Ø100x93 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-40В (850-1050 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. "]
[null,"046739","Светильник LGD-CALIPSO-4TR-R85-20W Day4000-MIX (WH, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":15668.73,"d":"15,668.73"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700К-4000К-6000К (при помощи переключателя на корпусе), световой поток 1540-2030 лм, 77-101 лм/Вт, угол 38°, CRI>95. Корпус круглый, алюминий, цвет белый, IP20. Размеры DxL Ø85x160 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный 15-28 В, 700 мА. Диммирование по TRIAC."]
[null,"058643","Светильник LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":17818.52,"d":"17,818.52"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 2100 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Драйвер 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. Монтаж на трек 3-фазный. "]
[null,"034497","Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000 (BK, 24 deg, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":17685.68,"d":"17,685.68"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 9-42 В, 300 мА, пульсация <5%."]
[null,"058832","Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 15 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9987.15,"d":"9,987.15"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 10 Вт, св. поток без решетки honeycomb 1000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 660 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 15°. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина световой части 141 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058915","Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7258.54,"d":"7,258.54"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением TRIAC. Мощность 10 Вт, св. поток без решетки honeycomb 1000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 660 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, длина световой части 141 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 9-40В (200 - 550мА), 50/60Гц, максимальная мощность 22W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058921","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 15 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8153.29,"d":"8,153.29"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением TRIAC. Мощность 20 Вт, св. поток без решетки honeycomb 2000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1320 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 15°. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, длина световой части 154 мм. Драйвер встроенный 9-40В (200 - 550мА), 50/60Гц, максимальная мощность 22W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058925","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 15 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9861.72,"d":"9,861.72"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением TRIAC. Мощность 30 Вт, св. поток без решетки honeycomb 3000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1980 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 15°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 24-42 В, 750мА., пульсация <5%"]
[null,"058847","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 55 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12126.78,"d":"12,126.78"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток без решетки honeycomb 3000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 1980 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 55°. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"058935","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-40W Day4000 (BK, 36 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10134.04,"d":"10,134.04"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением TRIAC. Мощность 40Вт, св. поток без решетки honeycomb 4000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 2640 лм, 66 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 24-42 В, 750мА., пульсация <5%"]
[null,"058857","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-40W Warm3000 (BK, 15 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12399.1,"d":"12,399.10"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 40Вт, св. поток без решетки honeycomb 4000 лм, 100 лм/Вт, с решеткой honeycomb 2640 лм, 66 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 15°. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, длина световой части 141 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. Монтаж на трек 3-фазный."]
[null,"033392","Светильник LGD-GELIOS-4TR-R80-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":17848.44,"d":"17,848.44"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода с управлением DALI. Мощность 30 Вт, св. поток 2700 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, регулируемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 80 мм, высота 181 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер встроенный 9-48 В, 720 мА., пульсация <5%."]
[null,"058706","Светильник LGD-DYKE-4TR-R60-8W Day4000 (BK, 50 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11834.08,"d":"11,834.08"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 8 Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 600 лм, угол 50°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Ø60x59,7 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W."]
[null,"058782","Светильник LGD-DYKE-4TR-R60-8W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9105.47,"d":"9,105.47"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 8 Вт с управлением TRIAC. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ 3000K, световой поток 856 лм, угол 38°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Ø60x59,7 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 9-40В (200 - 550мА), 50/60Гц, максимальная мощность 22W. "]
[null,"058716","Светильник LGD-DYKE-4TR-R90-26W Day4000 (BK, 20 deg, 230V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":13100.56,"d":"13,100.56"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 26 Вт с управлением DALI. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2470 лм, угол 20°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Ø90x79,5 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 10-42В (300-800 мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42W. "]
[null,"058795","Светильник LGD-DYKE-4TR-R100-36W Day4000 (BK, 50 deg, 230V, TRIAC) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11709.88,"d":"11,709.88"},1,"шт","Светильник для трехфазных треков, 36 Вт с управлением TRIAC. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 3200 лм, угол 50°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры Ø100x93 мм. Входное напряжение AC220-240V. Драйвер встроенный 9-40В (300 - 1050мА), 50/60Гц, максимальная мощность 42 Вт."]
[null,"057109","Светильник LGD-ARTIFACT-4TR-R65-18W Warm3000-MIX (BK, 20 deg., DALI, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":18044.78,"d":"18,044.78"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 18Вт. Управление и изменение цветовой температуры по протоколу DALI. Цвет свечения меняется в диапазоне 2700К - 4000К, световой поток при 2700К - 1120лм, при 4000К - 1300лм, 62лм/Вт, угол 20°, CRI>95. Корпус круглый, алюминий, цвет черный, IP20. Размеры Ø65x190x220 мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 18Вт. Драйвер встроенный (8-40В, 450мА), пульсация <0.3%"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"032451","Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm SP2900-Meat (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9230.13,"d":"9,230.13"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 835 лм, 42 лм/Вт, специальный теплый 2900 K (с розовым оттенком) для мяса, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%."]
[null,"029942","Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day SP5000-Veg (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9230.13,"d":"9,230.13"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 20 Вт, св. поток 1930 лм, 97 лм/Вт, специальный дневной 5000 K для зеленых овощей и фруктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 88 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-42 В, 500 мА, пульсация <1%."]
[null,"029998","Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Cool SP7500-Fish (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10904.67,"d":"10,904.67"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2402 лм, 80 лм/Вт, специальный холодный 7500 K для рыбы и морепродуктов, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%."]
[null,"032455","Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm SP3000-Fruit (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10904.67,"d":"10,904.67"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 30 Вт, св. поток 2222 лм, 74 лм/Вт, специальный теплый 3000 K для красных и желтых фруктов и овощей, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 220 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 33-44 В, 750 мА, пульсация <1%."]
["Системы освещения",{"$nulls":3},"Трековая трехфазная 4TR 230V / Светильники TRUECOLOR CRI98 4TR    "]
[null,"031423","Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R88-20W Warm3000 CRI98 (WH, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8377.2,"d":"8,377.20"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1651 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 162 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 500 мА, пульсация <1%."]
[null,"031421","Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Day4000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6603.55,"d":"6,603.55"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 724 лм, 72 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI98, изменяемый угол 20-60°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PC/PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 260 мА, пульсация <1%."]
[null,"031420","Светильник LGD-ZEUS-TRUECOLOR-4TR-R67-10W Warm3000 CRI98 (BK, 20-60 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6603.55,"d":"6,603.55"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 785 лм, 79 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI98, изменяемый угол 20-60°°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 155 мм, ширина 67 мм, высота 180 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 27-38 В, 500 мА, пульсация <1%."]
[null,"055356","Трек встраиваемый LGD-4TR-TRACK-F-4000-WH-M (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","Россия",{"v":13816.37,"d":"13,816.37"},1,"шт","3-фазный встраиваемый трек 4TR, на 4 провода, длина 4 м. Цвет белый матовый. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДxШxВ: 4000x56x32.5 мм. Ширина встраиваемой части 31.3 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"030340","Трек LGD-D3P-1000 White-M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","Россия",{"v":3065.22,"d":"3,065.22"},1,"шт","3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 1м. Цвет молочный белый RAL9010. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДxШxВ: 1000x31,5x32,5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"024262","Подвес LGD-4TR-HANG-1-WH (C) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",656.21,1,"шт","Тросовый подвес с металлической чашкой Ø50x19мм для трехфазных треков. Длина троса 2 м. Цвет белый. Выдерживает вес максимум 6 кг. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"029299","Коннектор угловой LGD-4TR-CON-L-EXT-WH (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","Россия",{"v":1224.14,"d":"1,224.14"},1,"шт","Угловой коннектор 90 градусов, нейтральный провод по внешней стороне. Цвет белый RAL9010. Габаритные размеры 102х102х32.5мм. Совместим только с шинопроводом серии D3P."]
[null,"024046","Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-WH (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",311.07,1,"шт","Белая накладка для коннектора питания. Используется при монтаже встраиваемых треков. 68х56х25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"055436","Накладка LGD-4TR-PLANK-L-WH (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","Россия",341.15,1,"шт","Белая накладка для углового коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"025250(1)","Трек LGD-4TR-TRACK-4000-BK-M (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","Россия",{"v":12069.62,"d":"12,069.62"},1,"шт","3-фазный трек 4TR, на 4 провода, длина 4м. Цвет черный. Коннектор питания и заглушка приобретаются отдельно. Размер ДxШxВ: 4000x31,5x32,5мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"031267","Подвес LGD-4TR-HANG-2-L3000-BK (D) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","Россия",894.94,1,"шт","Тросовый подвес с пластиковой чашкой Ø36x47мм для треков 4TR. Длина троса 3 м. Цвет черный. Выдерживает вес максимум 15 кг. В комплекте трос, чаша, скоба и крюк. "]
[null,"042558","Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",613.25,1,"шт","Внутренний коннектор для треков 4TR, цвет черный.\nАналог XTS-21 Global Track Pro. Длина 70 мм. Примечание: если коннектор туго входит в трек, немного выкрутите винты контакта перед установкой. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"056701","Адаптер LGD-4TR-ADAPTER-2-BK (D) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","Россия",{"v":1017.86,"d":"1,017.86"},1,"шт","Адаптер для трековых светильников. Позволяет установить светильник на трехфазный трек. Цвет черный. Выдерживает максимальный вес светильника 2,3 кг. 84х32х55мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"024708","Накладка LGD-4TR-PLANK-T-BK (C) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",363.59,1,"шт","Черная накладка для тройного коннектора. Используется при монтаже встраиваемых треков. 100х78х25мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[]
[null,"049291","Светильник ART-APRIORI-SPOT-TURN-R38-8W Warm3000 (GD, 36 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10003.34,"d":"10,003.34"},1,"шт","Светильник поворотный для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 580 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 36°, напряжение питания 48 В. Фигурный корпус из алюминия, анодированного в цвет светлое золото, степень защиты IP20. Размер: Ø38 x 187 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"044903","Светильник ART-APRIORI-LASER-L165-8W Day4000 (GD, 48 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10532.74,"d":"10,532.74"},1,"шт","Светильник для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 369 лм, 46 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 48°, напряжение питания 48 В. Линейный корпус из алюминия, гальванизированного в цвет светлое золото, степень защиты IP20. Размер: длина 165,5 мм, ширина 38 мм, высота 95 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"053938","Светильник ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Warm3000 (OG, 220 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7820.83,"d":"7,820.83"},1,"шт","Светильник для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 558 лм, 111 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 220°, напряжение питания 48 В. Круглый корпус из алюминия, анодированного в цвет серо-оливковый, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: диаметр 120 мм, высота 170 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"053959","Светильник ART-APRIORI-PLATO-TURN-R160-12W Day4000 (OG, 120 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12151.19,"d":"12,151.19"},1,"шт","Светильник поворотный для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 409 лм, 34 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 48 В. Круглый корпус из алюминия, гальванизированного в цвет серо-оливковый, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 160 мм, высота 65 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"053974","Светильник ART-APRIORI-FLAT-L500-15W Warm3000 (OG, 120 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13316.71,"d":"13,316.71"},1,"шт","Светильник для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 600 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 48 В. Линейный корпус из алюминия, гальванизированного в цвет серо-оливковый, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 500 мм, ширина 38 мм, высота 95 мм (вместе с корпусом крепления). Диаметр крепления 38 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"047792","Светильник ART-APRIORI-LANTERN-C-R60-5W Warm3000 (TN, 350 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8071.05,"d":"8,071.05"},1,"шт","Светильник для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 240 лм, 48 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 350°, напряжение питания 48 В. Круглый корпус из алюминия, гальванизированного в цвет титан, экран стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 60 мм, высота 147 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"047782","Светильник ART-APRIORI-LASER-TURN-L165-8W Day4000 (TN, 48 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12210.5,"d":"12,210.50"},1,"шт","Светильник поворотный для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 395 лм, 49 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 48°, напряжение питания 48 В. Линейный корпус из алюминия, гальванизированного в цвет титан, степень защиты IP20. Размер: длина 165,5 мм, ширина 38 мм, высота 125 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"049265","Светильник ART-APRIORI-TUBE-ELASTIC-R38-L1000-12W Day4000 (TN, 360 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл,  (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12611.3,"d":"12,611.30"},1,"шт","Светильник гибкий для треков APRIORI. Мощность 12 Вт, св. поток 950 лм, 79 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В. Матовый белый фигурный корпус из силикона с креплениями, гальванизированными в цвет титан, степень защиты IP20. Размер: длина 1000 мм, диаметр неона 25мм, диаметр крепления 38 мм, высота крепления 70 мм. Монтаж на трек APRIORI  Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"049233","Светильник ART-APRIORI-ZORB-С-R110-5W Warm3000 (BK, 85 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8337.89,"d":"8,337.89"},1,"шт","Светильник для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 5 Вт, св. поток 309 лм, 62 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 85°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из алюминия, экран прозрачное стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 110 мм, высота 170 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"039399","Светильник ART-APRIORI-FLAT-L500-15W Day4000 (BK, 120 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12157.86,"d":"12,157.86"},1,"шт","Светильник для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 15 Вт, св. поток 600 лм, 40 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 48 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 500 мм, ширина 38 мм, высота 95 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"049315","Светильник ART-APRIORI-ACOUSTIC-R820-25W Day4000 (BK-GR, 160 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":31031.35,"d":"31,031.35"},1,"шт","Светильник поворотный для треков APRIORI шириной 17 мм. Мощность 25 Вт, св. поток 269 лм, 10 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 160°, напряжение питания 48 В. Черный круглый корпус из алюминия с серым акустическим материалом, степень защиты IP20. Размер: длина 820 мм, ширина 780 мм, высота 55 мм. Монтаж на трек APRIORI 17 мм. Угол поворота корпуса 350°. Пульсация <1%. Возможно диммирование по ШИМ (PWM) или не адресное управление при использовании диммируемого драйвера Dali, 0-10V, TRIAC. "]
[null,"049256","Плафон ART-APRIORI-ZORB-GR-R110 (Arlight, Стекло)","КИТАЙ",{"v":2111.65,"d":"2,111.65"},1,"шт","Плафон для светильников ART-APRIORI-ZORB-GR-R110. Материал серое стекло. Габариты: ⌀110, 110х110х120 мм"]
[null,"045708","Трек ART-APRIORI-TRACK-ARC-A-1722-800 (GD, 1/2) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10022.99,"d":"10,022.99"},1,"шт","Подвесной трек APRIORI, половина круга диаметром 800мм. DC48V. Материал алюминий, цвет светлое золото. Размер ДxШxВ: 800x400x22мм. Подвесы, коннекторы, светильники и источники питания приобретаются отдельно."]
[null,"045710","Трек ART-APRIORI-TRACK-ARC-A-1722-1000 (GD, 1/2) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12573.39,"d":"12,573.39"},1,"шт","Подвесной трек APRIORI, половина круга диаметром 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет светлое золото. Размер ДxШxВ: 1000x500x22мм. Подвесы, коннекторы, светильники и источники питания приобретаются отдельно."]
[null,"037631","Коннектор жесткий с питанием ART-APRIORI-CON-ROD-A-L260-POWER (GD, вертикальный) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3582.05,"d":"3,582.05"},1,"шт","Коннектор жесткий ROD-A для вертикального механического и электрического соединения треков системы APRIORI. Тип крепления А. Напряжение питания 48В. Размеры диаметр 38 мм. длина 260 мм. Материал алюминий, цвет светлое золото. "]
[null,"049348","Подвес ART-APRIORI-HANG-E-L5000 (GD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2471.28,"d":"2,471.28"},1,"шт","Подвес гибкий с регулируемым тросом для подвесного монтажа треков системы APRIORI. Тип крепления E. Не проводит электричество. Размер: Ø20 х 5000 х Ø10 мм. Материал алюминий, цвет светлое золото. "]
[null,"039639","Подвес с питанием ART-APRIORI-CANOPY-HANG-A-L1500-POWER (GD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4337.25,"d":"4,337.25"},1,"шт","Подвес с прямым подводом питания для крепления к поверхности треков системы APRIORI. Тип крепления A. Напряжение питания DC48V. Диаметр чаши 80 мм,  внутренний диаметр чаши 74мм, внешняя высота чаши 38 мм, глубина чаши до монтажного отверстия 25 мм, общая высота подвеса 1500  мм. Материал алюминий, цвет светлое золото. Выдерживает вес 20 кг. "]
[null,"051117","Трек ART-APRIORI-TRACK-ARC-A-1722-800 (OG, 1/2) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11055.76,"d":"11,055.76"},1,"шт","Подвесной трек APRIORI, половина круга диаметром 800мм. DC48V. Материал алюминий, цвет серо-оливковый.. Размер ДxШxВ: 800x400x22мм. Подвесы, коннекторы, светильники и источники питания приобретаются отдельно."]
[null,"051789","Трек ART-APRIORI-TRACK-ARC-A-1722-1800 (OG, 1/4) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11977.07,"d":"11,977.07"},1,"шт","Подвесной трек APRIORI, четверть круга диаметром 1800мм. DC48V. Материал алюминий, цвет серо-оливковый. Размер ДxШxВ: 1273x264x22мм. Подвесы, коннекторы, светильники и источники питания приобретаются отдельно."]
[null,"054004","Подвес жесткий ART-APRIORI-ROD-E-L200 (OG) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1964.87,"d":"1,964.87"},1,"шт","Подвес жесткий длиной 200 мм для крепления к поверхности треков системы APRIORI. Тип крепления E. Не проводит электричество. Размер: Ø24 х 95 х Ø10 мм. Материал алюминий, цвет серо-оливковый."]
[null,"054021","Подвес с питанием ART-APRIORI-CANOPY-HANG-A-L1500-POWER (OG) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4645.22,"d":"4,645.22"},1,"шт","Подвес с прямым подводом питания для крепления к поверхности треков системы APRIORI. Тип крепления A. Напряжение питания DC48V. Диаметр чаши 80 мм,  внутренний диаметр чаши 74мм, внешняя высота чаши 38 мм, глубина чаши до монтажного отверстия 25 мм, общая высота подвеса 1500 мм. Материал алюминий, цвет серо-оливковый. Выдерживает вес 20 кг. "]
[null,"047801","Трек ART-APRIORI-TRACK-A-1722-1000 (TN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7619.96,"d":"7,619.96"},1,"шт","Подвесной трек APRIORI, длина 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет титан. Размер ДxШxВ: 1000x17x22мм. Размер (с учетом заглушек) ДxШxВ: 1021x17x22мм. Подвесы, заглушки, светильники и источники питания приобретаются отдельно."]
[null,"047839","Трек ART-APRIORI-TRACK-ARC-A-1722-1000 (TN, 1/2) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12573.39,"d":"12,573.39"},1,"шт","Подвесной трек APRIORI, половина круга диаметром 1000мм. DC48V. Материал алюминий, цвет титан. Размер ДxШxВ: 1000x500x22мм. Подвесы, коннекторы, светильники и источники питания приобретаются отдельно."]
[null,"047822","Коннектор жесткий с питанием ART-APRIORI-CON-ROD-A-L260-POWER (TN, вертикальный) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3582.05,"d":"3,582.05"},1,"шт","Коннектор жесткий ROD-A для вертикального механического и электрического соединения треков системы APRIORI. Тип крепления А. Напряжение питания 48В. Размеры диаметр 38 мм. длина 260 мм. Материал алюминий, цвет титан. "]
[null,"049349","Подвес ART-APRIORI-HANG-E-L5000 (TN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2471.28,"d":"2,471.28"},1,"шт","Подвес гибкий с регулируемым тросом для подвесного монтажа треков системы APRIORI. Тип крепления E. Не проводит электричество. Размер: Ø20 х 5000 х Ø10 мм. Материал алюминий, цвет титан. "]
[null,"047817","Подвес жесткий с питанием ART-APRIORI-ROD-A-L800-POWER (TN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5483.25,"d":"5,483.25"},1,"шт","Подвес жесткий длиной 800 мм тип А с подводом питания для крепления к поверхности треков системы APRIORI. Напряжение питания DC48V.  Диаметр чаши 80 мм,  внутренний диаметр чаши 74мм, внешняя высота чаши 38 мм, глубина чаши до монтажного отверстия 25 мм, общая высота подвеса 765 мм. Материал алюминий, цвет титан."]
[null,"045707","Трек ART-APRIORI-TRACK-ARC-A-1722-600 (BK, 1/2) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7200.82,"d":"7,200.82"},1,"шт","Подвесной трек APRIORI, половина круга диаметром 600мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДxШxВ: 600x300x22мм. Подвесы, коннекторы, светильники и источники питания приобретаются отдельно."]
[null,"045709","Трек ART-APRIORI-TRACK-ARC-A-1722-800 (BK, 1/2) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9182.98,"d":"9,182.98"},1,"шт","Подвесной трек APRIORI, половина круга диаметром 800мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДxШxВ: 800x400x22мм. Подвесы, коннекторы, светильники и источники питания приобретаются отдельно."]
[null,"044800","Коннектор жесткий ART-APRIORI-CON-ROD-E-L186 (BK, вертикальный) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",954.16,1,"шт","Коннектор жесткий ROD-E для вертикального механического соединения треков системы APRIORI. Тип крепления E. Не проводит электричество. Размеры диаметр 19,5 мм высота 186 мм.  Материал алюминий, цвет черный"]
[null,"049347","Подвес ART-APRIORI-HANG-A-L5000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2484.86,"d":"2,484.86"},1,"шт","Подвес гибкий с регулируемым тросом для подвесного монтажа треков системы APRIORI. Тип крепления A. Не проводит электричество. Размер: Ø20 х 5000 х Ø38 мм. Материал алюминий, цвет чёрный. "]
[null,"039640","Подвес с питанием ART-APRIORI-CANOPY-HANG-A-L1500-POWER (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4178.67,"d":"4,178.67"},1,"шт","Подвес с прямым подводом питания для крепления к поверхности треков системы APRIORI. Тип крепления A. Напряжение питания DC48V. Диаметр чаши 80 мм,  внутренний диаметр чаши 74 мм, внешняя высота чаши 38 мм, глубина чаши до монтажного отверстия 25 мм, общая высота подвеса 1500 мм. Материал алюминий, цвет черный. Выдерживает вес 20 кг. "]
[{"$nulls":4},"Сборные основания системы APRIORI - готовые решения  простых и сложных (линейных, многоуровневых) осветительных конструкций. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"048482","Основание ART-APRIORI-ROUND-ROD-400-R1000 (GD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":46245.33,"d":"46,245.33"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма круг. В комплекте треки с аксессуарами и жесткими подвесами длиной 400мм. DC48V. Материал алюминий, цвет светлое золото. Размер: диаметр 1000мм, высота 22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"048475","Основание ART-APRIORI-ROUND-HANG-R1200 (GD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":51853.18,"d":"51,853.18"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма круг. В комплекте треки с аксессуарами и гибкими подвесами. DC48V. Материал алюминий, цвет светлое золото. Размер: диаметр 1200мм, высота 22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. \n"]
[null,"054531","Основание ART-APRIORI-OVAL-ROD-800-4000x1000 (GD) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":101422.63,"d":"101,422.63"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма овал. В комплекте треки с аксессуарами и жесткими подвесами длиной 800мм. DC48V. Материал алюминий, цвет светлое золото. Размер ДxШxВ: 4000x1000x22мм. Светильники  и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"054443","Основание ART-APRIORI-LINE-ROD-400-2000 (OG) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":30032.7,"d":"30,032.70"},1,"шт","Подвесная линейная конструкция APRIORI. В комплекте трек с аксессуарами и жесткими подвесами длиной 400мм. DC48V. Материал алюминий, цвет серо-оливковый. Размер ДxШxВ: 2000x17x22мм. Размер (с учетом заглушек) ДxШxВ: 2021x17x22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"054502","Основание ART-APRIORI-ROUND-HANG-R1000 (OG) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":46847.74,"d":"46,847.74"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма круг. В комплекте треки с аксессуарами и гибкими подвесами. DC48V. Материал алюминий, цвет серо-оливковый. Размер: диаметр 1000мм, высота 22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"054405","Основание ART-APRIORI-OVAL-ROD-800-4000x1000 (OG) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":101422.63,"d":"101,422.63"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма овал. В комплекте треки с аксессуарами и жесткими подвесами длиной 800мм. DC48V. Материал алюминий, цвет серо-оливковый. Размер ДxШxВ: 4000x1000x22мм. Светильники  и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"054417","Основание ART-APRIORI-RECTANGLE-ROD-800-3000x2000 (OG) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":118435.36,"d":"118,435.36"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма прямоугольник. В комплекте треки с аксессуарами и жесткими подвесами длиной 800мм. DC48V. Материал алюминий, цвет серо-оливковый. Размер ДxШxВ: 3000x2000x22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"050169","Основание ART-APRIORI-LINE-HANG-2000 (TN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":26469.82,"d":"26,469.82"},1,"шт","Подвесная линейная конструкция APRIORI. В комплекте трек с аксессуарами и гибкими подвесами. DC48V. Материал алюминий, цвет титан. Размер ДxШxВ: 2000x17x22мм. Размер (с учетом заглушек) ДxШxВ: 2021x17x22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно.\n\n"]
[null,"050192","Основание ART-APRIORI-ROUND-HANG-R1500 (TN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":59636.6,"d":"59,636.60"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма круг. В комплекте треки с аксессуарами и гибкими подвесами. DC48V. Материал алюминий, цвет титан. Размер: диаметр 1500мм, высота 22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"054526","Основание ART-APRIORI-OVAL-HANG-4000x1000 (TN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":97841.55,"d":"97,841.55"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма овал. В комплекте треки с аксессуарами и гибкими подвесами. DC48V. Материал алюминий, цвет титан. Размер ДxШxВ: 4000x1000x22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"050204","Основание ART-APRIORI-QUADRAT-2-HANG-2000x2000 (TN) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":217614.41,"d":"217,614.41"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма параллелепипед. В комплекте треки с аксессуарами и гибкими подвесами. DC48V. Материал алюминий, цвет титан. Размер ДxШxВ: 2000x2000x300мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"048495","Основание ART-APRIORI-ROUND-ROD-200-R800 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":37723.4,"d":"37,723.40"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма круг. В комплекте треки с аксессуарами и жесткими подвесами длиной 200мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер: диаметр 800мм, высота 22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"048490","Основание ART-APRIORI-ROUND-HANG-R1200 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":47029.32,"d":"47,029.32"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма круг. В комплекте треки с аксессуарами и гибкими подвесами. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер: диаметр 1200мм, высота 22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"048512","Основание ART-APRIORI-OVAL-ROD-400-4000x1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":98563.58,"d":"98,563.58"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма овал. В комплекте треки с аксессуарами и жесткими подвесами длиной 400мм. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДxШxВ: 4000x1000x22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"048539","Основание ART-APRIORI-RECTANGLE-SOFT-HANG-4500x3500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":150880.17,"d":"150,880.17"},1,"шт","Подвесная конструкция APRIORI, форма закруглённый прямоугольник. В комплекте треки с аксессуарами и гибкими подвесами. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размер ДxШxВ: 4500x3500x22мм. Светильники и источники питания приобретаются отдельно. "]
[null,"051180","Светильник ART-INBELT-SFERO-R140-7W Day4000-MIX (BK, 240 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12520.27,"d":"12,520.27"},1,"шт","Светильник ART-INBELT-SFERO-R140. Мощность 7 Вт, св. поток  825 лм, 118 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>92, угол 240°, напряжение питания 48 В. Степень защиты IP20. Размер: Ø140 x 131 мм.  Монтаж на токопроводящий ремень INBELT. Цвет корпуса черный. DALI."]
[null,"051211","Светильник ART-INBELT-DOTS-L210-8W Day4000-MIX (BK, 33 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10110.3,"d":"10,110.30"},1,"шт","Светильник ART-INBELT-DOTS-L210. Мощность 8Вт, св. поток 436-459 лм, 55-58 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700-6500 К, CRI>92, угол 33°, напряжение питания 48 В. Степень защиты IP20. Размер: 210 x 25 x 37 мм.  Монтаж на токопроводящий ремень INBELT.  Цвет корпуса черный. UGR<16. Протокол управления DALI"]
[null,"059349","Ремень токопроводящий ART-INBELT-BELT-POWER-10000 (SAND, 48V) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":14415.5,"d":"14,415.50"},1,"шт","Резка ремня - доноры 052163 и 052216\nРемень токопроводящий ART-INBELT-BELT-POWER для светильников серии ART-INBELT. \nРазмеры: длина 10 метров,  ширина 19 мм, высота 2 мм. Цвет: бежевый. Материал: текстиль + медь. \nНапряжение питания 48В, блок питания поставляется отдельно. "]
[null,"059357","Ремень токопроводящий ART-INBELT-BELT-POWER-4000 (GRAPHITE, 48V) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":5766.2,"d":"5,766.20"},1,"шт","Резка ремня - доноры 052164 и 052195\nРемень токопроводящий ART-INBELT-BELT-POWER для светильников серии ART-INBELT. \nРазмеры: длина 4 метра,  ширина 19 мм, высота 2 мм. Цвет: серый графит. Материал: текстиль + медь. \nНапряжение питания 48В, блок питания поставляется отдельно. "]
[null,"049827","Коннектор тройной с питанием ART-INBELT-CON-T-POWER (BK, 48V) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1002.97,"d":"1,002.97"},1,"шт","Коннектор тройной с питанием ART-INBELT-CON-T-POWER для токопроводящего ремня серии ART-INBELT. Токопроводящий, 48В. Размеры: 52х45х21 мм. Цвет: черный. Материал: пластик. Монтажный крепеж поставляется в комплекте. "]
["Системы освещения",{"$nulls":3},"Система LINEAIR / Светильники и аксессуары LINEAIR"]
[{"$nulls":4},"Cемейство светодиодных линейных светильников одиночного исполнения с возможностью монтажа в линию или любую другую геометрическую фигуру (суммарная мощность до 400 Вт)"]
[null,"040635","Светильник ALT-LINEAIR-QUADRAT-FLAT-UPDOWN-DIM-1375-170W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":147035.88,"d":"147,035.88"},1,"шт","Подвесной квадратный светильник с возможностью диммирования и свечением вверх и вниз. Мощность 172 Вт, св. поток 15600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 100+100°, напряжение питания 230 В. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 1376 мм, ширина 1376 мм, высота 94 мм. Длина подвеса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 33-40 В, 750 мА, пульсация <5%. Диммирование 0-10V. В комплекте набор для подвеса и кабель 1,5 м. Поставляется в разобранном виде."]
[null,"031472","Светильник ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L60-2094-3W Day4000 (BK, 100 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8555.26,"d":"8,555.26"},1,"шт","Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH 88x75x94мм. Питание AC 220-240V, 3Вт,\nДиммирование 0-10V.\nИспользовать только с 031470, 031527, 031471,031530."]
[]
[null,"028997","Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1657.85,"d":"1,657.85"},1,"шт","Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x100x64мм."]
[null,"026847","Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1667.42,"d":"1,667.42"},1,"шт","Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x162x64мм."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"032427","Светильник LGD-AREA-S240x240-25W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":15749.53,"d":"15,749.53"},1,"шт","Накладной светильник 25Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 2540лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 240x240x45мм. IP54. Питание AC220-240V, 26Вт, встроенный драйвер."]
[]
[null,"046187","Светильник LGD-EVO-WALL-S100x100-12W Day4000 (GR, 44 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":14645.3,"d":"14,645.30"},1,"шт","Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх или вниз. Размер ВхШхГ 138x100x132 мм. IP54. Питание AC230V, 12Вт, встроенный драйвер."]
[null,"020802","Светильник SP-Wall-170WH-Flat-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11619.88,"d":"11,619.88"},1,"шт","Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 170x90x28мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер."]
[null,"061761","Светильник LGD-PERAN-WALL-S120x120-6W Warm3000 (Beige red, 0-80 deg, 230V) (Arlight, IP65 Бетон, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13354.34,"d":"13,354.34"},1,"шт","Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 6 Вт, св. поток 286 лм, 49 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, изменяемый угол освещения 0°-80°, напряжение питания 230 В. Фигурный корпус из бетона бежево-красного цвета и алюминия, экран ударопрочный PC, степень защиты IP65. Размер: длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 120 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <0.5%."]
[null,"033309","Светильник LGD-RAY-WALL-R46-3W Day4000 (GR, 24 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11432.55,"d":"11,432.55"},1,"шт","Накладной настенный светильник. Мощность 3,5 Вт, св. поток 310 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 24°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 78 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <1%."]
[null,"044852(1)","Светильник LGD-RAY-WALL-R65-9W Day4000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11575.29,"d":"11,575.29"},1,"шт","Накладной настенный светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 860 лм, 95 лм/Вт, теплый 4000 K, CRI>80, угол 23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 98 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%."]
[null,"038154(1)","Светильник LGD-RAY-WALL-TWIN-R65-2x9W Warm3000 (GR, 23 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":21130.04,"d":"21,130.04"},1,"шт","Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 18 Вт, св. поток 1820 лм, 101 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 2x23°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 98 мм, ширина 65 мм, высота 170 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%."]
[null,"029794","Светильник LGD-WALL-VARIO-S104x129-2x6W Day4000 (GR, 1-80 deg) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":14979.26,"d":"14,979.26"},1,"шт","Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 12 Вт, св. поток 820 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, изменяемый угол освещения 0°-80°, напряжение питания 230 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран ударопрочный PC, степень защиты IP54. Размер: длина 138 мм, ширина 104 мм, высота 129 мм. Монтаж накладной. Драйвер встроенный, пульсация <2%."]
[null,"029973","Светильник LGD-PEARL-WALL-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":15765.39,"d":"15,765.39"},1,"шт","Настенный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x297x338мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер."]
[null,"029977","Светильник LGD-TENT-WALL-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13798.12,"d":"13,798.12"},1,"шт","Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 220В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 200х176х125мм."]
[]
[]
[null,"052582","Светильник ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (SL, 70 deg, 12-24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6094.53,"d":"6,094.53"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для установки в перила. Мощность 1.4Вт, световой поток 70лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 70°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран из полиметилметакрилата (PMMA). Питание DC24V. Размер DxH Ø28.5x28мм. Установка в перила круглого сечения Ø48-60мм с толщиной стенки 1-2мм, установочное отверстие Ø27мм. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"050874","Светильник LT-TIE-R120-3W Warm3000 (WH, 25x45 deg, 230V) (Arlight, IP65 Бетон, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6415.52,"d":"6,415.52"},1,"шт","Светодиодный встраиваемый круглый светильник для стен, лестниц. Мощность 3Вт, световой поток 32 лм, теплый 3000К, угол 25x45°, CRI>80, напряжение 230 В. Круглый корпус из бетона белого цвета и алюминия. Степень защиты IP65. Питание AC230V, мощность 3Вт. Размеры DxH 120x76мм. Драйвер встроенный, пульсация <0.5%."]
[null,"034827","Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":16309.78,"d":"16,309.78"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 8Вт. Размер ДxШxВ 210x63x78мм. Установка в отверстие ДxШxВ 190x56x75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V)."]
[null,"024926(1)","Светильник ART-DECK-LAMP-R40-1W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2611.26,"d":"2,611.26"},1,"шт","Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность IK06. Размер: диаметр 40 мм, высота 10.2 мм. Монтаж накладной. Блок питания приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"029960","Светильник LGD-TRACE-S100x100-4W Warm3000 (GR, 65 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6753.17,"d":"6,753.17"},1,"шт","Светодиодный накладной квадратный светильник для стен, лестниц, 4Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 160лм, CRI(Ra)>80, угол 65°, асимметричный свет. Размер 100x100x30мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 4Вт, встроенный драйвер."]
["Наружное освещение",{"$nulls":3},"Прожекторы / Универсальные прожекторы"]
[{"$nulls":4},"Светодиодные прожекторы малой мощности обладают компактными размерами, что позволяет им, не привлекая к себе внимания, подсветить архитектурные элементы на фасадах зданий, малые архитектурные формы, небольшие скульптуры и растения в парках и садах."]
[null,"042583","Светильник ALT-RAY-R44-8W Day4000 (DG, 33 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8862.89,"d":"8,862.89"},1,"шт","Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, угол освещения 33°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток 610лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH -Ø44х90мм. В комплекте 1м провод."]
[null,"053633","Светильник ALT-RAY-R44-8W Warm3000 (WH, 33 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8862.89,"d":"8,862.89"},1,"шт","Уличный светодиодный прожектор, мощность 8Вт, угол освещения 33°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 580лм. Влагозащищенный корпус IP67 - белый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 8 Вт. Размеры DxH -Ø44х90мм. В комплекте 1м провод."]
[null,"035892","Светильник ALT-RAY-R61-12W Warm3000 (DG, 6 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13611.69,"d":"13,611.69"},1,"шт","Уличный светодиодный прожектор, мощность 12Вт, угол освещения 6°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000К, световой поток 370лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры DxH - Ø61x115мм. В комплекте 1м провод."]
[null,"031319","Светильник ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Day4000 (DG, 10-40 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":27086.02,"d":"27,086.02"},1,"шт","Уличный светодиодный прожектор, мощность 25Вт, регулируемый угол освещения 10-40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000К, световой поток для угла 10° 750 для угла 40° 1300лм. Влагозащищенный корпус IP67 - темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230В, мощность 25 Вт. Размеры DxH - Ø89x212мм. В комплекте 1м провод."]
[null,"043386","Бленда ALT-RAY-R49 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",699.98,1,"шт","Бленда для уличных прожекторов серии RAY. Диаметр 49 мм, высота 50 мм. Цвет бленды черный."]
[null,"032543","Основание для светильника ALT-POLE-BASE-750 (DG) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3786.71,"d":"3,786.71"},1,"шт","Кронштейн 750 мм на круглом основании для установки прожекторов серий RAY и RAY-ZOOM мощностью до 15 Вт на твердую опорную поверхность (максимальная масса прожектора  650 г). Материал металл, цвет темно-серый."]
[null,"054748","Светильник ALT-BLOCK-S65x65-5W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP66 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9227.89,"d":"9,227.89"},1,"шт","Уличный светодиодный прожектор, мощность 5Вт, угол освещения 60°. Цвет теплый 3000К, световой поток 190 лм. Влагозащищенный корпус IP66 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 120°. Питание 230В, мощность 5 Вт. Размеры LxWxH - 65х55х100мм. В комплекте 0.3м провод."]
[null,"055247","Светильник ALT-BLOCK-S185x185-36W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP66 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":44170.34,"d":"44,170.34"},1,"шт","Уличный светодиодный прожектор, мощность 36Вт, угол освещения 15°. Цвет дневной 4000К, световой поток 3880 лм. Влагозащищенный корпус IP66 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 120°. Питание 230В, мощность 36 Вт. Размеры LxWxH - 185х92х245мм. В комплекте 0.3м провод."]
[null,"054754","Светильник ALT-BLOCK-S185x185-36W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP66 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":44170.34,"d":"44,170.34"},1,"шт","Поставка под заказ от 12 шт. Уличный светодиодный прожектор, мощность 36Вт, угол освещения 60°. Цвет теплый 3000К, световой поток 3880 лм. Влагозащищенный корпус IP66 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 120°. Питание 230В, мощность 36 Вт. Размеры LxWxH - 185х92х245мм. В комплекте 0.3м провод."]
[null,"052371","Светильник ALT-BLOCK-S220x220-50W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP66 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":64453.68,"d":"64,453.68"},1,"шт","Поставка под заказ от 10 шт. Уличный светодиодный прожектор, мощность 50Вт, угол освещения 60°. Цвет теплый 3000К, световой поток 5660 лм. Влагозащищенный корпус IP66 - темно-серый алюминий, экран из закалённого стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 120°. Питание 230В, мощность 50 Вт. Размеры LxWxH - 220х97х293мм. В комплекте 0.3м провод."]
[null,"052892","Линейный прожектор AR-LINE-500-9W Day4000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9365.33,"d":"9,365.33"},1,"шт","Линейный прожектор. Мощность 9 Вт, св. поток 630 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах."]
[null,"037366(1)","Линейный прожектор AR-LINE-500-9W Warm3000 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9365.33,"d":"9,365.33"},1,"шт","Линейный прожектор. Мощность 9 Вт, св. поток 900 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах. "]
[null,"051758","Линейный прожектор AR-LINE-500-12W Warm2700 (GR, 30 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10208.32,"d":"10,208.32"},1,"шт","Линейный прожектор. Мощность 12 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 2700 K, CRI>80, угол 30°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 500 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах."]
[null,"045371","Линейный прожектор AR-LINE-760-18W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11625.26,"d":"11,625.26"},1,"шт","Линейный прожектор. Мощность 18 Вт, св. поток 1440 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 760 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах."]
[null,"024300","Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V Warm (Grey, 30 deg) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11005.82,"d":"11,005.82"},1,"шт","Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 18W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 18 штук. Цвет светодиодов тёплый белый 3000K, световой поток 1800 Lm, CRI=80, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x40x30мм."]
[null,"041732","Линейный прожектор AR-LINE-1000-24W Warm3000 (GR, 15x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12564.91,"d":"12,564.91"},1,"шт","Линейный прожектор. Мощность 24 Вт, св. поток 1900 лм, 79 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>80, угол 15x60°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 40 мм, высота 30 мм. Монтаж на кронштейнах."]
[null,"045475","Линейный прожектор AR-LINE-1000-36W Warm3000 (GR, 15 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":17949.91,"d":"17,949.91"},1,"шт","Линейный прожектор. Мощность 36 Вт, св. поток 3600 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>80, угол 15°, напряжение питания 230 В. Серый прямоугольный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 1000 мм, ширина 55 мм, высота 78 мм. Монтаж на кронштейнах"]
[{"$nulls":4},"Линейные светодиодные прожекторы различных мощностей, питающее напряжение 24В, предназначены для светодинамической архитектурной подсветки фасадов зданий. Комплект установочных кронштейнов с возможностью регулировки угла входят в комплект поставки."]
["Наружное освещение",{"$nulls":3},"Ландшафтные / Столбики"]
[null,"047685","Светильник LGD-CASTELLO-BOLL-H1000-20W Warm3500-MIX (GR, 80 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":29555.13,"d":"29,555.13"},1,"шт","Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек с изменяемой цветовой температурой. Мощность 20 Вт, св. поток 1200-1400 лм, 60-70 лм/Вт, теплый 3000 K, теплый 3500 K, дневной 4000K, CRI>80, угол 80°, напряжение питания 230 В. Темно-серый круглый корпус из алюминия RAL 7016, экран из закаленного стекла, степень защиты IP65. Размер: диаметр 160 мм, высота 1000 мм. Монтаж накладной, комплект крепежа поставляется со светильником. Драйвер 27-40 В, 500 мА, пульсация <1%."]
[null,"029436(1)","Светильник LGD-PATH-FRAME-ROTARY-H650-6W Warm3000 (GR, 111 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":17893.95,"d":"17,893.95"},1,"шт","650мм уличный светодиодный светильник для дорожек, изменяемый угол освещения (111 градусов), на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 6Вт SMD (275 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - темно-серый алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 6 Вт. Размеры ВхШхГ 650х160х54 мм."]
[null,"037524","Светильник LGD-MUSE-BOLL-H650-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":19793.89,"d":"19,793.89"},1,"шт","Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 650 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"050734","Светильник LGD-SEKVOYA-BOLL-SOCKET-H900-11W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":28254.29,"d":"28,254.29"},1,"шт","Уличный светодиодный светильник для освещения дорожек. Мощность 11 Вт. Цвет теплый белый 3000К, световой поток 471 лм, угол 120°. Влагозащищенный корпус -  черный алюминий, экран из поликарбоната, розетка IP54. Питание 100-240 В, мощность 11 Вт.  Размеры светильника ДхШхВ: 140х70х900 мм, размеры основания ДхШхВ: 170х100х5 мм. Монтаж накладной, комплект крепежа поставляется со светильником. С розеткой 230 В."]
[null,"029968","Светильник LGD-SWAMP-BOLL-H500-7W Warm3000 (GR, 93 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10103.28,"d":"10,103.28"},1,"шт","500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 7Вт (330лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ДхШхВ 133х124х500 мм."]
[null,"034163","Светильник KT-CANNA-L1000-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8307.18,"d":"8,307.18"},1,"шт","Декоративный ландшафтный светильник. Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 1000 мм. Монтаж в грунт. Длина питающего кабеля 1м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"034164","Светильник KT-CANNA-L1200-1W Warm3000 (DG, 110 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8774.91,"d":"8,774.91"},1,"шт","Декоративный ландшафтный светильник.Мощность 1.4 Вт, св. поток 35 лм, 25 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 110°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP65. Размер: диаметр 16 мм, высота 1200 мм. Монтаж в грунт. Длина питающего кабеля 1м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"050674","Светильник KT-ENOKI-BOLL-H1000-2W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4313.28,"d":"4,313.28"},1,"шт","Уличный декоративный светодиодный светильник. Мощность 2 Вт, св. поток 200 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол излучения 100° напряжение питания 24 В. Белый корпус из алюминия, прозрачный матовый рассеиватель из PMMA. Степень защиты IP65. Размер: диаметр 75 мм, высота 1000 мм, высота углубления 160 мм. Монтаж в грунт с помощью основания пика (входит в комплект поставки). Драйвер приобретается отдельно."]
[null,"050689","Светильник KT-HAREBELL-BOLL-H850-3W Warm3000 (BK, 40 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4710.75,"d":"4,710.75"},1,"шт","Уличный декоративный светодиодный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 280 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол излучения 40°, напряжение питания 24 В. Черный корпус из алюминия. Степень защиты IP65. Размер: диаметр 45 мм, высота 850 мм, высота углубления 160 мм. Монтаж в грунт с помощью основания пика (входит в комплект поставки). Драйвер приобретается отдельно."]
[null,"044361","Светильник SP-COLLADA-TAB-1.5W Warm3000-MIX (RD, 123 deg) (Arlight, IP54 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":11809.9,"d":"11,809.90"},1,"шт","Настольный светильник со встроенным аккумулятором 1.5Вт, красный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2200-3000K, св.поток 110лм, CRI(Ra)>80, угол 123°. Размер Ф101x197мм. IP54. Зарядка от сети переменного тока AC220-240V. Тип встроенного аккумулятора 2600мАч Li-ion, напряжение батареи 3.7V"]
[null,"056091","Блок питания ARDV-30W-L670 (5V, 6A, 30W) (Arlight, Адаптер, 3 года)","КИТАЙ",{"v":26899.31,"d":"26,899.31"},1,"шт","Сетевой адаптер с гальванической развязкой для зарядки светодиодных аккумуляторных светильников 5В. Мощность 30 Вт. Вход:230VAC, Выход: DC 5V 6 A, длина кабеля питания 1 м. Размер 670x140x67мм. Гарантия 3 года."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"045346","Светильник ART-DECK-LAMP-R56-3W Warm3000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3203.47,"d":"3,203.47"},1,"шт","Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 3 Вт, св. поток 240 лм, 80 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударопрочность (с накладкой) IK10. Размер: диаметр 56.3 мм, высота 6 мм. Монтаж накладной. Блок питания приобретается отдельно.  Светильник ПОДДЕРЖИВАЕТ регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"060623","Светильник LTD-GROUND-R65-6W Warm2700 (SL, 24 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12856.38,"d":"12,856.38"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 327лм, цвет ТЕПЛЫЙ 2700К. CRI(Ra)>80, угол 24°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание AC100-245V, 6Вт. Размер DxH Ø65x80мм. Установка в отверстие DxH Ø53x110мм."]
[null,"061172","Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R100-6W Warm3000 (SL, 20 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10748.31,"d":"10,748.31"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 480 лм, цвет теплый 3000K. CRI(Ra)>80, угол 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 6Вт. Размер DxH Ø100x128мм. Установка в отверстие DxH Ø91.5x124.5мм."]
[null,"061183","Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R100-6W Day4000 (SL, 35 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10748.31,"d":"10,748.31"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 6Вт, световой поток 510 лм, цвет дневной 4000K. CRI(Ra)>80, угол 35°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 6Вт. Размер DxH Ø100x128мм. Установка в отверстие DxH Ø91.5x124.5мм."]
[null,"061188","Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R130-11W Day4000 (SL, 45 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":14136.29,"d":"14,136.29"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 11Вт, световой поток 960 лм, цвет дневной 4000K. CRI(Ra)>80, угол 45°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 11Вт. Размер DxH Ø130x124мм. Установка в отверстие DxH Ø121x120мм."]
[null,"061200","Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R160-16W Day4000 (SL, 45 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":21795.07,"d":"21,795.07"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 16Вт, световой поток 1460 лм, цвет дневной 4000К. CRI(Ra)>80, угол 45°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 16Вт. Размер DxH Ø160x135мм. Установка в отверстие DxH Ø146x130мм."]
[null,"061205","Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R180-25W Day4000 (SL, 10 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":25649.85,"d":"25,649.85"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 25 Вт, световой поток 2217 лм, цвет дневной 4000К. CRI(Ra)>80, угол 10°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 25Вт. Размер DxH Ø180x140мм. Установка в отверстие DxH Ø166x137мм."]
[null,"061284","Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R210-36W Day4000 (SL, 45 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":32109.27,"d":"32,109.27"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 36Вт, световой поток 2824 лм, цвет дневной 4000К. CRI(Ra)>80, угол 45°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 36Вт. Размер DxH Ø210x125мм. Установка в отверстие DxH Ø195x119мм."]
[null,"061291","Светильник LTD-DAFNA-GROUND-R260-48W Day4000 (SL, 10 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":40660.96,"d":"40,660.96"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 48Вт, световой поток 3250 лм, цвет дневной 4000К. CRI(Ra)>80, угол 10°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран закалённое стекло. Питание 230В, 48Вт. Размер DxH Ø260x150мм. Установка в отверстие DxH Ø239x144мм."]
[]
[null,"024945(2)","Светильник ART-LUMILINE-3351-500-12W Day4000 (SL, 120 deg, 24V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10277.44,"d":"10,277.44"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 12Вт, световой поток 530лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран PMMA. Выдерживает нагрузку 300кг. Питание DC24V, 12Вт. Размер ДxШxВ 500x38x51мм. Установка в отверстие ДxШxВ 500x33.2x51мм. Допускается регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"034827","Светильник LTD-LINE-TILT-S210-8W Day4000 (SL, 120 deg, 230V) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":16309.78,"d":"16,309.78"},1,"шт","Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Мощность 8Вт, световой поток 430лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000К. CRI(Ra)>80, угол 120° асимметричный, наклон луча 30°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь 316. Экран закалённое стекло. Питание AC230V, 8Вт. Размер ДxШxВ 210x63x78мм. Установка в отверстие ДxШxВ 190x56x75мм. Встроенный драйвер (DC300mA, 18V)."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"038174","Светильник KT-WATER-R59-15W RGBW (SL, 40 deg, 12V) (Arlight, IP68 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":24042.94,"d":"24,042.94"},1,"шт","Подводный светодиодный светильник, мощность 15Вт, угол освещения 40°, световой поток 235лм. Цвет RGB+6000К. Влагозащищенный корпус IP68 - серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран закаленное стекло. Питание DC12В, мощность 15Вт. Размеры DxH Ø59х103мм. Максимальная глубина установки под водой 2м."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"055848","Светильник OXOR-LUMI-696х308-90W Day5000 (GR, 144x80 deg, 230V) IP66 (Arlight, -)","Россия",{"v":73925.89,"d":"73,925.89"},1,"шт","Светильник уличный консольный, цвет Day5000K, CRI>70, световой поток - 13500 лм. Габаритные размеры 696х308х120 мм. Тип КСС \"Ш\",  угол рассеивания 144°х80°.  Степень защиты IP66. Мощность 90 Вт, питание 230 В. Материал корпуса - литой алюминий, рассеиватель - темперированное стекло. Гарантия 3 года. \n\n"]
[null,"053868","Светильник OXOR-TURI-799х319-200W Warm3000 (GR, 144x75 deg, 230V) IP66 (Arlight, -)","Россия",{"v":77004.11,"d":"77,004.11"},1,"шт","Светильник уличный консольный, цвет Warm3000K, CRI>70, световой поток - 30000 Лм. Габаритные размеры 799х319х91 мм. Тип КСС \"Ш\", угол рассеивания 144°х75°  Степень защиты IP66. Мощность 200 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса - алюминий, рассеиватель - полимерный материал. Гарантия 3 года. \n\n\n"]
["Наружное освещение",{"$nulls":3},"Консольные и венчающие / Венчающие OXOR"]
[null,"052445","Светильник OXOR-AMPIL-BUE - 395x400-50W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) IP65 (Arlight, -)","Россия",{"v":89009.14,"d":"89,009.14"},1,"шт","Светильник уличный торшерный, цвет Day4000K, CRI>70, световой поток - 6500Лм. Длина 395мм, высота 400мм, угол рассеивания 120°. Степень защиты IP65. Мощность 50 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса изготовлен из алюминия черного цвета (возможен выбор цвета по шкале RAL), рассеиватель прозрачный  (полимерный материал), обечайка из стали черного цвета. Блок питания в комплекте. Гарантия 3 года. \n\n\n"]
[null,"052464","Светильник OXOR-ORNE-G1-460x200-50W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) IP65 (Arlight, -)","Россия",{"v":102960,"d":"102,960"},1,"шт","Светильник уличный торшерный, цвет Day4000K, CRI>70, световой поток - 6500Лм. Длина 460мм, высота 200мм, угол рассеивания 120°. Степень защиты IP65. Мощность 50 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса изготовлен из алюминия черного цвета (возможен выбор цвета по шкале RAL), рассеиватель прозрачный (полимерный материал), обечайка из стали черного цвета. Блок питания в комплекте. Гарантия 3 года. \n"]
[null,"052447","Светильник OXOR-AMPIL-BUE - 495x500-100W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) IP65 (Arlight, -)","Россия",{"v":133464.96,"d":"133,464.96"},1,"шт","Светильник уличный торшерный, цвет Day4000K, CRI>70, световой поток - 13000Лм. Длина 495мм, высота 500мм, угол рассеивания 120°. Степень защиты IP65. Мощность 100 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса изготовлен из алюминия черного цвета (возможен выбор цвета по шкале RAL), рассеиватель прозрачный  (полимерный материал), обечайка из стали черного цвета. Блок питания в комплекте. Гарантия 3 года. \n\n\n"]
[null,"052467","Светильник  OXOR-LEIS-500x588-75W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) IP65 (Arlight, -)","Россия",{"v":100819.18,"d":"100,819.18"},1,"шт","Светильник уличный торшерный, цвет Day4000K, CRI>70, световой поток - 9750Лм. Длина 500мм, высота 588мм, угол рассеивания 120°. Степень защиты IP65. Мощность 75 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса изготовлен из алюминия черного цвета (возможен выбор цвета по шкале RAL), рассеиватель прозрачный (полимерный материал), обечайка из стали черного цвета. Блок питания в комплекте. Гарантия 3 года. \n\n\n"]
[null,"052461","Светильник OXOR-ORNE-Y-550x600-35W Day4000 (BK, 120 deg, 230V) IP65 (Arlight, -)","Россия",{"v":115701.86,"d":"115,701.86"},1,"шт","Светильник уличный торшерный, цвет Day4000K, CRI>70, световой поток - 4550Лм. Длина 550мм, высота 600мм, угол рассеивания 120°. Степень защиты IP65. Мощность 35 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса изготовлен из алюминия черного цвета (возможен выбор цвета по шкале RAL), рассеиватель прозрачный (полимерный материал), обечайка из стали черного цвета. Блок питания в комплекте. Гарантия 3 года. \n\n\n"]
[null,"056030","Светильник ALT-OSARIS-50W Day4000 (BK, 145x60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":45942.24,"d":"45,942.24"},1,"шт","Поставка под заказ от 5 шт. Венчающий светодиодный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 6180 лм, 123 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 145х60°, напряжение питания 230 В. Чёрный корпус из алюминия, экран закаленное стекло, степень защиты IP65. Размер: диаметр 465 мм, высота 520 мм. Монтаж на вертикальную опору диаметром 60 мм."]
[null,"056029","Светильник ALT-MASAR-50W Day4000 (BK, 130 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":52752.29,"d":"52,752.29"},1,"шт","Поставка под заказ от 5 шт. Венчающий светодиодный светильник. Мощность 50 Вт, св. поток 5700 лм, 115 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 130°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, экран закаленное стекло, степень защиты IP65. Размер: диаметр 550 мм, высота 640 мм. Монтаж на вертикальную опору диаметром 76 мм."]
[null,"051317","Опора фланцевая OXOR-OK2-D100-L3000 (BK) (Arlight, Алюминий)","Россия",{"v":91460.57,"d":"91,460.57"},1,"шт","Опора фланцевая цилиндрическая, несиловая, диаметр у основания Ø100мм, диаметр верхней части Ø60мм, высота 3000мм. Консольная (К). Материал корпуса изготовлен из алюминия. Толщина стенки 5 мм. Окрашена порошковой покраской в черный цвет RAL9005.Нагрузка на опору не более 100 кг.\n"]
[null,"051191","Опора фланцевая OXOR-OK1-D100-L4000 (BK) (Arlight, Алюминий)","Россия",{"v":99163.07,"d":"99,163.07"},1,"шт","Опора фланцевая цилиндрическая, не силовая, диаметр Ø100 мм, высота 4000мм. Консольная (К). Материал корпуса изготовлен из алюминия. Толщина стенки 5 мм. Окрашена порошковой покраской в черный цвет RAL9005.Нагрузка на опору не более 100 кг.\n"]
[null,"050844","Опора фланцевая OXOR-OK1-D108-L3500 (BK) (Arlight, Сталь)","Россия",{"v":31200,"d":"31,200"},1,"шт","Опора фланцевая цилиндрическая, не силовая, диаметр Ø108 мм, высота 3500мм. Консольная (К). Материал корпуса изготовлен из стали. Толщина стенки 3-3,5 мм. Окрашена порошковой покраской в черный цвет RAL9005.Нагрузка на опору не более 100 кг."]
[null,"051413","Опора OXOR-STER-T-2000x100x100-L3000-100W Warm3000 (BK, 230V) IP65 (Arlight, -)","Россия",{"v":131318.57,"d":"131,318.57"},1,"шт","Опора с интегрированным светильником Т-образная, цвет Warm3000K, CRI>80, световой поток - 12995Лм. Высота 3000мм, сечение 100х100мм, длина консоли со светильником 2000мм, угол подъема консоли 90°. Степень защиты IP65. Мощность 100 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса изготовлен из стали. Толщина стенки 4 мм. Двухслойное покрытие: цинкосодержащий грунт/порошковая покраска в черный цвет RAL9005. Гарантия 3 года. \n"]
[null,"051425","Опора OXOR-STER-Z-1600x100x100-L3000-50W Warm3000 (BK, 230V) IP65 (Arlight, -)","Россия",{"v":127081.5,"d":"127,081.50"},1,"шт","Опора с интегрированным светильником Z-образная, цвет Warm3000K, CRI>80, световой поток - 6505 Лм. Высота 3000мм, сечение 100х100мм, длина консолей со светильником 1600мм, угол подъема консоли 90°. Степень защиты IP65. Мощность 50 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса изготовлен из стали. Толщина стенки 4 мм. Двухслойное покрытие: цинкосодержащий грунт/порошковая покраска в черный цвет RAL9005. Гарантия 3 года. \n"]
[null,"051422","Опора OXOR-STER-Y-2000x100x100-L4000-50W Warm3000 (BK, 230V) IP65 (Arlight, -)","Россия",{"v":134784,"d":"134,784"},1,"шт","Опора с интегрированным светильником Y-образная, цвет Warm3000K, CRI>80, световой поток - 6505 Лм. Высота 4000мм, сечение 100х100мм, длина консоли со светильником 2000мм, угол подъема консоли 30°. Степень защиты IP65. Мощность 50 Вт, питание 220-240 В. Материал корпуса изготовлен из стали. Толщина стенки 4 мм. Двухслойное покрытие: цинкосодержащий грунт/порошковая покраска в черный цвет RAL9005. Гарантия 3 года. \n"]
[null,"051605","Закладная деталь OXOR-EP1-D108-L1000 (BK) (Arlight, Сталь)","Россия",{"v":9245.09,"d":"9,245.09"},1,"шт","Закладная деталь фундамента EP1 Ø108 мм, высота 1000 мм. Толщина стенки - 3-3,5 мм. Материал ЗДФ - сталь. Окрашена порошковой краской в черный цвет.\nПредусмотрено отверстие для подвода питающего кабеля 80х60 мм.\n\n"]
[null,"051610","Закладная деталь OXOR-EP1-D133-L2000 (BK) (Arlight, Сталь)","Россия",{"v":25881.23,"d":"25,881.23"},1,"шт","Закладная деталь фундамента EP1 Ø133 мм, высота 2000 мм. Толщина стенки - 3-3,5 мм. Материал ЗДФ - сталь. Окрашена порошковой краской в черный цвет.\nПредусмотрено отверстие для подвода питающего кабеля 80х60 мм.\n\n"]
[null,"051637","Кронштейн OXOR-SB4-1 BLACK (Arlight, Сталь)","Россия",{"v":33696,"d":"33,696"},1,"шт","Кронштейн OXOR-SB4-1 для опор OXOR. Материал - сталь. Количество световых приборов на консоль - 1 шт (однорожковый). Цвет порошкового покрытия - черный. Толщина стенки - 3.5 - 4 мм. В комплекте крепление - винт М6х12 (3 шт). "]
[null,"051650","Кронштейн OXOR-SG2-1300x76-L1500 BLACK (Arlight, Сталь)","Россия",{"v":29581.5,"d":"29,581.50"},1,"шт","Кронштейн OXOR-SG2-1300x76-L1500 для опор OXOR. Материал - сталь. \nКоличество световых приборов на консоль - 2 шт (двухрожковый). Длина кронштейна 1500 мм, высота  - 1300 мм. Угол наклона консоли 15°. Посадочное место 76 мм. Цвет порошкового покрытия - черный. Толщина стенки - 3.5 - 4 мм. Вес 17 кг. В комплекте крепление - винт М6х12 (3 шт). "]
[null,"051662","Кронштейн OXOR-SY4-3000x76-L1300 BLACK (Arlight, Сталь)","Россия",{"v":56203.18,"d":"56,203.18"},1,"шт","Кронштейн OXOR-SY4-3000x76-L1300 для опор OXOR. Материал - сталь. \nКоличество световых приборов на консоль - 4 шт (четырехрожковый). Длина кронштейна 3000 мм, высота  - 1300 мм. Угол наклона консоли 15°. Посадочное место 76 мм. Цвет порошкового покрытия - черный. Толщина стенки - 3.5 - 4 мм. Вес 25 кг. В комплекте крепление - винт М6х25 (3 шт). "]
[{"$nulls":4},"Силиконовый гибкий неон серии MOONLIGHT PRO, имеющий горизонтальный тип изгиба. Все ленты, представленные в этой серии, идеально подойдут для размещения на фасадах и использовании в архитектурной подсветке. Все изделия выдерживают низкие температуры "]
[null,"044249","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Day4000(10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5189.46,"d":"5,189.46"},15,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"044348","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-20x20mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5189.46,"d":"5,189.46"},15,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 450 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"047179","Заглушка ARL- MOONLIGHT-16x16-CAP-SET (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",142.74,1,"компл","Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 16х16 мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком. Габариты 20x20x15 мм."]
["Гибкий неон",{"$nulls":3},"Серия MOONLIGHT / Серия MOONLIGHT SIDE 24V [mono]"]
[null,"039568","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-M196-03x06mm 24V Warm2300 (7.2 W/m, IP54, 2216, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1885.28,"d":"1,885.28"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 3×6 мм. Светодиоды SMD 2216 196 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 170 лм/м, угол излучения 112°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×3×6 мм. Мин. отрезок 35.7 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"027942","Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Warm (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1453.97,"d":"1,453.97"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 300 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×4×10 мм. Мин. отрезок 42 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 037553."]
[null,"038800","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Green (8 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3101.25,"d":"3,101.25"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"042798","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4263.62,"d":"4,263.62"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 420 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"041524","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M280-10x5mm 24V Warm2200 (15 W/m, IP65, 5m, wire x1)  (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2705.83,"d":"2,705.83"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD 2216 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 860 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"041523","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M280-10x5mm 24V Warm2700 (15 W/m, IP65, 5m, wire x1)  (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2705.83,"d":"2,705.83"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD 2216 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 990 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 25 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[]
[null,"029424(1)","Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1515-3D 24V Warm (1m) (Arlight, 6.8 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":1938.6,"d":"1,938.60"},1,"шт","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 15×15 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 510 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 6.8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×15×15 мм. Мин. отрезок 41.67 мм. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 60 мм. Длина более 1 м. Цена за 1 шт. Гарантия 3 года. В комплекте отсутствуют заглушки и провод питания. "]
[null,"051125","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X320-13x12mm 24V Warm3000 (5 W/m, IP67, sauna, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод вниз, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4025.3,"d":"4,025.30"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм. Светодиоды CSP 320 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 250 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 5 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -25...+80°С , при кратковременной -25...+110°С. Гарантия 3 года."]
[null,"047199","Лента герметичная MOONLIGHT-BLACK-SIDE-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 1m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9426.38,"d":"9,426.38"},1,"шт","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вбок линии сечения неона. Катушка 1 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года."]
[null,"048141","Лента герметичная MOONLIGHT-COTTON-TOP-S-M560-D13xmm 24V Warm3000 (11 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4873.16,"d":"4,873.16"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT COTTON), покрытая тканевой оболочкой, сечение 13×13 мм. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 326 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"038869","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-FP-X1088-D25mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8855.47,"d":"8,855.47"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1100 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Форма изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"038864","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-FP-X1088-D25mm 24V Warm2700 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8855.47,"d":"8,855.47"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1100 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Форма изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"044974","Лента герметичная SPI MOONLIGHT-BLACK-SIDE-G180-D25mm 12V RGB-PX2 (21.6 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":12792.94,"d":"12,792.94"},5,"м","Гибкая герметичная лента SPI (WS2815) (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 180 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 21.6 Вт/м, питание 12 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Минимальный отрезок 11.11мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вбок от линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[{"$nulls":4},"Силиконовый гибкий неон серии MOONLIGHT, с возможностью менять цветовую температуру. Высокий световой поток и лучшая различимость цветов на рынке. Изготовленный из высококлассного материала, MOONLIGHT отлично подойдет как для размещения внутри помеще"]
[null,"047198","Лента герметичная MOONLIGHT-BLACK-TOP-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 1m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9426.38,"d":"9,426.38"},1,"шт","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 1 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года."]
[null,"047040","Лента герметичная MOONLIGHT-BLACK-TOP-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 3m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":25451.21,"d":"25,451.21"},1,"шт","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 3000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 3 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года."]
[{"$nulls":4},"Силиконовый гибкий неон серии MOONLIGHT, с возможностью менять цвета и создавать эффекты по протоколу SPI/DMX. Высокий световой поток и лучшая различимость цветов на рынке. Изготовленный из высококлассного материала, MOONLIGHT отлично подойдет как дл"]
[null,"041014","Лента герметичная SPI MOONLIGHT-SIDE-B84-12x17mm 24V RGB-PX7 (18 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 2 года)","КИТАЙ",{"v":5846.51,"d":"5,846.51"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB, SPI (микросхема UCS1903H, 12 пикселей/метр), 3 канала управления, угол излучения 115°. Мощность 18 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 83.33 мм (1 пиксель=7 светодиодов). Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 2 года."]
[{"$nulls":4},"Силиконовый гибкий неон серии MOONLIGHT, с грибовидной формой сечения. Высокий световой поток и лучшая различимость цветов на рынке. Изготовленный из высококлассного материала, MOONLIGHT отлично подойдет как для размещения внутри помещений, так и сна"]
[null,"039574","Профиль ARL-MOONLIGHT-0306-1000 ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",290.27,1,"м","Профиль из анодированного алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 03х06мм. Длина 1 метр. Габариты 1000x4.8x6.6 мм"]
[null,"029420","Профиль гибкий ARL-MOONLIGHT-1712-2x500  (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2747.12,"d":"2,747.12"},1,"шт","Гибкий профиль из стали для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12х17мм и 12х24мм. В упаковке 1 метр (два отрезка по 0.5 метра). Цена за упаковку."]
[null,"032577","Профиль ARL-MOONLIGHT-1213-1000 CLEAR (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",781.04,1,"м","Профиль из поликарбоната для гибкого неона MOONLIGHT сечения 12х13мм. Габариты: 1000х15.4х14.6 мм. Длина 1 метр. Цена за 1 шт."]
[null,"048371","Подвес MOONLIGHT-HR-LIFT-D25 Gold (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2463.47,"d":"2,463.47"},1,"компл","Горизонтальный подвес для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Цвет золотой. Длина тросов 2м, длина горизонтальной трубки - 1м. Подходит для любых потолочных поверхностей. Совместим с прозрачными трубками с боковым выводом кабеля (см.совместимые)."]
[null,"049238","Подвес MOONLIGHT-HR-LIFT-SWING-SIDE-VR-D25 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2777.64,"d":"2,777.64"},1,"компл","Горизонтальный подвес (в комплекте 2шт.) для герметичной ленты MOONLIGHT-D25. Длина (max - 2м) регулируется, подходит для любых потолочных поверхностей. Совместимо с боковым выводом кабеля (SIDE) ленты. Свободное размещение креплений на ленте."]
[null,"048387","Подвес MOONLIGHT-VT-LIFT-TOP-D18 White (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":7756.56,"d":"7,756.56"},1,"компл","Вертикальный подвес для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18мм с выводом кабеля TOP (прямой). Цвет белый. Подходит для любых подвесных потолков. Высота подвеса регулируется - максимальная длина 2.5 метра. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками. В комплекте токопроводящий подвес длиной 2.5 метра, торцевая заглушка, 2 шурупа с дюбелями, 2 уплотнительных кольца."]
[null,"040997","Держатель MOONLIGHT-CLIP-04x10mm-M (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",206.48,1,"шт","Металлическая клипса для гибкого неона MOONLIGHT сечения 10х04мм. Длина 18 мм."]
[null,"047181","Держатель ARL- MOONLIGHT-2020-CLIP  (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",150.24,1,"шт","Клипса из алюминия для гибкого неона MOONLIGHT сечения 20х20 мм. Длина 25 мм."]
[null,"048593","Крепление MOONLIGHT-VT-CEILING-D18 White (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":6140.61,"d":"6,140.61"},1,"компл","Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 18мм, подходит для любых потолочных поверхностей. Цвет белый. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками. В комплекте потолочное крепление, торцевая заглушка, 2 шурупа с дюбелями, 2 уплотнительных кольца и шестигранный ключ для фиксации неона в креплениях."]
[null,"048395","Крепление MOONLIGHT-SPLICE-D25 Black (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2060.34,"d":"2,060.34"},1,"компл","Сращивающее крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D25, вывод кабеля вбок. Цвет чёрный. Для любого типа вывода кабеля. Габариты 35x30x30мм. В комплекте сращивающее крепление, 8 саморезов для фиксации неона в креплении."]
[null,"037491","Крепление MOONLIGHT-VT-CEILING-D25 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3963.6,"d":"3,963.60"},1,"компл","Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 25мм, подходит для любых потолочных поверхностей. Применяется в сочетании с пластиковыми трубками 037486 и 037487. В комплекте потолочное крепление, торцевая заглушка, 2 шурупа с дюбелями, 2 уплотнительных кольца и шестигранный ключ для фиксации неона в креплениях."]
[null,"047342","Крепление MOONLIGHT-VT-CEILING-DL-D40-WHITE (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",{"v":6149.14,"d":"6,149.14"},1,"компл","Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-360 диаметром 40 мм, подходит для любых потолочных поверхностей. Цвет белый. Габариты крепления внешние 49.5x49.5x47 мм и внутренние 45x45x23 мм. В комплекте 2 крепления. "]
[null,"051313","Крепление MOONLIGHT-D30-CEILING-IN-F-DL White (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":11357.51,"d":"11,357.51"},1,"компл","Вертикальное потолочное крепление для герметичной ленты MOONLIGHT-D30. Тип-U, лента подвешивается за две точки, подходит для любых потолочных поверхностей. В комплекте 2 потолочных крепления с крышками к ленте MOONLIGHT-360 диаметром 30 мм, 8 шурупов с дюбелями и 8 винтов, 4 магнита. Цвет белый."]
[null,"049328","Крепление MOONLIGHT-COTTON-ROUND-D13-S-KIT Black (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":11446.31,"d":"11,446.31"},1,"компл","Комплект крепления для натяжения герметичной ленты MOONLIGHT D13 со стальным тросом. Цвет чёрный."]
[null,"046058","Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D13-M Black (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":13706.27,"d":"13,706.27"},1,"шт","Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D13. Материал сталь, цвет чёрный. Размер крышки M (150х150 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 150x150x22 мм. Диаметр основания 90 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности), 6 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием)."]
[null,"045660","Крепление MOONLIGHT-BASE-ROUND-D25-L Black (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":13180.67,"d":"13,180.67"},1,"шт","Крепление герметичной ленты MOONLIGHT D25. Материал cталь, цвет чёрный. Размер крышки L (175х175 мм). Подходит для плоских поверхностей. Габариты держателя в сборке 175x175x32.5 мм. Диаметр основания 155 мм. Изделие укомплектовано: основанием (крепится к поверхности),  3 фиксаторами (устанавливаются в любое из отверстий основания) и крышкой (соединяется с основанием). "]
[null,"051529","Коннектор питания MOONLIGHT-SPI/DMX-CON-POWER-MALE-BLK (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",740.64,1,"шт","Герметичный Male (папа) коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT SPI и DMX512, цвет черный, цвет провода белый, IP67."]
[null,"031466","Коннектор питания ARL-MOONLIGHT-SPI/DMX-CON-POWER-T-MID-WIRE-WH (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1720.99,"d":"1,720.99"},1,"шт","Герметичный Т-образный коннектор питания на проводе для гибкого неона MOONLIGHT SPI и DMX512, цвет белый. Подключение питания без пайки, IP67. Заменяется на 051906."]
[null,"042919","Заглушка MOONLIGHT-CAP-10x5mm-S-SET (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",96.96,1,"компл","Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 10х5мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком."]
[null,"041020","Заглушка MOONLIGHT-CAP-13x12mm-BOTTOM-S-SET (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",191.22,1,"компл","Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 12х13мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вниз/вверх относительно линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком."]
[null,"041024","Заглушка MOONLIGHT-CAP-12x17mm-TOP-S-SET (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",191.22,1,"компл","Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 17х12мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания (вдоль линии сечения ленты) и глухая заглушка. Использовать с герметиком."]
[null,"047179","Заглушка ARL- MOONLIGHT-16x16-CAP-SET (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",142.74,1,"компл","Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона MOONLIGHT, сечение 16х16 мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания и глухая заглушка. Использовать с герметиком. Габариты 20x20x15 мм."]
[null,"028100","Герметик ARL-MOONLIGHT-10-ST (Arlight, -)","КИТАЙ",651.77,1,"шт","Силиконовый герметик для герметизации соединений гибкого силиконового светодиодного неона MOONLIGHT. Объем 10 мл."]
[null,"055509","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-04x10mm 24V Warm3000 (7.2 W/m, IP65, 0.5m, wire x1) (Arlight, Образец)","КИТАЙ",{"v":1336.79,"d":"1,336.79"},1,"шт","ОБРАЗЕЦ. Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 240 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 3000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Длина 50 см. Цена за 1 шт. Гарантия 3 года."]
[null,"055596","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Day4000 (10 W/m, IP67, 0,5m wire x1) (Arlight, Образец)","КИТАЙ",{"v":2582.11,"d":"2,582.11"},1,"шт","ОБРАЗЕЦ. Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 500×16×16 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 120 мм. Длина 50 см. Цена за 1 шт. Гарантия 5 лет."]
[null,"029773","Образец Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Warm (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":2394,"d":"2,394"},1,"шт","ОБРАЗЕЦ Ультра яркий гибкий неон MOONLIGHT в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, световой поток 510 люмен-метр. Сечение 17х12 мм, боковой изгиб, IP67, шаг резки 50 мм (6 светодиодов), мощность 9.6 Вт-м, напряжение питания DC 24, минимальный радиус изгиба 60 мм. В комплекте: 1 силовой коннектор, 1 заглушка, 1 шнур питания."]
[]
[null,"049072","Лента герметичная NOVA-TOP-PU-A120-16x15mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Полиуретан)","КИТАЙ",{"v":17149.72,"d":"17,149.72"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NOVA), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 144 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 651 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×16×15 мм. Резка не предусмотрена. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 150 мм. Боковой вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"050605","Лента герметичная NOVA-TOP-PU-A120-16x15mm 24V Warm3500 (10 W/m, IP68, 3m, wire x1) (Arlight, Полиуретан)","КИТАЙ",{"v":17149.72,"d":"17,149.72"},3,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NOVA), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 144 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3500 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 711 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 3000×16×15 мм. Резка не предусмотрена. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 150 мм. Боковой вывод кабеля с одной стороны. Катушка 3 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"050615","Лента герметичная NOVA-SIDE-PU-B84-12x20mm 24V RGB-Warm (15 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Полиуретан)","КИТАЙ",{"v":16351.62,"d":"16,351.62"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NOVA), сечение 12×20 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), угол излучения 120°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×20 мм. Резка не предусмотрена. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 150 мм. Боковой вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"050612","Лента герметичная NOVA-SIDE-PU-B84-12x20mm 24V RGB-Day (15 W/m, IP68, 1m, wire x1) (Arlight, Полиуретан)","КИТАЙ",{"v":16351.62,"d":"16,351.62"},1,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NOVA), сечение 12×20 мм. Светодиоды SMD5060 84 шт/м. Цвет свечения RGB + ДНЕВНОЙ (4000 К), угол излучения 120°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 1000×12×20 мм. Резка не предусмотрена. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 150 мм. Боковой вывод кабеля с одной стороны. Катушка 1 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"050609","Лента герметичная NOVA-TOP-PU-A120-16x15mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP68, 1m, wire x1) (Arlight, Полиуретан)","КИТАЙ",{"v":17149.72,"d":"17,149.72"},1,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NOVA), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 144 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 651 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 1000×16×15 мм. Резка не предусмотрена. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 150 мм. Боковой вывод кабеля с двух сторон. Катушка 1 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"049075","Лента герметичная NOVA-TOP-PU-A120-16x15mm 24V White7200 (10 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Полиуретан)","КИТАЙ",{"v":17149.72,"d":"17,149.72"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NOVA), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 144 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (7200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 698 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×16×15 мм. Резка не предусмотрена. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 150 мм. Боковой вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[]
[null,"052592","Лента герметичная WAVE-SIDE-PU-A120-06x12mm 24V Warm2700 (8 W/m, IP68, 1m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7016.62,"d":"7,016.62"},1,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 06×12 мм. Светодиоды SMD2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 384 лм/м, угол излучения 125°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из Полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 1000×06×12 мм. Не подлежит резке. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 1 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"052422","Лента герметичная WAVE-SIDE-PU-A120-06x12mm 24V White5700 (8 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7016.62,"d":"7,016.62"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 06×12 мм. Светодиоды SMD2835 120 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (5700 K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 388 лм/м, угол излучения 125°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из Полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×06×12 мм. Не подлежит резке. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
[null,"059738","Лента герметичная SPI WAVE-SIDE-DOUBLE-BM168-16x15mm 24V RGBW-Day (15 W/m, IP67, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5495.86,"d":"5,495.86"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD5060 + SMD2835 168 шт/м. Цвет свечения  RGB + ДНЕВНОЙ (4000 К), SPI (микросхема UCS2904, 12 пикселей/метр), угол излучения 292°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 83.3 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, свечение в две стороны, минимальный радиус изгиба 100 мм. Вывод кабеля с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"056387","Лента герметичная SPI WAVE-SIDE-DOUBLE-A80-16x15mm 24V RGB PX10 (12 W/m, IP67, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5253.63,"d":"5,253.63"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD2835 80 шт/м. Цвет свечения RGB, SPI (микросхема UCS1903, 10 пикселей/метр), угол излучения 292°. Мощность 12 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 125 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, свечение в две стороны, минимальный радиус изгиба 100 мм. Вывод кабеля с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"052417","Лента герметичная WAVE-TOP-A240-18x15mm 24V RGB (10 W/m, IP54, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8412.41,"d":"8,412.41"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 18×15 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2835 240 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP54. Размеры 5000×18×15 мм. Мин. отрезок 50 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[{"$nulls":4},"Данный неон поможет в создании подсветки для водоемов. Оболочка из полиуретана, а также удобные длины отрезков, помогут создать идеальную подсветку в воде, будь то бассейн или морской причал. Серия включается в себя ленты нескольких цветов свечения и"]
[null,"052421","Лента герметичная WAVE-SIDE-PU-A120-06x12mm 24V Day4000 (8 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7016.62,"d":"7,016.62"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 06×12 мм. Светодиоды SMD2835 120 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (4000 K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 416 лм/м, угол излучения 125°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из Полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×06×12 мм. Не подлежит резке. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"052637","Лента герметичная WAVE-TOP-PU-A144-10x10mm 24V Warm2700 (5 W/m, IP68, 1m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9101.42,"d":"9,101.42"},1,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD2835 144 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 320 лм/м, угол излучения 170°. Мощность 5 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из Полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 1000×10×10 мм. Не подлежит резке. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 75 мм. Катушка 1 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"052596","Лента герметичная WAVE-TOP-PU-A144-10x10mm 24V White5700 (5 W/m, IP68, 1m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9101.42,"d":"9,101.42"},1,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD2835 144 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (5700 K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 338 лм/м, угол излучения 170°. Мощность 5 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из Полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 1000×10×10 мм. Не подлежит резке. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 75 мм. Катушка 1 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"051953","Держатель ARL-WAVE-1225-CLIP ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",105.34,1,"шт","Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона WAVE сечения 12х25мм. Длина 25 мм."]
[null,"053039","Коннектор питания ARL-WAVE-0612-CON-POWER-FEMALE-BLK (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",535.29,1,"шт","Герметичный Female (мама) коннектор питания на проводе на проводе для моноцветного гибкого неона WAVE серии 06x12, цвет черный, IP67."]
[null,"050426","Крепление ARL-WAVE-1815-S-2-KIT White (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":6378.79,"d":"6,378.79"},1,"компл","Крепление для натяжения герметичной ленты WAVE 18x15 со стальным тросом. Цвет белый. В креплении два отверстия под ленту"]
[null,"050427","Крепление ARL-WAVE-1815-S-3-KIT White (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":10379.44,"d":"10,379.44"},1,"компл","Крепление для натяжения герметичной ленты WAVE 18x15 со стальным тросом. Цвет белый. В креплении три отверстия под ленту"]
[]
[null,"030856(1)","Гибкий неон ARL-NEON-2615-SIDE 230V White (Arlight, 8 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1745.23,"d":"1,745.23"},50,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 250 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 1000 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев. Заменяется на 051905."]
[{"$nulls":4},"Гибкий неон NEON создан для размещения на фасадах и архитектурной подсветки. Высококомпозитные материалы оболочки, многообразие цветов, грибовидная форма и удобство при резке и монтаже дают этой серии гибкого неона возможность быть магнитом для глаз"]
[null,"030870","Гибкий неон ARL-NEON-2615YH-SIDE 24V Yellow (Arlight, 8 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",{"v":1745.23,"d":"1,745.23"},50,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NEON), сечение 15×26 мм. Светодиоды SMD 2835 108 шт/м. Цвет свечения ЖЕЛТЫЙ, угол излучения 120°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×15×26 мм. Мин. отрезок 30.48 см. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 100 мм. Максимальная длина подключения 20 м. Оболочка из высокопрочного композитного материала. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 18 месяцев."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"018581","Коннектор ARL-NF-S-T (Arlight, -)","КИТАЙ",0.6,20,"шт","Т-образный коннектор для соединения 3-х отрезков неона 13х26.\nСтыки необходимо герметизировать безкислотным силиконом."]
[null,"022303","Силовой коннектор ARL-4pin RGB (Arlight, Металл)","КИТАЙ",59.25,20,"шт","Силовой 4-х контактный коннектор для подключения шнура питания к RGB гибкому неону серии NEON."]
[{"$nulls":4},"Герметичная лента cерии HALO — профессиональное световое решение для создания выразительной подсветки в интерьерах и экстерьерах."]
[null,"053372","Лента герметичная HALO-SIDE-A160-10x17mm 24V White6000 (10 W/m, IP67, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3157.93,"d":"3,157.93"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии HALO), сечение 10×17 мм. Светодиоды SMD 2835 160 шт/м. Цвет свечения ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (6000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 500 лм/м, угол излучения 140°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 75 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"053387","Заглушка HALO-CAP-06x13mm-SET (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",72.96,1,"компл","Комплект силиконовых заглушек для гибкого неона HALO сечение 6х13 мм. В комплекте заглушка с выводом под кабель питания 23x5x14 мм и глухая заглушка 10x5.5x14 мм. Использовать с герметиком. Цена за комплект."]
[null,"036680","Лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Green (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1125.78,"d":"1,125.78"},5,"м","Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЗЕЛЕНЫЙ. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания."]
[null,"036676","Лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Azure (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1125.78,"d":"1,125.78"},5,"м","Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЛАЗУРНЫЙ. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания."]
[null,"036696","Лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Red (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1362.78,"d":"1,362.78"},5,"м","Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 16х8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания."]
["Гибкий неон",{"$nulls":3},"Серия AURORA / Серия AURORA аксесссуары"]
[{"$nulls":4},"Гибкий неон STARDUST — оригинальное прочтение в использовании неона. Серия включается в себя ленты различного применения, форм, цветов и размеров с управлением по протоколам DMX и SPI. Напряжение в 12V позволит безопасно подключаться неон к источнику"]
[null,"042138","Держатель ARL-STARDUST-3020-CLIP ANOD (Arlight, Алюминий)","КИТАЙ",104.74,1,"шт","Клипса из анодированного алюминия для гибкого неона STARDUST сечения 30х20 мм. Длина 25 мм."]
[]
[{"$nulls":4},"Аксессуары для герметичной ленты RTW– это различного рода профили и держатели, способствующие удобному и безопасному монтажу ленты. Надежное решение для размещения герметичной ленты серии RTW."]
[null,"045321","Грейзер THOR-TOP-B70-10x10mm 24V Day4000 (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод вниз, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3572.36,"d":"3,572.36"},5,"м","Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1330 лм/м, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм. Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[]
[]
["Гибкий неон",{"$nulls":3},"Гибкий неон [применение] / Для архитектурного освещения [24V]"]
[null,"044309","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X280-16x16mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4672.52,"d":"4,672.52"},15,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×16 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 440 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×16×16 мм. Мин. отрезок 62.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 120 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"044251","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X280-20x20mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP67, 15m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5189.46,"d":"5,189.46"},15,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 20×20 мм. Светодиоды CSP 280 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ (3000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 480 лм/м, угол излучения 114°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 15000×20×20 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 180 мм. Катушка 15 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"055520","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X336-12x24mm 230V Warm2700 (11 W/m, IP65, 50m, wire x1) (Arlight, Грибовидная форма)","КИТАЙ",{"v":5809.75,"d":"5,809.75"},50,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм, грибовидная форма сечения. Светодиоды CSP 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 500 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 11.5 Вт/м, питание AC 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×12×24 мм. Мин. отрезок 500 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"051904","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-X336-12x24mm 230V Warm3000 (11 W/m, IP65, 50m, wire x1) (Arlight, Грибовидная форма)","КИТАЙ",{"v":5809.75,"d":"5,809.75"},50,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм, грибовидная форма сечения. Светодиоды CSP 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 500 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 11.5 Вт/м, питание AC 230 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 50000×12×24 мм. Мин. отрезок 500 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 50 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"031021","Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Green (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1744.76,"d":"1,744.76"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ЗЕЛЕНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 038800."]
[null,"042782","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x17mm 24V Warm2400 (9.6 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3101.25,"d":"3,101.25"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2400 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 400 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"042798","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A140-12x24mm 24V Warm2700 (9.6 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4263.62,"d":"4,263.62"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×24 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 420 лм/м, угол излучения 178°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×12×24 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"042780","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-U-A156-13x12mm 24V Warm2700 (11 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3140.12,"d":"3,140.12"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×13 мм, U-образная форма (свечение в 3 стороны). Светодиоды SMD 2835 156 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 820 лм/м, угол излучения 165°. Мощность 11 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×13 мм. Мин. отрезок 38.5 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"045321","Грейзер THOR-TOP-B70-10x10mm 24V Day4000 (15 W/m, IP67, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод вниз, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3572.36,"d":"3,572.36"},5,"м","Грейзер серии THOR, сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD 5060 70 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (4000К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1330 лм/м, угол излучения 60°. Мощность 15 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×10×10 мм. Мин. отрезок 100 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 120 мм, вывод кабеля с одной стороны вбок линии сечения ленты. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"045266","Грейзер DMX THOR-3D-F24-25x27mm 24V RGBW-White6000 (24 W/m, IP65, 1m, wire x2) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":22869.91,"d":"22,869.91"},1,"шт","Грейзер серии THOR, сечение 25×27 мм. Светодиоды SMD 3535 24 шт/м. Цвет свечения RGB+ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (6000К), входной сигнал DMX512 (микросхема UCS512H4L, 4 пикселей/метр), 4 канала управления, индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1235 лм/м, угол излучения 35°. Мощность 24 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 1000×25×27 мм. Резке не подлежит. Изгиб в любую сторону, минимальный радиус изгиба 400 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Упаковка содержит 1 ленту длиной 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1000x25x27 мм. Цена за 1 м. Гарантия 2 года."]
[null,"036683","Лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Amber (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1125.78,"d":"1,125.78"},5,"м","Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ОРАНЖЕВЫЙ. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания."]
[null,"036684","Лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V Red (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1125.78,"d":"1,125.78"},5,"м","Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет КРАСНЫЙ. Сечение 12х6 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания."]
[null,"036686","Лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1362.78,"d":"1,362.78"},5,"м","Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Сечение 16х8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания."]
[null,"038312","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A168-4x10mm 24V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2464.66,"d":"2,464.66"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 168 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 270 лм/м, угол излучения 110°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 41.66 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"038316","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-M384-4x10mm 24V White-MIX (7.2 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":3802.79,"d":"3,802.79"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2216 384 шт/м. Цвет свечения MIX (2300K-4000K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 220 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 7.2 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×4 мм. Мин. отрезок 31.25 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с одной стороны. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"038829","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A140-16x15mm 24V Day5000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод вниз, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3344.1,"d":"3,344.10"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ (5000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 830 лм/м, угол излучения 160°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×16×15 мм. Мин. отрезок 50 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 60 мм, вывод кабеля вниз. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"041528","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-X544-10x5mm 24V Warm2200 (10 W/m, IP65, 5m, wire x1)  (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2683.89,"d":"2,683.89"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 10×5 мм. Светодиоды SMD CSP 544 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 400 лм/м, угол излучения 131.7°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×10×5 мм. Мин. отрезок 29.4 мм. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 30 мм. Вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[]
[null,"047041","Лента герметичная MOONLIGHT-BLACK-SIDE-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 3m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":25451.21,"d":"25,451.21"},1,"шт","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 3000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вбок линии сечения неона. Катушка 3 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года."]
[null,"036274","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-A336-D25mm 24V Warm3000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8726.13,"d":"8,726.13"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон перпендикулярно (вбок) линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"038867","Лента герметичная MOONLIGHT-SIDE-FP-X1088-D25mm 24V Day4000 (20 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8855.47,"d":"8,855.47"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды CSP 1088 шт/м. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 1140 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 20 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Форма изгиба ленты фиксируется. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 150 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны перпендикулярно линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. В виду особенности конструкции ленты, упаковка имеет размеры 1600x980x260 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"036275","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-A336-D25mm 24V Warm3000 360deg (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8726.13,"d":"8,726.13"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 2835 336 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 950 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×25×25 мм. Произвольная резка. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"039552","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-M560-D13mm 24V Warm2700 360deg (8.6 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5265.4,"d":"5,265.40"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 600 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 8.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"043814","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-S-M560-D13mm 24V Warm2300 (13 W/m, IP65, 5m, wire x1, трос) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5834.64,"d":"5,834.64"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 13×13 мм с тросом-натяжителем. Светодиоды SMD2216 560 шт/м. Цвет свечения ТЁПЛЫЙ (2300 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 585 лм/м, угол излучения 360°. Мощность 13 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×13×13 мм. Мин. отрезок 25 мм. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Соблюдение гарантии возможно только при нарезке ленты через сервисный центр."]
[]
[null,"036688","Лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Azure (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1362.78,"d":"1,362.78"},5,"м","Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет ЛАЗУРНЫЙ. Сечение 16х8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания."]
[null,"036689","Лента герметичная AURORA-PS-A120-16x8mm 24V Pink (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (Arlight, Силикон)","КИТАЙ",{"v":1362.78,"d":"1,362.78"},5,"м","Гибкий неон AURORA в силиконовой оболочке. Светодиоды SMD2835, 120 шт-м, цвет РОЗОВЫЙ. Сечение 16х8 мм, горизонтальный (боковой) изгиб, IP65, шаг резки 8.33 мм, мощность 10 Вт-м, напряжение питания DC 24V. Укомплектован заглушками и 30см проводом питания."]
[]
[null,"024293(2)","Лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":3143.62,"d":"3,143.62"},5,"м","Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет БЕЛЫЙ 6000-6500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,33мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м.\nДиапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года"]
[null,"024291(2)","Лента герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) (Arlight, 14.4 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":3143.62,"d":"3,143.62"},5,"м","Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10мм. Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500K. Питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х13х13мм. Мин.отрезок 33,3мм (6 LED). Метки резки видны на просвет. В комплекте: заглушка кабельная-2, заглушка глухая-2, клипса монтажная силиконовая-10. Цена за 1м.\nДиапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года"]
[null,"050418","Лента герметичная WAVE-SIDE-PU-A120-06x12mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7016.62,"d":"7,016.62"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 06×12 мм. Светодиоды SMD2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3500 K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 424 лм/м, угол излучения 125°. Мощность 8 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из Полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×06×12 мм. Не подлежит резке. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"052595","Лента герметичная WAVE-TOP-PU-A144-10x10mm 24V White5700 (5 W/m, IP68, 3m, wire x1) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9101.42,"d":"9,101.42"},3,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD2835 144 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (5700 K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 338 лм/м, угол излучения 170°. Мощность 5 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из Полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 3000×10×10 мм. Не подлежит резке. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 75 мм. Катушка 3 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"052435","Лента герметичная WAVE-TOP-PU-A144-10x10mm 24V Warm3500 (5 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Вывод боковой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9101.42,"d":"9,101.42"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии WAVE), сечение 10×10 мм. Светодиоды SMD2835 144 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3500 K), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 365 лм/м, угол излучения 170°. Мощность 5 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из Полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×10×10 мм. Не подлежит резке. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 75 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[null,"049075","Лента герметичная NOVA-TOP-PU-A120-16x15mm 24V White7200 (10 W/m, IP68, 5m, wire x2) (Arlight, Полиуретан)","КИТАЙ",{"v":17149.72,"d":"17,149.72"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NOVA), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 144 шт/м. Цвет свечения БЕЛЫЙ (7200 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 698 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 5000×16×15 мм. Резка не предусмотрена. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 150 мм. Боковой вывод кабеля с двух сторон. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[null,"050611","Лента герметичная NOVA-TOP-PU-A120-16x15mm 24V Warm2700 (10 W/m, IP68, 3m, wire x1) (Arlight, Полиуретан)","КИТАЙ",{"v":17149.72,"d":"17,149.72"},3,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии NOVA), сечение 16×15 мм. Светодиоды SMD 2835 144 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (2700 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 651 лм/м, угол излучения 120°. Мощность 10 Вт/м, питание 24 В. Оболочка из полиуретана (PU). Класс пылевлагозащиты IP68. Размеры 3000×16×15 мм. Резка не предусмотрена. Вертикальный изгиб TOP, минимальный радиус изгиба 150 мм. Боковой вывод кабеля с двух сторон. Катушка 3 м. Цена за 1 м. Гарантия 5 лет."]
[]
[null,"047040","Лента герметичная MOONLIGHT-BLACK-TOP-G280-D25mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 3m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":25451.21,"d":"25,451.21"},1,"шт","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT BLACK) чёрного цвета, сечение 25×25 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14.4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 3000×25×25 мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 120 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 3 м. Цена за катушку. Гарантия 3 года."]
[null,"048826","Лента герметичная MOONLIGHT-TOP-G280-D40mm 24V RGB 360deg (14.4 W/m, IP65, 5m, wire x1) (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":27656.31,"d":"27,656.31"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 40×40 мм. Светодиоды SMD 3838 280 шт/м. Цвет свечения RGB, угол излучения 360°. Мощность 14,4 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×40×40мм. Резка не предусмотрена. Изгиб согласно метки на корпусе, минимальный радиус изгиба 240 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года."]
[]
[]
[null,"034104","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-STD White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":5677.55,"d":"5,677.55"},1,"шт","Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"031188","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-CLEAR-88LED-STD Rose Gold (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":4826.61,"d":"4,826.61"},1,"шт","Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400x600 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения РОЗОВОЕ ЗОЛОТО, эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"034108","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-WHITE-128LED-MILK-STD White (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":12573.03,"d":"12,573.03"},1,"шт","Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000x600 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод белый, резиновый. Питание 230 В, Мощность 8 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"026031","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-BLACK-240LED-STD WHITE (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":21326.33,"d":"21,326.33"},1,"шт","Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600x900 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект постоянного свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 15 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"034117","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-WHITE-88LED-MILK-FLASH Warm (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":5985.95,"d":"5,985.95"},1,"шт","Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 66 теплых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"034125","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-MILK-FLASH White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":5985.95,"d":"5,985.95"},1,"шт","Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 22 белых постоянного свечения / 12 белых с мерцанием. Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"031194","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-4000x600-BLACK-128LED-FLASH Warm/Warm (230V, 8W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":13108.87,"d":"13,108.87"},1,"шт","Светодиодная бахрома Pro. Размер 4000 мм (длина 4000 мм, по длине 32 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 128 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 106 теплых постоянного свечения / 22 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод черный, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"034132","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-PRO-5600x900-WHITE-240LED-MILK-FLASH Warm (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":22058.62,"d":"22,058.62"},1,"шт","Светодиодная бахрома Pro. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек БЕЛЫЙ (6000К) с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза), соотношение светодиодов: 198 теплых постоянного свечения / 42 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"034916","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-2400x600-BLACK-88LED-PULSE White (230V, 6W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":5926.5,"d":"5,926.50"},1,"шт","Светодиодная бахрома Classic. Размер 2400 мм (длина 2400 мм, по длине 24 нити высотой 200/600 мм). Количество светодиодов 88 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод черный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"034924","Светодиодная гирлянда ARD-EDGE-CLASSIC-5600x900-CLEAR-240LED-PULSE White (230V, 15W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":13031.83,"d":"13,031.83"},1,"шт","Светодиодная бахрома Classic. Размер 5600 мм (длина 5600 мм, по длине 48 нитей высотой 200/900 мм). Количество светодиодов 240 шт размером 7 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6400 К). Эффект медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 6 Вт, защита IP65, применение на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[]
[null,"025819","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Azure (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":5087.25,"d":"5,087.25"},1,"шт","Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЛАЗУРНЫЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения приобретается отдельно."]
[null,"025813","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-STD Gold (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":5087.25,"d":"5,087.25"},1,"шт","Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения ЗОЛОТОЙ. 100 светодиодов размером 7 мм со статическим эффектом свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения приобретается отдельно."]
[null,"025917","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-10000-CLEAR-99LED-RUN WARM (230V, 10.5W) (Ardecoled, IP20)","КИТАЙ",{"v":4810.28,"d":"4,810.28"},1,"шт","Светодиодная нить Home. Размер 10000 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К). 99 светодиодов размером 5 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Эффект \"Бегущий огонь\" по всей длине нити, смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 10.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения к сети и переключения динамических режимов идут в комплекте."]
[null,"025780","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":4937.63,"d":"4,937.63"},1,"шт","Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения приобретается отдельно."]
[null,"025814","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-CLEAR-100LED-FLASH Warm/Warm (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":4937.63,"d":"4,937.63"},1,"шт","Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 теплых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения приобретается отдельно."]
[null,"025840","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-100LED-FLASH WARM (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":7481.25,"d":"7,481.25"},1,"шт","Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 теплых постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"031638","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-1000-CLEAR-100LED-PULSE White (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":6164.55,"d":"6,164.55"},1,"шт","Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К). 100 светодиодов размером 7 мм с эффектом медленного мерцания каждого светодиода с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно."]
["Светодиодный декор",{"$nulls":3},"Декоративные гирлянды [ARD] / Нити 230V [RGB, RGB-SYNC]"]
[null,"025778","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-HOME-5000-GREEN-50LED-LIVE RGB (230V, 3.5W) (Ardecoled, IP20)","КИТАЙ",{"v":4357.08,"d":"4,357.08"},1,"шт","Светодиодная нить Home. Размер 5000 мм. Цвет свечения RGBY, 50 светодиодов размером 5 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод темно-зеленый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 3.5 Вт, защита IP20, применение в помещении. Аксессуары для подключения и управления идут в комплекте."]
["Светодиодный декор",{"$nulls":3},"Декоративные гирлянды [ARD] / Нити 12V, 24V [SPI, DMX]"]
[null,"031753","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-PRO-10000-WHITE-95LED-LIVE RGBW-DMX (24V, 10W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":15171.98,"d":"15,171.98"},1,"шт","Светодиодная нить Pro. Размер 10000 мм. Цвет свечения RGBW, 95 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), управление по протоколу DMX512. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод белый, каучук. Питание 24 В, Мощность 10 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и выбора динамического режима необходимо приобрести контроллер и DMX512 декодер (см. совместимые). Актуальная схема подключения в паспорте изделия."]
[null,"031517","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-9000-CLEAR-60LED-LIVE RGB-SPI (12V, 40W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":11970,"d":"11,970"},1,"шт","Светодиодная нить Classic. Размер 9000 мм. Цвет свечения RGB, 60 светодиодов размером 7 мм с динамическими и статическими эффектами свечения с мягким световым рисунком (прозрачная выпуклая линза), управление по протоколу SPI. Смена эффектов и управление осуществляется с помощью контроллера с пультом. Провод прозрачный, ПВХ. Питание 40 В, Мощность 26 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения и управления приобретаются отдельно. Для эксплуатации и управления необходимо приобрести аксессуар для подключения и SPI контроллер (см.совместимые)."]
[]
[null,"048696","Светодиодная гирлянда ARD-DEW-HOME-2000-CLEAR-20LED-STD Red (1.5V, Battery Pack, Cork) (Ardecoled, IP20)","КИТАЙ",192.12,1,"шт","Светодиодная гирлянда РОСА (пробка) серии HOME. Длина гирлянды 2000 мм, габариты пробки 21x47 мм. Цвет светодиодов КРАСНЫЙ, постоянное свечение. Провод из эмалированной меди, диаметр 0.4 мм. 20 светодиодов SMD 1608 размером 2.1 мм, в эпоксидной заливке в форме капли, со статическим эффектом свечения. Напряжение питания 1.5V DC, (AG13x3) , степень пылевлагозащиты IP20. Питание гирлянды происходит от контроллера в форме пробки, внутри которого помещаются батарейки. "]
[]
[null,"025571","Светодиодная гирлянда ARD-BALL-CLASSIC-D13-10000-BLACK-100LED WHITE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":4314.59,"d":"4,314.59"},1,"шт","Светодиодные шарики Classic. Размер 10000 мм. Цвет свечения БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 100 шариков со светодиодом внутри размером 13 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
[null,"024875","Светодиодная гирлянда ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED Warm (230V, 120W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":87590.48,"d":"87,590.48"},1,"шт","Светодиодный Занавес Classic. Размер 2000x9000 мм (длина 2000 мм, высота 9000 мм). 20 ниспадающих нитей длиной 9000 мм. 2200 светодиодов размером 7 мм. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение и 8 динамических эффектов с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза). Провод прозрачный, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 120 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения и выбора режима свечения в комплекте."]
[]
["Светодиодный декор",{"$nulls":3},"Декоративные гирлянды [ARD] / Сети 230V [mono]"]
[null,"031805","Коннектор питания ARD-CLASSIC-SYNC-RGB White (230V, 5 ports) (Ardecoled, Закрытый)","КИТАЙ",{"v":1387.02,"d":"1,387.02"},1,"шт","PLC сплиттер (коннектор питания) для подключения гирлянд серии RGB-SYNC. Материал оболочки - белый ПВХ. Входное напряжение DC 230V. Вход: питание+сигнал. Выход: питание+сигнал. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 7000 RGB светодиодов, каждый порт до 1400 светодиодов."]
[null,"032275","Коннектор питания ARD-PRO-DMX RGBW (24V, 5x190pix) (Ardecoled, Закрытый)","КИТАЙ",{"v":22353.98,"d":"22,353.98"},1,"шт","DMX PLC инжектор (коннектор питания) для подключения RGBW гирлянд, управляемых по протоколу DMX512. Напряжение питания DC 24V. Вход: провод питания и сигнальный провод (DMX512). Выход: питание+DMX-PLC. Выходной порт - 5 шт. Поддерживает управление до 950 RGBW диодов."]
[null,"028212","Контроллер ARD-CLASSIC-SYNC-RGB-1000LED Black (230V, 80W, RF ПДУ) (Ardecoled, Закрытый)","КИТАЙ",{"v":5332.64,"d":"5,332.64"},1,"шт","RGB контроллер с ПДУ Карта (18кн) для управления светодиодными гирляндами RGB-SYNC. Динамическая смена режимов свечения гирлянды. Напряжение питания DC 230V, мощность нагрузки 80W. Поддерживает управление до 1000 светодиодов. Общая длина кабеля 1.5 м. Цвет корпуса - чёрный."]
[null,"025651","Шнур питания ARD-CLASSIC-BALL-STD-1.5M Black (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)","КИТАЙ",{"v":1197,"d":"1,197"},1,"шт","Шнур питания для моноцветных светодиодных гирлянд ШАРИКИ, НИТЬ постоянного свечения. Материал оболочки ПВХ. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта, разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC. Цвет провода чёрный. Длина провода 1.5 метра."]
[null,"025887","Шнур питания ARD-PRO-STD-1.5M White (230V, 1.6A) (Ardecoled, Закрытый)","КИТАЙ",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},1,"шт","Шнур питания для светодиодных гирлянд постоянного свечения. Материал оболочки РЕЗИНА (каучук). Цвет провода белый. В комплект входит: шнур питания с вилкой европейского стандарта (IP44), 2pin разъём подключения к гирлянде, выпрямитель AC/DC (1.6A). Длина провода 1.5 метра."]
[null,"025312","Фигура ARD-STAR-M1-295x275-36LED Warm (230V, 2.5W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":1975.05,"d":"1,975.05"},1,"шт","Светодиодная фигура ЗВЕЗДОЧКА. Размер 295x275 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 36 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2.5 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания)."]
[null,"034251","Фигура ARD-SNOWFLAKE-M3-920x920-432LED Warm (230V, 30W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":23341.5,"d":"23,341.50"},1,"шт","Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 920x920 мм. Цвет светодиодов ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), постоянное свечение. 432 светодиода. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 30 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания)."]
[null,"034258","Фигура ARD-SNOWFLAKE-M10-1000x900-504LED White (230V, 31W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":23042.25,"d":"23,042.25"},1,"шт","Светодиодная фигура СНЕЖИНКА. Размер 1000x900 мм. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000 К), постоянное свечение. 504 светодиодов. Напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 31 Вт, степень пылевлагозащиты IP65. Фигура укомплектована проводом питания для подключения к сети 230 В (без вилки питания)."]
[null,"043442","Герметичный управляемый модуль SPI-UVR-D12 12V RGB-BPT (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",119.6,500,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI, цвет свечения RGB, микросхема LB1908 (совместима с SM16703, WS2811, UCS1903), напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет."]
[null,"039171","Герметичный управляемый модуль DMX-UVR-D12 5V RGB (0.3W, IP67, 90deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",147.14,500,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, цвет свечения RGB, микросхема SM16512, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. Уровень герметизации IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"036826","Модуль управляемый SPI-F7-D50 24V RGB-RAM-Auto (1.25W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",252.56,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема MT26803  (аналог UCS1903), напряжение 24 В, мощность 1.25 Вт, 7 светодиодов SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов, 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 170 мм, длина провода между модулями 110 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø50×66×16 мм. Гарантия 3 года."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"039489","Модуль управляемый DMX-F10-D50 24V RGBW-Day (2W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",500.19,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGBW, микросхема UCS512-CL, напряжение 24 В, мощность 2 Вт, 10 светодиодов RGB SMD 3535, 3 светодиода Day 4000K SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов, 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 170 мм, длина провода между модулями 105 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø50×66×15 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"029240","Модуль управляемый SOLEX-SPI-3535-3-12V RGB 120deg (D30x16mm, 0.75W, IP67) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",140.23,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI с держателем, RGB, микросхема RТ16703 (совместимость с контроллерами аналогичной микросхеме 1903), напряжение 12 В, мощность 0.75 Вт, 3 светодиода SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов. Функция обхода битого пикселя. 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. IP67. Размер Ø30×16 мм. Гарантия 3 года."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"043429","Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Warm3000 (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",119.15,500,"шт","Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"025344","Модуль герметичный ARL-D9-B 5V Red (Arlight, Закрытый, IP67)","КИТАЙ",12.73,500,"шт","Герметичный светодиодный модуль IP67, 1 светодиод, КРАСНЫЙ 625 нм, напряжение 5 В, мощность 0.12 Вт, светодиод DIP 5 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 65 мм. Размер Ø9×22 мм. Гарантия 1 год."]
[null,"042976","Модуль герметичный ARL-UVR-D12 5V White6000 (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",83.97,500,"шт","Поставка под заказ от 2500 шт. Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения БЕЛЫЙ 6000K, индекс цветопередачи CRI>80, напряжение 5 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет."]
[null,"043932","Модуль герметичный ARL-UVR-D12 12V Blue (0.3W, IP67, 90 deg) (Arlight, Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",107.24,500,"шт","Герметичный светодиодный модуль IP67, цвет свечения СИНИЙ, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод DIP 8 мм, угол 90°. 50 шт на проводе, расстояние между модулями 100 мм. IP67. Размер Ø12×32 мм. Гарантия 5 лет."]
[{"$nulls":4},"Мощные модули с линзами направленного свечения 15х60° (или схожие). Применяются для продольной засветки рекламных коробов, т.е. модуль устанавливается на боковые стенки короба."]
[null,"030830(1)","Модуль герметичный CRAFT-2835-1-12V Day 170deg (36x17.5mm, 0.6W, IP65) (Arlight, Закрытый)","КИТАЙ",93.54,100,"шт","Герметичный светодиодный модуль IP65, ДНЕВНОЙ 4000 К, напряжение 12 В, мощность 0.6 Вт, св. поток 60 лм, 1 светодиод SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 140 мм, длина провода между модулями 104 мм, рекомендуемая глубина установки 30–60 мм. Размер 36×17.5×6.2 мм. Гарантия 5 лет.\nВысокая эффективность."]
[null,"056930","Модуль герметичный CRAFT-2835-2-12V Day 170deg (56х17.5mm, 0.8W, IP65) (Arlight, Закрытый)","КИТАЙ",119.53,100,"шт","Герметичный светодиодный модуль IP65, ДНЕВНОЙ 4000 К, напряжение 12 В, мощность 0.8 Вт, св. поток 80 лм, 2 светодиода SMD 2835, угол 170°. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 157 мм, длина провода между модулями 100 мм, рекомендуемая глубина установки 40–100 мм. Размер 56х17.5х6.2 мм. Гарантия 5 лет. Высокая световая эффективность."]
[{"$nulls":4},"Аксессуары для подключения и монтажа светодиодного дюралайта."]
[]
[null,"023505","Гибкий неон ARL-CF2835-Classic-220V Amber (26x15mm) (Arlight, 8 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",131.63,50,"м","Светодиодный гибкий неон smd 2835, 108шт/метр, сечение 26х15 мм, IP65. Цвет свечения - ОРАНЖЕВЫЙ (цветной экран-розовый). Шаг резки 1м. Мощность 8Вт/м. Питание через выпрямитель AC 220V. В комплекте: шнур питания-1, силовой коннектор-2, заглушка-2, клипсы-2. Цена за 1м. Гарантия 18 месяцев."]
[null,"027938","Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1712-SIDE 24V Warm (Arlight, 9.6 Вт/м, IP67)","КИТАЙ",{"v":3842.37,"d":"3,842.37"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 530 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм. Мин. отрезок 50 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 60 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. Заменяется на 027938(1)."]
[null,"049892","Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-MKP2-PL-WH-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",697.34,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной). Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049868","Механизм выключателя одноклавишный непроходной SWT-MK01-PL-BK-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",527.34,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной). Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049871","Механизм выключателя одноклавишный проходной SWT-MKP1-PL-WH-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",565.03,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной). Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049851","Механизм компьютерной розетки двойной SCT-MPC2-PL-GR-V (RJ-45, CAT6) (Arlight, -)","КИТАЙ",980.39,1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6-й категории. Цвет - серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема - RJ45. Розетка устанавливается в стандартный круглый подрозетник. Габаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049833","Механизм розетки влагозащищённый SCT-MCP-PL-WH-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",670.42,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост с влагозащитной крышкой. Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP44. Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049865","Механизм светорегулятора SWT-DLR-GR-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",876.38,1,"шт","Механизм регулировки света на 1 пост. Цвет - серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Механизм устанавливается в стандартный круглый подрозетник. Максимальная нагрузка 500 Вт только для ламп накаливания и галогенных, 150 Вт только для энергосберегающих и светодиодных ламп. Габаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет.\n\n*Диммирование по переднему фронту. "]
[null,"049724","Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-AL-2-SR (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1205.94,"d":"1,205.94"},1,"шт","Рамка алюминиевая на 2 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - серебристый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма).  \nГабаритные размеры: длина 157 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"049732","Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-AL-4-BK (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2868.38,"d":"2,868.38"},1,"шт","Рамка алюминиевая на 4 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - черный. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма). \nГабаритные размеры: длина 299 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"049744","Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-SFAL-4-BK (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2907.73,"d":"2,907.73"},1,"шт","Рамка алюминиевая на 4 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - черный с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма).  \nГабаритные размеры: длина 299 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"049746","Рамка алюминиевая FRM-AKIRY-SFAL-5-SR (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3904.24,"d":"3,904.24"},1,"шт","Рамка алюминиевая на 5 постов, под встраиваемый механизм. Цвет - серебристый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма).  \nГабаритные размеры: длина 370 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"043724","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-MK02-PL-WH (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",510.99,1,"шт","Механизм выключателя клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной), с суппортом из алюминия. Цвет - белый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 35 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"045301","Механизм компьютерной розетки SCT-MPC1-PL-WH (RJ-45, CAT6) (Arlight, -)","КИТАЙ",818.72,1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6-й категории (CAT6),  с суппортом из алюминия. Цвет - белый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 40 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043735","Механизм розетки с USB зарядкой SCT-MUAA-PL-GR (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1198.86,"d":"1,198.86"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением 1 пост 2 USB Type-A, с суппортом из алюминия. Цвет - серый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 44 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043739","Механизм электрической розетки SCT-GP-MEU-PL-WH (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",508.28,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост, с суппортом из алюминия. Цвет - белый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 40 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043840","Рамка стеклянная FRM-GLARE-GC-3-GR (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1755.83,"d":"1,755.83"},1,"шт","Рамка стеклянная на 3 поста, под встраиваемый механизм. Вырез под функциональную часть круг. Цвет - серый.  Ориентации монтажа - горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 224 мм, ширина 82 мм, высота 10 мм. \nГарантийный срок 12 мес. \n\nРамка совместима только с механизмами арт. 043741/043739/043740"]
[null,"043803","Рамка стеклянная FRM-GLARE-GS-4-BK (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2491.81,"d":"2,491.81"},1,"шт","Рамка стеклянная на 4 поста, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет - черный.  Ориентации монтажа - горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 295 мм, ширина 82 мм, высота 10 мм. \nГарантийный срок 12 мес. "]
[null,"043805","Рамка стеклянная FRM-GLARE-GS-5-WH (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3035.18,"d":"3,035.18"},1,"шт","Рамка стеклянная на 5 постов, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет - белый.  Ориентации монтажа - горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 366 мм, ширина 82 мм, высота 10 мм. \nГарантийный срок 12 мес. "]
[null,"054252","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-NOBE-MK02-SFPL-BK (230V, 10A) (Arlight, Черный оникс)","КИТАЙ",{"v":1020.2,"d":"1,020.20"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной). Цвет - черный оникс, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"059419","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-NOBE-MK02-SFPL-CA (230V, 10A) (Arlight, Кашемир)","КИТАЙ",{"v":1020.2,"d":"1,020.20"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной). Цвет - кашемир, с Soft-Touch поверхностью. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"059422","Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-NOBE-MKP2-SFPL-CA (230V, 10A) (Arlight, Кашемир)","КИТАЙ",{"v":1387.95,"d":"1,387.95"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной). Цвет - кашемир, с Soft-Touch поверхностью. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054244","Механизм выключателя одноклавишный непроходной SWT-NOBE-MK01-SFPL-GD (230V, 10A) (Arlight, Золотой песок)","КИТАЙ",809.67,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной). Цвет -  золотой песок, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"059428","Механизм выключателя одноклавишный перекрёстный SWT-NOBE-MKX1-SFPL-CA (230V, 10A) (Arlight, Кашемир)","КИТАЙ",{"v":1323.05,"d":"1,323.05"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (перекрёстный). Цвет - кашемир, с Soft-Touch поверхностью. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"059433","Механизм выключателя одноклавишный проходной SWT-NOBE-MKP1-SFPL-IS (230V, 10A) (Arlight, Никель)","КИТАЙ",{"v":1006.31,"d":"1,006.31"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной). Цвет - никель, с Soft-Touch поверхностью. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054271","Механизм звонкового выключателя SWT-NOBE-MKR1-SFPL-L-GD (230V, 10A) (Arlight, Золотой песок)","КИТАЙ",863.04,1,"шт","Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 самовозвратная клавиша. Цвет -  золотой песок, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054306","Механизм компьютерной розетки SCT-NOBE-MPC1-SFPL-GD (RJ-45, CAT6) (Arlight, Золотой песок)","КИТАЙ",{"v":1191.75,"d":"1,191.75"},1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6-й категории. Цвет -  золотой песок, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема - RJ45. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет. "]
[null,"054280","Механизм розетки влагозащищённый SCT-NOBE-MCP-SFPL-WH (230V, 16A) (Arlight, Белый кварц)","КИТАЙ",{"v":1115.06,"d":"1,115.06"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост. Цвет - белый кварц, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP44. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 45 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054319","Механизм розетки с быстрой USB зарядкой SCT-NOBE-MUAC-SFPL-FC-GR (65W, QC3) (Arlight, Серый базальт)","КИТАЙ",{"v":7816.65,"d":"7,816.65"},1,"шт","Механизм розетки с быстрой USB зарядкой на 2 порта. Цвет - серый базальт, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема - USB Type A + Type C. Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054314","Механизм сдвоенной компьютерной розетки SCT-NOBE-MPC2-SFPL-GD (RJ-45, CAT6) (Arlight, Золотой песок)","КИТАЙ",{"v":1657.32,"d":"1,657.32"},1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6-й категории. Цвет -  золотой песок, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема - RJ45. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"059454","Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-CA (Arlight, Кашемир)","КИТАЙ",261.49,1,"шт","Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет - кашемир, с Soft-Touch поверхностью. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 81 мм, ширина 81 мм, высота 8.55 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"059459","Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-3-IS (Arlight, Никель)","КИТАЙ",891.08,1,"шт","Рамка пластиковая на 3 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - никель, с Soft-Touch поверхностью. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 223 мм, ширина 81 мм, высота 8,55 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"054226","Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-4-GR (Arlight, Серый базальт)","КИТАЙ",{"v":1191.87,"d":"1,191.87"},1,"шт","Рамка пластиковая на 4 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - серый базальт, с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 294 мм, ширина 81 мм, высота 8.55 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[{"$nulls":4},"Серия OMALI - характеризуется утончённой и скруглённой формой. Серия представлена рамками, панелями и механизмами в ассортименте. Внешнее исполнение: закалённое стекло с soft touch и без, в различных цветовых решениях."]
[null,"050048","Выключатель сенсорный SWT-OMALI-S03-ZB-GD (250V, 10A, Zigbee) (Arlight, Стекло)","КИТАЙ",{"v":4080.17,"d":"4,080.17"},1,"шт","Сенсорный выключатель света на 1 пост 3 клавиши. Цвет - золотой. Клавиши имеют статичную LED подсветку - синего свечения. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. Габаритные размеры: длина 86 мм, ширина 86 мм, высота 35 мм (9 мм высота от стены). Гарантийный срок 24 мес.\n*Без подключения нейтрали (нуля)."]
[null,"049888","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-MK02-PL-BK-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",624.26,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной). Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049883","Механизм выключателя двухклавишный самовозвратный SWT-MKR2-PL-WH-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",708.88,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 возвратные клавиши. Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049876","Механизм выключателя одноклавишный перекрёстный SWT-MKX1-PL-BK-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",674.26,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (перекрестный). Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049879","Механизм выключателя одноклавишный самовозвратный SWT-MKR1-PL-WH-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",555.03,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 возвратная клавиша. Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049836","Механизм розетки влагозащищённый SCT-MCP-PL-GR-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",670.42,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост с влагозащитной крышкой. Цвет - серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP44. Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049822","Механизм розетки с быстрой USB зарядкой SCT-MUAC-PL-WH-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1641.88,"d":"1,641.88"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением 1 пост 2 USB Type A+C порта. Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 53 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049817","Механизм электрической розетки SCT-MEU1-PL-GD-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",601.19,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост. Цвет - золотой. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20.  Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 44 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049701","Рамка стеклянная FRM-OMALI-GS-4-BK (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2750.32,"d":"2,750.32"},1,"шт","Рамка стеклянная на 4 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - черный. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма). \nГабаритные размеры: длина 299 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"049675","Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-1-WH (Arlight, -)","КИТАЙ",669.87,1,"шт","Рамка стеклянная на 1 пост, под встраиваемый механизм. Цвет - белый с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма).  \nГабаритные размеры: длина 86 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес."]
[null,"049713","Рамка стеклянная FRM-OMALI-SFGS-3-BK (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2005.67,"d":"2,005.67"},1,"шт","Рамка стеклянная на 3 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - черный с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма).  \nГабаритные размеры: длина 228 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"050215","Розетка электрическая с Zigbee управлением SCT-OMALI-EUZB1-PL-WH (240V, 16A, Zigbee) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3670.49,"d":"3,670.49"},1,"шт","Умная розетка на 1 пост. Цвет - белый. Уровень пылевлагозащиты IP20.  Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. Габаритные размеры: длина 86 мм, ширина 86 мм, высота 45 мм. Гарантийный срок 24 мес. "]
[null,"050060","Светорегулятор сенсорный с Zigbee управлением SWT-OMALI-SD3-ZB-BK (250V, 500W) (Arlight, Стекло)","КИТАЙ",{"v":4052.88,"d":"4,052.88"},1,"шт","Сенсорный светорегулятор на 1 пост 3 клавиши (с функцией диммирования). Цвет - черный. Клавиши имеют статичную LED подсветку - синего свечения. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. Максимальная нагрузка 3-500 Вт только для ламп накаливания и галогенных, 5-150 Вт только для энергосберегающих и светодиодных ламп.\nГабаритные размеры: длина 86 мм, ширина 86 мм, высота 35 мм (9 мм высота от стены). Гарантийный срок 24 мес.\n\n*Диммирование по переднему фронту."]
[null,"049888","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-MK02-PL-BK-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",624.26,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной). Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049894","Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-MKP2-PL-GR-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",697.34,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной). Цвет - серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049878","Механизм выключателя одноклавишный перекрёстный SWT-MKX1-PL-GD-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",674.26,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (перекрестный). Цвет - золотой. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049847","Механизм компьютерной розетки SCT-MPC1-PL-BK-V (RJ-45, CAT6) (Arlight, -)","КИТАЙ",701.18,1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6-й категории. Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема - RJ45. Розетка устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет. "]
[null,"049833","Механизм розетки влагозащищённый SCT-MCP-PL-WH-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",670.42,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост с влагозащитной крышкой. Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP44. Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049830","Механизм розетки с USB зарядкой SCT-MUAC-PL-BK-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1641.88,"d":"1,641.88"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением 1 пост 2 USB Type A+C порта. Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 53 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049816","Механизм электрической розетки SCT-MEU1-PL-GR-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",601.19,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост. Цвет - серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20.  Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 44 мм. Гарантийный срок 10 лет. "]
[null,"049761","Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-4-GD (Arlight, -)","КИТАЙ",706.13,1,"шт","Рамка пластиковая на 4 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - золотой. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма).\nГабаритные размеры: длина 299 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"049764","Рамка пластиковая FRM-PERIO-PL-5-GR (Arlight, -)","КИТАЙ",935,1,"шт","Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм. Цвет - серый. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма). \nГабаритные размеры: длина 370 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"043719","Механизм выключателя одноклавишный перекрёстный SWT-MKX1-PL-BK (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",608.07,1,"шт","Механизм выключателя клавишный на 1 пост 1 клавиша (перекрёстный), с суппортом из алюминия. Цвет - черный. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 35 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043735","Механизм розетки с USB зарядкой SCT-MUAA-PL-GR (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1198.86,"d":"1,198.86"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением 1 пост 2 USB Type-A, с суппортом из алюминия. Цвет - серый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 44 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043731","Механизм электрической розетки SCT-MEU1-PL-BK (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",462.65,1,"шт","Механизм розетки с заземлением 1 пост, с суппортом из алюминия. Цвет - черный. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 37 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043850","Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-1-BK (Arlight, -)","КИТАЙ",919.01,1,"шт","Рамка алюминиевая на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет - черный.  Ориентации монтажа - горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 82 мм, ширина 82 мм, высота 10 мм. \nГарантийный срок 12 мес. "]
["Электроустановочные изделия",{"$nulls":3},"Электроустановочные изделия / Серия TENDO"]
[null,"054096","Механизм USB розетки SCT-TENDO-MUAC-PL-GR (5V, 3A, QC3) (Arlight, Графитовый)","КИТАЙ",{"v":2489.9,"d":"2,489.90"},1,"шт","Механизм USB розетки на 2 порта Type A + Type C. Цвет - графитовый. Без фронтальной рамки. Выходная мощность для USB Type C порта не превышает 20W. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет. "]
[null,"054545","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-TENDO-MK02-SFPL-GD (230V, 10A) (Arlight, Матовый песочный)","КИТАЙ",872.57,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной). Цвет - матовый песочный, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054068","Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-TENDO-MKP2-PL-GR (230V, 10A) (Arlight, Графитовый)","КИТАЙ",909.48,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной). Цвет - графитовый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054567","Механизм выключателя одноклавишный непроходной SWT-TENDO-MK01-SFPL-GD (230V, 10A) (Arlight, Матовый песочный)","КИТАЙ",682.15,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной). Цвет - матовый песочный, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054579","Механизм выключателя одноклавишный проходной SWT-TENDO-MKP1-SFPL-BK (230V, 10A) (Arlight, Матовый черный)","КИТАЙ",743.02,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной). Цвет - матовый черный, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054328","Механизм выключателя управления шторами SWT-TENDO-MKR2-SFPL-GR (230V, 10A) (Arlight, Матовый графитовый)","КИТАЙ",934.39,1,"шт","Механизм выключателя управления шторами на 1 пост 2 возвратные клавиши. Цвет - матовый графитовый, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054142","Механизм звонкового выключателя SWT-TENDO-MKR1-PL-WH (230V, 10A) (Arlight, Белый)","КИТАЙ",688.42,1,"шт","Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 клавиша. Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054102","Механизм компьютерной розетки двойной SCT-TENDO-MPC2-PL-GR (RJ-45, CAT6) (Arlight, Графитовый)","КИТАЙ",{"v":1206.75,"d":"1,206.75"},1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6-й категории. Цвет - графитовый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054598","Механизм компьютерной розетки двойной SCT-TENDO-MPC2-SFPL-WH (RJ-45, CAT6) (Arlight, Матовый белый)","КИТАЙ",{"v":1420.43,"d":"1,420.43"},1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6-й категории. Цвет - матовый белый, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054084","Механизм розетки с USB зарядкой SCT-TENDO-MUAA-PL-GR (230V, 16A) (Arlight, Графитовый)","КИТАЙ",{"v":2356.34,"d":"2,356.34"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост и 2USB Type A порта. Цвет - графитовый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 53 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054081","Механизм электрической розетки SCT-TENDO-MEU1-PL-GD (230V, 16A) (Arlight, Песочный)","КИТАЙ",763.89,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост. Цвет - песочный. Без фронтальной \nрамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 44 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054080","Механизм электрической розетки SCT-TENDO-MEU1-PL-GR (230V, 16A) (Arlight, Графитовый)","КИТАЙ",763.89,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост. Цвет - графитовый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 44 мм. Гарантийный срок 10 лет. "]
[null,"053844","Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-3-BK (Arlight, Черный)","КИТАЙ",579.65,1,"шт","Рамка пластиковая на 3 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - черный.  Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа горизонтальная. Габаритные размеры: длина 221 мм, ширина 80 мм, высота 9 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"053850","Рамка пластиковая FRM-TENDO-PL-4-GD (Arlight, Песочный)","КИТАЙ",969.39,1,"шт","Рамка пластиковая на 4 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - песочный.  Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 294 мм, ширина 80 мм, высота 9 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"054646","Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-2-BK (Arlight, Матовый черный)","КИТАЙ",478.76,1,"шт","Рамка пластиковая на 2 поста, под встраиваемый механизм. Цвет - матовый черный, с Soft-Touch покрытием.  Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 150 мм, ширина 80 мм, высота 9 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"054660","Рамка пластиковая FRM-TENDO-SFPL-5-WH (Arlight, Матовый белый)","КИТАЙ",{"v":1328.34,"d":"1,328.34"},1,"шт","Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм. Цвет - матовый белый, с Soft-Touch покрытием. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 364 мм, ширина 80 мм, высота 9 мм. Гарантийный срок 12 мес. "]
[null,"043724","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-MK02-PL-WH (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",510.99,1,"шт","Механизм выключателя клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной), с суппортом из алюминия. Цвет - белый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 35 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043712","Механизм выключателя одноклавишный непроходной SWT-MK01-PL-GR (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",393.98,1,"шт","Механизм выключателя клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной), с суппортом из алюминия. Цвет - серый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 35 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"045337","Механизм компьютерной розетки двойной SCT-MPC2-PL-BK (RJ-45, CAT6) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1142.81,"d":"1,142.81"},1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 1 пост 2 слота 6-й категории (CAT6),  с суппортом из алюминия. Цвет - черный. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 40 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043730","Механизм электрической розетки SCT-MEU1-PL-WH (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",462.65,1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост, с суппортом из алюминия. Цвет - белый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 37 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"043768","Рамка пластиковая FRM-VERSA-PL-1-BK (Arlight, -)","КИТАЙ",172.89,1,"шт","Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм (квадрат). Цвет - черный.  Ориентации монтажа - горизонтальная. \nГабаритные размеры: длина 82 мм, ширина 82 мм, высота 10 мм. \nГарантийный срок 12 мес. "]
[null,"043771","Рамка пластиковая FRM-VERSA-PL-D-BK (Arlight, -)","КИТАЙ",279.97,1,"шт","Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм (прямоугольник). Цвет - черный.  Ориентации монтажа - вертикальная.\nГабаритные размеры: длина 82 мм, ширина 122 мм, высота 10 мм. \nГарантийный срок 12 мес. \n\nРамка совместима только с механизмами арт. 043765/043764/043766"]
[null,"049839","Механизм USB розетки SCT-MUAC-PL-WH-V (5V, 3A, QC4) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2493.25,"d":"2,493.25"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 2 USB Type A+C порта. Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет. "]
[null,"049893","Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-MKP2-PL-BK-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",697.34,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной). Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049867","Механизм выключателя одноклавишный непроходной SWT-MK01-PL-WH-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",527.34,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной). Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049872","Механизм выключателя одноклавишный проходной SWT-MKP1-PL-BK-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",565.03,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной). Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049848","Механизм компьютерной розетки SCT-MPC1-PL-GR-V (RJ-45, CAT6) (Arlight, -)","КИТАЙ",701.18,1,"шт","Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6-й категории. Цвет - серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Тип подключаемого разъема - Rj45. Розетка устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 42 мм. Гарантийный срок 10 лет. "]
[null,"049821","Механизм розетки с USB зарядкой SCT-MUAA-PL-GD-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1551.12,"d":"1,551.12"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением на 1 пост и 2USB Type A порта. Цвет - золотой. Без фронтальной рамки. Среднего уровня герметичности IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 53 мм. Гарантийный срок 10 лет.\n\n"]
[null,"049831","Механизм розетки с USB зарядкой SCT-MUAC-PL-GR-V (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1641.88,"d":"1,641.88"},1,"шт","Механизм розетки с заземлением 1 пост 2 USB Type A+C порта. Цвет - серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 53 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"051276","Рамка из натурального дерева FRM-XSILO-WD-3-SNL (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2860.28,"d":"2,860.28"},1,"шт","Рамка пластиковая на 3 поста, под встраиваемый механизм, с накладкой из натурального дерева. Цвет накладки - натуральное дерево* (осветленный), цвет рамки - черный. Среднего уровня герметичности IP20. Ориентация монтажа  - горизонтальная (основным ориентиром служат посадочные выступы для накладки механизма). \nГабаритные размеры: длина 228 мм, ширина 86 мм, высота 7 мм. Гарантийный срок 12 мес. \n\n*Цвет и рисунок структуры дерева уникальный для каждой рамки. Допустимы отличия от представленного изображения."]
[null,"054372","Демо-кейс WRA-CASE-MTL-BK (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":18296.25,"d":"18,296.25"},1,"шт","Демо-кейс без наполнения для демонстрации продукции ЭУИ.\nРамки и Механизмы в комплект не входят.\nМатериал: Алюминий + вспененный полиуретан.\nЯчейки для размещения: 8 мест под механизмы и 16 мест под однопостовые рамки. \nГабаритные размеры кейса: 280*400*100мм. Размер под логотип: 260*380мм\n"]
[]
[]
[null,"054054","Механизм выключателя одноклавишный перекрёстный SWT-TENDO-MKX1-PL-WH (230V, 10A) (Arlight, Белый)","КИТАЙ",857.64,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (перекрестный). Цвет - белый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054235","Механизм выключателя одноклавишный проходной SWT-NOBE-MKP1-SFPL-WH (230V, 10A) (Arlight, Белый кварц)","КИТАЙ",{"v":1006.31,"d":"1,006.31"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной). Цвет - белый кварц, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 70 мм, ширина 70 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054238","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-NOBE-MK02-SFPL-WH (230V, 10A) (Arlight, Белый кварц)","КИТАЙ",{"v":1020.2,"d":"1,020.20"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной). Цвет - белый кварц, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"050037","Выключатель сенсорный SWT-OMALI-S01-ZB-GD (250V, 10A, Zigbee) (Arlight, Стекло)","КИТАЙ",{"v":3518.89,"d":"3,518.89"},1,"шт","Сенсорный выключатель света на 1 пост 1 клавиши. Цвет - золотой. Клавиша имеют статичную LED подсветку - синего свечения. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. Габаритные размеры: длина 86 мм, ширина 86 мм, высота 35 мм (9 мм высота от стены). Гарантийный срок 24 мес.\n*Без подключения нейтрали (нуля)."]
[null,"054259","Механизм выключателя одноклавишный непроходной LED SWT-NOBE-MK01-SFPL-L-GD (230V, 10A) (Arlight, Золотой песок)","КИТАЙ",975.95,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной). Цвет -  золотой песок, с Soft-Touch покрытием. Клавиша имеют активную LED подсветку - cинего свечения. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054271","Механизм звонкового выключателя SWT-NOBE-MKR1-SFPL-L-GD (230V, 10A) (Arlight, Золотой песок)","КИТАЙ",863.04,1,"шт","Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 самовозвратная клавиша. Цвет -  золотой песок, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054265","Механизм выключателя двухклавишный непроходной LED SWT-NOBE-MK02-SFPL-L-GD (230V, 10A) (Arlight, Золотой песок)","КИТАЙ",{"v":1181.06,"d":"1,181.06"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной). Цвет -  золотой песок, с Soft-Touch покрытием. Клавиша имеют активную LED подсветку - cинего свечения. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054560","Механизм выключателя управления шторами SWT-TENDO-MKR2-SFPL-GD (230V, 10A) (Arlight, Матовый песочный)","КИТАЙ",934.39,1,"шт","Механизм выключателя управления шторами на 1 пост 2 возвратные клавиши. Цвет - матовый песочный, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"059434","Механизм выключателя управления шторами SWT-NOBE-MKR2-SFPL-CA (230V, 10A) (Arlight, Кашемир)","КИТАЙ",{"v":1133.42,"d":"1,133.42"},1,"шт","Механизм выключателя управления шторами на 1 пост 2 перекидные клавиши. Цвет - кашемир, с Soft-Touch поверхностью. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"059433","Механизм выключателя одноклавишный проходной SWT-NOBE-MKP1-SFPL-IS (230V, 10A) (Arlight, Никель)","КИТАЙ",{"v":1006.31,"d":"1,006.31"},1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной). Цвет - никель, с Soft-Touch поверхностью. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм.\nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"043712","Механизм выключателя одноклавишный непроходной SWT-MK01-PL-GR (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",393.98,1,"шт","Механизм выключателя клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной), с суппортом из алюминия. Цвет - серый. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 35 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"049873","Механизм выключателя одноклавишный проходной SWT-MKP1-PL-GR-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",565.03,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной). Цвет - серый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054546","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-TENDO-MK02-SFPL-GR (230V, 10A) (Arlight, Матовый графитовый)","КИТАЙ",872.57,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной). Цвет - матовый графитовый, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054068","Механизм выключателя двухклавишный проходной SWT-TENDO-MKP2-PL-GR (230V, 10A) (Arlight, Графитовый)","КИТАЙ",909.48,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной). Цвет - графитовый. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"049876","Механизм выключателя одноклавишный перекрёстный SWT-MKX1-PL-BK-V (250V, 10A) (Arlight, -)","КИТАЙ",674.26,1,"шт","Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (перекрестный). Цвет - черный. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"054270","Механизм звонкового выключателя SWT-NOBE-MKR1-SFPL-L-BK (230V, 10A) (Arlight, Черный оникс)","КИТАЙ",863.04,1,"шт","Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 самовозвратная клавиша. Цвет - черный оникс, с Soft-Touch покрытием. Без фронтальной рамки. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. \nГабаритные размеры: длина 71 мм, ширина 71 мм, высота 52 мм. Гарантийный срок 10 лет."]
[null,"043725","Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-MK02-PL-BK (250V, 16A) (Arlight, -)","КИТАЙ",510.99,1,"шт","Механизм выключателя клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной), с суппортом из алюминия. Цвет - черный. Степень пылевлагозащиты - IP20. \nУстанавливается в стандартный круглый подрозетник 220V (Арт.044895). \nРабочее напряжение 110-250V. Макс. ток нагрузки 16А. Габаритные размеры: длина 74 мм, ширина 74 мм, высота 35 мм. \nГарантийный срок 10 лет."]
[null,"050046","Выключатель сенсорный SWT-OMALI-S03-ZB-BK (250V, 10A, Zigbee) (Arlight, Стекло)","КИТАЙ",{"v":4080.17,"d":"4,080.17"},1,"шт","Сенсорный выключатель света на 1 пост 3 клавиши. Цвет - черный. Клавиши имеют статичную LED подсветку - синего свечения. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный круглый подрозетник круглого сечения диаметром 60мм. Габаритные размеры: длина 86 мм, ширина 86 мм, высота 35 мм (9 мм высота от стены). Гарантийный срок 24 мес.\n*Без подключения нейтрали (нуля)."]
[]
[]
[null,"053640","Фиксатор крепления к стене CNT-FIX-WL (Arlight, Металл)","КИТАЙ",205,10,"шт","Алюминиевый настенный крепеж электрокарнизов для одного алюминиевого трека. В наборе 10 кронштейнов. Устанавливаются по 2шт. на 1м. карниза. Размер 102х54х36мм"]
[null,"054820","Карниз угловой для электрокарниза 90 CNT-CR-90-J (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",809.75,1,"шт","Пластиковый уголок 90 градусов для раздвижного карниза. Совместим с комплектами электрокарниза серии CNK и специальными поворотными глайдерами 061427. Ширина профиля уголка 49.5мм. Габариты 162х162х30мм\nДля полной фиксации рекомендуется закреплять установочными винтами 3х3мм"]
[null,"058968","Карниз для штор с электроприводом ECK-IND-RF-5M (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":48254.75,"d":"48,254.75"},1,"компл","Комплект электрокарниза с независимым управлением двух сторон длиной до 5м (регулируется наборными частями) для раздвижных штор, состоящий из мотора, наборного алюминиевого трека, пульта и комплектующих. Электропривод с питанием 110-240В, мощность 48Вт, момент 3Нм. Управление с помощью панели из комплекта.\nРемень из комплекта находится на дне коробки.\n1 мотор, 1 пульт дистанционного управления, алюминиевый профиль 1,6 мм (0.9м 4 шт., 0.4м 1 шт., 0.35м 1 шт, 0.3м 1 шт, 0.25м 1 шт, 0.2м 1 шт), 7 соединителей 10 см,  2 шкива, ремень 21м, 2 направляющих бегунка, 42 бегунка, 2 фиксатора, 2 кронштейна, 4 крюка, 35 саморезов с дюбелями"]
[null,"019218(1)","Коннектор Terminal-MONO-2pin-M (Jack 5.5) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",96.66,10,"шт","Коннектор для подключения светодиодных лент к сетевым адаптерам с DC-коннектором 5.5мм (напряжение не выше 48В). Одна сторона - клеммная колодка для провода ленты, вторая - DC-разъём (папа) для сетевого адаптера. Номинальный ток 3 А."]
[]
[null,"031958","Коннектор HIP-GERM-MONO-8-2pin-STS (Arlight, -)","КИТАЙ",179.55,10,"шт","Одиночный коннектор для соединения 2-х отрезков герметичных (IP54/IP65) светодиодных одноцветных лент SE (заливка силиконом сверху) шириной 8 мм. Материал - пластик. Максимальный допустимый ток 3 А, напряжение 3-24 В. Цена за 1шт.\nРазъем для FPC и FPC\nОдноцветной и гелевой полосы покрытия\n10 шт./пакет"]
[]
[null,"046185","Клемма-коннектор ARL-QCT-2WS2.5-32A (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",15.48,100,"шт","Соединительная самозажимная компактная клемма для 2-х медных проводников с быстрым подключением. Оранжевый корпус. Тип разъема - прямое подключение. Максимальное сечение проводников:  однопроволочные 0,5-2.5 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11 мм. Максимальный ток 24А.\n100шт. в коробке."]
[null,"047401","Клемма-коннектор ARL-CLT-5WS4-32A-BOX20 (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",83.13,20,"шт","Соединительная компактная клемма для 5-ти медных проводников. Прозрачный корпус. Тип разъема - рычажок. Максимальное сечение проводников: многопроволочные: 0,5-2.5 мм2, однопроволочные 0,5-4 мм2. Необходимая длина зачистки изоляции 11 мм. Максимальный ток 32А.\n20шт. в коробке."]
[null,"030756","Коннектор NEO-GERM-3pin-WTW (4-8mm) (Arlight, IP68)","КИТАЙ",583.54,1,"шт","Коннектор пластиковый прямой трехконтактный для соединения проводов диаметром 4-8 мм, сечением 0,5-0,75 мм2. Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 450 В. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°С. Подключение питания без пайки."]
[null,"030762","Коробка распределительная NEO-GERM-3-WTW (5-9mm) (Arlight, IP68)","КИТАЙ",{"v":1283.78,"d":"1,283.78"},1,"шт","Коробка распределительная пластиковая с тремя выходами для соединения проводов диаметром 5-9 мм, сечением 0,5-2,5 мм2. Номинальный ток 24 А. Номинальное напряжение 450 В. Цвет черный. Степень защиты IP68. Рабочая температура -20 +80°С. Подключение питания без пайки."]
[null,"026351","Шлейф питания ARL-20AWG-3Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",144.48,50,"м","Шлейф для питания и управления мультибелыми (MIX) светодиодными лентами. 3 проводника, калибр проводника 20AWG, сечение проводника 0.52 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из ПВХ синего, красного и зелёного цветов. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке, смотрите инструкцию."]
[null,"026352","Шлейф питания ARL-18AWG-4Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",314.42,50,"м","Шлейф для питания и управления мультицветными (RGB) светодиодными лентами. 4 проводника, калибр проводника 18AWG, сечение проводника 0.84 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из ПВХ синего, красного, зелёного и чёрного цветов. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке,  смотрите инструкцию."]
[]
[null,"034967","Шлейф питания ARL-22AWG-CLEAR-5Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",107.86,50,"м","Шлейф для питания и управления RGBW светодиодными лентами. 5 проводников, калибр проводника 22AWG, сечение проводника 0.31 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из прозрачного ПВХ. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке,  смотрите инструкцию."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"021181(1)","Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1733.13,"d":"1,733.13"},1,"компл","Подвес для профилей SL-LINE, S2-LINE, SL-ARC. Цвет - серебристый. В комплекте: трос 2 м - 2 шт., шуруп с дюбелем - 2 шт. Максимальная нагрузка на 1 трос 17,5 кг. Цена за комплект."]
[null,"018485","Подвес ARH-LINE-6085 BLACK (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1237.95,"d":"1,237.95"},2,"шт","Подвес для профиля ARH-LINE-6085 BLACK. Цвет троса - серебристый, цвет держателя - черный. В упаковке: трос 2 м с держателем - 2 шт., шуруп с дюбелем - 2 шт. Размеры винта с площадкой 9х15х2 мм. Максимальная нагрузка на 1 трос 15 кг. Цена указана за 1 шт. Поставляется в упаковке по 2 шт."]
[null,"033515","Система креплений STINGRAY-SET-5000 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":32561.39,"d":"32,561.39"},1,"шт","Система креплений Stingray для светодиодной ленты. Цвет - черный. Фиксирует светодиодную ленту в свободном пространстве между двумя стенами. Максимальная длина 5 м. В комплект входит: гибкая стальная полоса для ленты 5 м шириной 15 мм, 2 настенных крепления, аксессуары для фиксации и монтажа. Лента и источник питания комплектуются по запросу."]
[]
[null,"029566","Светодиод AR-2835-SAB-Warm3000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)","Беларусь",4.26,4800,"шт","Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85."]
[null,"037708","Светодиод ARL-3528-SAA-White20000-85 (3V, 20mA) (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))","КИТАЙ",5.78,2000,"шт","Поставка под заказ  от 50000шт. Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения белый (15000-20000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 7-8 лм при If=20 мА. VF=2.8-3.2 В. CRI>85."]
[null,"045961","Светодиод ARL-3528-SAA-620 (2V, 20 mA) (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))","КИТАЙ",5.78,2000,"шт","Поставка под заказ от 50000 шт. Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения красный (620 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=500-700 мкд при If=20 мА. VF=2.0-2.4 В."]
["Светодиоды",{"$nulls":3},"ЧИП-светодиоды / SMD 5060 [5x5 мм]"]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"032297","Светодиод AR-5050-SAB-Warm3000-90 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 5060 (PLCC6))","Беларусь",16.51,1350,"шт","Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 5060, 3 чипа, размер 5×5.4 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 19-22 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>90."]
[null,"020236(1)","Светодиод ARL-5730-SAN-Warm3000-80 (3V, 150mA) (Arlight, SMD 5730)","КИТАЙ",11,4000,"шт","Поставка под заказ от 52000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 5.7×3.0 мм. Цвет свечения теплый (3000-3200 К). Угол излучения 120°. Световой поток 62-67 лм при If=150 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>80."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"020651","Мощный светодиод ARPL-3W-EPS45 Green (Arlight, Emitter)","КИТАЙ",99.04,50,"шт","Мощный светодиод типа Emitter, d=8 мм, h=5.1 мм. Чип EPILEDS 45 mil, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 140°. Световой поток 90-110 лм при If=700 мА, P=3 Вт. VF=3.4-3.6 В."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
[null,"019058","Мощный светодиод ARPL-15W-EPA-2020-RGB (350mA) (Arlight, Power LED 20x20мм (20D))","КИТАЙ",{"v":1497.92,"d":"1,497.92"},16,"шт","Поставка под заказ от 200 шт. Мощный светодиод типа COB, размер 18.4×20 мм. Чипы EPILEDS 32-35 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 160-180лм (красный), 320-360 лм (зеленый), 80-120 лм (синий) при If=350 мА, P=15 Вт. VF=10-12 В (красный), VF= 15-17 В (зеленый/синий). Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток."]
[]
[null,"018451","Мощный светодиод ARPL-8W-BCA-2020-DW (VF12V, 700mA) (Arlight, -)","КИТАЙ",495.18,16,"шт","Под заказ от 160 шт. Мощный светодиод типа COB, размер 18.4×20 мм. Чипы USA Bridgelux 23x45mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 800-900 лм при If=700 мА, P=8 Вт. VF=12-13.6 В. CRI>70. Для использования с солнечными батареями."]
[null,"018494(1)","Мощный светодиод ARPL-20W-EPA-3040-DW (700mA) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1458.03,"d":"1,458.03"},4,"шт","Под заказ от 160 шт. Мощный светодиод типа COB, размер 40×56 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 2200-2400 лм при If=700 мА, P=20 Вт. VF=30-34 В. CRI>80."]
[{"$nulls":4},"Мощный светодиод типа Chip-on-Board.\nКерамическая или металлическая подложка.\nДержатель поставляется отдельно. Подойдет как для внутреннего освещения (светильники-даунлайты, трековые акцентные светильники), так и для наружного освещения."]
[null,"034743","Мощный светодиод ARPL-31W-LTA-1919-Warm3000-97 (35v, 900mA) (Arlight, Power LED 19х19mm)","КИТАЙ",{"v":1427.77,"d":"1,427.77"},4,"шт","Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 3500 лм при If=900 мА, P=31 Вт. VF=33-38 В. CRI>97."]
[null,"036077","Мощный светодиод ARPL-37W-TFA-1919-Day4000-90 (35v, 1080mA) (Arlight, Power LED 19х19mm)","КИТАЙ",{"v":1650.6,"d":"1,650.60"},24,"шт","Мощный светодиод типа COB, размер 19×19 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 4628-5006 лм при If=1080 мА, P=37.8 Вт. VF=35 В. CRI>90."]
[null,"018433","Мощный светодиод ARPL-80W-EPA-5060-DW (2800mA) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":3438.75,"d":"3,438.75"},4,"шт","Поставка под заказ от 96шт. Мощный светодиод типа COB, размер 56×52 мм. Чипы Taiwan Epistar 33mil. Цвет свечения дневной (4000-4500 К). Угол излучения 120°. Световой поток 8800-9600 лм при If= 2800 мА, P=80 Вт. VF=30-34 В."]
[null,"059553","Линза ARL-24CBT-D50-HW (Arlight, -)","КИТАЙ",280.6,1,"шт","Одиночная линза c холдером белого цвета для светодиодов COB: 1414. Угол обзора: вертикальный 24°, прозрачная. Материал PC. Диаметр 49.6 мм, высота 22.7 мм."]
[null,"059558","Линза ARL-36CBT-D60-HW (Arlight, -)","КИТАЙ",280.6,1,"шт","Одиночная линза c холдером белого цвета для светодиодов COB: 1919. Угол обзора: вертикальный 36°, прозрачная. Материал PC. Диаметр 60 мм, высота 22.7 мм."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"032885","Линза ARL-PM585-U12-D20xH12-HW (Arlight, -)","КИТАЙ",68.78,100,"шт","Поставка под заказ от 1800 шт. Одиночная линза со съемным холдером белого цвета для светодиодов SMD: 2525, 2835, 3030, 3535, 5050. Угол обзора: вертикальный 12°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 19.5 мм, высота 11.76 мм."]
[null,"032890","Линза ARL-PM585-U45-D20xH12-HB (Arlight, -)","КИТАЙ",68.78,100,"шт","Поставка под заказ от 1800 шт. Одиночная линза со съемным холдером черного цвета для светодиодов SMD: 2525, 2835, 3030, 3535, 5050. Угол обзора: вертикальный 45°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 19.5 мм, высота 11.76 мм."]
[null,"016077","Блок линз 24B70-M120х120 (70°, 24x LED) (Turlens, -)","Россия",{"v":1925.7,"d":"1,925.70"},1,"шт","Блочная линза для мощных светодиодов любого типа (Cree/Emitter), угол обзора: вертикальный 70°, прозрачная линза. Материал PMMA, количество светодиодов на плате: 24. Длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 12.5 мм."]
[null,"012607","Светодиод ARL-184UBC (Arlight, 1,8мм (круглый))","КИТАЙ",11.14,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=200-300 мкд при If=20 мА. VF=3.0-3.5 В."]
[null,"003913","Светодиод ARL-3314URW-7cd (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",21.08,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=4000-7000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В."]
[null,"006778","Светодиод ARL-3514UGW-150mcd (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",4.46,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, белая матовая линза. Цвет свечения зеленый (570 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=100-150 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В."]
[null,"003298","Светодиод ARL-3214UYC-2.5cd (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",6.66,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-590 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=1000-1500 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"003311","Светодиод ARL-3214LGC-2.5cd (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",10.76,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый, салатовый (565-570 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=1500-2500 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"003154","Светодиод ARL-3214UWC-20cd (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",19.33,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 20°. Сила света Iv=20000 мкд при If=20мА. VF=3.0-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"010710","Светодиод ARL-3514EGW/3L (anode) (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",11.09,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (565 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=100-180 мкд (красный), Iv=70-120 мкд (зеленый) при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В. Три вывода, общий анод."]
[]
[null,"004289(1)","Светодиод ARL-3214URC-12V (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",23.85,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=10000-15000 мкд при If=20 мА. VF=11-13 В. Встроенный резистор на 12 В."]
[null,"004151","Светодиод ARL-5053URC-450mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))","КИТАЙ",6.66,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004159","Светодиод ARL-5053UYC-2.5cd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))","КИТАЙ",18.3,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=1000-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"003184","Светодиод ARL-5613URD-1cd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",6.66,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 45°. Сила света Iv=800-1000 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА."]
[null,"002904","Светодиод ARL-5613UYW-3cd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",13.76,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 50-60°. Сила света Iv=2000-3000 мкд при If=20 мА. VF=2-2.5 В."]
[null,"003198","Светодиод ARL-5613UGD-6cd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",19.41,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения зеленый, бирюзовый (500-505 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=4000-6000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий максимальный ток 16-17 мА."]
[]
[null,"003302","Светодиод ARL-5213PGC-12cd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",17.33,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=10000-12000 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток 16-17 мА."]
[null,"002827","Светодиод ARL-5213VC-200mcd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",15.53,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения ультрафиолетовый (395-400 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=100-200 мкд при If=20 мА. VF=3-3.5 В."]
[null,"003494","Светодиод ARL-5013IRAB (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",8.8,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, голубая линза. Цвет свечения ИК (940 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=4-15 мкд (интенсивность излучения 30mW/Sr) при If=20 мА. VF=1.2-1.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"003221","Светодиод ARL-5313URC-8cd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",18.3,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 25-30°. Сила света Iv=7000-8000 мкд при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[]
[null,"003241","Светодиод ARL-5613UWC-12cd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",18.3,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 50°. Сила света Iv=4500-5500 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
[null,"005612","Светодиод ARL-5013RGBW-B-7color Slow (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",28.28,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (плавный). Угол излучения 45°. Сила света Iv=800-900 мкд (красный), Iv=400-600 мкд (зеленый), Iv=300-400 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый), VF=3.5-4.8 В (синий)."]
[null,"002835","Светодиод ARL-5013URC-B (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",15.53,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=2000-4500 мкд при If=20мА. VF=3-5 В."]
[]
[null,"005026","5PC Держатель 5мм (хром.пластик, с гайкой) (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",11.69,500,"шт","Поставка под заказ от 1000 шт.Держатель для выводного светодиода d=5 мм. Материал - пластик, покрытие - хром. В комплекте: держатель + гайка + вставка."]
[null,"002916","Светодиод ARL-8203UYC-6cd (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",18.3,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 18-20°. Сила света Iv=5000-6000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"006015","Светодиод ARL2-8203UBC-15cd (ANR, 8мм (круглый))","КИТАЙ",8.67,200,"шт","Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=12000-15000 мкд, If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"006268","Светодиод ARL-10603UYW-6cd (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",22.28,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, белая матовая линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 40-60°. Сила света Iv=5000-6000 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"003170","Светодиод ARL-10603UBD-3cd (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",16.09,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1500-2500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[]
[null,"017457","Светодиод ARL-10080PGC4-20 (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",61.9,500,"шт","Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (515-525 нм), 4 кристалла. Угол излучения 20°. Световой поток 14-18 лм при If=80 мА. VF=3-3.6 В."]
[null,"004169","Светодиод ARL-8003RGBW-B-7color Fast (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",27.51,500,"шт","Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1000-1500 мкд (красный), Iv=1500-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый/синий)."]
[null,"005488","Светодиод ARL-3033PGC-2cd (Arlight, 3мм (цилиндр))","КИТАЙ",14.86,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=1000-2000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В."]
[null,"006423","Светодиод ARL-5923URC-3.5cd-E (Arlight, 5мм (цилиндр))","КИТАЙ",18.3,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, прозрачная линза с УФ-фильтром. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=2000-3600 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004679","Светодиод ARL-5923PGW-1.2cd (Arlight, 5мм (цилиндр))","КИТАЙ",11.14,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"004190","Светодиод ARL-2507UYD-450mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",12.38,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, желтая диффузная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004512","Светодиод ARL-2507UBD-250mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",9.9,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (465 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"006624","Светодиод ARL2-7605NG4 (ANR, DIP4 (\"пиранья\") lens 5mm)","КИТАЙ",12.38,60,"шт","0.2W 4-chip 'Пиранья', линза 5мм, зелёный 515-525nm, cвет.поток 3.5lm, Vf=3.2-3.8v,угол 100градусов. Ширина 6мм, длина 6мм, высота 10мм."]
[null,"000890(1)","Стенд Ленты и Профиль RT-LUX-S1-1760x600mm (DB 3мм, пленка, подсветка) (Arlight, -)","Россия",{"v":165422.22,"d":"165,422.22"},1,"шт","Стенд Светодиодные Ленты и Алюминиевый Профиль, -- моделей.\nМатериал - алюкобонд 3 мм, пленка, печать.\nГабаритные размеры (Ширина Х Высота Х Глубина), 600х1760х50 мм.\nПитание 230 В. Мощность 260 Вт."]
[null,"000908(1)","Стенд Ленты Мультицветные RGB RT-LUX-E4-1760x600mm (v.2, DB 3мм, пленка, подсветка) (Arlight, -)","Россия",{"v":160103.42,"d":"160,103.42"},1,"шт","Стенд светодиодные ленты RGB и одноцветные 5/12/24В, 26 моделей (ряды #90-#115).\nМатериал - алюкобонд 3 мм, пленка, печать.\nГабаритные размеры (Ширина Х Высота Х Глубина), 600х1760х60 мм.\nПитание 230 В. Мощность 170 Вт."]
[]
[null,"028852(1)","Стенд Системы Управления Excellent Arlight 830x600mm (DB 3мм, пленка, лого) (Arlight, -)","Россия",{"v":159558,"d":"159,558"},1,"шт","Стенд системы управления светом Excellent Arlight (SR LUX).\nГабаритные размеры (Ширина Х Высотах Х Глубина), мм 600х830х50 мм."]
[]
["Рекламные материалы",{"$nulls":3},"Стенды / Светодиодные светильники"]
[null,"048576","Стенд Светильники INDOOR-02-830х600mm (230V) (Arlight, -)","Россия",{"v":121064.35,"d":"121,064.35"},1,"шт","На стенде демонстрируются накладные и встраиваемые светильники разных серий для внутреннего применения.\nПредставлены самые ходовые модели, а также новинки."]
[]
[null,"039783(2)","Стенд Решения для натяжных потолков ARLIGHT-02-1760x600mm (DB 3мм, пленка) (Arlight, -)","Россия",{"v":384597.96,"d":"384,597.96"},1,"шт","На стенде представлен ассортимент профилей Arlight для натяжных потолков:\nПрофиль серии FOLED, совмещающий в своей конструкции каркас для крепления натяжного потолка и профиль для установки светодиодной ленты.\nПрофиль-держатель MAG STRETCH для установки магнитных треков в натяжной потолок."]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[]
[null,"000940","Набор профиля ARLIGHT-MAX-310х210mm (61 модель) (Arlight, Металл)","Россия",{"v":46216.8,"d":"46,216.80"},1,"компл","Набор образцов профиля ARLIGHT с экранами.\nДлина отрезков 50 мм."]
[null,"050243","Палитра цветов SL-W20-SPECIAL COLOR EDITION (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":4126.5,"d":"4,126.50"},1,"шт","Палитра из восьми цветов для серии профилей SL-LINE-2522, SL-LINE-25100-DUAL.\nБелый (RAL 9003), черный (RAL 9005), серебристый (RAL 9006), шампань розовый, шампань золотой, мятный (RAL 6019), синий светлый (RAL 5012), оранжевый (RAL 2008).\n"]
[]
[null,"041448","Светильник SP-ARTE-SIX-L227-3W Day4000-MIX (BK, 32 deg, 5V, 1A) (Arlight, IP20 Металл, 2 года)","КИТАЙ",{"v":9590.96,"d":"9,590.96"},1,"шт","Светильник переносной с регулировкой яркости и 6 оттенками цвета свечения. Мощность 3 Вт, св. поток 212 лм, 70 лм/Вт, теплый 2700K, теплый 3000K, теплый 3500K, дневной 4000K, дневной 5000K, белый 5700K, CRI>90, угол 32°. Черный линейный корпус из алюминия, экран пластик, степень защиты IP20. Размер: длина 228 мм, ширина 31 мм, высота 26 мм. Тип встроенного аккумулятора 1500 мАч Li-ion, напряжение батареи 4,2V. Зарядка блоком питания 5V 1A. Разъем для зарядки USB Type-C, кабель 1 м в комплекте. Зарядное устройство в комплект не входит."]
[]
[null,"061173","Каталог Светодиодные ленты Arlight. 2026.1 (Arlight, -)","Россия",{"v":1352.95,"d":"1,352.95"},1,"шт","Каталог Светодиодные ленты Arlight, 2026.1"]
[]
[null,"029345","Буклет СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ (Arlight, -)","Россия",38.71,1,"шт","Буклет СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ\nвыпуск 1 , 2019г., Формат 210x148мм, в развороте 420x148мм, 1 фальц"]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"030009(2)","Лента TWIST-A120-10mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",851.37,5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[]
[null,"016508","Лента RTW 2-5000SE 12V Green (5060, 150 LED, LUX) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP65)","КИТАЙ",977.9,5,"м","Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М. Цвет ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°. Размеры 5000х10x2.7мм. Мин.отрезок 100мм, 3 шт светодиода. Пакет 5м. Цена за 1м."]
[null,"019946","Лента RS 2-5000 24V Day 2x (335, 600 LED) (Arlight, 9.6 Вт/м, IP20)","КИТАЙ",{"v":1795.5,"d":"1,795.50"},5,"м","Гибкая лента бокового свечения двойной плотности. Цвет Дневной БЕЛЫЙ. ЧИП-светодиоды 335. Длина 5м. VDC=24V, угол 120°. Мощность 48Вт. Размер 8х1.4x5000мм"]
[]
[null,"029988","Лента IC-40000-5060-108-48V RGB-Day4000 (12mm, 15W, IP20) (Arlight, стабилизированная)","КИТАЙ",{"v":1746.6,"d":"1,746.60"},40,"м","Гибкая стабилизированная лента LUX, подключение 40м в одну линию, светодиоды smd 5060+2835 108шт/м, белая плата 12мм, скотч 3М. Цвет RGB + ДНЕВНОЙ 4000К. Питание 48V, мощность 15 Вт/м, угол 120° Размеры 40000х12x2.1мм. Мин.отрезок 166.67мм, 18 шт светодиодов. Пакет 40м. Цена за 1м."]
[null,"014841","Лист LX-500 12V Cx1 Green (5050, 105 LED) (Arlight, 22 Вт, IP20)","КИТАЙ",{"v":5957.4,"d":"5,957.40"},1,"шт","Светодиодный лист для равномерной засветки. Без 3М скотча. Цвет свечения ЗЕЛЁНЫЙ. Питание 12VDC, мощность: лист - 22Вт, мин.1 сегмент-0.2Вт. Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате. Подача питания в любой точке \"+\" и \"-\". Размер 500х235мм, мин.сегмент 34х34мм. Дополнительный теплоотвод не обязателен."]
[null,"040528","Лента TWIST-A120-10mm 24V Day5000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",851.37,5,"м","Светодиодная лента повышенной прочности TWIST серии A120. Светодиоды SMD 2835, 120 шт/м, белая плата шириной 10 мм, скотч 3M. Цвет ДНЕВНОЙ 5000K, индекс цветопередачи CRI>90, угол 120°. Питание 24 В, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м). Размеры 5000x10x1.5 мм. Мин. отрезок 50 мм, 6 светодиодов. Цена за 1 м."]
[null,"005628","Провод с разъемом для ARL-300 (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",0.35,200,"шт","Соединительный провод с разъёмом для ARL гибких светодиодных линеек 18 LED (один цвет)."]
[null,"039234","Блок питания ARV-SP-12020-PFC (12V, 1.67A, 20W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1189.82,"d":"1,189.82"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 1.67 А, 20 Вт. Встроенный PFC >0.9. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 123 мм, ширина 44,6 мм, высота 19,2 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"038505","Блок питания ARPV-05025-B (5V, 5.0A, 25W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2229.41,"d":"2,229.41"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 100-240VAC. Выходные параметры: 5 В, 5 А, 25 Вт. Герметичный пластиковый корпус IP 67. Рабочая температура -30…+50 C⁰. Габаритные размеры длина 182 мм, ширина 30 мм, высота 20 мм. Гарантийный срок 3 года."]
[null,"034893","Блок питания ARPV-LG48060-LINEAR-PFC (48V, 1.25A, 60W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5446.35,"d":"5,446.35"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 48 В, 1.25 А, 60 Вт. Встроенный PFC >0.95. Тонкий металлический корпус IP67. Вход: 220-240VAC. Выход: 48VDC. Размер 290х30х21 mm.. Совместимость со стандартом EMC. Гарантия 5 лет. Допускается использование только внутри помещений."]
[null,"052805","Блок питания ARV-DRP75-48 (48V, 1.6A, 75W) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5551.09,"d":"5,551.09"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 90-264 VAC. Выходные параметры: 48 В, 1.6 А, 75 Вт. Негерметичный металлический корпус IP 20 для установки на DIN-рейку. Габаритные размеры длина 113 мм, ширина 42 мм, высота 125 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"033263","Блок питания ARV-SP-24120-FLAT-PFC (24V, 5A, 120W) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6792.98,"d":"6,792.98"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 24 В, 5 А, 120 Вт. Встроенный PFC >0.95. Сверхтонкий пластиковый корпус IP20. Габаритные размеры длина 190 мм, ширина 65 мм, высота 22 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"026330(1)","Блок питания ARS-200-12-FA (12V, 17A, 204W) (Arlight, IP20 Сетка, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4234.39,"d":"4,234.39"},1,"шт","Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 200-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 17 А, 204 Вт. Негерметичный алюминиевый сетчатый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 215 мм, ширина 115 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 3 года."]
["SALE",{"$nulls":3},"Блоки питания / Источники тока [LED светильники / светодиоды]"]
[null,"037437","Блок питания ARJ-SP-21300-PFC (6W, 12-21V, 300mA) (Arlight, IP44 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",493.76,1,"шт","Источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 12-21 В, 300 mА, 6 Вт. Негерметичный пластиковый корпус IP 44. Габаритные размеры длина 55 мм, ширина 27 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"028192","Блок питания ARJ-KE40500R (20W, 500mA, PFC) (Arlight, IP44 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1391.51,"d":"1,391.51"},1,"шт","Блок питания 20 Вт, с гальванической развязкой, для мощных светодиодов и светильников. Пластиковый КРУГЛЫЙ корпус IP44. Сертификат CE (EMC+LVD). Габариты DxH: 50x21 mm. Вход 220-240V AC, выход 27-40VDC, 500 mA, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+60 С, PF >0.92. Гарантия 5 лет."]
[null,"050114","Блок питания ARJ-SP-53-PFC-NFC-WR (53W, 3-44V, 0.5-1.4A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4009.95,"d":"4,009.95"},1,"шт","Мультитоковый блок питания с гальванической развязкой. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 3-44В (500-1200мA), 3-42В (1250мА), 3-40В (1300мА), 3-39В (1350мА), 3-38.5В (1400мА); 53Вт, PF >0,95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20.Выбор значения выходного тока осуществляется с помощью NFC технологии. Габаритные размеры длина 97 мм, ширина 43 мм, высота 30 мм. Гарантийный срок 5 лет.\n\nПо умолчанию установлено минимальное значение выходного тока. Настройка осуществляется через приложения для ПК/iOS/Android. Подробная инструкция и приложения доступны по адресу https://arlight.ru/support/apps/"]
[null,"049558","Блок питания ARJ-LG-90-LINEAR-PFC-HV (90W, 80-300V, 0.3-0.7A) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4339.13,"d":"4,339.13"},1,"шт","Источник тока без гальванической развязки с регулировкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 VAC. Предназначены для питания групп светильников и светодиодов от одного источника тока. Выходные параметры: 80-300В (300мА), 80-258В (350мА), 80-208В (450мА), 80-180В (500мА), 80-164В (550мА), 80-139В (650мА), 80-129В (700мА), максимальная мощность 90 Вт. Встроенный PFC >0,96. Негерметичный металлический корпус IP 20. Габаритные размеры длина 284 мм, ширина 30 мм, высота 21 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"043362","Блок питания ARPJ-LG-2861050-PFC (200W, 143-286V, 0.5-1.05A) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7059.31,"d":"7,059.31"},1,"шт","Регулируемый источник тока с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 120-277 VAC. Выходные параметры: 143-286 В, 500-1050mА (регулировка встроенным потенциометром, установка по умолчанию 700мА), 200 Вт. Встроенный PFC >0.95. Герметичный металлический корпус IP 67. Габаритные размеры длина 199 мм, ширина 63 мм, высота 37 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
["SALE",{"$nulls":3},"Блоки питания / Управляемые источники напряжения [LED лента]"]
[null,"025747","Блок питания ARPV-UH12150-PFC-0-10V (12V, 12.5A, 150W) (Arlight, IP67 Металл, 7 лет)","КИТАЙ",{"v":11041.73,"d":"11,041.73"},1,"шт","Диммируемый источник напряжения по стандарту 0/1-10 В с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение 120-240 VAC. Выходные параметры: 12 В, 12.5 А, 150 Вт. Встроенный PFC >0,95. Герметичный алюминиевый корпус IP 67. Габаритные размеры длина 188 мм, ширина 67.5 мм, высота 33.5 мм. Гарантийный срок 7 лет."]
[null,"047351","Блок питания ARJ-SP-40200-PFC-DALI2-PD (8W, 3-40V, 200mA) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3591,"d":"3,591"},1,"шт","Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI 2.0 и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Входное напряжение 220-240VAC. Выходные параметры: 3-40В (200мA), максимальная мощность 8 Вт, PFC >0,95. Габаритные размеры: длина 65 мм.(53 мм. без креплений), ширина 40 мм., высота 23 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"047353","Блок питания ARJ-SP-33300-PFC-DALI2-PD (10W, 3-33V, 300mA) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3725.66,"d":"3,725.66"},1,"шт","Диммируемый токовый блок питания с управлением DALI 2.0 и функцией Push Dim с гальванической развязкой. Входное напряжение 220-240VAC. Выходные параметры: 3-33В (300мA), максимальная мощность 10Вт. Встроенный PFC >0,95 Габаритные размеры: длина 65 мм.(53 мм. без креплений), ширина 40 мм., высота 23 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"040499","Блок питания ARJ-SP-20-PFC-DT8-ССT (20W, 9-42V, 0.35-0.7А) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4888.25,"d":"4,888.25"},1,"шт","Диммируемый источник тока с изменением цветовой температуры по протоколу DALI DT8 с гальванической развязкой для MIX (CCT) светильников. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-42В (350/400/450мA), 9-40В (500мА), 9-36В (550мА), 9-33В (600мА), 9-30В (2x650мА), 9-28В (700мА), максимальная мощность 20 Вт. Встроенный PFC, PF >0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 150 мм, ширина 43 мм, высота 29 мм. Подходит для управления светильниками со светодиодами двух цветов свечения (MIX). Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"040498","Блок питания ARJ-SP-40-PFC-DT8-ССT (40W, 9-42V, 0.5-0.8А) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5458.62,"d":"5,458.62"},1,"шт","Диммируемый источник тока с изменением цветовой температуры по протоколу DALI DT8 с гальванической развязкой для MIX (CCT) светильников. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-42В (500/600/700/800мA), максимальная мощность 40 Вт. Встроенный PFC, PF >0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 137 мм, ширина 82 мм, высота 31 мм. Подходит для управления светильниками со светодиодами двух цветов свечения (MIX). Гарантийный срок 5 лет."]
[null,"033732","Блок питания ARJ-SP-60-PFC-DALI2-PD (60W, 9-71V, 0.35 -1.05A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6299.21,"d":"6,299.21"},1,"шт","Диммируемый мультитоковый блок питания с управлением DALI 2.0 (диапазон 0.1-100%) с гальванической развязкой. Функция PUSH DIM. Входное напряжение 220-240 VAC. Выходные параметры: 9-71В (350/500/550/650/700/750мA); 9-70В (850мA); 9-66В (900мA); 9-60В (1000мA); 9-57В (1050мA), максимальная мощность 60Вт. Встроенный PFC >0.95. Негерметичный пластиковый корпус IP 20. Габаритные размеры длина 123 мм, ширина 79 мм, высота 24 мм. Гарантийный срок 5 лет."]
[]
[null,"019790","Сенсорный пульт SR-2839 White (RGB 1 зона) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1597.97,"d":"1,597.97"},1,"шт","Однозонный пульт RF (868MHz) с сенсорным кольцом выбора цвета, 1 зона управления. Белый корпус. Совместим с контроллером 019788 SR-1009LC-RGB. Размеры 120x48x18 мм."]
["SALE",{"$nulls":3},"Алюминиевый профиль / Профиль"]
[null,"026688","Профиль ALM-BASE-H12-2000 RAL9016 (Arlight, Алюминий)","Польша",825.3,2,"м","Алюминиевый профиль для светодиодных лент и линеек. Цвет - белый (RAL9016 лаковый). Богатый выбор вариантов использования - от поддержки полок до закарнизной подсветки. Экраны и заглушки не требуются. Габаритные размеры (L×W×H): 2000x19,41x12,12 мм. Ширина площадки для ленты 17,34 мм. Цена за 1 метр."]
[null,"019883","Профиль-держатель KLUS-POWER-W70-BASE-2000 ANOD (Arlight, Алюминий)","Польша",{"v":4126.5,"d":"4,126.50"},2,"м","Алюминиевый анодированный профиль-держатель для профиля POWER-W70. Фиксация скобами (поставляются отдельно). Габаритные размеры (L×W×H): 2000x72,4x19,3 мм. Заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. Цена за 1 метр."]
[null,"023594","Экран ARH-BENT-W11-2000 Clear (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",272.35,2,"м","Прозрачный экран (PC) для профиля ARH-BENT-W11-2000 ANOD. Светопропускание до 87%. Длина 2000мм. Цена за 1м."]
[null,"020574","Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 CLEAR (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",{"v":1430.52,"d":"1,430.52"},2,"м","Прозрачный объемный экран PC для профиля ARH-LINE-3750A, выступает за пределы профиля, боковое свечение. Экран с УФ защитой. Длина - 2000 мм. Цена за 1 м."]
[]
[null,"021943","Заглушка ALU-NANO глухая левая (Arlight, Металл)","Польша",440.16,1,"шт","Заглушка для профиля ALU-NANO глухая левая, материал - алюминий.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"019448","Заглушка ALU-SLIM-H15 глухая (Arlight, Металл)","Польша",316.37,1,"шт","Заглушка для профиля ALU-SLIM-H15 глухая. Материал - алюминий (сплав), цвет серебристый.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"025960","Заглушка ROUND-D18-FLAT глухая (Arlight, Пластик)","Польша",159.56,10,"шт","Заглушка глухая для профиля ROUND-D18 при использовании с плоскими экранами для MIC, PDS. Материал пластик, серый."]
[null,"026735","Заглушка для ALM-GLASS-10 правая глухая (Arlight, Металл)","Польша",898.2,2,"шт","Заглушка для ALM-GLASS-10 правая глухая. Цена за 1 шт. "]
[null,"018876","Заглушка ARH-WIDE-H20 Square глухая (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",34.39,10,"шт","Заглушка (глухая) для профиля ARH-WIDE-H20 с экраном ARH-WIDE-B-H20-2000 Square. Материал - PVC серый."]
[null,"026738","Заглушка для ALM-GLASS-10 с опорой левая с отверстием (Arlight, Металл)","Польша",{"v":1561.19,"d":"1,561.19"},2,"шт","Заглушка для ALM-GLASS-10 с опорой левая с отверстием. Цена за 1 шт. "]
[null,"026731","Заглушка для ALM-GLASS-6 с опорой правая глухая (Arlight, Металл)","Польша",{"v":1470.41,"d":"1,470.41"},2,"шт","Заглушка для ALM-GLASS-6 с опорой правая глухая. Цена за 1 шт."]
[null,"019867","Заглушка светонепроницаемая PHS-A-BASE-H7.4 (Arlight, Пластик)","Польша",220.08,10,"шт","Заглушка светонепроницаемая для профиля-основания PHS-A-BASE-H7.4. Материал - металлизированный пластик с полным гашением света. Цвет - серебристый."]
[null,"019873","Заглушка для PHS-3X-BASE-H7.8 (Arlight, Пластик)","Польша",220.08,10,"шт","Заглушка серая пластиковая для профиля-основания PHS-3X-BASE-H7.8."]
[null,"014853","Заглушка для ALU-STAIR левая (Arlight, -)","Польша",302.61,1,"шт","Заглушка для профиля Alu-Stair левая.\nЦена указана за 1шт."]
["SALE",{"$nulls":3},"Алюминиевый профиль / Держатели"]
[null,"025927","Крепеж монтажный MIC-PDS-WHITE сталь (Arlight, Металл)","Польша",233.84,10,"шт","Монтажный крепеж из окрашенной стали для углового профиля MIC, PDS. Цвет - белый. Крепление на поверхность и для соединения профилей между собой."]
[null,"029042","Держатель SL-LINE-5035 (Arlight, Металл)","КИТАЙ",440.16,1,"компл","Комплект держателей (2 шт.) для профиля SL-LINE-5035. Позволяет осуществить накладной монтаж скрытым способом, т.к. сам держатель утапливается в плоскости профиля.\nМатериал - сталь. Цена за комплект."]
[null,"017487","Винт TOP-M4x6 (PVC, белый) (ANR, -)","Польша",16.78,100,"шт","Винт M4x6 для фиксации стекла 6мм в профилях TOP-GLASS8-2D/3D. Требуется сверлить отверстие в профиле и нарезать резьбу."]
[null,"017276","Поперечное крепление для BOX (Arlight, -)","Польша",{"v":1733.13,"d":"1,733.13"},1,"шт","Поперечный держатель прутка/троса/провода для профиля BOX и других. Электрически изолирован от профиля, подходит для низковольтного питания <40В. Предназначен для подвешивания светильников и регулировки высоты."]
[null,"024192","Крепеж ALU-LINE-DUO (Arlight, Металл)","Польша",{"v":1237.95,"d":"1,237.95"},1,"шт","Крепеж для профиля ALU-LINE-DUO. Используется как для подвесного, так и накладного монтажа.\nЦена указана за 1шт."]
[null,"021275","Угол S2-LINIA55-F-T90 тройной (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":4016.46,"d":"4,016.46"},1,"шт","Тройной угол в сборе, для соединения 3-х профилей S2-LINIA55-F под прямыми углами 90°. Экран образует линию \"Т\" на плоскости. В комплекте матовый экран, соединители. Длина внешней стороны угла 150мм."]
[]
[null,"036135","Светильник MS-ATLAS-TRIMLESS-R50-6W Warm3000 (BK, 40deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5058.86,"d":"5,058.86"},1,"шт","Встраиваемый безрамочный светильник под шпаклевку. Мощность 6.3 Вт, св. поток 455 лм, 72 лм/Вт, тёплый 3000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Чёрный круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 52 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие диаметр 65 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%."]
[null,"023078(2)","Светильник SP-CUBUS-S100x100-11W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2221.93,"d":"2,221.93"},1,"шт","Минимальное количество для заказа 100 шт. Накладной интерьерный светильник. Мощность 11 Вт, св. поток 850 лм, 77 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, регулируемое направление луча 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 100 мм, ширина 100 мм, высота 135 мм. Монтаж накладной. Драйвер 18-24 В, 500 мА, пульсация <5%."]
[null,"033424","Светильник SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 (GD, 39 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1615.95,"d":"1,615.95"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 9 Вт, св. поток 650 лм, 73 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 39°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 100 мм, высота 97 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса 1500мм, регулируемая. Габариты чаши Ø50x95 мм. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <5%."]
[null,"035992","Светильник SP-EMISFERO-R200-16W Warm3000 (WH, 180 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8977.5,"d":"8,977.50"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 16 Вт, св. поток 1120 лм, 70 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 200 мм, длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø50x95 мм. Монтаж подвесной, длина подвеса регулируемая. Драйвер 28-40 В, 400 мА, пульсация <1%."]
[null,"021424","Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1526.18,"d":"1,526.18"},1,"шт","Накладной светильник 9Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер."]
[null,"021065","Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4907.7,"d":"4,907.70"},1,"шт","Накладной светильник 16Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V)."]
[null,"021066","Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7975.01,"d":"7,975.01"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V)."]
[null,"021428","Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day White (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7975.01,"d":"7,975.01"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, белый корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V)."]
[null,"029531","Светильник SP-FOCUS-R90-9W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3022.43,"d":"3,022.43"},1,"шт","Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V)."]
[null,"029530","Светильник SP-FOCUS-R90-9W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3022.43,"d":"3,022.43"},1,"шт","Накладной светильник 9Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 720-810лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф90x126 мм. Питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер (DC 200mA 20-40V)."]
[null,"029533","Светильник SP-FOCUS-R120-16W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3920.18,"d":"3,920.18"},1,"шт","Накладной светильник 16Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 1280-1440лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф120x140 мм. Питание AC 180-240V, 16Вт, встроенный драйвер (DC 400mA 37V)."]
[null,"029538","Светильник SP-FOCUS-R140-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4847.85,"d":"4,847.85"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V)."]
[null,"029537","Светильник SP-FOCUS-R140-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7975.01,"d":"7,975.01"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, черный корпус цилиндр. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 2400-2700лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°. Размер Ф140x140 мм. Питание AC 180-240V, 30Вт, встроенный драйвер (DC 700mA 26-43V)."]
[null,"035448","Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3916.72,"d":"3,916.72"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 700 лм, 83 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%."]
[null,"033658","Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3916.72,"d":"3,916.72"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%."]
[null,"035449","Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000 (WH-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5044.67,"d":"5,044.67"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"035450","Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3916.72,"d":"3,916.72"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 8.4 Вт, св. поток 800 лм, 95 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 51 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 75 мм. Драйвер 21-42 В, 200 мА, пульсация <2%."]
[null,"035453","Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5044.67,"d":"5,044.67"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"035452","Светильник MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000 (BK-BK, 32 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5044.67,"d":"5,044.67"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 910 лм, 76 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, UGR<16, угол 32°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, черный ГЛЯНЦЕВЫЙ отражатель из PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 102 мм, высота 70 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 95 мм. Драйвер 20-40 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"023150","Панель IM-300x600A-18W White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5464.08,"d":"5,464.08"},1,"шт","Светодиодная панель с торцевой заcветкой. Мощность 18 Вт, св. поток 1710 лм, 95 лм/Вт, белый 6000-7500 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PS, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 595×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 575 мм, ширина 275 мм. Драйвер 20,5-34,5 В, 700 мА, пульсация <5%."]
[null,"023154(1)","Панель IM-300x1200A-40W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8984.28,"d":"8,984.28"},1,"шт","Светодиодная панель с торцевой заcветкой. Мощность 40 Вт, св. поток 3880 лм, 97 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP40. Размер (Д×Ш×В) 1195×295×10,4 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 275 мм. Драйвер 34.5-57.5 В, 700 мА, пульсация <5%."]
[null,"036240","Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":20857.73,"d":"20,857.73"},1,"шт","Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%."]
[null,"027315","Светильник LTD-LEGEND-R115-10W White6000 (WH, 50 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1249.68,"d":"1,249.68"},1,"шт","Встраиваемый светильник \"Даунлайт\" 10Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ 6000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. Питание AC220-240V. Габариты: Ø113х65.5мм, врезное отверстие Ø90-102мм. Драйвер в комплекте (21-35V, 350mA)."]
[null,"025656","Светильник SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5338.62,"d":"5,338.62"},1,"шт","Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 500-550лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x100x36мм. Питание AC 220-240V, 10Вт, драйвер встроенный (DC300mA 25-40V)."]
[null,"020761","Светодиодный светильник LTM-R60WH-Frost 3W Day White 110deg (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1133.26,"d":"1,133.26"},1,"шт","Врезной круглый мебельный светильник 3Вт, корпус белый алюминий. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K. Светодиод 1х3W. CRI>80, Св.поток 210-240лм, угол 110°. Питание 180-240VAC, 3Вт, 300mA 9-11V, драйвер в комплекте. Размеры d60x24 мм, врезное отверстие d45 мм."]
[null,"024285","Светильник LGD-LUMOS-R62-9W Warm3000 (WH, 25 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",538.65,1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Светодиод 9W, цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 600лм, угол 25°, RA>80. Корпус белый. Мощность 9Вт, питание AC180-240V. Размеры ØDxLxH 62x91x95мм. Установка в отверстие 80мм. Драйвер в комплекте (30-45V 200mA)."]
[null,"031855","Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3997.98,"d":"3,997.98"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%."]
[null,"031860","Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186x35-15W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5177.03,"d":"5,177.03"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 958 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 186 мм, ширина 35 мм, высота 88 мм. Монтаж накладной. Драйвер 13-21 В, 700 мА, пульсация <5%."]
[null,"031864","Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Day4000 (WH, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4147.61,"d":"4,147.61"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%."]
[null,"037205","Светильник MS-ORIENT-BUILT-TURN-TC-S67x67-3W Day4000 (BK-BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3150.13,"d":"3,150.13"},1,"шт","Встраиваемый поворотный светильник. Мощность 3 Вт, св. поток 188 лм, 59 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Чёрный прямоугольный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 67 мм, ширина 67 мм, высота 50 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 60 мм, ширина 60 мм. Драйвер 2-4 В, 700 мА, пульсация <1%."]
[null,"031856","Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S65x65-10W Day4000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3997.98,"d":"3,997.98"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 634 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 65 мм, ширина 65 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 12.9 В, 700 мА, пульсация <5%."]
[null,"031866","Светильник SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95x95-20W Warm3000 (BK, 30 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4147.61,"d":"4,147.61"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 20 Вт, св. поток 1431 лм, 68 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>98, угол 30°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 95 мм, ширина 95 мм, высота 85 мм. Монтаж накладной. Драйвер 21-40 В, 600 мА, пульсация <5%."]
[null,"036501","Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Warm3000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7481.25,"d":"7,481.25"},1,"шт","Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 650лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19×710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 12 Вт, встроенный драйвер. 2 драйвера: 2,8-12 В, 500мА."]
[null,"037346","Светильник SP-PICASO-M-TURN-L700-12W Day4000 (GD, 100 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7481.25,"d":"7,481.25"},1,"шт","Накладной настенный светильник 12Вт, линейный алюминиевый корпус золотого цвета с поворотным световым модулем. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 680лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Основание 60x100мм, Светоизлучатель Ø19×710 мм. IP20. Питание AC220-240V, 13 Вт, встроенный драйвер."]
[null,"037999","Светильник SP-PLURIO-BUILT-R77-9W Warm3000 (BK-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4946.75,"d":"4,946.75"},1,"шт","Светильник встраиваемый поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток  500 лм,  55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета хром, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм., размер корпуса диаметр 77 мм, высота 35 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 71 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038064","Светильник SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R120-9W Warm3000 (BK-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5913.32,"d":"5,913.32"},1,"шт","Светильник встраиваемый поворотный безрамочный. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 55  лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета хром, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 120 мм, высота 41 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 91 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038050","Светильник SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R120-9W Day4000 (BK-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5913.32,"d":"5,913.32"},1,"шт","Светильник встраиваемый поворотный безрамочный. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета хром, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 120 мм, высота 41 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 91 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"040380","Светильник SP-PLURIO-SURFACE-LONG-R77-9W Day4000 (BK-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5837.01,"d":"5,837.01"},1,"шт","Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета хром, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: диаметр 77, высота 110 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"040373","Светильник SP-PLURIO-SURFACE-LONG-R77-9W Day4000 (WH-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5480.91,"d":"5,480.91"},1,"шт","Светильник накладной поворотный. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета хром, белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: диаметр 77, высота 110 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм.  Монтаж накладной. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"027414","Светильник SP-POLO-HANG-LONG300-R85-15W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8136.61,"d":"8,136.61"},1,"шт","Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл.\nЦвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x300мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт."]
[null,"027426","Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6803.45,"d":"6,803.45"},1,"шт","Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл.\nЦвет свечения БЕЛЫЙ 5000K, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт."]
[null,"022948","Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (White, White Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8107.28,"d":"8,107.28"},1,"шт","Подвесной светильник 15Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт, размер драйвера Ø65 mm, h 26 mm"]
[null,"027340","Светильник SP-POLO-BUILT-R95-25W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6463.8,"d":"6,463.80"},1,"шт","Встраиваемый откидной светильник 25Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл.\nЦвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 2530лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxH Ø95x220мм, отверстие для установки Ø90мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 600mA 30-43V 25Вт."]
[null,"022966","Светильник подвесной SP-POLO-R85-2-15W Day White 40deg (Silver, Black Ring) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6803.45,"d":"6,803.45"},1,"шт","Подвесной светильник 15Вт, серебристый круглый корпус, черная вставка, металл. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x155мм. Встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт."]
[null,"027422","Светильник SP-POLO-HANG-R85-15W White5000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6803.45,"d":"6,803.45"},1,"шт","Подвесной светильник 15Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл.\nЦвет свечения БЕЛЫЙ 5000K, св.поток 1100лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер Ø85x154мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт."]
[null,"026195","Светильник LGD-PULL-S100x100-10W White6000 (WH, 20 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1197,"d":"1,197"},1,"шт","Встраиваемый поворотный выдвигающийся светильник для потолка. Светодиоды 10W, цвет БЕЛЫЙ 6000K, св.поток 900лм, угол 20°, RA>90. Корпус белый. Мощность 10Вт, питание AC220-240V. Размеры WxLxH 100x100x110мм. Установка в отверстие 90мм. Драйвер в комплекте (27-38V 260mA)."]
[null,"022233","Светильник SP-RONDO-250A-30W Warm White (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5521.16,"d":"5,521.16"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, белый круглый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 1800-2100лм, CRI(Ra)>80, угол 100°. Размер Ф250x43мм. Питание AC176-240V, 30Вт, драйвер встроенный (700mA 27-43V)."]
[null,"020832","Светодиодная панель LTD-80SOL-R-5W Day White (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",897.75,1,"шт","Круглый светильник с контурным свечением. Корпус белый с морковно-оранжевым + вставка поликарбонат PC. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 400 лм, угол 120°+180°. Питание 110-240VAC, 5Вт, 300mA 15-18V, драйвер в комплекте. Размеры 80х40 мм, установка в отв.65 мм, высота мин.40 мм."]
[null,"035539","Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4074.2,"d":"4,074.20"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 175 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%."]
[null,"035561","Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3830.4,"d":"3,830.40"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%."]
[null,"033848","Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5266.8,"d":"5,266.80"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%."]
[null,"033682","Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4030.71,"d":"4,030.71"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"033680","Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (WH, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4030.71,"d":"4,030.71"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"035541","Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4074.2,"d":"4,074.20"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 175 лм, 55 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 62 мм. Монтаж накладной. Драйвер 1,8-4 В, 700 мА, пульсация <1%."]
[null,"035563","Светильник SP-SPICY-WALL-MINI-TWIN-S104x39-2x3W Day4000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3830.4,"d":"3,830.40"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 350 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 60 мм, ширина 38,5 мм, высота 104 мм. Монтаж накладной. Драйвер 5-9 В, 700 мА, пульсация <1%."]
[null,"033581","Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4213.44,"d":"4,213.44"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%."]
[null,"033670","Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000 (GD, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4030.71,"d":"4,030.71"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"033666","Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000 (GD, 50 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4030.71,"d":"4,030.71"},1,"шт","Подвесной светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 732 лм, 57 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 50°, напряжение питания 230 В. Золотой круглый корпус из алюминия, рефлектор PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 70 мм, высота 300 мм, длина подвеса 1500 мм, размер чаши: диаметр 65 мм, высота 30 мм. Монтаж подвесной. Драйвер 24-42 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"033264","Светильник SP-SPICY-WALL-TWIN-S180x72-2x6W Day4000 (GD, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6511.68,"d":"6,511.68"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю и нижнюю полусферу. Мощность 6x2 Вт, св. поток 990 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотистый фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 180 мм. Монтаж накладной. Драйвер 27-42 В, 300 мА, пульсация <1%."]
[null,"033582","Светильник SP-SPICY-WALL-S115x72-6W Day4000 (BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5266.8,"d":"5,266.80"},1,"шт","Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 6 Вт, св. поток 400 лм, 60 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 110 мм, ширина 72 мм, высота 115 мм. Монтаж накладной. Драйвер 26-40 В, 150 мА, пульсация <1%."]
[null,"036079","Светильник SP-TOCCO-L600-10W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":16579.65,"d":"16,579.65"},1,"шт","Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 10 Вт, св поток 700 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик. Размер: длина 600 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V.\nПодробный алгоритм работы светильника описан в инструкции."]
[null,"036080","Светильник SP-TOCCO-L900-15W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":23342.4,"d":"23,342.40"},1,"шт","Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 15 Вт, св поток 1050 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик. Размер: длина 900 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V.\nПодробный алгоритм работы светильника описан в инструкции."]
[null,"036081","Светильник SP-TOCCO-L1200-20W Day4000 (SL, 120 deg, SENSOR, 24V) (Arlight, Металл)","Беларусь",{"v":29450.69,"d":"29,450.69"},1,"шт","Накладной линейный светильник с сенсорным управлением и возможностью диммирования. Мощность 20 Вт, св поток 1400 лм, 70 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>85, угол 120°, напряжение питания 24 В. Серебристый линейный корпус из алюминия, экран пластик. Размер: длина 1200 мм, ширина 26 мм, высота 10 мм. Монтаж накладной. Драйвер внешний, приобретается отдельно, пульсация <5%. Диммирование 0-10V.\nПодробный алгоритм работы светильника описан в инструкции."]
[null,"022130(1)","Светильник SP-TOR-PILL-R600-50W Day4000 (WH, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10892.7,"d":"10,892.70"},1,"шт","Накладной светильник 50Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 4500лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф600x100мм. Питание AC220-240V, 50Вт, драйвер встроенный (1шт. 23-38.5V, 1300mA)."]
[null,"022997(2)","Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4608.45,"d":"4,608.45"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 25 Вт, св. поток 2250 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 400 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 30-42 В, 750 мА, пульсация <5%."]
[null,"022996(1)","Светильник SP-TOR-PILL-R400-25W Day4000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4608.45,"d":"4,608.45"},1,"шт","Накладной светильник 25Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 2250лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф400x100мм. Питание AC220-240V, 25Вт, драйвер встроенный (1 шт. 30-42V 700mA)."]
[null,"023003(2)","Светильник SP-TOR-PILL-R800-94W Warm3000 (BK, 120 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":14723.1,"d":"14,723.10"},1,"шт","Накладной интерьерный светильник. Мощность 94 Вт, св. поток 8460 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 800 мм, высота 100 мм. Монтаж накладной. Драйвер 28-42 В, 1200 мА (2 шт.), пульсация <5%."]
[null,"026467(1)","Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2543.63,"d":"2,543.63"},1,"шт","Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В)."]
[null,"026767(1)","Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2543.63,"d":"2,543.63"},1,"шт","Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В)."]
[null,"026771(1)","Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Warm3000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2543.63,"d":"2,543.63"},1,"шт","Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В)."]
[null,"026770(1)","Светильник SP-TWIST-SURFACE-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2543.63,"d":"2,543.63"},1,"шт","Накладной поворотный светильник 12 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 1000лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, черный алюминий, IP40. Размер LxWxH 60x60x178мм. Питание AC 220-240 В, 12 Вт, драйвер встроенный (DC 300мА, 28-42В)."]
[null,"036949","Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Warm3000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8025.89,"d":"8,025.89"},1,"шт","Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм , длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА., пульсация <1%"]
[null,"036948","Светильник SP-UMBRA-HANG-V-L600-10W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10315.15,"d":"10,315.15"},1,"шт","Декоративный подвесной светильник. Мощность 10 Вт, св. поток 410 лм, 40 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 590 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 124 мм, диаметр 70 мм , длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 27-48 В, 250 мА., пульсация <1%"]
[null,"036941","Светильник SP-UMBRA-HANG-H-L900-15W Warm3000 (BK, 120 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13600.91,"d":"13,600.91"},1,"шт","Декоративный подвесной светильник. Мощность 15 Вт, св. поток 531 лм, 35 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 120°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия и металла, экран из силикона, степень защиты IP20. Размер: длина 910 мм, диаметр 16 мм, габариты чаши: длина 105 мм, диаметр 70 мм , длина троса 1500 мм. Монтаж подвесной. Драйвер встроенный 22-40 В, 350 мА., пульсация <1%"]
[null,"035437","Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R65-6W Day4000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3986.64,"d":"3,986.64"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 6 Вт, св. поток 560 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 65 мм, высота 69 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 60 мм. Драйвер 28-42 В, 150 мА, пульсация <2%."]
[null,"035441","Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000 (WH, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6044.2,"d":"6,044.20"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%."]
[null,"035445","Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5187.82,"d":"5,187.82"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%."]
[null,"035444","Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R82-10W Day4000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5187.82,"d":"5,187.82"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 10 Вт, св. поток 875 лм, 88 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 82 мм, высота 76 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 76 мм. Драйвер 20-40 В, 250 мА, пульсация <2%."]
[null,"035447","Светильник MS-VOLCANO-BUILT-R95-15W Warm3000 (BK, 38 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6044.2,"d":"6,044.20"},1,"шт","Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 15 Вт, св. поток 1300 лм, 87 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, UGR<16, угол 38°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 95 мм, высота 90 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие: диаметр 86 мм. Драйвер 26-43 В, 350 мА, пульсация <2%."]
[null,"039388","Кабель питания ARL-ELEMENTA-2х0.3-CU (WH) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1870.31,"d":"1,870.31"},1,"шт","Подвес с питанием для светильников ELEMENTA. Двухпроводный, площадь сечения жилы 0.3 мм2 (2x0.3 мм2). Внешний диаметр 3.8 мм. Длина 10 метров. Предназначен для замены штатного подвеса в светильниках и аксессуарах серии ELEMENTA. Цвет белый."]
[null,"036980","Подвес SPX-HANG-CANOPY-R70-L1500 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1723.68,"d":"1,723.68"},1,"шт","Дополнительная чаша для светильников серии ELEMENTA, EMISFERO, BEADS. Монтажная чаша из металла с двумя подвесами. Длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø70x25 мм. Цвет белый."]
[null,"036978","Подвес SPX-HANG-HOOK-L1500 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1101.24,"d":"1,101.24"},1,"шт","Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Дополнительное крепление с подвесом для потолка, длина подвеса 1500 мм. Крепление металл. Цвет белый."]
[null,"036979","Подвес SPX-HANG-CANOPY-R70-L1500 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2402.98,"d":"2,402.98"},1,"шт","Дополнительная чаша для светильников серии ELEMENTA, EMISFERO, BEADS. Монтажная чаша из металла с двумя подвесами. Длина подвеса 1500 мм. Габариты чаши Ø70x25 мм. Цвет черный."]
[null,"036977","Подвес SPX-HANG-HOOK-L1500 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1230.52,"d":"1,230.52"},1,"шт","Аксессуар для светильников серии ELEMENTA, BEADS, EMISFERO. Дополнительное крепление с подвесом для потолка, длина подвеса 1500 мм. Крепление металл. Цвет черный."]
[null,"022469","Подвес SPX140A (Arlight, -)","КИТАЙ",775.66,1,"шт","Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет белый."]
[null,"022467","Подвес SPX90A (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1019.13,"d":"1,019.13"},1,"шт","Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R90-9W. Длина троса 1000мм. Диаметр чаши 90мм внешний / 80мм внутренний, высота чаши 26 мм. Диаметр крепления к светильнику 84мм, высота 9 мм. Цвет белый."]
[null,"029541","Подвес SPX-HANG-R120-L1000 (BK) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1316.7,"d":"1,316.70"},1,"шт","Поставка под заказ от 50 шт. Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R120-16W. Длина троса 1000мм. Диаметр 120мм. Цвет черный."]
[null,"029542","Подвес SPX-HANG-R140-L1000 (BK) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":1144.63,"d":"1,144.63"},1,"шт","Аксессуар регулируемый для подвешивания светильников SP-FOCUS-R140-30W. Длина троса 1000мм. Диаметр 140мм. Цвет черный."]
[null,"024240","Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W White (40 deg, 2-3, 200mA) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2612.45,"d":"2,612.45"},1,"шт","Светодиодный модуль для светильника POLO-R65 (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000K, световой поток 570 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø52x60мм, мощность 8Вт, DC 36V, 200mA."]
[null,"020877","Светодиодный модуль SP-POLO-15W White 40deg (2-3) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":2094.75,"d":"2,094.75"},1,"шт","Светодиодный модуль для светильника POLO (2 часть из 3). Светодиод Bridgelux, цвет свечения БЕЛЫЙ 5000K, световой поток 1100 люмен, угол свечения 40°, CRI>80, размер Ø74x80мм, мощность 15Вт. DC 36V, 500 mA."]
[null,"020030","Крепление для панелей DL-600x600A (Arlight, -)","КИТАЙ",150.82,1,"шт","Скобы для накладного монтажа панелей серии DL-B600x600. В комплекте: 2 скобы, 6 дюбелей, 6 шурупов, 4 винта, 4 гайки, 4 гровер-шайбы, 4 стойки резьбовых."]
[null,"031697","Скоба SP-BRACKET-134x132 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",218.15,1,"шт","Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 100 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт)."]
[null,"031713","Скоба SP-BRACKET-153x147 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",261.78,1,"шт","Скоба для монтажа светильников серии SP-FENIX мощностью 150-200 Вт. Материал - металл, цвет черный. Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), винты (4шт)."]
[null,"030849","Карабин SP-HOOK-FIX-60 (SL) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",545.38,1,"шт","Карабин стальной с винтовым фиксатором для монтажа светильников серии SP-DRAGON. Материал - металл.\nМаксимальная нагрузка 6 кг."]
[null,"031665","Скоба SP-BRACKET-166x127 (GR) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",342.04,1,"шт","Скоба для монтажа светильников серии SP-DRAGON мощностью от 80 до 150 Вт. Материал - металл, цвет серый.Скоба обеспечивает диапазон регулировки угла наклона светильника в пределах ±70°. В комплекте монтажная скоба (1шт), крепежные ушки (2 шт), винты (8шт)."]
[null,"020889","Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Silver (1-3) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5163.56,"d":"5,163.56"},1,"шт","Корпус накладной с драйвером для светильника POLO (1 часть из 3). Материал корпуса серебристый алюминий. Размер Ø85x155мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 500mA 23-36V 15Вт."]
[null,"024382(1)","Корпус SP-POLO-SURFACE-FLAP-R85 (BK, 1-3, 350mA) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7110.18,"d":"7,110.18"},1,"шт","Корпус накладной откидной для светильника POLO-R85 (1 часть из 3). Материал корпуса черный алюминий. Размер DxH Ø85x185мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 350mA 30-43V 15Вт."]
[null,"023920","Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)","КИТАЙ",448.88,1,"шт","Модуль управления \"Сенсор\" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания \"джек\" 3,5мм \"мама\". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А)."]
[null,"023920(1)","Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (Arlight, Компактный)","КИТАЙ",448.88,1,"шт","Модуль управления \"Сенсор\" для линеек BAR. 3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор. Дистанция срабатывания от 0 до 8см. Размеры L32xW24xH11mm. Вход питания \"джек\" 3,5мм \"мама\". Питание DC 12V. Максимальная нагрузка 36 Вт (ток до 3А)."]
[null,"027332","Корпус SP-LEGEND-R175 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3160.98,"d":"3,160.98"},1,"шт","Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет белый. Габариты: Ø176х130мм."]
[null,"030949","Корпус SP-LEGEND-R175 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3160.98,"d":"3,160.98"},1,"шт","Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø176х130мм."]
[null,"030950","Корпус SP-LEGEND-R230 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":3614.75,"d":"3,614.75"},1,"шт","Корпус для накладного монтажа даунлайтов серий LEGEND и STORM. Материал алюминий, цвет черный. Габариты: Ø235х160мм."]
[]
["SALE",{"$nulls":3},"Светильники и лампы / Магнитные системы"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"027621","Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1144.63,"d":"1,144.63"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"027626","Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S84-3W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2634,"d":"2,634"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x93мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"030652","Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (WH, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5575.03,"d":"5,575.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения ,БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026944","Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт.Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026945","Светильник MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1571.06,"d":"1,571.06"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026985","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3689.75,"d":"3,689.75"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026986","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7247.54,"d":"7,247.54"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 650лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 204x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026933","Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2275.8,"d":"2,275.80"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026968","Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4161.07,"d":"4,161.07"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 400лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026969","Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5507.16,"d":"5,507.16"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 163x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"035855","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4917.61,"d":"4,917.61"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 370 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%."]
[null,"035852(1)","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4411.54,"d":"4,411.54"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26мм. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%."]
[null,"035853","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 80 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5464.01,"d":"5,464.01"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 375 лм, 63 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT, пульсация <1%."]
[null,"035862","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5501.82,"d":"5,501.82"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035863","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6300.31,"d":"6,300.31"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035860","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3644.78,"d":"3,644.78"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035861","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7000.49,"d":"7,000.49"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035869","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R35-6W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8231.73,"d":"8,231.73"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 555 лм, 92 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>94, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20.Размеры LxWxH 204x35x132 мм. Длина светоизлучающего модуля 85мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035846","Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4621.62,"d":"4,621.62"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035847","Светильник MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7054.27,"d":"7,054.27"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 235 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"026949","Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4325.36,"d":"4,325.36"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026989","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5386.5,"d":"5,386.50"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Не диммируется."]
[null,"026990","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S405-12W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6242.95,"d":"6,242.95"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1300лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 404x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026972","Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7854.06,"d":"7,854.06"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 800лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026973","Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Day4000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7067.09,"d":"7,067.09"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 890лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"037332","Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Warm3000 (WH, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9103.19,"d":"9,103.19"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 730 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"037327","Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (WH, 25 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4369.53,"d":"4,369.53"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"037331","Светильник MAG-ORIENT-KRATER-L195-12W Day4000 (WH, 25 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7373.58,"d":"7,373.58"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 65 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 25°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 195мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035866","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7297.95,"d":"7,297.95"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035866(1)","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7297.95,"d":"7,297.95"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035864(1)","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7469.28,"d":"7,469.28"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035865","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Day4000 (WH, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10316.94,"d":"10,316.94"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035830","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6358.92,"d":"6,358.92"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется. "]
[null,"035831","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7606.29,"d":"7,606.29"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется. "]
[null,"035828","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6358.92,"d":"6,358.92"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется. "]
[null,"035829","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8451.96,"d":"8,451.96"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1500 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется. "]
[null,"035848","Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (WH, 24 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6921.92,"d":"6,921.92"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 16 Вт, св. поток 930 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035849","Светильник MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9991.1,"d":"9,991.10"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 16 Вт, св. поток 930 лм, 58 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 462 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"026952","Светильник MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5930.54,"d":"5,930.54"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026993","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5575.03,"d":"5,575.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026976","Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S480-18W Warm3000 (WH, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10059.29,"d":"10,059.29"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1200лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 481x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"037125","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11201.59,"d":"11,201.59"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 1840 лм, 92 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"037123","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-R65-20W Day4000 (WH, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":11201.59,"d":"11,201.59"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 20 Вт, св. поток 2010 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размеры LxWxH 204x66x201 мм. Длина светоизлучающего модуля 140мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"036475","Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L600-20W Warm3000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3535.3,"d":"3,535.30"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"026956","Светильник MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6876.14,"d":"6,876.14"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт.Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026997","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2268.79,"d":"2,268.79"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 2400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026998","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S805-24W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2897.94,"d":"2,897.94"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 804x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"037915(1)","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-L690-24W Warm3000 (WH, 100 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9723.14,"d":"9,723.14"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 24 Вт, св. поток 1968 лм, 82 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>92, угол 100°, напряжение питания 48 В. Белый прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 689.5 мм, ширина 22 мм, высота 42 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"026960","Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9224.38,"d":"9,224.38"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"027001","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2092.66,"d":"2,092.66"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"027002","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Day4000 (WH, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2585.52,"d":"2,585.52"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"036477","Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Warm3000 (WH, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5604.76,"d":"5,604.76"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Белый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"026903","Трек MAG-TRACK-4563-1000 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4508.5,"d":"4,508.50"},1,"шт","Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 1000мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 1000x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДxШxВ: 1006x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1007x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят."]
[null,"028062","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-3040 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":18906.62,"d":"18,906.62"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 3040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 3000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 3040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 3015x50x70мм."]
[null,"026895(1)","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3635.89,"d":"3,635.89"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет белый. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм."]
[null,"037312","Коннектор прямой MAG-ORIENT-CON-I-MINI (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",274.71,1,"шт","Прямой коннектор для соединения треков MAG-TRACK-ORIENT-2620 в линию при подвесном монтаже. Материал сталь, цвет белый. Размер ДxШxВ: 80x27x9 мм."]
[null,"029332(1)","Крышка MAG-COVER-45-1000 (WH) (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",484.79,1,"шт","Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-4560-F, MAG-TRACK-4592, MAG-TRACK-4563. Материал пластик, цвет белый. Размеры 45x1000мм."]
[null,"026922","Коннектор крестовой MAG-CON-4560-F-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5636.43,"d":"5,636.43"},1,"шт","Крестовой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026930","Коннектор крестовой MAG-CON-4563-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5308.4,"d":"5,308.40"},1,"шт","Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026914","Коннектор крестовой MAG-CON-4592-X90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3525.46,"d":"3,525.46"},1,"шт","Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x415x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"034999","Коннектор прямой MAG-CON-45-I-POWER (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4309.2,"d":"4,309.20"},1,"шт","Прямой белый коннектор для электрического соединения треков MAG-45 между собой. Напряжение 24 В. Без возможности подвода питания. 163х35х43 мм. Максимальная мощность системы 150 Вт"]
[null,"026920","Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4935.65,"d":"4,935.65"},1,"шт","Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x245x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026928","Коннектор тройной MAG-CON-4563-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3635.89,"d":"3,635.89"},1,"шт","Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026912","Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3178.04,"d":"3,178.04"},1,"шт","Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027013","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3555.9,"d":"3,555.90"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026918","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2835.99,"d":"2,835.99"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026918(1)","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3151.1,"d":"3,151.10"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027015","Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2961.23,"d":"2,961.23"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026926","Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3289.54,"d":"3,289.54"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 217x217x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026910","Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1078.65,"d":"1,078.65"},1,"шт","Угловой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 230x230x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027010","Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2305.96,"d":"2,305.96"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027009","Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2305.69,"d":"2,305.69"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"037885","Коннектор угловой MAG-CON-ORIENT-2652-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1833.56,"d":"1,833.56"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x25x62мм."]
[null,"037322","Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90 (WH) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1502.83,"d":"1,502.83"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100х100х26,2 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"037326","Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1502.83,"d":"1,502.83"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100х100х26,2х21,1 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"037325","Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2620-L90-INT (WH, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1502.83,"d":"1,502.83"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для трека MAG-ORIENT 2620. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100х100х26,2 мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"037786","Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-FDW-L90-EXT (WH, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1650.96,"d":"1,650.96"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2652. DC48V. Материал алюминий, цвет белый. Размеры 100x100x26x52мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"037315","Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-L90-POWER (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1304.88,"d":"1,304.88"},1,"шт","Жесткий белый коннектор для электрического соединения треков MAG-ORIENT 2620 между собой. Без возможности подвода питания. Максимальный ток нагрузки на один коннектор 15А. Габариты 99,4х99,4х22,5 мм."]
[null,"037324","Заглушка MAG-ORIENT-CAP-POWER-2620 (WH) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",89.42,1,"шт","Боковая заглушка для магнитного трека MAG-ORIENT 2620 с отверстием для ввода питания. Материал пластик, цвет белый. Размеры 26,5х21,8х6,3 мм. В комплекте 1 шт."]
[null,"027622","Светильник MAG-LASER-45-L84-3W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1939.14,"d":"1,939.14"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 226лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"030654","Светильник MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2531.66,"d":"2,531.66"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 3Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток251лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 3Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"034244","Светильник MAG-SPOT-HANG-25-R30-5W Warm3000 (BK-GD, 45deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5836.81,"d":"5,836.81"},1,"шт","Светильник подвесной для магнитных треков шириной 25мм, 5Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 300лм, угол 45°, CRI>90. Корпус цилиндрический, металл, цвет черный с золотой вставкой, IP20. Размер светового модуля 30*300 мм; размер установочного модуля 200*20*25мм; длина подвеса 1400 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633. Подвес регулируется."]
[null,"030656","Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5575.03,"d":"5,575.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 324лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"030657","Светильник MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5575.03,"d":"5,575.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 5Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 377лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 5Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"034996","Светильник MAG-DARK-45-L200-6W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2474.83,"d":"2,474.83"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 230 лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 184x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"034028","Светильник MAG-DARK-45-L200-6W Day4000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2474.83,"d":"2,474.83"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 6 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 246лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 184x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026934","Светильник MAG-LASER-45-L160-6W Day4000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2466.48,"d":"2,466.48"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 455лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"034631","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7982.79,"d":"7,982.79"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"034618","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S195-6W Day4000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7982.79,"d":"7,982.79"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 6 Вт, св. поток 250 лм, 42 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 104 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"037038","Светильник MAG-ORIENT-STICK-HANG-R20-6W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5861.05,"d":"5,861.05"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 6 Вт, св. поток 100 лм, теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина светоизлучающего модуля 120 мм, длина светильника 450 мм ширина 20 мм, высота с учетом подвеса 2000 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется.  "]
[null,"027007","Светильник MAG-SPOT-HANG-45-R50-7W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3246.71,"d":"3,246.71"},1,"шт","Светильник подвесной для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 502лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxLxWxH 50x204x35x1223мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026967","Светильник MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5731.24,"d":"5,731.24"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 7Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 517лм, угол 24°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20.Размеры LxWxH 84x35x135мм. Входное напряжение DC24V, мощность 7Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"034219","Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S400-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":7802.35,"d":"7,802.35"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 650 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034998","Светильник MAG-DARK-45-L400-12W Warm3000 (BK, 20 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3691.64,"d":"3,691.64"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, 12 Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 460лм, угол 20°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 364x35x43 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026950","Светильник MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4701.88,"d":"4,701.88"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1200лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 404x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026974","Светильник MAG-LASER-FOLD-45-S320-12W Warm3000 (BK, 15 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5811.76,"d":"5,811.76"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 800лм, угол 15°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 322x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"034664","Светильник MAG-ORIENT-FLAT-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 80 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5747.61,"d":"5,747.61"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 12 Вт, св. поток 750 лм, 60 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 80°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 231 мм, ширина 23 мм, высота 107 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"034642(1)","Светильник MAG-ORIENT-LASER-FOLD-S230-12W Warm3000 (BK, 30 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9276.85,"d":"9,276.85"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 520 лм, 43 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из металл, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: длина 232 мм, ширина 23 мм, высота 99 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"035714","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Warm3000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10197.9,"d":"10,197.90"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 895 лм, 75 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 23 мм, высота 1518 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется."]
[null,"035712","Светильник MAG-ORIENT-SPOT-HANG-R45-12W Day4000 (BK, 24 deg, 48V, DALI) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10197.9,"d":"10,197.90"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с управлением DALI. Мощность 12 Вт, св. поток 900 лм, 75 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 48 В. Черный цилиндрический корпус из металл, степень защиты IP20. Размер: длина 204 мм, ширина 45 мм, высота 1518 мм, высота подвеса 1250мм. Размер светоизлучающего модуля: 45*250 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%. UGR<16. Подвес регулируется."]
[null,"034221","Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S600-18W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9162.44,"d":"9,162.44"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 960 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034238","Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S600-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8362.03,"d":"8,362.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1100лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034239","Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S604-18W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":8362.03,"d":"8,362.03"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1200 лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"026995","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S605-18W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":12464.36,"d":"12,464.36"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1820лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 604x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"033087","Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6888.79,"d":"6,888.79"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1100лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163×35×225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. "]
[null,"033086","Светильник MAG-SPOT-45-R65-18W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6337.22,"d":"6,337.22"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 18Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1150 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 163×35×225мм. Входное напряжение DC24V, мощность 18Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно."]
[null,"037350","Светильник MAG-ORIENT-TUBE-CORNER-L600-20W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5044.1,"d":"5,044.10"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с двумя коннекторами. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 77 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"037348","Светильник MAG-ORIENT-TUBE-CORNER-L600-20W Day4000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5044.1,"d":"5,044.10"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм с двумя коннекторами. Мощность 20 Вт, св. поток 2000 лм, 100 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 600 мм, высота 77 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"034207","Светильник MAG-DOTS-25-L800-24W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5318.82,"d":"5,318.82"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения теплый 3000K, световой поток 1350 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034205","Светильник MAG-DOTS-25-L800-24W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5318.82,"d":"5,318.82"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 24 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1400 лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034224","Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S800-24W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9816.9,"d":"9,816.90"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 28мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1350лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034231","Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S800-24W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9816.9,"d":"9,816.90"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1400лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034240","Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9816.9,"d":"9,816.90"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1400лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034241","Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S804-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9816.9,"d":"9,816.90"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 24Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 804x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 24Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"032648","Светильник MAG-LASER-45-L480-27W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9391.36,"d":"9,391.36"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 27Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1680лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 481x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 27Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"034211","Светильник MAG-DOTS-25-L1000-30W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6614.89,"d":"6,614.89"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30 Вт. Цвет свечения теплый 3000K, световой поток 1600лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034208","Светильник MAG-DOTS-25-L1000-30W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6614.89,"d":"6,614.89"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, 30 Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1700лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x25мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30 Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034232","Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S1004-30W Warm3000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10798.59,"d":"10,798.59"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1600лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034233","Светильник MAG-DOTS-FOLD-25-S1004-30W Day4000 (BK, 30 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":10798.59,"d":"10,798.59"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1700лм, угол 30°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034242","Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S1004-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9932.76,"d":"9,932.76"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1600лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"034243","Светильник MAG-FLAT-FOLD-25-S1004-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":9932.76,"d":"9,932.76"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 25мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1700лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x20x46мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407, 027633."]
[null,"026962","Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6544.6,"d":"6,544.60"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 3250лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"026963","Светильник MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6544.6,"d":"6,544.60"},1,"шт","Светильник для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x43мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт.Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"027003","Светильник MAG-FLAT-FOLD-45-S1005-30W Warm3000 (BK, 100 deg, 24V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3082.28,"d":"3,082.28"},1,"шт","Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45мм, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 3000лм, угол 100°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP20. Размеры LxWxH 1004x35x92.5мм. Входное напряжение DC24V, мощность 30Вт. Драйвер DС24V/AC230V поставляется отдельно. Диммируется только с 026407(1), 027633."]
[null,"036479","Светильник MAG-ORIENT-TUBE-TURN-L900-30W Warm3000 (BK, 180 deg, 48V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5730.34,"d":"5,730.34"},1,"шт","Светильник для магнитных треков MAG-ORIENT шириной 26 мм. Мощность 30 Вт, св. поток 2600 лм, 90 лм/Вт,теплый 3000 K, CRI>90, угол 180°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP20. Размер: диаметр 30 мм, длина 900 мм, высота 81 мм. Монтаж на трек MAG-ORIENT. Пульсация <1%."]
[null,"034228","Трек MAG-TRACK-2540-2000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6047.69,"d":"6,047.69"},1,"шт","Подвесной, накладной круглый магнитный трек, длина 2000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 2003x30x40 мм. Размер (с учетом заглушек) Аксессуары для подвесного монтажа (034751) в комплект не входят."]
[null,"034225","Трек встраиваемый MAG-TRACK-2538-F-1000 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2792.9,"d":"2,792.90"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1000 мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 1000x23.7x38 мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 1003x47x38.2 мм. DC24V."]
[null,"026906","Трек MAG-TRACK-4563-1500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6544.6,"d":"6,544.60"},1,"шт","Подвесной, накладной, встраиваемый в нишу магнитный трек, длина 1500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 1500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДxШxВ: 1506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 1507x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят."]
[null,"026902(1)","Трек MAG-TRACK-4563-500 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3622.42,"d":"3,622.42"},1,"шт","Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 500x45x63мм. Размер (с учетом заглушек) ДxШxВ: 506x45x63мм. При встраиваемом монтаже установка в отверстие ДхШхВ 507x46x63. Аксессуары для подвесного монтажа в комплект не входят."]
[null,"026898","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1040 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6544.6,"d":"6,544.60"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1040мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 1000x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 1040x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1015x50x70мм. Не совместим с крышкой. "]
[null,"026900","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6544.6,"d":"6,544.60"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V."]
[null,"026900(1)","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-1540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6871.83,"d":"6,871.83"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 1540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 1500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 1540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 1515x50x70мм. DC24V. Совместим с крышкой."]
[null,"026896","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3054.15,"d":"3,054.15"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм.Не совместим с крышкой."]
[null,"026896(1)","Трек встраиваемый MAG-TRACK-4560-F-540 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3272.3,"d":"3,272.30"},1,"шт","Встраиваемый магнитный трек с фланцем, длина 540мм. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Две заглушки в комплекте. Размер ДxШxВ: 500x45x60мм. Размер (с учетом заглушек и фланцев) ДxШxВ: 540x75x60мм. Установка в отверстие ДхШхВ 515x50x70мм. Совместим с крышкой."]
[null,"034230","Коннектор угловой MAG-CON-2538-F-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2326.97,"d":"2,326.97"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-2538-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 82,5x82,5x47x38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"035320","Коннектор угловой MAG-CON-2538-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2326.97,"d":"2,326.97"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для накладного трека MAG-TRACK-2538. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 82,5x82,5x47x38мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026921(1)","Коннектор тройной MAG-CON-4560-F-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":5138.72,"d":"5,138.72"},1,"шт","Тройной прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026913","Коннектор тройной MAG-CON-4592-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3178.04,"d":"3,178.04"},1,"шт","Тройной прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 415x230x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026917(2)","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3669.55,"d":"3,669.55"},1,"шт","Угловой прямой коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027014","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3555.9,"d":"3,555.90"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245,5x245,5x75x60мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"026919(1)","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3376.8,"d":"3,376.80"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 216,5x216,5x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"035311","Коннектор угловой MAG-CON-4560-F-V60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3467.29,"d":"3,467.29"},1,"шт","Угловой коннектор 60 градусов для встраиваемого трека MAG-TRACK-4560-F. DC24V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 245x245x75x60мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027016","Коннектор угловой MAG-CON-4563-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3291.15,"d":"3,291.15"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 248x248x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"035312","Коннектор угловой MAG-CON-4563-V60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3118.78,"d":"3,118.78"},1,"шт","Угловой коннектор 60 градусов для трека MAG-TRACK-4563. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 230x230x45x63мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027011","Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-EXT (BK, внешний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4338.83,"d":"4,338.83"},1,"шт","Угловой внешний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"027012","Коннектор угловой MAG-CON-4592-L90-INT (BK, внутренний) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4150.84,"d":"4,150.84"},1,"шт","Угловой внутренний коннектор для трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 246x246x45x92мм. DC24V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"036807","Коннектор тройной MAG-ORIENT-CON-2652-T90 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3005.67,"d":"3,005.67"},1,"шт","Тройной прямой коннектор для накладного трека ORIENT-2652 без токоведущих плат. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 200x113x54мм. DC48V. Аксессуары для соединения с треком приобретаются отдельно."]
[null,"035565","Коннектор угловой MAG-ORIENT-CON-2652-ARC-60 (BK) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1739.84,"d":"1,739.84"},1,"шт","Угловой декоративный коннектор для трека MAG-ORIENT. DC48V. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 100x100x26x52мм. Не предназначен для установки светильников. Для обеспечения электрического соединения использовать только 036642."]
[null,"029328","Заглушка MAG-CAP-4592 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",509.02,1,"шт","Боковая заглушка для магнитного трека MAG-TRACK-4592. Материал алюминий, цвет черный. Размеры 45x92мм. В комплекте 2 штуки."]
[]
["SALE",{"$nulls":3},"Светильники и лампы / Трековые системы"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"027474","Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Warm3000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4261.92,"d":"4,261.92"},1,"шт","Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл.\nЦвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000K, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°.Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт."]
[null,"027468","Светильник SP-POLO-TRACK-LEG-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4261.92,"d":"4,261.92"},1,"шт","Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл.\nЦвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x150x150мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт."]
[null,"027486","Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (WH-WH, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4261.92,"d":"4,261.92"},1,"шт","Трековый светильник 8Вт, белый круглый корпус, белая вставка, металл.\nЦвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт."]
[null,"037425","Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Warm3000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3920.18,"d":"3,920.18"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%."]
[null,"037424","Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Day4000 (WH, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3920.18,"d":"3,920.18"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%."]
[null,"025904(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1762.28,"d":"1,762.28"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%."]
[null,"024084(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2363.33,"d":"2,363.33"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA)."]
[null,"025903(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1762.28,"d":"1,762.28"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%."]
[null,"035936","Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 (WH, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5147.1,"d":"5,147.10"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"025447(2)","Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4339.13,"d":"4,339.13"},1,"шт","Светильник откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 28-42V)."]
[null,"025461","Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000 (WH-BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2394,"d":"2,394"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 15 Вт, св. поток 1100 лм, 74 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 30°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, экран , степень защиты IP40. Размер: диаметр 71 мм, высота 195 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 22-36 В, 350 мА, пульсация <1%."]
[null,"025911(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3009.11,"d":"3,009.11"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%."]
[null,"024595(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3115.31,"d":"3,115.31"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"025910(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3009.11,"d":"3,009.11"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%."]
[null,"024085(2)","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3115.31,"d":"3,115.31"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"026234","Светильник LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-20W White6000 (WH, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2244.38,"d":"2,244.38"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет БЕЛЫЙ 6000K, св. поток 1050-1150лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, IP40. Размер LxHxW 170x130x36мм. Питание AC 220-240V, 20Вт, драйвер встроенный (DC600mA 25-33V)."]
[null,"025930(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3510.2,"d":"3,510.20"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%."]
[null,"024596(2)","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4020.96,"d":"4,020.96"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA)."]
[null,"026387","Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7069.78,"d":"7,069.78"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 K для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Белый корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%."]
[null,"036240","Светильник DL-INTENSO-S600x1200-60W White6000 (WH, 120 deg, 230V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":20857.73,"d":"20,857.73"},1,"шт","Поставка под заказ от 100 шт. Светодиодная панель с торцевой засветкой (edge-lit). Мощность 60 Вт, св. поток 6000 лм, 100 лм/Вт, белый 6000-6500 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В. Белый квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, степень защиты IP20. Размер: длина 1195 мм, ширина 595 мм, высота 9 мм. Монтаж встраиваемый, установочное отверстие длина 1175 мм, ширина 575 мм. Драйвер 27-42 В, 1500 мА, пульсация <1%."]
[null,"018114","Коннектор LGD-54-X-WH (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",175.6,1,"шт","Крестовой белый коннектор для соединения 2TRA (на 2 провода) треков LGD. Без возможности подвода питания. 105х105х15 мм. При использовании с треками и аксессуарами другой серии возможно отличие по цвету."]
[null,"036006","Бленда с посадочным кольцом LGD-NIKA-BDR-R100 (WH) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",897.75,1,"компл","Бленда для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца белый, цвет бленды белый."]
[null,"036007","Бленда с сетчатым фильтром и посадочным кольцом LGD-NIKA-BDH-R100 (WH-BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",915.71,1,"компл","Бленда с сетчатым фильтром для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца белый, цвет бленды белый, цвет фильтра черный."]
[null,"037433","Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-2TR-R50-9W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3696.93,"d":"3,696.93"},1,"шт","Светильник  для треков/шин 2 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%."]
[null,"037419","Светильник LGD-PIPE-TRACK-HANG-4TR-R50-9W Warm3000 (GD, 40 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3321.68,"d":"3,321.68"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 825 лм, 93 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал рассеивателя PC, степень защиты IP20. Размер: диаметр 50 мм, длина 310 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-45 В, 220 мА, пульсация <1%."]
[null,"035940","Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Warm3000 (GD, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5147.1,"d":"5,147.10"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Золотой корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"038121","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Warm3000 (BK-BRS, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5823.41,"d":"5,823.41"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета светлое золото, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038102","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Day4000 (WH-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4998.07,"d":"4,998.07"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета медь, белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038123","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Warm3000 (BK-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4998.07,"d":"4,998.07"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета медь, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038116","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Warm3000 (WH-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4998.07,"d":"4,998.07"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета медь, белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038109","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Day4000 (BK-COP, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4998.07,"d":"4,998.07"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета медь, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038110","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Day4000 (BK-NI, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6149.89,"d":"6,149.89"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета никель, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038125","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Warm3000 (BK-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5582.21,"d":"5,582.21"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета хром, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038118","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Warm3000 (WH-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5582.21,"d":"5,582.21"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 500 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвет хром, белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038111","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Day4000 (BK-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5582.21,"d":"5,582.21"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвета хром, черный круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"038104","Светильник SP-PLURIO-TRACK-4TR-R77-9W Day4000 (WH-CHR, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5582.21,"d":"5,582.21"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 9 Вт, св. поток 580 лм, 64 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В. Модуль цвет хром, белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размеры корпуса: длина адаптера 86 мм, ширина 32 мм, высота 38,2 мм., высота основания 46 мм. Размер светодиодного модуля: диаметр 77 мм, высота 59 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 38 В, 200 мА, пульсация <1%."]
[null,"027482","Светильник SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000 (BK-BK, 40 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4261.92,"d":"4,261.92"},1,"шт","Трековый светильник 8Вт, черный круглый корпус, черная вставка, металл.\nЦвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 570лм, CRI(Ra)>80, угол 40°. Размер DxLxH 65x140x188мм, встроенный драйвер PRI:220-240VAC, SEC:DC 200mA 30-43V 8Вт."]
[null,"025938(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1762.28,"d":"1,762.28"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%."]
[null,"024616(2)","Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2363.33,"d":"2,363.33"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA)."]
[null,"025937(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":1762.28,"d":"1,762.28"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 10 Вт, св. поток 860-1060 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 55 мм, высота 145 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 27-38 В, 260 мА., пульсация <1%."]
[null,"024614(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":2363.33,"d":"2,363.33"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный. Размеры DxHxL Ø55x145x145мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 10Вт. Драйвер встроенный (27-38V, 260mA)."]
[null,"036469","Светильник LGD-LOFT-TRACK-2TR-S170-10W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":9233.36,"d":"9,233.36"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода с управлением. Мощность 10 Вт, св. поток 540-600 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный квадратный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: длина 170 мм, высота 130 мм, ширина 36 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер 25-40 В, 300 мА, пульсация <5%."]
[null,"035937","Светильник LGD-EMISFERO-TRACK-HANG-4TR-R150-11W Day4000 (BK, 170 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6403.95,"d":"6,403.95"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода. Мощность 11 Вт, св. поток 960 лм, 80 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 170°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал плафона стекло, степень защиты IP20. Размер: диаметр 150 мм, длина подвеса 1500 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 28-42 В, 250 мА, пульсация <1%."]
[null,"024996","Светильник LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4339.13,"d":"4,339.13"},1,"шт","Светильник откидной для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 770лм, CRI>90, угол свечения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размер DxH Ø100x105мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC 300mA, 25-42V)."]
[null,"026760(1)","Светильник LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60x60-12W Day4000 (BK, 30 deg) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":3740.63,"d":"3,740.63"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1000лм, CRI>90, угол свечения 30°, угол регулировки наклона 90°, угол поворота 355°. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размер LxWxH 60x60x195мм. Питание AC 220-240V, 12Вт, драйвер встроенный (DC300mA 28-42V)."]
[null,"025944(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3009.11,"d":"3,009.11"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%."]
[null,"024625(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3115.31,"d":"3,115.31"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"025943(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3009.11,"d":"3,009.11"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 20 Вт, св. поток 1800-2200 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 74 мм, высота 160 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-42 В, 500 мА., пульсация <1%."]
[null,"024624(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3115.31,"d":"3,115.31"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 1800-2200лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø74x160x170мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"031163","Светильник LGD-NIKA-4TR-R100-20W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":6565.07,"d":"6,565.07"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1990лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxH Ø100x80мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный в адаптер (30-40V, 450mA)."]
[null,"024628","Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4851.74,"d":"4,851.74"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 20Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 1600-2000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø88x200x162мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 20Вт. Драйвер встроенный (30-42V, 500mA)."]
[null,"025950(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3510.2,"d":"3,510.20"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%."]
[null,"024631(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4020.96,"d":"4,020.96"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA)."]
[null,"025949(1)","Светильник LGD-GERA-2TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":3510.2,"d":"3,510.20"},1,"шт","Светильник для треков/шин 2 провода. Мощность 30 Вт, св. поток 2700-3300 лм, 90 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>90, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный круглый корпус из алюминия, материал линзы PMMA , степень защиты IP20. Размер: диаметр 90 мм, высота 185 мм. Монтаж на трек 1-фазный. Драйвер встроенный 30-40 В, 750 мА., пульсация <1%."]
[null,"024630(1)","Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg, 230V) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)","КИТАЙ",{"v":4020.96,"d":"4,020.96"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2700-3300лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø90x185x200мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA)."]
[null,"026618","Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (BK, 20-60 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6162.16,"d":"6,162.16"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода, 30Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 5000K, световой поток 2400-3000лм, регулируемый угол 20-60°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL Ø100x220x180мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 30Вт. Драйвер встроенный (30-40V, 750mA)."]
[null,"025537","Светильник LGD-ARES-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6706.19,"d":"6,706.19"},1,"шт","Светильник  для треков/шин 4 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 2800лм, угол 24°, CRI>80. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP20. Размеры DxHxL: Ø100x195x133мм. Входное напряжение AC220-240V, мощность 40Вт. Драйвер встроенный (30-42V 1000mA)."]
[null,"026291","Светильник LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg) (Arlight, IP20 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":6362.8,"d":"6,362.80"},1,"шт","Светильник для треков/шин 4 провода для продуктов. Мощность 40 Вт, св. поток 4000 лм, 100 лм/Вт, специальный холодный 7500 K для рыбы и морепродуктов, угол 24°, напряжение питания 230 В. Черный корпус из алюминия, материал линзы PMMA, степень защиты IP20. Размер: диаметр 100 мм, высота 130 мм. Монтаж на трек 3-фазный. Драйвер 30-42 В, 1000 мА, пульсация <1%."]
[null,"036005","Бленда с посадочным кольцом LGD-NIKA-BDR-R100 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1728.47,"d":"1,728.47"},1,"компл","Бленда для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца черный, цвет бленды черный."]
[null,"036008","Бленда с сетчатым фильтром и посадочным кольцом LGD-NIKA-BDH-R100 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",{"v":1914,"d":"1,914"},1,"компл","Бленда с сетчатым фильтром для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет кольца черный, цвет бленды черный, цвет фильтра черный."]
[null,"036003","Сетчатый фильтр с посадочным кольцом LGD-NIKA-HCR-R100 (BK) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",781.64,1,"компл","Фильтр сетчатый для трековых светильников LGD-NIKA с посадочным кольцом. Диаметр 100 мм. Цвет черный."]
[]
["SALE",{"$nulls":3},"Светильники и лампы / Система CLIP"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"029001","Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Day4000 (WH, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1581.54,"d":"1,581.54"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"029002","Светильник CLIP-38-FLAT-S312-6W Warm3000 (WH, 110 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1581.54,"d":"1,581.54"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 410 лм, угол 110°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 312x38x64 мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"028960","Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1527.07,"d":"1,527.07"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"028961","Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1527.07,"d":"1,527.07"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"029005","Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2661.38,"d":"2,661.38"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"029006","Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Warm3000 (WH, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2957.19,"d":"2,957.19"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"028940","Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2154.6,"d":"2,154.60"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"028939","Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1939.14,"d":"1,939.14"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет белый комбинированный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"027084","Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2100.74,"d":"2,100.74"},1,"шт","Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 362x38x64мм."]
[null,"026845","Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1232.61,"d":"1,232.61"},1,"шт","Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 100x100x64мм."]
[null,"028997","Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1657.85,"d":"1,657.85"},1,"шт","Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x100x64мм."]
[null,"028938","Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-WH (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1667.72,"d":"1,667.72"},1,"шт","Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет белый. Размеры LxWxH 162x162x64мм."]
[null,"029023","Блок питания ARV-24075-PFC-CLIP-38-WH (24V, 3.1A, 75W) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":4166.46,"d":"4,166.46"},1,"шт","Корпус-модуль c блоком питания для системы CLIP 38мм. Блок питания 24 В, ток 3,1 А, 75 Вт, с корректором мощности, PF>0,9. Корпус прямоугольный, металл, цвет белый, IP40. Вход: 200-240VAC. Выход: 24VDC 3.1A. Размеры LxWxH 362x38x64 мм. В комплект входят аксессуары для подвесного монтажа."]
[null,"028959","Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1696.75,"d":"1,696.75"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"026839","Светильник CLIP-38-LASER-S171-6W Warm3000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1696.75,"d":"1,696.75"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 460 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"029007","Светильник CLIP-38-LASER-S330-12W Day4000 (BK, 36 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2661.68,"d":"2,661.68"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 12Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 860 лм, угол 36°, CRI>90. Корпус прямоугольный, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 330x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 12Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"028941","Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2154.6,"d":"2,154.60"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"026841","Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1939.14,"d":"1,939.14"},1,"шт","Подвесной/накладной светильник для системы CLIP 38мм, 6Вт. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ 3000K, световой поток 350 лм, угол 24°, CRI>90. Корпус круглый, металл, цвет черный, IP40. Размеры LxWxH 171x38x64мм. Входное напряжение DC24V, мощность 6Вт. Драйвер в комплект не входит."]
[null,"028995","Коннектор прямой NEO-CLIP-38-CON-I-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":2100.74,"d":"2,100.74"},1,"шт","Коннектор прямой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 362x38x64мм."]
[null,"028996","Коннектор угловой NEO-CLIP-38-CON-L-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1370.57,"d":"1,370.57"},1,"шт","Коннектор угловой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 100x100x64мм."]
[null,"026846","Коннектор тройной NEO-CLIP-38-CON-T-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1657.85,"d":"1,657.85"},1,"шт","Коннектор тройной для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x100x64мм."]
[null,"026847","Коннектор крестовой NEO-CLIP-38-CON-X-BK (Arlight, IP40 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1667.42,"d":"1,667.42"},1,"шт","Коннектор крестовой для системы CLIP 38мм. Металл, цвет черный. Размеры LxWxH 162x162x64мм."]
[]
["SALE",{"$nulls":3},"Светильники и лампы / Лампы"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"013730","Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 White 220V (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",26.93,1,"шт","Светодиодная лампа G9, Цвет Белый Холодный, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23хH55."]
[null,"015990","Светодиодная лампа E14 CR-DP-G60 6W White (Arlight, ШАР)","КИТАЙ",188.53,1,"шт","Е14 светодиодная лампа шар G60. Корпус алюминий+стекло. Замена ламп накаливания 40Вт. Цвет БЕЛЫЙ 5500-6500K, св. поток 530 лм, угол освещения 300°. Питание 100-240V AC50/60Hz, мощность 6Вт. Размер d=60х122 мм"]
[null,"015841","Светодиодная лампа AR-G9 2.5W 2360 Day White 220V (Arlight, Открытый)","КИТАЙ",26.93,1,"шт","Светодиодная лампа G9, Цвет БелыйДневной, св.поток 180 лм. Мощность 2.5W, Питание 110V-240V. Размеры Ф23хH55."]
[]
["SALE",{"$nulls":3},"Светильники и лампы / Наружные"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"029953","Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":19876.19,"d":"19,876.19"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер."]
[null,"032428","Светильник LGD-AREA-S300x300-30W Day4000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":19876.19,"d":"19,876.19"},1,"шт","Накладной светильник 30Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 2630лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Размер 300x300x50мм. IP54. Питание AC220-240V, 30Вт, встроенный драйвер."]
[null,"021928(1)","Светильник LGD-PATH-FRAME-H300-7W Warm3000 (BK, 100 deg, 230V) (ARL, IP65 Металл, 3 года) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":11470.25,"d":"11,470.25"},1,"шт","300мм уличный светодиодный светильник для дорожек, освещение на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиод 7Вт CREE (361 лм). Влагозащищенный корпус IP65 - черный алюминий, экран ударопрочный PC. Питание 230В, мощность 7 Вт. Размеры ВхШхГ 300х160х54 мм."]
[null,"037525","Светильник LGD-MUSE-BOLL-H300-12W Warm3000 (DG, 296 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13781.96,"d":"13,781.96"},1,"шт","Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Мощность 12 Вт, св. поток 890 лм, 74 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 296°, напряжение питания 230 В. Темно-Серый фигурный корпус из алюминия, экран поликарбонат, степень защиты IP65. Размер: длина 178 мм, ширина 69 мм, высота 300 мм. Монтаж накладной. Драйвер 35-45 В, 300 мА, пульсация <2%."]
[null,"029973","Светильник LGD-PEARL-WALL-7W Warm3000 (GR, 164 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":15765.39,"d":"15,765.39"},1,"шт","Настенный светильник 7Вт, серый алюминиевый корпус, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 540лм, CRI(Ra)>80, рассеянный свет. Размер Ф220x297x338мм, IP65. Питание AC220-240V, 7Вт, встроенный драйвер."]
[null,"034137","Светильник KT-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Warm3000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13765.5,"d":"13,765.50"},1,"шт","Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7 Вт, св. поток 800 лм, 114 лм/Вт, теплый 3000 K, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Блок питания приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"034136","Светильник KT-RAY-WALL-TWIN-R46-2x3W Day4000 (GR, 24 deg, 24V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":13765.5,"d":"13,765.50"},1,"шт","Накладной настенный светильник, свечение вверх/вниз. Мощность 7 Вт, св. поток 800 лм, 114 лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 2x24°, напряжение питания 24 В. Темно-серый фигурный корпус из алюминия, экран стекло, степень защиты IP65. Размер: длина 116 мм, ширина 46 мм, высота 76 мм. Монтаж накладной. Блок питания приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ."]
[null,"020336","Светильник LGD-Path-Round120-H450B-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":14109.67,"d":"14,109.67"},1,"шт","450мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 12Вт CREE (470лм). Влагозащищенный корпус IP54 - черный алюминий, экран закалённое стекло. Питание 230В, мощность 12 Вт. Размеры ДхВ -120х450 мм."]
[null,"031060","Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (GR, 148 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":10739.48,"d":"10,739.48"},1,"шт","Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - серый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм."]
[null,"030022","Светильник LGD-SIGN-WALL-S150x200-3W Warm3000 (RS, 148 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":8241.35,"d":"8,241.35"},1,"шт","Настенный светильник-указатель. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, светодиоды 3Вт (150лм). Влагозащищенный корпус IP54 - коричневый алюминий, экран из закаленного стекла. Питание 230В, мощность 3Вт. Размеры ДхШхВ - 150x200x36мм."]
[null,"029969","Светильник LGD-TENT-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 110 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":14438.51,"d":"14,438.51"},1,"шт","500мм уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000К, 9Вт (830лм). Влагозащищенный корпус IP65 - серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230В, мощность 9Вт. Размеры ДхШхВ 240х140х500 мм."]
[null,"029957","Светильник LGD-TRACE-R215-8W Warm3000 (GR, 60 deg, 230V) (Arlight, IP65 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":7912.47,"d":"7,912.47"},1,"шт","Светодиодный накладной круглый светильник для стен, лестниц, 8Вт. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 300лм, CRI(Ra)>80, угол 60°, асимметричный свет. Размер Ф215x36мм. Влагозащищенный корпус IP65, алюминий серого цвета. Питание AC230V, 8Вт, встроенный драйвер."]
[null,"021092","Светильник SP-Wall-200WH-Vase-12W Warm White (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5793.18,"d":"5,793.18"},1,"шт","Накладной настенный светильник 2x6Вт, белый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000K, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер."]
[null,"032418","Светильник SP-WALL-VASE-S200x110-2x6W Day4000 (GR, 120 deg, 230V) (Arlight, IP54 Металл, 3 года)","КИТАЙ",{"v":5793.18,"d":"5,793.18"},1,"шт","Накладной настенный светильник 2x6Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 950лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз. Размер 200x110x53мм. IP54. Питание AC220-240V, 12Вт, встроенный драйвер."]
[null,"026098","Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-230V White (Grey, 30 deg) (Arlight, Закрытый)","КИТАЙ",{"v":8373.02,"d":"8,373.02"},1,"шт","Поставка под заказ от 30 шт. Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 54 штуки. Цвет светодиодов БЕЛЫЙ (6000K), световой поток 80Lm/Watt, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм. Гарантия 3 года с даты продажи."]
[null,"023638","Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XL-54W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) (Arlight, Закрытый)","КИТАЙ",{"v":10494.49,"d":"10,494.49"},1,"шт","Линейный светодиодный прожектор. Мощность 54W, напряжение питания DC 24V. Светодиоды EPILED 54 штуки. Цвет светодиодов RGB, управление по протоколу DMX512, угол рассеивания 30°. Корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. Цвет корпуса серый, степень влагозащиты IP65. Габариты 1000x128x70мм."]
[null,"024936","Коннектор прямой NEO-CON-I-2pin-BK (3-7mm, IP67) (Arlight, IP67 Пластик, 3 года)","КИТАЙ",439,1,"шт","Коннектор пластиковый двухконтактный для соединения кабелей с внешним диаметром изоляции 3,0-7,5 мм, сечением жил до 0,5 мм2. Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 300 В. Степень защиты IP67. Рабочая температура -40 +105°С. Подключение питания без пайки."]
[]
["SALE",{"$nulls":3},"Другие категории товаров / Светодиодный декор"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"031012","Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Red (Arlight, Вывод прямой, 3 года)","КИТАЙ",{"v":1134.09,"d":"1,134.09"},5,"м","Гибкая герметичная лента (неон серии MOONLIGHT), сечение 4×10 мм. Светодиоды SMD 2835 120 шт/м. Цвет свечения КРАСНЫЙ, угол излучения 115°. Мощность 6.8 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP65. Размеры 5000×4×10 мм. Мин. отрезок 42 мм. Горизонтальный изгиб SIDE, минимальный радиус изгиба 30 мм. Катушка 5 м. Цена за 1 м. Гарантия 3 года. ЗАМЕНЯЕТСЯ НА 038313."]
[null,"025818","Светодиодная гирлянда ARD-STRING-CLASSIC-10000-WHITE-100LED-FLASH BLUE (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":3231.04,"d":"3,231.04"},1,"шт","Светодиодная нить Classic. Размер 10000 мм. 100 светодиодов размером 7 мм. Основной цвет свечения СИНИЙ, эффект мерцания редких точек (БЕЛЫЙ 6000К) с резким световым рисунком (прозрачная вогнутая линза), соотношение светодиодов: 84 синих постоянного свечения / 16 белых с мерцанием. Эффект частого мерцания. Провод белый, ПВХ. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуар для подключения приобретается отдельно."]
[null,"025586","Светодиодная гирлянда ARD-BALL-PRO-D17.5-10000-BLACK-100LED RGB (230V, 7W) (Ardecoled, IP65)","КИТАЙ",{"v":3231.04,"d":"3,231.04"},1,"шт","Светодиодные шарики Pro. Размер 10000 мм. Цвет светодиодов RGBY, эффект динамики (автоматическая быстрая смена цвета свечения). 100 шариков со светодиодом внутри размером 17.5 мм с мягким световым рисунком (выпуклая молочно-белая линза). Провод чёрный, каучук. Питание 230 В, Мощность 7 Вт, защита IP65, применение в помещении и на улице под навесом. Аксессуары для подключения приобретаются отдельно."]
[null,"031143","Заглушка AQUA-1616-CAP-SCREW-WH (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",13.47,1,"шт","Герметичная заглушка для гибкого неона AQUA, сечение 16.5х16.5 мм, цвет белый, IP67. Винтовой зажим."]
[null,"029406","Заглушка GALAXY-1206-CAP-POWER-WH (Arlight, Пластик)","КИТАЙ",0.81,10,"шт","Силиконовая заглушка для гибкого неона GALAXY с горизонтальным выводом под кабель питания, сечение 12х6мм. Использовать с герметиком."]
[null,"018581","Коннектор ARL-NF-S-T (Arlight, -)","КИТАЙ",0.6,20,"шт","Т-образный коннектор для соединения 3-х отрезков неона 13х26.\nСтыки необходимо герметизировать безкислотным силиконом."]
[null,"022706","Соединитель тройной ARL-CLEAR-Mini-2x90 (16x8mm) (Arlight, Металл)","КИТАЙ",59.85,2,"шт","Тройной 2-х контактный соединитель для гибкого неона сечения 16x8mm серии NEON. Обеспечивает непрерывное соединение и сплошную линию свечения без разрывов. Требуется доп.герметизация для соединения IP65. Материал-алюминий, прозрачный пластик. Размеры ДхШ: 60х45мм. Цена за 1шт."]
[null,"036777","Модуль управляемый DMX-B1-D20 12V RGB (0.3W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",136.25,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема GS8512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø20×12 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"036775","Модуль управляемый SPI-F2-D11 12V RGB (0.65W, IP66, 360 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",112.52,100,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема DP1903, напряжение 12 В, мощность 0.65 Вт, 2 светодиода SMD 3535, угол излучения 360°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. Степень пылевлагозащиты IP66. Размер Ø11x28 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"029389","Модуль управляемый 3D-PIXEL-DMX-3535-2-12V RGB 360deg (23x34mm, 0.72W, IP65) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",170.29,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX 512B3, напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 2 светодиода SMD 3535, угол 360°. Создание 3D эффектов с помощью ПО Madrix. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 77 мм. IP65. Размер Ø23×34.1 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания."]
[null,"036773","Модуль управляемый DMX-B3 12V RGB (0.72W, IP68, 140 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",188.9,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX512 (UCS512), напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 140°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 40 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер 60x15х10 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"036772","Модуль управляемый DMX-B3-D30 12V RGB (0.72W, IP68, 140 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",181.05,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX512 (UCS512), напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 140°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 60 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø30×11 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"029240","Модуль управляемый SOLEX-SPI-3535-3-12V RGB 120deg (D30x16mm, 0.75W, IP67) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",140.23,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI с держателем, RGB, микросхема RТ16703 (совместимость с контроллерами аналогичной микросхеме 1903), напряжение 12 В, мощность 0.75 Вт, 3 светодиода SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов. Функция обхода битого пикселя. 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. IP67. Размер Ø30×16 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"029377","Модуль управляемый VISOR-SPI-5060-3-12V RGB 120deg (D30x16mm, 0.75W, IP68) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",183.37,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI с держателем, RGB, микросхема SM16703, напряжение 12 В, мощность 0.75 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов. Функция обхода битого пикселя. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 120 мм. IP 68. Размер Ø30×11.2 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания."]
[null,"028882","Модуль управляемый SOLEX-DMX-3535-6-24V RGB 120deg (D40x16mm, 1.5W, IP67) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",215.96,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX с держателем, RGB, микросхема UCS512С4, напряжение 24 В, мощность 1.5 Вт, 6 светодиодов SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 200 мм, длина провода между модулями 155 мм. IP67. Размер Ø39.5×16 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"029188","Модуль управляемый VISOR-DMX-5060-6-24V RGB 120deg (D40x12mm, 1.5W, IP68) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",254.7,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX с держателем, RGB, микросхема TM512AС, напряжение 24 В, мощность 1.5 Вт, 6 светодиодов SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов. 20 шт на цепочке, 2 цепочки в пакете, расстояние между центрами модулей 240 мм, длина провода между модулями 200 мм. IP68. Размер Ø40×12 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания."]
[]
["SALE",{"$nulls":3},"Другие категории товаров / Кабельная продукция"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"033253","Кабель питания ARL-MAG-2x0.75-10M-CU (Clear) (Arlight, -)","КИТАЙ",{"v":2884.47,"d":"2,884.47"},1,"шт","Кабель питания для магнитной системы MAG. Площадь сечения жилы 0.75мм2 (2x0.75мм2). Внешний диаметр 4 мм. Материал проводников бескислородная медь класса А, материал оболочки прозрачный ПВХ. Длина 10 метров. Максимальный ток 4.5 А. Предназначен для использования как для низкого напряжения, так и для сетевого (12-230V)."]
[null,"033157","Шлейф питания ARL-24AWG-4Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",117.68,50,"м","Шлейф для питания и управления мультицветными (RGB) светодиодными лентами. 4 проводника, калибр проводника 24AWG, сечение проводника 0.22 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из ПВХ синего, красного, зелёного и чёрного цветов. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке,  смотрите инструкцию."]
[null,"034967","Шлейф питания ARL-22AWG-CLEAR-5Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",107.86,50,"м","Шлейф для питания и управления RGBW светодиодными лентами. 5 проводников, калибр проводника 22AWG, сечение проводника 0.31 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из прозрачного ПВХ. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке,  смотрите инструкцию."]
[null,"034966","Шлейф питания ARL-20AWG-CLEAR-5Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",173.5,50,"м","Шлейф для питания и управления RGBW светодиодными лентами. 5 проводников, калибр проводника 20AWG, сечение проводника 0.52 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из прозрачного ПВХ. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке,  смотрите инструкцию."]
[null,"034959","Шлейф питания ARL-18AWG-CLEAR-2Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",122.05,50,"м","Шлейф для питания и управления одноцветными светодиодными лентами. 2 проводника, калибр проводника 18AWG, сечение проводника 0.84 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из прозрачного ПВХ. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке, смотрите инструкцию."]
[null,"034965","Шлейф питания ARL-18AWG-CLEAR-5Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",274.47,50,"м","Шлейф для питания и управления RGBW светодиодными лентами. 5 проводников, калибр проводника 18AWG, сечение проводника 0.84 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из прозрачного ПВХ. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке,  смотрите инструкцию."]
[null,"033156","Шлейф питания ARL-16AWG-4Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",294.2,50,"м","Шлейф для питания и управления мультицветными (RGB) светодиодными лентами. 4 проводника, калибр проводника 16AWG, сечение проводника 1.50 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из ПВХ синего, красного, зелёного и чёрного цветов. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке,  смотрите инструкцию."]
[null,"033158","Шлейф питания ARL-16AWG-5Wire-CU (Arlight, -)","КИТАЙ",459.23,50,"м","Шлейф для питания и управления мультицветными (RGBW) светодиодными лентами. 5 проводников, калибр проводника 16AWG, сечение проводника 1.50 мм², проводник из луженой меди, внешняя оболочка из ПВХ белого, синего, красного, зелёного и чёрного цветов. Длина кабеля в бухте — 50 метров.\n(!!!)Калибр проводника шлейфа питания и его сечение должны соответствовать нагрузке,  смотрите инструкцию."]
[]
["SALE",{"$nulls":3},"Другие категории товаров / Светодиоды и Модули"]
[]
[]
["Фото","Артикул","Наименование","Страна","Цена (руб.)","Норма уп.","Ед. Изм.","Описание"]
[null,"005026","5PC Держатель 5мм (хром.пластик, с гайкой) (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",11.69,500,"шт","Поставка под заказ от 1000 шт.Держатель для выводного светодиода d=5 мм. Материал - пластик, покрытие - хром. В комплекте: держатель + гайка + вставка."]
[null,"016078","Блок линз 12BST-E (130x65°, 12x LED) (Turlens, -)","Россия",{"v":1004.12,"d":"1,004.12"},1,"шт","Блочная линза для мощных светодиодов Emitter, угол обзора: вертикальный 130°, горизонтальный 65°, прозрачная линза. Материал PMMA, количество светодиодов на плате: 12. Длина 120 мм, ширина 60 мм, высота 10.2 мм."]
[null,"030940(1)","Линза ARL-36CBT-D75 (без оправы) (Arlight, -)","КИТАЙ",587.34,1,"шт","Одиночная линза цельная (с несъемным холдером) для мощного светодиода COB. Совместима со светильниками LGD-GERA-2TR-R90-30W/LGD-GERA-4TR-R90-30W. Угол обзора вертикальный 36°, прозрачная микропризма. Материал PMMA. Диаметр 75 мм, высота 37 мм."]
[null,"029389","Модуль управляемый 3D-PIXEL-DMX-3535-2-12V RGB 360deg (23x34mm, 0.72W, IP65) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",170.29,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX 512B3, напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 2 светодиода SMD 3535, угол 360°. Создание 3D эффектов с помощью ПО Madrix. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 77 мм. IP65. Размер Ø23×34.1 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания."]
[null,"036777","Модуль управляемый DMX-B1-D20 12V RGB (0.3W, IP68, 120 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",136.25,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема GS8512, напряжение 12 В, мощность 0.3 Вт, 1 светодиод SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø20×12 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"036773","Модуль управляемый DMX-B3 12V RGB (0.72W, IP68, 140 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",188.9,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX512 (UCS512), напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 140°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 40 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер 60x15х10 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"036772","Модуль управляемый DMX-B3-D30 12V RGB (0.72W, IP68, 140 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",181.05,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX, RGB, микросхема DMX512 (UCS512), напряжение 12 В, мощность 0.72 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 140°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 100 мм, длина провода между модулями 60 мм. Степень пылевлагозащиты IP68. Размер Ø30×11 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"028882","Модуль управляемый SOLEX-DMX-3535-6-24V RGB 120deg (D40x16mm, 1.5W, IP67) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",215.96,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX с держателем, RGB, микросхема UCS512С4, напряжение 24 В, мощность 1.5 Вт, 6 светодиодов SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 200 мм, длина провода между модулями 155 мм. IP67. Размер Ø39.5×16 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"029240","Модуль управляемый SOLEX-SPI-3535-3-12V RGB 120deg (D30x16mm, 0.75W, IP67) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",140.23,60,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI с держателем, RGB, микросхема RТ16703 (совместимость с контроллерами аналогичной микросхеме 1903), напряжение 12 В, мощность 0.75 Вт, 3 светодиода SMD 3535, угол 120°. Создание медиафасадов. Функция обхода битого пикселя. 30 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. IP67. Размер Ø30×16 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"036775","Модуль управляемый SPI-F2-D11 12V RGB (0.65W, IP66, 360 deg) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",112.52,100,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI, RGB, микросхема DP1903, напряжение 12 В, мощность 0.65 Вт, 2 светодиода SMD 3535, угол излучения 360°. Создание медиафасадов, 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 105 мм, длина провода между модулями 75 мм. Степень пылевлагозащиты IP66. Размер Ø11x28 мм. Гарантия 3 года."]
[null,"029188","Модуль управляемый VISOR-DMX-5060-6-24V RGB 120deg (D40x12mm, 1.5W, IP68) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",254.7,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль DMX с держателем, RGB, микросхема TM512AС, напряжение 24 В, мощность 1.5 Вт, 6 светодиодов SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов. 20 шт на цепочке, 2 цепочки в пакете, расстояние между центрами модулей 240 мм, длина провода между модулями 200 мм. IP68. Размер Ø40×12 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания."]
[null,"029377","Модуль управляемый VISOR-SPI-5060-3-12V RGB 120deg (D30x16mm, 0.75W, IP68) (Arlight, Пластик, 3 года)","КИТАЙ",183.37,40,"шт","Управляемый светодиодный модуль SPI с держателем, RGB, микросхема SM16703, напряжение 12 В, мощность 0.75 Вт, 3 светодиода SMD 5060, угол 120°. Создание медиафасадов. Функция обхода битого пикселя. 20 шт на проводе, расстояние между центрами модулей 150 мм, длина провода между модулями 120 мм. IP 68. Размер Ø30×11.2 мм. Гарантия 3 года. В комплекте инжектор питания."]
[null,"028927","Мощный светодиод ARPL-11W-EPA-2020-Red625 (18-22v, 350mA) (Arlight, Power LED 20x20мм (20D))","КИТАЙ",919.93,16,"шт","Мощный светодиод типа COB, размер 20×20 мм. Чипы EPILEDS 42 mil. Цвет свечения красный (620-625 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 55-65 лм при If = 350 мА, P=11 Вт. VF=18-22 В."]
[null,"022611","Мощный светодиод ARPL-9W-EPL45-RGB (700mA) (Arlight, Emitter)","КИТАЙ",254.19,50,"шт","Мощный светодиод типа Emitter, d=10 мм, h=5.8 мм. Чипы EPILEDS 45 mil. Цвет свечения RGB: красный (620-630 нм), зеленый (520-530 нм), синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Световой поток 70-90 лм (красный), 100-140 лм (зеленый), 30-50 лм (синий) при If = 700 мА, P=3x3 Вт. VF=2.0-2.6 В (красный), VF= 3.2-3.6 В (зеленый/синий). Управляется RGB контроллером тока, или любым RGB-контроллером через конвертор сигнала напряжения в ток."]
[null,"020435","Мощный светодиод ARPL-Star-1W-EPL35 Green (Arlight, STAR type)","КИТАЙ",61.9,50,"шт","Мощный светодиод на плате типа STAR, d=20 мм, h=8 мм. Чип EPILEDS 35 mil, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (520-530 нм). Угол излучения 120°. Световой поток 60-80 лм при If=350 мА, P=1 Вт. VF=3.0-3.4 В."]
[null,"017196","Рефлектор RP40x40-3deg White (Turlens, -)","Россия",104.54,1,"шт","Белый рефлектор с узким углом 3° для светодиодов CREE XML, XP, Seoul Z5, Samsung 3535, Nichia NF2W757DRT."]
[null,"029565","Светодиод AR-2835-SAB-Day4000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)","Беларусь",4.26,4800,"шт","Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения дневной (4000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 26 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85."]
[null,"029564","Светодиод AR-2835-SAB-Nature5000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)","Беларусь",4.26,4800,"шт","Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения белый (5000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 27 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85."]
[null,"029566","Светодиод AR-2835-SAB-Warm3000-85 (3V, 60mA) (Arlight, SMD 2835)","Беларусь",4.26,4800,"шт","Поставка под заказ от 10000 шт. Чип-светодиод типа SMD 2835, размер 2.8×3.5 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 25 лм при If=60 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85."]
[null,"028114","Светодиод AR-3528-SAA-Warm3000-85 (3V, 20mA) (Arlight, SMD 3528 (PLCC2, 1210))","Беларусь",7.43,3000,"шт","Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения теплый (3000 К). Угол излучения 120°. Световой поток 7-8 лм при If=20 мА. VF=2.8-3.4 В. CRI>85."]
[null,"011542","Светодиод ARL 2-10823UWC-5cd (ANR, 10мм (цилиндр))","КИТАЙ",14.86,250,"шт","Выводной цилиндрический светодиод, d=10 мм, прозрачная линза, вогнутый корпус на торце. Цвет свечения дневной (4000-5000 К). Угол излучения 120°. Сила света Iv=4000-5000 мкд при If=20 мА. VF=2.8-3.6 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004170","Светодиод ARL-10003RGBC-B-7color Slow (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",29.71,250,"шт","Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (плавный). Угол излучения 30°. Сила света Iv=1500-2000 мкд (красный), Iv=2000-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый/синий)."]
[null,"004181","Светодиод ARL-10003RGBW-B-7color Fast (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",29.71,250,"шт","Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 45°. Сила света Iv=300-400 мкд при If=20 мА. VF=2.2-2.6 В (красный), VF=3.5-4 В (зеленый/синий)."]
[null,"004973","Светодиод ARL-10080PGC4-15 (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",61.9,500,"шт","Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (525 нм), 4 кристалла. Угол излучения 15°. Сила света Iv=30000-40000 мкд при If=80 мА. VF=3-3.8 В."]
[null,"017457","Светодиод ARL-10080PGC4-20 (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",61.9,500,"шт","Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (515-525 нм), 4 кристалла. Угол излучения 20°. Световой поток 14-18 лм при If=80 мА. VF=3-3.6 В."]
[null,"008761","Светодиод ARL-10080UBC4-20 (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",61.9,500,"шт","Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (450-465 нм), 4 кристалла. Угол излучения 20°. Световой поток 4-5.5 лм при If=80 мА. VF=3-3.6 В."]
[null,"004823","Светодиод ARL-10080UWC4-80 (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",61.9,500,"шт","Выводной круглый мощный светодиод, d=9.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6500-7500 К), 4 кристалла. Угол излучения 80°. Световой поток 17-25 лм при If=80 мА. VF=3-3.6 В."]
[null,"017462","Светодиод ARL-10080UYC4-20 (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",61.9,500,"шт","Выводной круглый мощный светодиод, d=10 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-595 нм), 4 кристалла. Угол излучения 20°. Световой поток 2-3.5 лм при If=80 мА. VF=2-2.6 В."]
[null,"010794","Светодиод ARL-10080UYC4-80 (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",61.9,500,"шт","Выводной круглый мощный светодиод, d=9.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585-595 нм), 4 кристалла. Угол излучения 80°. Световой поток 2-3.5 лм при If=80 мА. VF=2-2.6 В."]
[null,"007491","Светодиод ARL-10403URUYC/3L (Arlight, 10мм (круглый))","Россия",30.95,200,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. 10мм светодиод с прозрачной линзой. 2 цвета свечения - желтый 595нм и красный 625нм. 3 вывода, общий катод."]
[null,"003170","Светодиод ARL-10603UBD-3cd (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",16.09,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1500-2500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"003174","Светодиод ARL-10603UBW-3cd (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",7.43,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1500-2500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"007526","Светодиод ARL-10603UBW-4.5cd (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",19.81,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=2500-4500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004721","Светодиод ARL-10603UBW-6cd (Arlight, 10мм (круглый))","КИТАЙ",19.81,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=10 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=4000-6000 мкд, If=20 мА. VF=3-3.8 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"012607","Светодиод ARL-184UBC (Arlight, 1,8мм (круглый))","КИТАЙ",11.14,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=200-300 мкд при If=20 мА. VF=3.0-3.5 В."]
[null,"012606","Светодиод ARL-184UWC (Arlight, 1,8мм (круглый))","КИТАЙ",3.71,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый. Угол излучения 40°. Сила света Iv=400-600 мкд при If=20 мА. VF=3.0-3.5 В."]
[null,"012605","Светодиод ARL-184UYC (Arlight, 1,8мм (круглый))","КИТАЙ",11.14,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3.3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения желтый (585 нм). Угол излучения 30°. Сила света Iv=300-400 мкд при If=20 мА. VF=2.0-2.5 В."]
[null,"010758","Светодиод ARL2-5013PGD-B (ANR, 5мм (круглый))","КИТАЙ",12.87,1000,"шт","5мм мигающий зелёный яркий 525nm, диффузная линза,частота 2,5-3Hz"]
[null,"004518","Светодиод ARL-2507LGD-10mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",4.95,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, зеленая диффузная линза. Цвет свечения зеленый (570 нм). Угол излучения 130°. Сила света Iv=10 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"013594","Светодиод ARL-2507UBC (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",9.9,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 80°. Сила света Iv=600-800 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004513","Светодиод ARL-2507UGD-100mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",11.14,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, зеленая диффузная линза. Цвет свечения зеленый (570 нм). Угол излучения 130°. Сила света Iv=50-100 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004831","Светодиод ARL-2507URC-2.5cd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",5.2,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 80°. Сила света Iv=1000-2000 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004178","Светодиод ARL-2507URD-450mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",11.14,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, красная диффузная линза. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100-120°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004189","Светодиод ARL-2507URD-700mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",19.81,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, красная диффузная линза. Цвет свечения красный (625-630 нм). Угол излучения 100-120°. Сила света Iv=400-700 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"021968","Светодиод ARL-2507UWC-1.2cd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",12.38,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, прозрачная линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 80°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004525","Светодиод ARL-2507UWW-250mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",6.19,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, белая диффузная линза. Цвет свечения белый. Угол излучения 130°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004190","Светодиод ARL-2507UYD-450mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",12.38,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, желтая диффузная линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004185","Светодиод ARL-2507UYD-700mcd (Arlight, 2x5мм (прямоугольный))","КИТАЙ",16.09,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной прямоугольный светодиод, 2×5×7 мм, желтая диффузная линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 130°. Сила света Iv=450-700 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"006624","Светодиод ARL2-7605NG4 (ANR, DIP4 (\"пиранья\") lens 5mm)","КИТАЙ",12.38,60,"шт","0.2W 4-chip 'Пиранья', линза 5мм, зелёный 515-525nm, cвет.поток 3.5lm, Vf=3.2-3.8v,угол 100градусов. Ширина 6мм, длина 6мм, высота 10мм."]
[null,"006015","Светодиод ARL2-8203UBC-15cd (ANR, 8мм (круглый))","КИТАЙ",8.67,200,"шт","Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 20°. Сила света Iv=12000-15000 мкд, If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"003717","Светодиод ARL-3014IRAB (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",6.44,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная голубая линза. Цвет свечения ИК (940 нм). Угол излучения 20-30°. Мощность излучения 25мВт/ср при If=20 мА. VF=1.2-1.5 В."]
[null,"002368","Светодиод ARL-3014URBC-B (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",12.38,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (620-630 нм), синий (460-470 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=1000-2500 мкд (красный), Iv=1000-2000 мкд (синий) при If=20мА. VF=3-5 В."]
[null,"003123","Светодиод ARL-3014URD-B (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",5.57,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная красная линза. Цвет свечения красный (620 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=800-1200 мкд при If=20мА. VF=3-5 В. Частота мигания f =1.5 Гц."]
[null,"028915","Светодиод ARL-3014UYD-B (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",11.14,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (588 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=800-1000 мкд при If=20мА. VF=3-5 В. Частота мигания f =1.5 Гц."]
[null,"015186","Светодиод ARL-3014WW-B (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",8.05,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, матовая белая линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К), мигающий. Угол излучения 40-45°. Сила света Iv=1000-1200 мкд при IF=20 мА. VF(V)=3-3.5 В. Частота мигания f =1.5-2.4 Гц. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"005495","Светодиод ARL-3033UBD-450mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))","КИТАЙ",14.36,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (470 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"005490","Светодиод ARL-3033URC-700mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))","КИТАЙ",4.95,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=400-700 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В."]
[null,"005489","Светодиод ARL-3033UYD-250mcd (Arlight, 3мм (цилиндр))","КИТАЙ",4.95,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=3 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (590 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=100-250 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"002888","Светодиод ARL-3514UGD-150mcd (Arlight, 3мм (круглый))","КИТАЙ",1.86,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=3 мм, диффузная зеленая линза. Цвет свечения зеленый (565-575 нм). Угол излучения 60°. Сила света Iv=50-150 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В."]
[null,"031210","Светодиод ARL-3535-TWA-UV280 (6V, 40 mA) (Arlight, SMD 3535)","КИТАЙ",105.91,500,"шт","Чип-светодиод типа SMD 3535, размер 3.5×3.5 мм. Излучение UVC 270-280 нм (глубокий ультрафиолет, невидимый спектр, антибактериальный эффект). Угол 100°. Поток излучения 3-5 мВт при If=40 мА. VF=5-8 В."]
[null,"031209","Светодиод ARL-3535-TWA-UVA+C DUAL (3V, 20 mA) (Arlight, SMD 3535)","КИТАЙ",116.92,500,"шт","Чип-светодиод типа SMD 3535, размер 3.5×3.5 мм. Два кристалла с комбинированным излучением UVA+UVC. Излучение UVA 395-405 нм, поток излучения 20-40 мВт при If=20 мА. VF=3-3,8 В. Излучение UVC 270-285 нм (глубокий ультрафиолет, невидимый спектр, антибактериальный эффект), поток излучения 3-5 мВт при If=40 мА. VF=5-8 В . Угол 100°."]
[null,"002415","Светодиод ARL-5013RGBW-B-7color Fast (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",24.76,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 40°. Сила света Iv=300-400 при If=20 мА. VF=2.2-2.4 В (красный), VF=3.5-4 В (зеленый/синий)."]
[null,"002691","Светодиод ARL-5013RGW-B (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",13.76,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (525 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=500-1000 мкд (красный), Iv=1200-1700 мкд (зеленый) при If=20мА. VF=3-5 В."]
[null,"003134","Светодиод ARL-5013UBD-B (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",12.38,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, синяя диффузная линза. Цвет свечения синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 45°. Сила света Iv=600-800 мкд при If=20мА. VF=3-3.5 В."]
[null,"002514","Светодиод ARL-5013UBGC-B (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",16.51,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (470 нм), зеленый (525 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=3500-5000 мкд (синий), Iv=5500-7000 мкд (зеленый) при If=20мА. VF=3-5 В."]
[null,"003135","Светодиод ARL-5013UBW-B (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",16.09,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, синяя белая матовая линза. Цвет свечения синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 30°. Сила света Iv=600-800 мкд при If=20мА. VF=3.5-5 В."]
[null,"004203","Светодиод ARL-5013UEUGC/2L (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",10.4,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (570 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=750-1250 мкд (красный), Iv=500-750 мкд (зеленый) при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В. Два вывода, изменение цвета при смене полярности питания."]
[null,"003130","Светодиод ARL-5013URBC/3L (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",17.33,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), синий (470 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=1000-2500 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.3 В (красный), VF=2.9-3.5 В (синий). Три вывода, общий катод."]
[null,"003077","Светодиод ARL-5013URBC-B (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",16.09,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 40°. Сила света Iv=2500-4500 мкд (красный), Iv=2000-3000 мкд (синий) при If=20мА. VF=3-5 В."]
[null,"003076","Светодиод ARL-5013URBW-B (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",17.33,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (620 нм), синий (470 нм), мигающий. Угол излучения 50°. Сила света Iv=500-750 мкд при If=20мА. VF=3-5 В. Частота мигания f =1.8 Гц."]
[null,"002398","Светодиод ARL-5013URGC-B (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",17.33,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (625 нм), зеленый (525 нм), мигающий. Угол излучения 25°. Сила света Iv=3800-5200 мкд (красный), Iv=5500-7000 мкд (зеленый) при If=20мА. VF=3-5 В."]
[null,"003607","Светодиод ARL-5053UBC-800mcd (Arlight, 4,8mm (круглый; CAP))","КИТАЙ",11.88,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=4.8 мм, прозрачная широкоугольная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 120-140°. Сила света Iv=600-800 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"007897","Светодиод ARL-5213BGC-12cd-E (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",8.05,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (505-515 нм). Угол излучения 17-20°. Сила света Iv=11000-12000 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Для применения на улице (с УФ-фильтром)."]
[null,"004830","Светодиод ARL-5213LGC-100mcd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",4.7,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения зеленый (565-575 нм). Угол излучения 15-20°. Сила света Iv=50-100 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.3 В."]
[null,"004828","Светодиод ARL-5413EGC/3L (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",4.33,1000,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения красный (630 нм), зеленый (570 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=200-400 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.4 В (красный), 2.3-3.5 В (зеленый). Три вывода, общий катод."]
[null,"003214","Светодиод ARL-5513UBC-2.5cd (Arlight, 5мм (круглый))","КИТАЙ",9.28,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=5 мм, прозрачная линза. Цвет свечения синий (460-470 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=1800-2200 мкд при If=20 мА. VF=2.9-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004675","Светодиод ARL-5923URW-300mcd (Arlight, 5мм (цилиндр))","КИТАЙ",8.17,500,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной цилиндрический светодиод, d=5 мм, матовая белая линза. Цвет свечения красный (620-635 нм). Угол излучения 100°. Сила света Iv=200-450 мкд при If=20 мА. VF=1.9-2.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004171","Светодиод ARL-8003RGBC-B-7color Fast (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",33.42,250,"шт","Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, прозрачная линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 45°. Сила света Iv=1500-2000 мкд (красный), Iv=2000-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый/синий)."]
[null,"004169","Светодиод ARL-8003RGBW-B-7color Fast (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",27.51,500,"шт","Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (быстрый). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1000-1500 мкд (красный), Iv=1500-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=2.2-2.5 В (красный), VF=3.3-3.8 В (зеленый/синий)."]
[null,"004168","Светодиод ARL-8003RGBW-B-7color Slow (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",27.51,500,"шт","Поставка под заказ от 1000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения RGB: красный (625 нм), зеленый (525 нм), синий (470 нм), (7 комбинаций цветов), мигающий (плавный). Угол излучения 60°. Сила света Iv=1000-1500 мкд (красный), Iv=1500-2500 мкд (зеленый), Iv=800-1200 мкд (синий) при If=20 мА. VF=3-5 В."]
[null,"004237","Светодиод ARL-8603UBD-0.5cd (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",17.88,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, диффузная синяя линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=200-450 мкд, If=20 мА. VF=2.9-3.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"007527","Светодиод ARL-8603UBW (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",19.26,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, матовая белая линза. Цвет свечения синий (465-470 нм). Угол излучения 50°. Сила света Iv=250-500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"007524","Светодиод ARL-8603URW (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",17.88,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения красный (625-60 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=200-250 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004236","Светодиод ARL-8603UWW-0.5cd-BS (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",19.26,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, матовая белая линза. Цвет свечения белый (6000-8000 К). Угол излучения 40°. Сила света Iv=250-500 мкд, If=20 мА. VF=3-3.5 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"004224","Светодиод ARL-8603UYD-0.5cd (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",13.2,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, диффузная желтая линза. Цвет свечения желтый (585-595 нм). Угол излучения 30-40°. Сила света Iv=200-450 мкд, If=20 мА. VF=1.8-2.4 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]
[null,"003983","Светодиод ARL-8603UYW-6cd (Arlight, 8мм (круглый))","КИТАЙ",9.9,250,"шт","Поставка под заказ от 5000 шт. Выводной круглый светодиод, d=8 мм, белая матовая линза. Цвет свечения желтый (580-595 нм). Угол излучения 40°. Сила света Iv=800-1000 мкд, If=20 мА. VF=1.9-2.3 В. Рекомендуемый постоянный рабочий ток <16-17 мА."]